CI간판류 정비 시방서

◈ 품 명 : CI간판 정비

[ 정비 대상 ]

간판종류	규 격	수 량	보수내역	비 고
점두간판	11m * 0.7m	1	시트지 교체 / 스카시 포함	광주무진로우체국
점두간판	0.44m * 0.6m	2	시트지 교체 / 스카시 포함	체신노조, 별정국중앙회

[ 일반 사항 ]

▣ 본건은 노후화로 인한 점두간판 정비작업으로서 사용하는 재료는 K.S품목 고급 제품을 사용해야 한다.

▣ 기존 간판을 철거하여 글씨와 바탕색을 완전히 제거 후 시공한다.

▣ 글씨와 마크는 반드시 로고체로 하여야 하며, 바탕면을 최고급 외부용 금적색 시트지로 부착한다.

▣ 바탕 도색을 깔끔히 한 후 마무리 한다.

▣ 시공 후 간판 상하 스텐부분 얼룩제거 등의 청소를 실시하여야 한다.

▣ 본작업 도중 안전사고에 유의해야하며, 기타 사고 제반사항은 시공자의 책임으로 한다.

▣ 입찰참가업체는 입찰 접수기간 중 공사현장을 정확히 실측 후 투찰하여야 하며 미 방문으로 인한 작업현장 등 제반여건을 고려치 않음으로 발생된 오류에 대한 책임은 입찰자에게 있음

[ 세부 사항 ]

▣ 시방 사항

o CI간판 규격, 재질, 색상, 글씨체, 로고표시 등은 “우체국 CI간판 매뉴얼 책자”를 준용하여 시공

o 시트지는 3M 금적색 지정시트를 사용 시공하여야 한다.

o 마크 및 글자는 스카시 처리를 하여야 한다.

o 기타사항

- 작업중에는 기존 시설물에 손상이 발생되지 않도록 하고 만약 손상이 발생할 경우에는 원상 복구하여야 한다.

- 공사중, 완공 후에는 주변 정리정돈을 깨끗이 한다.

- 기타 사방에 기재되지 아니한 사항에 대하여는 담당공무원의 지시에 따른다.