[붙임2]

설계도

1. 지하 저수조

◀                   16,000                               ▶

↗

15,000

⌐

▲

4,000

▼

ㆍ         : 면적 16,000 × 15,000 × 2개소(바닥, 천장)

ㆍ         : 면적 15,000 × 4,000 × 2개소(양 측면)

ㆍ         : 면적 16,000 × 4,000 × 2개소(전, 후면)

ㆍ 전체면적 : 728㎡

ㆍ 물탱크 대수 : 1대

ㆍ 물탱크 저수용량 : 300톤

ㆍ 재질 : 철근 콘크리트 구조(에폭시 마감)

2. 옥상 고가수조

◀                   5,000                             ▶

↗

2,500

↙

▲

2,000

▼

ㆍ           : 면적 5,000 × 2,500 × 2개소 × 2대(바닥, 천장)

ㆍ           : 면적 2,500 × 2,000 × 2개소 × 2대(양 측면)

ㆍ           : 면적 5,000 × 2,000 × 2개소 × 2대(전, 후면)

ㆍ           : 지지대 6개 ×2대

ㆍ 전체면적 : 110㎡

ㆍ 물탱크 대수 : 2대

ㆍ 물탱크 저수용량 : 20톤/대

ㆍ 재질 : F.R.P