지하주차장 방화셔터

보수공사  시방서

2009.  11.

포스트타워 사업소

일반 시방서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 공 사 명

POST TOWER 지하주차장 방화셔터 보수공사

2. 공사 기간

공사 계약일로부터 30일 이내

3. 공사 내용

가) 지하4층 입구 가드레일 교체, 후레싱 커버 교체, 충돌 방지대 설치

나) 지하4층 출구 가드레일 보수, 충돌 방지대 설치

다) 지하5층 입구 가드레일 교체, 상부박스 커버 설치, 충돌 방지대 설치

라) 지하5층 출구 가드레일 교정, 충돌 방지대 설치

마) 지하6층 입, 출구 충돌 방지대 설치

4.  이  의

가) 용역수행업체는 다음과 같은 사항에 대하여 이의가 생긴 경우에는 신속히 관리자에게 통지하고 그 처리방법에 대해 협의 결정한다. 관리자에게 사전에 문서로 통지하지 않고 시공 완료한 경우에는 임의 시공으로 간주한다.

(1) 설계도면과 시방서의 내용이 상이하거나 관련 공사와 부합되지 아니할 때

(2) 설계도면에 누락, 오류 등의 모순점이 있을 경우

(3) 설계도면의 내용이 명확하지 아니하거나, 내용에 의문이 생긴 경우

(4) 예상치 못한 특별한 사정이 생겨 설계도서의 조건을 만족시킬 수 없는 경우

나) 설계도서에 명시되지 않은 사항이 있을지라도 구조상, 기능상 또는    외관상 당연히 시공해야 될 사항은 계약금액의 변경 없이 관리자의    지시에 따라 시공 하여야 한다.

5.  책임한계

가) 용역수행업체는 현장대리인등 당해 공사를 위하여 임명, 지정 및 고용한 직원과 납품 계약이나 하도급 계약을 체결한 자의 건설공사와 관련한 행위 및 결과에 대한 책임을 진다.

나) 공사의 목적물을 인도하기 전에 발생한 공사, 목적물의 파손, 오염, 분실, 변형 등으로 인한 피해와 도급인 등의 제3자에게 끼친 손해에 대하여는 용역수행업체가 교체, 원상복구, 손해 배상 등 일체의 책임을 진다.

다) 용역수행업체는 공사계약을 체결하고 본 설계 도서를 인수받아 검토한 후 변경되어야 할 부분이나 공법상 이의가 있는 부분은 발주처 관리자와 협의 시공되어야 한다.

6.  현장대리인 및 현장종사원

가) 현장대리인은 공사기간동안 현장에 상주하여 공사에 관한 전반적인 사항에 대하여 발주처 관리자와 항상 협의하여야 하며, 부득이 현장을 이탈하게 될 경우에는 관리자의 승인을 얻어야 한다.

나) 모든 현장종사원은 신원이 확실한 자로서 관리자의 지시에 순응하여야 하며 용역수행업체는 현장교육 실시 등을 통해 이를 책임지고 보장하여야 한다.

다) 관리자는 현장대리인을 포함한 용역수행업체의 현장 종사원 전부에 대하여 공사현장에 부적합하다고 인정되거나 감독업무 수행에 방해가 된다고 판단될 경우 교체를 명할 수 있고 용역수행업체는 즉시 이를 이행하여야 한다.

라) 용역수행업체는 현장종사원이 공사물에 피해를 주었을 경우 이에 대한 보상 및 제반 책임을 져야 한다.

7.  안전관리

가) 적용범위

건축공사 표준시방서, 특기시방서 사항 이외의 안전 보건에 관련한 사항은 산업안전보건법등 관계법이 정하는 바에 따른다.

나) 안전대책 수립

(1) 용역수행업체는 현장 내 직원 및 작업인원 등의 통제, 안전, 보안, 위생, 인사사고에 대하여 안전대책을 수립 시행하고 사고 발생 시는 즉시 필요한 모든 조치를 취해야 한다. 이의 미흡 또는 잘못으로 인한 인적 및 물적인 피해 손에 대한 처리와 보상 등 일체의 책임은 용역수행업체가 부담한다.

(2) 용역수행업체는 건설공사의 안전을 확보하기 위하여 안전관리계획을 수립하여 이 계획에 따라 성실하게 안전관리를 수행하여야 한다. 또한, 현장내에서 사용하는 화기, 폭발물 등에 따른 관할 기관의 인‧허가를 득하여야 한다.

(3) 발주처는 용역수행업체가 수립한 안전관리계획에 대하여 보완하여야 할 사항이 있은 경우에는 보완을 요구할 수 있으며, 용역수행업체는 이에 따라야 한다.

다) 출입자 통제 등

용역수행업체는 공사안전 및 보안유지를 위하여 현장에 관련자 외의 사람이 출입하거나 불필요한 사진을 촬영하는 것을 통제하여야 한다.

라) 안전한 작업환경 조성

용역수행업체는 안전한 작업환경을 조성하기 위하여 다음 사항을 준수하여야 한다.

(1) 작업개시 전 작업상 안전에 대한 교육 실시

(2) 안전관리자 순찰활동 강화

(3) 개인보호구 착용여부 확인

(4) 응급처치용 구급품의 확보

(5) 현장 정리정돈

8. 사고의 처리

가) 기존 시설물이나 구조물의 파손, 기타 공사계획에 영향을 미치는 인명의 손상 또는 제3자에게 피해를 미치는 사고를 일으켰을 경우 또는 그러한 사고 발생의 징조를 발견하였을 경우에는 응급조치를 취한 후 곧바로 발주처 관리자에게 보고한 후 처리하여야 한다.

나) 공사기간 중 용역수행업체의 과실로 인하여 주변 시설물 등에 손상 및 피해를 주었을 때에는 용역수행업체 부담으로 복구 및 보상하여야 한다.

9. 공사의 일시중지

가) 발주처 관리자는 다음의 경우 공사의 일시중지를 요구할 수 있으며 공사의 일시중지로 인한 손해는 용역수행업체 부담으로 한다.

(1) 용역수행업체가 설계도서 또는 관리자의 지시대로 시행하지 않을 때

(2) 공사 종사원의 안전을 위하여 필요하다고 인정될 때

(3) 공사 종사원의 기술 미숙으로 조잡한 시공이 우려될 때

(4) 기타 관리자가 공사의 중지가 필요하다고 판단되어 일시 중지를 요구할 때

10. 지시사항의 이행

가) 공사시행에 있어 관리자의 지시, 명령, 승인사항 등을 준수해야 한다.

나) 관리자는 공사 시공에 필요한 사항을 현장대리인에게 지시할 수 있으며,  현장대리인은 이를 성실히 이행하여야 한다.

11. 과다계상분의 조정

공사 중 또는 준공 후 자체검사 및 관계기관으로부터 감액사항 또는 변상조치사항이 발생하였을 때 용역수행업체는 이에 순응하여야 하며, 차후 이의를 제기할 수 없다. 만약 이를 이행하지 못할 경우에는 연대 보증인이 순차적으로 책임을 진다.

12. 현장 안전관리 준수사항

가) 준수사항

(1) 모든 현장 투입인원은 포스트타워에서 지정한 작업 출입증을 착용

하여야 한다. (회사 식별 가능한 조끼 착용 시 대체 가능)

(2) 반입 장비 및 유해위험 기계기구의 안전장치 부착 및 작업계확수립.

(3) 작업 전 보호구 착용 (미착용 시 퇴출)

(4) 반입자재의 안전적재 및 안전통로 확보.

(5) 작업장 주변의 정리정돈, 현장 청결유지.

(6) 공사 중 발생 쓰레기는 공사장 내부에 적치 후 자체적으로 반출.

(POST TOWER 지정 쓰레기봉투 사용시 쓰레기 하역장에 적치)

나) 현장관리 및 안전관리

(1) 각 공사 시 필요한 가설전기 설치 시에는 POST TOWER 전기

담당자와 협의 후 승인을 득한 후 설치하며 안전조치를 하여야 한다.

(2) 기 시설물 파손 시에는 용역수행업체는 즉각 원상복구를 하여야하며  원상 복구가 조잡하다고 발주처가 판단할 경우 재시공 하여야 한다.

13. 위반조치

가) 위반 시 조치

(1) 용역수행업체가 관련 규정을 위반할  경우 1차 또는 2차에 걸쳐 시정 요구를 하며, 불응 시 공사 중지와 업무중지(전력공급 차단 등) 및 출입을 폐쇄 조치할 수 있다.

나) 다음과 같은 사항 발생 시 공사 중단을 요구할 수 있다.

(1) 기 입주업체의 시설물에 피해를 주는 행위(변상)

(2) 작업 중 흡연행위.

(3) 작업 중 음주행위(즉각 퇴장조치)

(4) 작업 후 청소 청결상태 불량.

(5) 결함 있는 기계 도구 및 장비의 사용 행위.

(6) 기 입주업체 또는 내방객에게 피해를 주어 민원발생 (3일간 중지)

(7) 기타 안전 화재 예방에 위반되는 행위.

다) 전 항의 규정에 의하여 조치를 취한 경우 용역수행업체는 POST TOWER에

대하여 그로 인한 손해 배상 또는 손실 보상을 청구할 수 없다.

14. 시공검사

가) 각 공사 부분은 공정마다 관리자의 검사를 받아 합격 승인을 얻은 후 다음 공정에 착수한다.

나) 시공 후에 검사가 불가능하거나 곤란한 부분은 관리자의 입회하에 시공하고 공사 진행 사진을 촬영하여 제출하여야 한다.

15. 공사 및 준공검사

가) 검사를 위하여 필요한 자료의 작성등 기타 제반사항에 대하여 관리자의 지시에 따라 시행하여야 하며, 검사에 필요한 모든 사항은 용역수행업체 부담으로 한다.

나) 기성 및 준공 등의 검사요청을 할 경우 관련 규정 및 관리자의 지시에 따라 검사요청서를 작성하여 제출하여야 한다.

다) 용역수행업체는 공사가 완료되었을 때 현장을 정리하고 준공검사를 받아야 한다.

라) 발주처 관리자가 검사 대상의 제반시험을 행할 필요가 있다고 판단 될 경우 용역수행업체는 시험에 필요한 인력, 기구, 장비 등을 제공하여야 하며, 검사 후 그 결과에 대하여는 발주처 관리자의 지시에 따라 재시공 또는 원상복구 등을 하여야 한다.

마) 용역수행업체는 공사 중 관리자가 부실 또는 부적합하다고 판단할 시 관리자의 지시에 따라 즉시 재시공 또는 보수하여야 한다.

16. 공사공정

가) 모든 공정은 야간 및 휴일에 한하여 시공 할 것.

17. 용접기 사용시 주의

가) 용접기 사용 시는 반드시 POST TOWER 방재실에 신고하여야 한다(TEL (02) 6450 - 1119)

나) 용접기 사용 장소 5M이내에는 가연성 위험물이 없어야 하며 보양을

철저히 한 후 예상되는 화재의 종류에 적합한 소화기를 2대 이상                 배치 하여야한다.

다) 용접 작업 시에는 반드시 안전 관리자(화재감시인)을 배치하여야

한다.

라) 안전 관리자는 작업이 종료된 후 주변정리를 철저히 하여야 한다.

마) 용접작업이 종료되면 반드시 POST TOWER 방재실에 종료되었음을

통보하여야 한다.