시  방  서

Ⅰ. 공사개요

1. 개  요

메인 전원차단시설 설치 및 전기배선 정비 공사를 실시하여 불필요한 전원을 사전에 차단

하여 공공요금 절감에 기여하고 전기화재 사고를 미연에 방지하고자 함.

2. 공 사 명  : 양산동우체국 메인전원 차단시설 및 전기배선 공사

3. 공사장소  : 광주시 북구 양산동 274-36번지

4. 공사내역  : 메인전원 차단시설 설치 및 전기배선 정비

5. 공사기간  : 착공일로부터 4일 이내

Ⅱ. 일반설명서

1. 적용범위

1-1. 본 공사는 전기설비 기술기준에 의하여 시공하며, 공사 일반 표준설명서와 특별설명서

에 기술된 내용을 토대로 한다.

본 설명서에 명시되지 않은 사항은 건설교통부제정 표준시방서에 의한다.

2. 공사기준

2-1. 시공업자가 공사에 관한 통지, 연락, 보고 등을 할 경우에는 감독공무원을 경유한다.

2-2. 시공업자는 감독공무원의 지시에 따라야 하며 설계 및 공법에 이견이 발생하였을

때에는 특별한 사유가 없는 한 북광주우체국의 결정에 따라야 한다.

3. 감독공무원

3-1. 본 설명서에서 감독공무원이라 함은 이 공사의 계약 내용이 적정하게 이행되는가를

지휘 감독하는 공무원을 말한다.

4. 현장대리인

4-1. 현장대리인은 공사 시공에 적합한 기술면허를 소지한 자로서 성명, 경력 등에

대하여 북광주우체국의 적부 승인을 사전에 받아야 하며 북광주우체국으로부터

부적당하다는 통지를 받았을 때에는 즉시 현장대리인을 교체하여야 하며, 공사

시공 중 시공업자 의사에 의거 교체시에도 북광주우체국의 사전 승인을 받아야

한다.

4-3. 현장대리인은 공사현장에 상주하여 감독공무원의 지시에 따라야 하고, 계약자를

대신하여 공사 시공, 재해방지, 사용인, 작업원에 대한 사항 등 시공업자가 이행

하여야 할 모든 사항에 대하여 책임을 지고 처리하여야 하며,  현장 이탈 시에는

감독공무원의 사전 승인을 받아야 한다.

4-4. 작업원의 기능, 지식, 숙련도에 대하여 감독공무원이 부적격자로 판정 통보시에는

현장 대리인은 그 작업원을 즉시 교체하여야 한다.

5. 이의

5-1. 설명서 등의 내용에 상이점이 있거나 명기가 없을 때 또는 의문이 생겼을 경우

에는 감독공무원과 협의하여 북광주우체국 결정에 따른다. 단, 경미한 사항에

대하여는 감독공무원의 지시에 따른다.

6. 공정 및 시공계획서

6-1.시공업자는 공사 시행에 있어 공사 전반에 대한 공정별, 세부공사 시행계획을 작성

하여 착공일로부터 2일 이내에 제출하여야 한다.

- 공사 시행순서 및 방법, 예정공정표

- 현장대리인계(현장대리인 기술면허증 사본 첨부)

6-2. 시공업자는 기타 요구사항에 대하여 감독공무원의 요구가 있을 경우에는 관계

서류를 제출하여야 한다.

7. 공사의 진도관리

7-1. 감독공무원은 시공업자가 제출한 공사 예정표를 필요한 때에는 구간, 공정별 시공

순서와 일정을 조정할 수 있다.

이때 시공업자는 특별한 사유가 없는 한 이에 따라야 하며, 따르지 못한 때에는

그 사유를 서면으로 제출하여야 한다.

7-2. 감독공무원은 시공업자로부터 작업일보를 받아 그 내용을 검토 확인하여야 한다.

8. 시공 후 검사가 불가능한 부분의 검사

8-1. 공사 시공 후 검사가 불가능한 부분은 공정별로 감독공무원의 검사를 서면으로

또는 도면 사진 등으로 받아 두어야한다.

9. 공사현장 및 안전관리

9-1. 현장대리인은 항상 출입자의 감시, 사고, 화재, 도난의 예방 및 풍기위생의

단속에 충분한 조치를 취하여야 한다.

9-2. 인부의 재해 등 모든 사고 발생시 시공업자가 책임을 진다.

9-3. 공사장에 인접한 모든 시설에 피해를 끼치지 않도록 필요한 제반 조치를 하여야하며

기존 시설물의 훼손 및 피해 발생시에는 시공업자 부담으로 즉시 원상복구하여야

한다.

9-4. 공사용 모든 자재는 파손 또는 변질되지 않도록 보관에 만전을 기하여야 한다.

9-5. 현장대리인은 항상 공사 중이나 후에 주위를 깨끗이 정리정돈 하여야 한다.

9-6. 장비 및 공기구는 시공업자가 준비하여야 하고, 항상 최적의 성능을 유지해야 한다.

10. 자재관리

10-1. 본 공사에 사용되는 모든 자재는 감독공무원의 검사 확인을 받은 후 공사장에

반입하여야 한다.

10-2. 시공업자가 도급하는 도급자재는 KS 표시품 및 설명서 규격품으로서 신품이어야

하고, 자재 검사결과 불합격품은 즉시 공사장 외부로 반출하여야 하며 신품으로

대체하여야 한다.

10-3. 감독공무원은 필요에 따라 공사재료의 품질시험을 계약자에게 요구할 수 있으며,

모든 수수료는 계약자가 부담한다.

11. 공사관리

11-1. 본 공사의 시공은 시공업자가 시행하여야 하며 하도급을 금한다.

12. 관공서 기타의 수속

12-1. 시공한 필요한 관공서 기타 관련기관의 수속은 감독공무원의 확인을 받아 지체 없이

실시해야 하며 시공과 준공에 지장이 없도록 하여야 한다.

이때 소요되는 비용은 시공업자 부담으로 한다.

12-2. 관공서 등 수속에 소요되는 기간이 계약 시 공사기간에 산입되지 않는 경우에는

그 기간만큼의 계약기간 연장에 대하여 계약담당공무원과 협의 후 조정한다.

13. 준공검사

13-1. 준공검사는 본 설명서에 준하며 불량한 사항은 지체 없이 시공업자 부담으로

개수하고 재검사를 받는다.

13-2. 준공검사 시 제출서류

1) 준공검사원 1부.

2) 시공 전 . 후 사진첩 1부.

14. 본 공사의 하자보증기간은 준공일로부터 1년으로 하며, 기간 내 하자

발생시 시공업자는 무상으로 보수 하여야 한다.

15. 청소 및 원상복구

15-1. 공사가 완료되었을 때에는 공사장 주변의 정돈 및 청소를 하여 공사 시공시 지면,

기존물의 변경 손상된 부분을 원상복구 한다.

Ⅲ. 특별설명서

1. 본 공사에 소요되는 모든자재는 KS 규격품으로 사용하고 사전에 감독 공무원의 확인을

득한 후 시공하여야 한다.

2. 단 KS 규격품이 없는 재료는 공인기관의 형식승인 및 공인된 제품을 사용한다.

3. 본 공사중 발생할수 있는 안전사고를 예방하기 위하여 시공회사는 감독공무원이 지시하는

안전수칙을 준수하여야 한다.

4. 기타 시방서에 명기되지 않는 사항과 상이한 점이 있을 경우에는 감독공무원과 협의 후

그 지시에 따른다.

5. 시공회사는 계약담당공무원과 협의하여 우체국업무에 지장이 없는 시간에 시공하고 공사가 끝난 후 주변을 깨끗이 청소한다.

6. 본 공사시에는 UPS, CCTV, 무인경비업체 등으로부터 협조를 제공받아 안전하게 설치하여야 한다.

7. 노출분전반 규격은 1.2T이상의 SUS를 사용하고 속판커버를 설치하여 안전사고 예방을 도모하여야 한다.

8. 노출분전반,기존분전함,UPS분전함을 제작설치하고 배선용차단기(MCCB), 마그넷스위치(GMC), 누전차단기(ELB)를 양산동 우체국의 환경과 구성도에 맞게 설치한다.

9. 노출분전반의 내용물은 배선용차단기(MCCB) 4P 75A 1개, 마그넷스위치(GMC) 75A 1개, 누전차단기(ELB) 2P 30A 12개를 조립한다.

10. 기존분전반의 내용물은 배선용차단기(MCCB) 4P 100A 1개,4P 50A  2개, 누전차단기(ELB) 2P 50A 2개를 사용하여 우체국의 여건에 맞게 현장에서 조립한다.

11. UPS분전반의 내용물은 누전차단기(ELB) 2P 50A 3개 , 마그넷스위치(GMC) 32A 1개를

우체국의 여건에 맞게 현장에서 조립한다.

12. 창구담당 및 기기별 콘센트는 퇴근시 ON/OFF가 가능하도록 하여야 하며 전기 배선은 규격품으로 포설 하여야 한다.

12. UPS 입력전원은 상시전원반에서 분기하고 항상 ON 으로 되어야 하며, CCTV, 통신랙(모뎀)

등 비상 장비들이 설치되어 있어야 한다.

13. UPS 출력전원에 연결되는 콘센트와 일반콘센트는 구분 되어야 한다.

14. UPS 출력전원에 연결되는 영업장 창구 콘센트는 출․퇴근시 콘트롤 분전함에서 전원이   ON, OFF 되어야 한다.

15. 상시 전원반은 마그넷스위치(GMC) 1차에서 분기하고 항상 ON 으로 되어야 하며, 비상전등, 화재수신반, 무인경비시스템, 전자시계, 냉장고, 전동셔터가 설치되어 있어야 한다.

16. 비상등의 전원은 상시 전원반에 연결하고 스위치를 설치할때에는 무인경비시스템과 협의 하여 시공한다.

17. 일반 전원반의 연결되어있는 모든 부하설비는 퇴근시 전원이 OFF 되어야 하며 휴게실 온돌판넬, 복사기 ,팩스, 냉 온풍기,  자판기 등에 설치되어 있어야 한다.

18. 일반전기 분전함에 연결되는 모든 부하설비는 출 퇴근시 콘트롤 분전함에서 전원이 ON, OFF 되어야 한다.

19. 콘센트로 나가는 모든 배관 배선은 기기의 부하설비 규격에 맞게 구성 되어야 한다.