2010 근무복 시방서

-피복류 규격서(경비원)-

경비원 하복(남/여)

-상의

-하의

경비원 춘추복(남/여)

-상의

-하의

경비원 동복(남/여)

-상의(남/여)

-하의(남/여)

-가디건(여)

-점퍼(남)

-방한점퍼(남)

경비원 남 하복

1-1. 상의(와이셔츠)

1. 적용 범위

이 규격은 우체국시설관리지원단 경비원(남) 하복 상의(와이셔츠)에 대한 필요조건을

규정한다.

2. 종     류

품목	도 식 화
상의

* 도식화 내용은 작업지시서를 따른다.

* 우체국시설관리지원단 CI 및 기타 표식

표식 2) 어깨 견장 부위

2도 직수 마라톤

표식 1) 앞판 좌측 가슴 부위

4도 고무라벨/POMA 국/영문조합

표식 4) 이름라벨

이름제목 아래 사이즈 표시

업체연락처에는 전화번호 기재

표식 3) 소매중심 상단 부위

5도 자수와팬

3. 필요 조건

3.1 사용 재료

가. 주재료

구 분	소 재	색 상
경비원 하복 상의 (남성용 와이셔츠)	Aerosilver Xanadu [Polyester76%+Rayon24%] 159g/yd	스카이 블루

나. 부재료

품 명	용 도	규 격
배 색1	견장 外	T/C 180T (네이비)
봉 사	봉제용,오버로크용 外	60수 3합사
고 무 라 벨	POMA 표식	POMA 영문+한글조합형/4도(4.5cmX2.5cm)
직 조 라 벨	애리 목 부분 아시용	케어라벨, 품질라벨, 호칭라벨& 이름라벨
표 시 장	좌측 소매 상단	5도 자수 와팬(8cmX9.5cm)
무궁화 표식	어깨 견장부위 상단	2도 직수처리(2cmX2cm)
심 지	카라 안쪽, 지퍼 안쪽	면 심지 (4013/36”)
도 트	앞 채움용	18mm 링 타입 플라스틱

3.2 주요 봉제 방법

1) 제품에는 파열, 절상, 오염이 없어야 하고 이색지는 사용하지 못한다.

2) 봉제 땀수는 2.5cm간 10땀 이상으로 균일하게 봉제한다.

3) 실의 인장강도는 KSK 0409에 따른 700g이상을 사용한다.

4) 봉제의 끝맺음 및 터지기 쉬운 곳은 3회 이상 되박음질 한다.

5) 장식스티치는 땀수를 고르게 하고 끝맺음이 중간선에 나타나지 않도록 주의

한다.

6) 단추는 실을 3회 이상 관통하여 견고히 부착한다.

8) 시접은 오버로크 미싱으로 정교하게 정리하되, 셔츠의 사이드 심(side seam;

옆 솔기)과 암홀(arm hole;진동)의 시접은 바이어스 테이프로 싸서 정리한다.

9) 봉제 시 퍼커링이 생기지 않도록 주의한다.

10) 배색 봉제 시 시접의 분량을 일정하게 하여 비침을 통한 이색이 나지 않도록

한다.

11) 배색이나 단추, 실에서 물이 빠지는 현상이 없도록 한다.

12) 안감은 은사가 겉으로 드러나는 폴리에스터 100% 소재를 사용하여 정전기

예방 및 전자파 차단, 항균효과 등의 기능성을 부여한다.

13) 원단라벨, 품질라벨, 이름라벨을 모든 아이템에 부착한다.

14) 기타사항은 도식화 및 유니폼 제작 일반 관례에 따른다.

3.3 세부제조방법

1) 칼라 목 밴드의 안쪽에 때 방지용 배색원단을 처리한다.

배색 원단의 시접 분량을 일정하게 제단 및 마무리하여 비침을 통한

이색 현상이 발생하지 않도록 한다.

2) 플래킷의 너비는 1¼인치로 한다.

여밈은 4개의 구멍이 있는 플라스틱 겉단추 11mm로 처리한다.

3) 양쪽 어깨에 배색 견장을 부착하고 그 위에 무궁화 계급장 1ea를

직수 처리하여 플라스틱 겉단추 11mm로 몸판에 고정할 수 있도록 한다.

(견장에 별도의 계급장을 끼워 넣을 수 있도록 고리와의 간격에 유의한다.)

4) 좌측 가슴에 사각형의 아웃포켓(out-pocket;겉주머니)을 달고 볼펜꽂이용

트임을 뚫어 준다.(도면참조)

5) 우체국시설관리 지원단 CI 기준에 따른 로고(고무라벨)를 앞가슴 좌측 상단에 표식하여             부착한다.(POMA 영문+한글조합형/4도(4.5cmX2.5cm))(도면참조)

6) 좌측 소매 상단에 5도 자수 와팬(8cmX9.5cm) 표시장을 부착한다.

7) 사이드 심(side seam;옆 솔기)과 암홀(arm hole;진동)의 시접은 안감 바이어스

테이프로 깨끗이 싸서 정리한다.

8) 셔츠 안쪽의 원단라벨과 품질라벨을 봉제하고, 그 위에 여분 단추를

부착한다.

9) 이름&사이즈라벨은 목 밴드의 뒷목중심 위치에 끼워 박는다.(표식4참조)

10) 배색 부분에는 반드시 배색컬러와 동일한 봉사를 사용한다.

11) 기타 명시되지 않은 내용은 도면 및 견본에 따른다.

3.4 완제품의 조건

1) 모든 봉제는 치밀․단정하고 봉제사의 단절, 늘어짐, 안실 빠짐 및 겹쳐지는

부분이 없고, 단추 구멍이 정교해야 한다.

2) 사용된 원․부자재는 해당 원․부자재의 규격 조건에 부합되며 균등하여야 한다.

3) 사이즈 라벨과 제품의 사이즈가 동일해야한다.

4) 세탁 후 제품의 틀어짐,이상(수축,늘어짐)이 없어야 한다.

5) 제품은 위 조건에 부합되는 것들로, 품위 단정하여 착용 상 지장이 없어야 한다.

4. 검     사

가. 중간 검사

1) 소정 원단의 사용여부를 확인한다.

2) 필요시에는 제조과정에서 가공에 대한 검사를 할 수 있다.

3) 샘플(견본품)과 규격서와의 적합 유․무 등을 확인하여야 한다.

나. 관능 검사

1) 관급 시 관급자재 사용 및 자재 부담에 대한 이상 여부를 확인하여야 한다.

2) 기술적인 면에 대한 규격서와의 일치 여부를 확인하여야 한다.

3) 포장 및 표시요령에 대한 규격서와의 일치 여부를 확인하여야 한다.

5. 포     장

1) 포장은 개인별 포장으로 폴리백 처리하여야 한다.

2) 수요 기관의 요구시 기관별, 부서별로 배포할 수 있도록 한다.

6. 기     타

가. 규격 중 치수표에 명시된 허용공차는 제품 가공상 불가피하거나, 품질면에서            도움이 될 수 있는 방향의 공차를 의미한다.

나. 계약자는 생산 착수 전에 시제품을 제조하여 수요부서 및 구매부서에

제출하여 사전 교정을 받은 후 작업에 착수하여야 한다.

1-2. 하의(바지)

1. 적용 범위

이 규격은 우체국시설관리지원단  경비원(남) 하복 하의에 대한 필요조건을 규정한다.

품목	도 식 화
하의

1. 종     류

* 도식화 내용은 작업지시서를 따른다.

3. 필요 조건

3.1 사용 재료

가. 주재료

구 분	소 재	색 상
경비원 하복 하의 (남성용 팬츠)	T/R [Polyester 65% +Rayon 35%]	네이비

나. 부재료

품 명	용 도	규 격	비 고
주머니속감	바지 주머니 용	Poly twill/60"	겉감과 동일색
심 지	허리단, 앞 포켓끝, 뒤 포켓입술	접착 심지
지 퍼	하의 앞 채움용	Nylon양면	겉감과 동일색
단 추	하의 앞 채움용	18 mm	겉감과 동일색
	뒤 포켓 채움용	15 mm	겉감과 동일색
Elastic band	허리 조임용		제시견본
벤 놀	하의 허리단 심지용	3.5 cm
봉 제 사	하의 봉제용	40수 2합	겉감과 동일색
라 벨	품질 라벨, 이름라벨

3.2. 주요봉제방법

1) 제품은 호수·치수별에 의한다.

2) 봉제땀수는 1cm간에 4땀(2.5cm만 10땀)이상으로 한다.

3) 모든 봉제는 푸서가 보이지 않도록 한다.

4) 하의 앞지퍼 부분 튼튼히 봉제한다.

5) 모든 시접은 원단과 동일색 봉사로 오버록처리 한다.

6) 벨트 고리와 주머니 위,아래 바텍처리한다.

3.3 세부제조방법

1) 허리는 1½”폭의 하의원단으로 일자오비 처리하고 양쪽에 엘라스틱 밴드를           물린다.

2) 벨트고리는 하의원단으로 ½”X ¾”길이로 5개를 부착한다.

(위,아래 바텍처리한다.)

3) 앞 주름은 좌·우 각 1개씩 넣어 편하게 하고

뒤는 좌·우 각 1 개씩 Dart를 넣는다.

4) 앞여밈은 양면지퍼와, 18mm 뿔단추로 채움한다.

5) 지퍼단은 접착심지를 1겹대고 지퍼를 단다.

(끝부분은 바텍처리한다.)

6) 앞주머니는 Side Pocket으로 하고, 안쪽에 접착심지를 붙여준다.

7) 뒷주머니는 ⅜”폭의 입술 포켓으로 제작한다.

8) 다리 안·팎 옆솔기는 가름솔로 하며 시접 끝은 Over Rock 처리한다.

9) 바지부리는 시접 끝에 Over Rock처리한 후 Over free한다.

(밑단시접은 수선을 고려하여 충분한 여유를 준다.)

10) 품질 라벨, 이름라벨은 허리단의 안쪽 위치에 끼워박는다.

11) 기타 명시되지 않은 내용은 도면 및 견본에 따른다.

3.4 완제품 품질상 조건

1) 하의의 길이방향은 반드시 원단의 결방향과 일치하여야 한다.

2) 사용된 원·부자재는 해당 원·부자재의 규격조건에 부합되며 균등하여야

한다.

3) 모든 봉제는 치밀·단정하고 봉사는 단절, 풀어짐, 안실빠짐, 겹침등의 현상이           없이 정교해야 한다.

4) 사이즈 라벨과 제품의 사이즈가 동일해야한다.

5) 세탁 후 제품의 틀어짐,이상(수축,늘어짐)이 없어야 한다.

6) 제품은 위 각 조건에 부합할 수 있는 제품으로서 품위 단정하여 착용상 지장이

없어야 한다

4. 검     사

가. 중간 검사

1) 소정 원단의 사용여부를 확인한다.

2) 필요시에는 제조과정에서 가공에 대한 검사를 할 수 있다.

3) 샘플(견본품)과 규격서와의 적합 유․무 등을 확인하여야 한다.

나. 관능 검사

1) 관급 시 관급자재 사용 및 자재 부담에 대한 이상 여부를 확인하여야 한다.

2) 기술적인 면에 대한 규격서와의 일치 여부를 확인하여야 한다.

3) 포장 및 표시요령에 대한 규격서와의 일치 여부를 확인하여야 한다.

5. 포     장

1) 포장은 개인별 포장으로 폴리백 처리하여야 한다.

2) 수요기관의 요구시 기관별, 부서별로 배포할 수 있도록 한다.

6. 기     타

가. 규격 중 치수표에 명시된 허용공차는 제품 가공상 불가피하거나, 품질면에서            도움이 될 수 있는 방향의 공차를 의미한다.

나. 계약자는 생산 착수 전에 시제품을 제조하여 수요부서 및 구매부서에

제출하여 사전 교정을 받은 후 작업에 착수하여야 한다.

경비원 여 하복

1-1. 상의(와이셔츠)

1. 적용 범위

이 규격은 우체국시설관리지원단 경비원(여) 하복 상의(와이셔츠)에 대한 필요조건을

규정한다.

2. 종     류

품목	도 식 화
상의

* 도식화 내용은 작업지시서를 따른다.

* 우체국시설관리지원단 CI 및 기타 표식

표식 1) 앞판 좌측 가슴 부위

4도 고무라벨/POMA 국/영문조합

표식 3) 소매중심 상단 부위

5도 자수와팬

표식 2) 어깨 견장 부위

2도 직수 마라톤

3. 필요 조건

3.1 사용 재료

가. 주재료

구 분	소 재	색 상
경비원 하복 상의 (여성용 와이셔츠)	Aerosilver Xanadu [Polyester76%+Rayon24%] 159g/yd	스카이 블루

나. 부재료

품 명	용 도	규 격
타이 감	고정 타이용	Polyester100% (블루계열 스트라이프)
배 색1	견장, 타이 고정 고리 外	T/C 180T (네이비)
배 색2	견장 고정 고리	T/C 180T (블루)
봉 사	봉제용,오버로크용 外	60수 3합사
고 무 라 벨	POMA 표식	POMA 영문+한글조합형/4도(4.5cmX2.5cm)
직 조 라 벨	애리 목 부분 아시용	케어라벨, 품질라벨, 호칭라벨
표 시 장	왼쪽 소매 상단	5도 자수 와팬(8cmX9.5cm)
무궁화 표식	어깨 견장부위 상단	2도 직수처리(2cmX2cm)
심 지	카라 안쪽, 지퍼 안쪽	면 심지 (4013/36”)
단 추	앞 채움용	제시견본

3.2 주요 봉제 방법

1) 제품에는 파열, 절상, 오염이 없어야 하고 이색지는 사용하지 못한다.

2) 봉제 땀수는 2.5cm간 10땀 이상으로 균일하게 봉제한다.

3) 실의 인장강도는 KSK 0409에 따른 700g이상을 사용한다.

4) 봉제의 끝맺음 및 터지기 쉬운 곳은 3회 이상 되박음질 한다.

5) 장식스티치는 땀수를 고르게 하고 끝맺음이 중간선에 나타나지 않도록 주의

한다.

6) 단추는 실을 3회 이상 관통하여 견고히 부착한다.

8) 시접은 오버로크 미싱으로 정교하게 정리하되, 셔츠의 사이드 심(side seam;

옆 솔기)과 암홀(arm hole;진동)의 시접은 바이어스 테이프로 싸서 정리한다.

9) 봉제 시 퍼커링이 생기지 않도록 주의한다.

10) 배색 봉제 시 시접의 분량을 일정하게 하여 비침을 통한 이색이 나지 않도록

한다.

11) 배색이나 단추, 실에서 물이 빠지는 현상이 없도록 한다.

12) 안감은 은사가 겉으로 드러나는 폴리에스터 100% 소재를 사용하여 정전기

예방 및 전자파 차단, 항균효과 등의 기능성을 부여한다.

13) 원단라벨, 품질라벨, 브랜드라벨, 이름라벨을 모든 아이템에 부착한다.

14) 기타사항은 도식화 및 유니폼 제작 일반 관례에 따른다.

3.3 세부제조방법

1) 셔츠는 앞 고시와 플래킷(placket;여밈 부분)부분에 장식타이를 끼워 물린

스탠카라 형태로 제작한다.

2) 칼라 목 밴드의 안쪽에 때 방지용 배색원단을 처리한다.

배색 원단의 시접 분량을 일정하게 제단 및 마무리하여 비침을 통한

이색 현상이 발생하지 않도록 한다.

3) 플래킷의 너비는 1¼인치로 한다.

여밈은 4개의 구멍이 있는 플라스틱 겉단추 11mm로 처리한다.

4) 양쪽 어깨에 배색 견장을 부착하고 그 위에 무궁화 계급장 1ea를

직수 처리하여 플라스틱 겉단추 11mm로 몸판에 고정할 수 있도록 한다.

5) 우체국시설관리 지원단 CI 기준에 따른 로고(고무라벨)를 앞가슴 좌측 상단에 표식하여             부착한다.(POMA 영문+한글조합형/4도(4.5cmX2.5cm))

6) 좌측 소매 상단에 5도 자수 와팬(8cmX9.5cm) 표시장을 부착한다.

7) 앞,뒤 프린세스라인을 잡아준다.

8) 오버셔츠(overshirt)로 입을 수 있도록 밑단에 1인치의 시접을 준다.

9) 사이드 심(side seam;옆 솔기)과 암홀(arm hole;진동)의 시접은 안감 바이어스

테이프로 깨끗이 싸서 정리한다.

10) 셔츠 안쪽의 원단라벨과 품질라벨을 봉제하고, 그 위에 여분 단추를

부착한다.

11) 이름라벨은 목 밴드의 뒷목중심 위치에 끼워 박는다.

(경비원 하복 남자 상의 표식4참조)

12) 배색 부분에는 반드시 배색컬러와 동일한 봉사를 사용한다.

13) 기타 명시되지 않은 내용은 도면 및 견본에 따른다.

3.4 완제품의 조건

1) 모든 봉제는 치밀․단정하고 봉제사의 단절, 늘어짐, 안실 빠짐 및 겹쳐지는

부분이 없고, 단추 구멍이 정교해야 한다.

2) 사용된 원․부자재는 해당 원․부자재의 규격 조건에 부합되며 균등하여야 한다.

3) 사이즈 라벨과 제품의 사이즈가 동일해야한다.

4) 세탁 후 제품의 틀어짐,이상(수축,늘어짐)이 없어야 한다.

5) 제품은 위 조건에 부합되는 것들로, 품위 단정하여 착용 상 지장이 없어야 한다.

4. 검     사

가. 중간 검사

1) 소정 원단의 사용여부를 확인한다.

2) 필요시에는 제조과정에서 가공에 대한 검사를 할 수 있다.

3) 샘플(견본품)과 규격서와의 적합 유․무 등을 확인하여야 한다.

나. 관능 검사

1) 관급 시 관급자재 사용 및 자재 부담에 대한 이상 여부를 확인하여야 한다.

2) 기술적인 면에 대한 규격서와의 일치 여부를 확인하여야 한다.

3) 포장 및 표시요령에 대한 규격서와의 일치 여부를 확인하여야 한다.

5. 포     장

1) 포장은 개인별 포장으로 폴리백 처리하여야 한다.

2) 수요기관의 요구시 기관별, 부서별로 배포할 수 있도록 한다.

6. 기     타

가. 규격 중 치수표에 명시된 허용공차는 제품 가공상 불가피하거나, 품질면에서            도움이 될 수 있는 방향의 공차를 의미한다.

나. 계약자는 생산 착수 전에 시제품을 제조하여 수요부서 및 구매부서에

제출하여 사전 교정을 받은 후 작업에 착수하여야 한다.

1-2. 하의(바지)

1. 적용 범위

이 규격은 우체국시설관리지원단  경비원(여) 하복 하의에 대한 필요조건을 규정한다.

품목	도 식 화
하의

1. 종     류

* 도식화 내용은 작업지시서를 따른다.

3. 필요 조건

3.1 사용 재료

가. 주재료

구 분	소 재	색 상
경비원 하복 하의 (여성용 팬츠)	T/R [Polyester 65% +Rayon 35%]	네이비

나. 부재료

품 명	용 도	규 격	비 고
주머니속감	바지 주머니 용	Poly twill/60"	겉감과 동일색
심 지	허리단, 앞 포켓끝, 뒤 포켓입술	접착 심지
지 퍼	하의 앞 채움용	Nylon양면	겉감과 동일색
단 추	하의 앞 채움용	18 mm	흑색
Elastic band	허리 조임용		제시견본
벤 놀	하의 허리단 심지용	3.5 cm
봉 제 사	하의 봉제용	40수 2합	겉감과 동일색
라 벨	품질 라벨, 호칭라벨

3.2. 주요봉제방법

1) 제품은 호수·치수별에 의한다.

2) 봉제땀수는 1cm간에 4땀(2.5cm만 10땀)이상으로 한다.

3) 모든 봉제는 푸서가 보이지 않도록 한다.

4) 하의 앞지퍼 부분 튼튼히 봉제한다.

5) 모든 시접은 원단과 동일색 봉사로 오버록처리 한다.

6) 벨트 고리와 주머니 양끝부분을 바텍처리한다.

3.3 세부제조방법

1) 허리는 1¼”폭의 하의원단으로 일자오비 처리하고 양쪽에 엘라스틱 밴드를           물린다.

2) 벨트고리는 하의원단으로 ⅜”X ¾”길이로 5개를 부착한다.

3) 앞 주름은 좌·우 각 1개씩 넣어 편하게 하고

뒤는 좌·우 각 1 개씩 Dart를 넣는다.

4) 앞여밈은 양면지퍼와, 18mm 뿔단추로 채움한다.

5) 지퍼단은 접착심지를 1겹대고 지퍼를 단다.

(끝부분은 바텍처리한다.)

6) 앞주머니는 Side Pocket으로 하고, 안쪽에 접착심지를 붙여준다.

7) 뒷주머니는 죄우 양쪽을 ⅜”폭의 쌍입술 포켓으로 제작한다.

8) 다리 안·팎 옆솔기는 가름솔로 하며 시접 끝은 Over Rock 처리한다.

9) 바지부리는 시접 끝에 Over Rock처리한 후 Over free한다.

(밑단시접은 수선을 고려하여 충분한 여유를 준다.)

10) 품질 라벨, 이름라벨은 허리단의 안쪽 위치에 끼워박는다.

11) 기타 명시되지 않은 내용은 도면 및 견본에 따른다.

3.4 완제품 품질상 조건

1) 하의의 길이방향은 반드시 원단의 결방향과 일치하여야 한다.

2) 사용된 원·부자재는 해당 원·부자재의 규격조건에 부합되며 균등하여야

한다.

3) 모든 봉제는 치밀·단정하고 봉사는 단절, 풀어짐, 안실빠짐, 겹침등의 현상이           없이 정교해야 한다.

4) 사이즈 라벨과 제품의 사이즈가 동일해야한다.

5) 세탁 후 제품의 틀어짐,이상(수축,늘어짐)이 없어야 한다.

6) 제품은 위 각 조건에 부합할 수 있는 제품으로서 품위 단정하여 착용상 지장이

없어야 한다.

4. 검     사

가. 중간 검사

1) 소정 원단의 사용여부를 확인한다.

2) 필요시에는 제조과정에서 가공에 대한 검사를 할 수 있다.

3) 샘플(견본품)과 규격서와의 적합 유․무 등을 확인하여야 한다.

나. 관능 검사

1) 관급 시 관급자재 사용 및 자재 부담에 대한 이상 여부를 확인하여야 한다.

2) 기술적인 면에 대한 규격서와의 일치 여부를 확인하여야 한다.

3) 포장 및 표시요령에 대한 규격서와의 일치 여부를 확인하여야 한다.

5. 포     장

1) 포장은 개인별 포장으로 폴리백 처리하여야 한다.

2) 수요기관의 요구시 기관별, 부서별로 배포할 수 있도록 한다.

6. 기     타

가. 규격 중 치수표에 명시된 허용공차는 제품 가공상 불가피하거나, 품질면에서            도움이 될 수 있는 방향의 공차를 의미한다.

나. 계약자는 생산 착수 전에 시제품을 제조하여 수요부서 및 구매부서에

제출하여 사전 교정을 받은 후 작업에 착수하여야 한다.

경비원 남 춘추복

1-1. 상의(와이셔츠)

1. 적용 범위

이 규격은 우체국시설관리지원단 경비원(남) 춘추복 상의(와이셔츠)에 대한 필요조건을

규정한다.

2. 종     류

품목	도 식 화
상의

* 도식화 내용은 작업지시서를 따른다.

* 우체국시설관리지원단 CI 및 기타 표식

표식 1) 앞판 좌측 가슴 부위

4도 고무라벨/POMA 국/영문조합

표식 3) 소매중심 상단 부위

5도 자수와팬

표식 2) 어깨 견장 부위

2도 직수 마라톤

3. 필요 조건

3.1 사용 재료

가. 주재료

구 분	소 재	색 상
경비원 춘추복 상의 (남성용 와이셔츠)	경사:T/R방적사 위사:Xanadu 75D(메커니컬스트레치사) [Polyester46%+Xanadu49% +Rayon25%]/130g/yd	스카이 블루 스트라이프 지

나. 부재료

품 명	용 도	규 격
배 색1	견장	T/C 180T (네이비)
배 색2	견장 고정 고리	T/C 180T (블루)
봉 사	봉제용,오버로크용 外	60수 3합사
고 무 라 벨	POMA 표식	POMA 영문+한글조합형/4도(4.5cmX2.5cm)
직 조 라 벨	애리 목 부분 아시용	케어라벨, 품질라벨, 이름라벨
표 시 장	좌측 소매 상단	5도 자수 와팬(8cmX9.5cm)
무궁화 표식	어깨 견장부위 상단	2도 직수처리(2cmX2cm)
심 지	카라 안쪽, 지퍼 안쪽	면 심지 (4013/36”)
단 추	앞 채움용	제시견본

3.2 주요 봉제 방법

1) 제품에는 파열, 절상, 오염이 없어야 하고 이색지는 사용하지 못한다.

2) 봉제 땀수는 2.5cm간 10땀 이상으로 균일하게 봉제한다.

3) 실의 인장강도는 KSK 0409에 따른 700g이상을 사용한다.

4) 봉제의 끝맺음 및 터지기 쉬운 곳은 3회 이상 되박음질 한다.

5) 장식스티치는 땀수를 고르게 하고 끝맺음이 중간선에 나타나지 않도록 주의

한다.

6) 단추는 실을 3회 이상 관통하여 견고히 부착한다.

8) 원단의 스트라이프 조직의 잘 맞추어 재단,봉제한다.

9) 시접은 오버로크 미싱으로 정교하게 정리하되, 셔츠의 사이드 심(side seam;

옆 솔기)과 암홀(arm hole;진동)의 시접은 바이어스 테이프로 싸서 정리한다.

10) 봉제 시 퍼커링이 생기지 않도록 주의한다.

11) 배색 봉제 시 시접의 분량을 일정하게 하여 비침을 통한 이색이 나지 않도록

한다.

12) 배색이나 단추, 실에서 물이 빠지는 현상이 없도록 한다.

13) 안감은 은사가 겉으로 드러나는 폴리에스터 100% 소재를 사용하여 정전기

예방 및 전자파 차단, 항균효과 등의 기능성을 부여한다.

14) 원단라벨, 품질라벨, 이름라벨을 모든 아이템에 부착한다.

15) 기타사항은 도식화 및 유니폼 제작 일반 관례에 따른다.

3.3 세부제조방법

1) 칼라 목 밴드의 안쪽에 때 방지용 배색원단을 처리한다.

배색 원단의 시접 분량을 일정하게 제단 및 마무리하여 비침을 통한

이색 현상이 발생하지 않도록 한다.

2) 플래킷의 너비는 1¼인치로 한다.

여밈은 4개의 구멍이 있는 플라스틱 겉단추 11mm로 처리한다.

3) 양쪽 어깨에 배색 견장을 부착하고 그 위에 무궁화 계급장 1ea를

직수 처리하여 플라스틱 겉단추 11mm로 몸판에 고정할 수 있도록 한다.

(견장에 별도의 계급장을 끼워 넣을 수 있도록 고리와의 간격에 유의한다.)

4) 좌측 가슴에 사각형의 아웃포켓(out-pocket;겉주머니)을 달고 볼펜꽂이용

트임을 뚫어 준다.(도면참조)

5) 카우스 끝단에 ¼”배색처리를 하고 카우스 안쪽을 전체 배색처리 한다.

6) 우체국시설관리 지원단 CI 기준에 따른 로고(고무라벨)를 앞가슴 좌측 상단에 표식하여             부착한다.(POMA 영문+한글조합형/4도(4.5cmX2.5cm)) (도면참조)

7) 좌측 소매 상단에 5도 자수 와팬(8cmX9.5cm) 표시장을 부착한다.

8) 사이드 심(side seam;옆 솔기)과 암홀(arm hole;진동)의 시접은 안감 바이어스

테이프로 깨끗이 싸서 정리한다.

9) 셔츠 안쪽의 원단라벨과 품질라벨을 봉제하고, 그 위에 여분 단추를

부착한다.

10) 이름라벨은 목 밴드의 뒷목중심 위치에 끼워 박는다.

11) 배색 부분에는 반드시 배색컬러와 동일한 봉사를 사용한다.

12) 기타 명시되지 않은 내용은 도면 및 견본에 따른다.

3.4 완제품의 조건

1) 모든 봉제는 치밀․단정하고 봉제사의 단절, 늘어짐, 안실 빠짐 및 겹쳐지는

부분이 없고, 단추 구멍이 정교해야 한다.

2) 사용된 원․부자재는 해당 원․부자재의 규격 조건에 부합되며 균등하여야 한다.

3) 사이즈 라벨과 제품의 사이즈가 동일해야한다.

4) 세탁 후 제품의 틀어짐,이상(수축,늘어짐)이 없어야 한다.

5) 제품은 위 조건에 부합되는 것들로, 품위 단정하여 착용 상 지장이 없어야 한다.

4. 검     사

가. 중간 검사

1) 소정 원단의 사용여부를 확인한다.

2) 필요시에는 제조과정에서 가공에 대한 검사를 할 수 있다.

3) 샘플(견본품)과 규격서와의 적합 유․무 등을 확인하여야 한다.

나. 관능 검사

1) 관급 시 관급자재 사용 및 자재 부담에 대한 이상 여부를 확인하여야 한다.

2) 기술적인 면에 대한 규격서와의 일치 여부를 확인하여야 한다.

3) 포장 및 표시요령에 대한 규격서와의 일치 여부를 확인하여야 한다.

5. 포     장

1) 포장은 개인별 포장으로 폴리백 처리하여야 한다.

2) 수요기관의 요구시 기관별, 부서별로 배포할 수 있도록 한다.

6. 기     타

가. 규격 중 치수표에 명시된 허용공차는 제품 가공상 불가피하거나, 품질면에서            도움이 될 수 있는 방향의 공차를 의미한다.

나. 계약자는 생산 착수 전에 시제품을 제조하여 수요부서 및 구매부서에

제출하여 사전 교정을 받은 후 작업에 착수하여야 한다.

1-2. 하의(바지)

1. 적용 범위

이 규격은 우체국시설관리지원단  경비원(남) 춘추복 하의에 대한 필요조건을 규정한다.

품목	도 식 화
하의

1. 종     류

* 도식화 내용은 작업지시서를 따른다.

3. 필요 조건

3.1 사용 재료

가. 주재료

구 분	소 재	색 상
경비원 하복 하의 (남성용 팬츠)	T:R/65:35 [Polyester 65% +Rayon 35%]	네이비

나. 부재료

품 명	용 도	규 격	비 고
주머니속감	바지 주머니 용	Poly twill/60"	겉감과 동일색
심 지	허리단, 앞 포켓끝, 뒤 포켓입술	접착 심지
지 퍼	하의 앞 채움용	Nylon 양면	겉감과동일색
단 추	하의 앞 채움용	18 mm 뿔단추	제시견본
	뒤 포켓 채움용	15 mm 뿔단추	겉감과 동일색
Elastic band	허리 조임용		제시견본
벤 놀	하의 허리단 심지용	3.5 cm
봉 제 사	하의 봉제용	40수 2합	겉감과 동일색
라 벨	브랜드라벨, 품질 라벨, 호칭라벨

3.2. 주요봉제방법

1) 제품은 호수·치수별에 의한다.

2) 봉제땀수는 1cm간에 4땀(2.5cm만 10땀)이상으로 한다.

3) 모든 봉제는 푸서가 보이지 않도록 한다.

4) 하의 앞지퍼 부분 튼튼히 봉제한다.

5) 모든 시접은 원단과 동일색 봉사로 오버록처리 한다.

6) 벨트 고리와 주머니 양끝부분을 바텍처리한다.

3.3 세부제조방법

1) 허리는 1½”폭의 하의원단으로 일자오비 처리하고 양쪽에 엘라스틱 밴드를           물린다.

2) 벨트고리는 하의원단으로 ½”X ¾”길이로 5개를 부착한다.

3) 앞 주름은 좌·우 각 1개씩 넣어 편하게 하고

뒤는 좌·우 각 1 개씩 Dart를 넣는다.

4) 앞여밈은 양면지퍼와, 18mm 뿔단추로 채움한다.

5) 지퍼단은 접착심지를 1겹대고 지퍼를 단다.

(끝부분은 바텍처리한다.)

6) 앞주머니는 Side Pocket으로 하고, 안쪽에 접착심지를 붙여준다.

7) 뒷주머니는 ⅜”폭의 입술 포켓으로 제작한다.

8) 다리 안·팎 옆솔기는 가름솔로 하며 시접 끝은 Over Rock 처리한다.

9) 바지부리는 시접 끝에 Over Rock처리한 후 Over free한다.

(밑단시접은 수선을 고려하여 충분한 여유를 준다.)

10) 품질 라벨, 이름라벨은 허리단의 안쪽 위치에 끼워박는다.

11) 기타 명시되지 않은 내용은 도면 및 견본에 따른다.

3.4 완제품 품질상 조건

1) 하의의 길이방향은 반드시 원단의 결방향과 일치하여야 한다.

2) 사용된 원·부자재는 해당 원·부자재의 규격조건에 부합되며 균등하여야

한다.

3) 모든 봉제는 치밀·단정하고 봉사는 단절, 풀어짐, 안실빠짐, 겹침등의 현상이           없이 정교해야 한다.

4) 사이즈 라벨과 제품의 사이즈가 동일해야한다.

5) 세탁 후 제품의 틀어짐,이상(수축,늘어짐)이 없어야 한다.

6) 제품은 위 각 조건에 부합할 수 있는 제품으로서 품위 단정하여 착용상 지장이

없어야 한다.

4. 검     사

가. 중간 검사

1) 소정 원단의 사용여부를 확인한다.

2) 필요시에는 제조과정에서 가공에 대한 검사를 할 수 있다.

3) 샘플(견본품)과 규격서와의 적합 유․무 등을 확인하여야 한다.

5. 포     장

1) 포장은 개인별 포장으로 폴리백 처리하여야 한다.

2) 수요기관의 요구시 기관별, 부서별로 배포할 수 있도록 한다.

6. 기     타

가. 규격 중 치수표에 명시된 허용공차는 제품 가공상 불가피하거나, 품질면에서            도움이 될 수 있는 방향의 공차를 의미한다.

나. 계약자는 생산 착수 전에 시제품을 제조하여 수요부서 및 구매부서에

제출하여 사전 교정을 받은 후 작업에 착수하여야 한다.

여 춘추복

1-1. 상의(와이셔츠)

1. 적용 범위

이 규격은 우체국시설관리지원단 경비원(여) 춘추복 상의(와이셔츠)에 대한 필요조건을

규정한다.

2. 종     류

품목	도 식 화
상의

* 도식화 내용은 작업지시서를 따른다.

* 우체국시설관리지원단 CI 및 기타 표식

표식 1) 앞판 좌측 가슴 부위

4도 고무라벨/POMA 국/영문조합

표식 3) 소매중심 상단 부위

5도 자수와팬

표식 2) 어깨 견장 부위

2도 직수 마라톤

3. 필요 조건

3.1 사용 재료

가. 주재료

구 분	소 재	색 상
경비원 춘추복 상의 (여성용 와이셔츠)	경사:T/R방적사 위사:Xanadu 75D(메커니컬스트레치사) [Polyester46%+Xanadu49% +Rayon25%]130g/yd	스카이 블루 스트라이프 지

나. 부재료

품 명	용 도	규 격
타이 감	고정 타이용	Polyester100% (블루계열 스트라이프)
배 색1	견장, 타이 고정 고리 外	T/C 180T (네이비)
배 색2	견장 고정 고리	T/C 180T (블루)
봉 사	봉제용,오버로크용 外	60수 3합사
고 무 라 벨	POMA 표식	POMA 영문+한글조합형/4도(4.5cmX2.5cm)
직 조 라 벨	애리 목 부분 아시용	케어라벨, 품질라벨, 이름라벨
표 시 장	좌측 소매 상단	5도 자수 와팬(8cmX9.5cm)
무궁화 표식	어깨 견장부위 상단	2도 직수처리(2cmX2cm)
심 지	카라 안쪽, 지퍼 안쪽	면 심지 (4013/36”)
단 추	앞 채움용	제시견본

3.2 주요 봉제 방법

1) 제품에는 파열, 절상, 오염이 없어야 하고 이색지는 사용하지 못한다.

2) 봉제 땀수는 2.5cm간 10땀 이상으로 균일하게 봉제한다.

3) 실의 인장강도는 KSK 0409에 따른 700g이상을 사용한다.

4) 봉제의 끝맺음 및 터지기 쉬운 곳은 3회 이상 되박음질 한다.

5) 장식스티치는 땀수를 고르게 하고 끝맺음이 중간선에 나타나지 않도록 주의

한다.

6) 단추는 실을 3회 이상 관통하여 견고히 부착한다.

8) 시접은 오버로크 미싱으로 정교하게 정리하되, 셔츠의 사이드 심(side seam;

옆 솔기)과 암홀(arm hole;진동)의 시접은 바이어스 테이프로 싸서 정리한다.

9) 봉제 시 퍼커링이 생기지 않도록 주의한다.

10) 배색 봉제 시 시접의 분량을 일정하게 하여 비침을 통한 이색이 나지 않도록

한다.

11) 배색이나 단추, 실에서 물이 빠지는 현상이 없도록 한다.

12) 안감은 은사가 겉으로 드러나는 폴리에스터 100% 소재를 사용하여 정전기

예방 및 전자파 차단, 항균효과 등의 기능성을 부여한다.

13) 원단라벨, 품질라벨, 이름라벨을 모든 아이템에 부착한다.

14) 기타사항은 도식화 및 유니폼 제작 일반 관례에 따른다.

3.3 세부제조방법

1) 셔츠는 앞 고시와 플래킷(placket;여밈 부분)부분에 장식타이를 끼워 물린

스탠카라 형태로 제작한다.

2) 칼라 목 밴드의 안쪽에 때 방지용 배색원단을 처리한다.

배색 원단의 시접 분량을 일정하게 제단 및 마무리하여 비침을 통한

이색 현상이 발생하지 않도록 한다.

3) 카라와 플래킷은 무지원단으로 처리한다.

4) 플래킷의 너비는 1¼인치로 하고 여밈은 4개의 구멍이 있는 플라스틱 겉단추

11mm로 처리한다.

5) 양쪽 어깨에 배색 견장을 부착하고 그 위에 무궁화 계급장 1ea를

직수 처리하여 플라스틱 겉단추 11mm로 몸판에 고정할 수 있도록 한다.

6) 좌측 가슴에 사각형의 아웃포켓(out-pocket;겉주머니)을 만든다.

7) 우체국시설관리 지원단 CI 기준에 따른 로고(고무라벨)를 앞가슴 좌측 상단에 표식하여             부착한다.(POMA 영문+한글조합형/4도(4.5cmX2.5cm)) (도식 참조)

8) 앞,뒤 프린세스라인을 잡아준다.

9) 좌측 소매 상단에 5도 자수 와팬(8cmX9.5cm) 표시장을 부착한다.

10) 카우스 끝단에 ¼”배색처리를 하고 카우스 안쪽을 전체 배색처리 한다.

11) 오버셔츠(overshirt)로 입을 수 있도록 밑단에 1인치의 시접을 준다.

12) 사이드 심(side seam;옆 솔기)과 암홀(arm hole;진동)의 시접은 안감 바이어스

테이프로 깨끗이 싸서 정리한다.

13) 셔츠 안쪽의 원단라벨과 품질라벨을 봉제하고, 그 위에 여분 단추를

부착한다.

14) 이름라벨은 목 밴드의 뒷목중심 위치에 끼워 박는다.

(경비원 남자 하복 상의 표식4참조)

15) 배색 부분에는 반드시 배색컬러와 동일한 봉사를 사용한다.

16) 기타 명시되지 않은 내용은 도면 및 견본에 따른다.

3.4 완제품의 조건

1) 모든 봉제는 치밀․단정하고 봉제사의 단절, 늘어짐, 안실 빠짐 및 겹쳐지는

부분이 없고, 단추 구멍이 정교해야 한다.

2) 사용된 원․부자재는 해당 원․부자재의 규격 조건에 부합되며 균등하여야 한다.

3) 사이즈 라벨과 제품의 사이즈가 동일해야한다.

4) 세탁 후 제품의 틀어짐,이상(수축,늘어짐)이 없어야 한다.

5) 제품은 위 조건에 부합되는 것들로, 품위 단정하여 착용 상 지장이 없어야 한다.

4. 검     사

가. 중간 검사

1) 소정 원단의 사용여부를 확인한다.

2) 필요시에는 제조과정에서 가공에 대한 검사를 할 수 있다.

3) 샘플(견본품)과 규격서와의 적합 유․무 등을 확인하여야 한다.

나. 관능 검사

1) 관급 시 관급자재 사용 및 자재 부담에 대한 이상 여부를 확인하여야 한다.

2) 기술적인 면에 대한 규격서와의 일치 여부를 확인하여야 한다.

3) 포장 및 표시요령에 대한 규격서와의 일치 여부를 확인하여야 한다.

5. 포     장

1) 포장은 개인별 포장으로 폴리백 처리하여야 한다.

2) 수요기관의 요구시 기관별, 부서별로 배포할 수 있도록 한다.

6. 기     타

가. 규격 중 치수표에 명시된 허용공차는 제품 가공상 불가피하거나, 품질면에서            도움이 될 수 있는 방향의 공차를 의미한다.

나. 계약자는 생산 착수 전에 시제품을 제조하여 수요부서 및 구매부서에

제출하여 사전 교정을 받은 후 작업에 착수하여야 한다.

1-2. 하의(바지)

1. 적용 범위

이 규격은 우체국시설관리지원단  경비원(여) 춘추복 하의에 대한 필요조건을 규정한다.

품목	도 식 화
하의

1. 종     류

* 도식화 내용은 작업지시서를 따른다.

3. 필요 조건

3.1 사용 재료

가. 주재료

구 분	소 재	색 상
경비원 춘추복 하의 (여성용 팬츠)	T/R [Polyester 65% +Rayon 35%]	다크 네이비

나. 부재료

품 명	용 도	규 격	비 고
주머니속감	바지 주머니 용	Poly twill/60"	겉감과 동일색
심 지	허리단, 앞 포켓끝, 뒤 포켓입술	접착 심지
지 퍼	하의 앞 채움용	Nylon 양면	겉감과 동일색
단 추	하의 앞 채움용	18 mm 뿔단추	제시견본
Elastic band	허리 조임용		제시견본
벤 놀	하의 허리단 심지용	3.5 cm
봉 제 사	하의 봉제용	40수 2합	겉감과 동일색
라 벨	품질 라벨, 호칭라벨

3.2. 주요봉제방법

1) 제품은 호수·치수별에 의한다.

2) 봉제땀수는 1cm간에 4땀(2.5cm만 10땀)이상으로 한다.

3) 모든 봉제는 푸서가 보이지 않도록 한다.

4) 하의 앞지퍼 부분 튼튼히 봉제한다.

5) 모든 시접은 원단과 동일색 봉사로 오버록처리 한다.

6) 벨트 고리와 주머니 양끝부분을 바텍처리한다.

3.3 세부제조방법

1) 허리는 1¼”폭의 하의원단으로 일자오비 처리하고 양쪽에 엘라스틱 밴드를           물린다.

2) 벨트고리는 하의원단으로 ⅜”X ¾”길이로 5개를 부착한다.

3) 앞 주름은 좌·우 각 1개씩 넣어 편하게 하고

뒤는 좌·우 각 1 개씩 Dart를 넣는다.

4) 앞여밈은 양면지퍼와, 18mm 뿔단추로 채움한다.

5) 지퍼단은 접착심지를 1겹대고 지퍼를 단다.

(끝부분은 고잉찌 처리한다.)

6) 앞주머니는 Side Pocket으로 하고, 안쪽에 접착심지를 붙여준다.

7) 뒷주머니는 죄우 양쪽을 ⅜”폭의 쌍입술 포켓으로 제작한다.

8) 다리 안·팎 옆솔기는 가름솔로 하며 시접 끝은 Over Rock 처리한다.

9) 바지부리는 시접 끝에 Over Rock처리한 후 Over free한다.

(밑단시접은 수선을 고려하여 충분한 여유를 준다.)

10) 품질 라벨, 이름라벨은 허리단의 안쪽 위치에 끼워박는다.

11) 기타 명시되지 않은 내용은 도면 및 견본에 따른다.

3.4 완제품 품질상 제조건

1) 하의의 길이방향은 반드시 원단의 결방향과 일치하여야 한다.

2) 사용된 원·부자재는 해당 원·부자재의 규격조건에 부합되며 균등하여야

한다.

3) 모든 봉제는 치밀·단정하고 봉사는 단절, 풀어짐, 안실빠짐, 겹침등의 현상이           없이 정교해야 한다.

4) 사이즈 라벨과 제품의 사이즈가 동일해야한다.

5) 세탁 후 제품의 틀어짐,이상(수축,늘어짐)이 없어야 한다.

6) 제품은 위 각 조건에 부합할 수 있는 제품으로서 품위 단정하여 착용상 지장이

없어야 한다.

4. 검     사

가. 중간 검사

1) 소정 원단의 사용여부를 확인한다.

2) 필요시에는 제조과정에서 가공에 대한 검사를 할 수 있다.

3) 샘플(견본품)과 규격서와의 적합 유․무 등을 확인하여야 한다.

나. 관능 검사

1) 관급 시 관급자재 사용 및 자재 부담에 대한 이상 여부를 확인하여야 한다.

2) 기술적인 면에 대한 규격서와의 일치 여부를 확인하여야 한다.

3) 포장 및 표시요령에 대한 규격서와의 일치 여부를 확인하여야 한다.

5. 포     장

1) 포장은 개인별 포장으로 폴리백 처리하여야 한다.

2) 수요기관의 요구시 기관별, 부서별로 배포할 수 있도록 한다.

6. 기     타

가. 규격 중 치수표에 명시된 허용공차는 제품 가공상 불가피하거나, 품질면에서            도움이 될 수 있는 방향의 공차를 의미한다.

나. 계약자는 생산 착수 전에 시제품을 제조하여 수요부서 및 구매부서에

제출하여 사전 교정을 받은 후 작업에 착수하여야 한다.

경비원 남 동복

1-1. 상의(와이셔츠)

1. 적용 범위

이 규격은 우체국시설관리지원단 경비원(남) 동복 상의(와이셔츠)에 대한 필요조건을

규정한다.

2. 종     류

품목	도 식 화
상의

* 도식화 내용은 작업지시서를 따른다.

* 우체국 시설 관리지원단 CI 표식/(왼쪽 가슴 상단 4도 고무라벨)

표식 1) 앞판 좌측 가슴 부위

4도 고무라벨/POMA 국/영문조합

표식 3) 소매중심 상단 부위

5도 자수와팬

표식 2) 어깨 견장 부위

2도 직수 마라톤

3. 필요 조건

3.1 사용 재료

가. 주재료

구 분	소 재	색 상
경비원 동복 상의 (남성용 와이셔츠)	옥스포드	스카이 블루 (견본제시)

나. 부재료

품 명	용 도	규 격
배 색1	견장, 고시안쪽	T/R:65/35 (네이비)
봉 사	봉제용,오버로크용 外	60수 3합사
고 무 라 벨	POMA 표식	POMA 영문+한글조합형/4도(4.5cmX2.5cm)
직 조 라 벨	애리 목 부분 아시용	케어라벨, 품질라벨, 이름라벨
표 시 장	좌측 소매 상단	5도 자수 와팬(8cmX9.5cm)
무궁화 표식	어깨 견장부위 상단	2도 직수처리(2cmX2cm)
심 지	카라 안쪽, 지퍼 안쪽	면 심지 (4013/36”)
단 추	앞 채움용	제시견본

3.2 주요 봉제 방법

1) 제품에는 파열, 절상, 오염이 없어야 하고 이색지는 사용하지 못한다.

2) 봉제 땀수는 2.5cm간 10땀 이상으로 균일하게 봉제한다.

3) 실의 인장강도는 KSK 0409에 따른 700g이상을 사용한다.

4) 봉제의 끝맺음 및 터지기 쉬운 곳은 3회 이상 되박음질 한다.

5) 장식스티치는 땀수를 고르게 하고 끝맺음이 중간선에 나타나지 않도록 주의

한다.

6) 단추는 실을 3회 이상 관통하여 견고히 부착한다.

8) 원단의 스트라이프 조직의 잘 맞추어 재단,봉제한다.

9) 시접은 오버로크 미싱으로 정교하게 정리하되, 셔츠의 사이드 심(side seam;

옆 솔기)과 암홀(arm hole;진동)의 시접은 바이어스 테이프로 싸서 정리한다.

10) 봉제 시 퍼커링이 생기지 않도록 주의한다.

11) 배색 봉제 시 시접의 분량을 일정하게 하여 비침을 통한 이색이 나지 않도록

한다.

12) 배색이나 단추, 실에서 물이 빠지는 현상이 없도록 한다.

13) 안감은 은사가 겉으로 드러나는 폴리에스터 100% 소재를 사용하여 정전기

예방 및 전자파 차단, 항균효과 등의 기능성을 부여한다.

14) 원단라벨, 품질라벨, 이름라벨을 모든 아이템에 부착한다.

15) 기타사항은 도식화 및 유니폼 제작 일반 관례에 따른다.

3.3 세부제조방법

1) 셔츠는 스탠카라 형태로 제작한다.

2) 칼라 목 밴드의 안쪽에 때 방지용 배색원단을 처리한다.

배색 원단의 시접 분량을 일정하게 제단 및 마무리하여 비침을 통한

이색 현상이 발생하지 않도록 한다.

3) 플래킷의 너비는 1¼인치로 한다.

여밈은 4개의 구멍이 있는 플라스틱 겉단추 11mm로 처리한다.

4) 양쪽 어깨에 배색 견장을 부착하고 그 위에 무궁화 계급장 1ea를

직수 처리하여 플라스틱 겉단추 11mm로 몸판에 고정할 수 있도록 한다.

(견장에 별도의 계급장을 끼워 넣을 수 있도록 고리와의 간격에 유의한다.)

5) 좌,우측 양쪽 가슴에 사각형의 아웃포켓(out-pocket;겉주머니)을 달아주고

좌측 아웃포켓 상단에 볼펜꽂이 용 트임을 주어 제작한다.(도식참조)

6) 카우스 끝단에 ¼”배색처리를 하고 카우스 안쪽을 전체 배색처리 한다.

7) 우체국시설관리 지원단 CI 기준에 따른 로고(고무라벨)를 앞가슴 좌측 상단에 표식하여             부착한다.(POMA 영문+한글조합형/4도(4.5cmX2.5cm)) (도식참조)

8) 좌측 소매 상단에 5도 자수 와팬(8cmX9.5cm) 표시장을 부착한다.

9) 사이드 심(side seam;옆 솔기)과 암홀(arm hole;진동)의 시접은 안감 바이어스

테이프로 깨끗이 싸서 정리한다.

10) 셔츠 안쪽의 원단라벨과 품질라벨을 봉제하고, 그 위에 여분 단추를

부착한다.

11) 이름라벨은 목 밴드의 뒷목중심 위치에 끼워 박는다.

(경비원 남자 하복 상의 표식4참조)

12) 배색 부분에는 반드시 배색컬러와 동일한 봉사를 사용한다.

13) 기타 명시되지 않은 내용은 도면 및 견본에 따른다.

3.4 완제품의 조건

1) 모든 봉제는 치밀․단정하고 봉제사의 단절, 늘어짐, 안실 빠짐 및 겹쳐지는

부분이 없고, 단추 구멍이 정교해야 한다.

2) 사용된 원․부자재는 해당 원․부자재의 규격 조건에 부합되며 균등하여야 한다.

3) 사이즈 라벨과 제품의 사이즈가 동일해야한다.

4) 세탁 후 제품의 틀어짐,이상(수축,늘어짐)이 없어야 한다.

5) 제품은 위 조건에 부합되는 것들로, 품위 단정하여 착용 상 지장이 없어야 한다.

4. 검     사

가. 중간 검사

1) 소정 원단의 사용여부를 확인한다.

2) 필요시에는 제조과정에서 가공에 대한 검사를 할 수 있다.

3) 샘플(견본품)과 규격서와의 적합 유․무 등을 확인하여야 한다.

나. 관능 검사

1) 관급 시 관급자재 사용 및 자재 부담에 대한 이상 여부를 확인하여야 한다.

2) 기술적인 면에 대한 규격서와의 일치 여부를 확인하여야 한다.

3) 포장 및 표시요령에 대한 규격서와의 일치 여부를 확인하여야 한다.

5. 포     장

1) 포장은 개인별 포장으로 폴리백 처리하여야 한다.

2) 수요기관의 요구시 기관별, 부서별로 배포할 수 있도록 한다.

6. 기     타

가. 규격 중 치수표에 명시된 허용공차는 제품 가공상 불가피하거나, 품질면에서            도움이 될 수 있는 방향의 공차를 의미한다.

나. 계약자는 생산 착수 전에 시제품을 제조하여 수요부서 및 구매부서에

제출하여 사전 교정을 받은 후 작업에 착수하여야 한다.

1-2. 하의(바지)

1. 적용 범위

이 규격은 우체국시설관리지원단  경비원(남) 동복 하의에 대한 필요조건을 규정한다.

품목	도 식 화
하의

1. 종     류

* 도식화 내용은 작업지시서를 따른다.

3. 필요 조건

3.1 사용 재료

가. 주재료

구 분	소 재	색 상
경비원 동복 하의 (남성용 팬츠)	Polyester 100%+ 기모	네이비 (견본제시)

나. 부재료

품 명	용 도	규 격	비 고
주머니속감	바지 주머니 용	Poly twill/60"	겉감과 동일색
심 지	허리단, 앞 포켓끝, 뒤 포켓입술	접착 심지
지 퍼	하의 앞 채움용	Nylon양면	겉감과동일색
단 추	하의 앞 채움용	18 mm 뿔단추	제시견본
	뒤 포켓 채움용	15 mm 뿔단추	제시견본
Elastic band	허리 조임용		제시견본
벤 놀	하의 허리단 심지용	3.5 cm
봉 제 사	하의 봉제용	40수 2합	겉감과 동일색
라 벨	품질 라벨, 케어라벨, 이름라벨

3.2. 주요봉제방법

1) 제품은 호수·치수별에 의한다.

2) 봉제땀수는 1cm간에 4땀(2.5cm만 10땀)이상으로 한다.

3) 모든 봉제는 푸서가 보이지 않도록 한다.

4) 하의 앞지퍼 부분 튼튼히 봉제한다.

5) 모든 시접은 원단과 동일색 봉사로 오버록처리 한다.

6) 벨트 고리와 주머니 양끝부분을 바텍처리한다.

3.3 세부제조방법

1) 허리는 1½”폭의 하의원단으로 일자오비 처리하고 양쪽에 엘라스틱 밴드를           물린다.

2) 벨트고리는 하의원단으로 ½”X ¾”길이로 5개를 부착한다.

3) 앞 주름은 좌·우 각 1개씩 넣어 편하게 하고

뒤는 좌·우 각 1 개씩 Dart를 넣는다.

4) 앞여밈은 양면지퍼와, 18mm 뿔단추로 채움 한다.

5) 지퍼단은 접착심지를 1겹대고 지퍼를 단다.

(끝부분은 바텍처리한다.)

6) 앞주머니는 Side Pocket으로 하고, 안쪽에 접착심지를 붙여준다.

7) 뒷주머니는 ⅜”폭의 입술 포켓으로 제작한다.

8) 다리 안·팎 옆솔기는 가름솔로 하며 시접 끝은 Over Rock 처리한다.

9) 바지부리는 시접 끝에 Over Rock처리한 후 Over free한다.

(밑단시접은 수선을 고려하여 충분한 여유를 준다.)

10) 품질 라벨, 이름라벨은 허리단의 안쪽 위치에 끼워박는다.

11) 기타 명시되지 않은 내용은 도면 및 견본에 따른다.

3.4 완제품 품질상 제조건

1) 하의의 길이방향은 반드시 원단의 결방향과 일치하여야 한다.

2) 사용된 원·부자재는 해당 원·부자재의 규격조건에 부합되며 균등하여야

한다.

3) 모든 봉제는 치밀·단정하고 봉사는 단절, 풀어짐, 안실빠짐, 겹침등의 현상이           없이 정교해야 한다.

4) 사이즈 라벨과 제품의 사이즈가 동일해야한다.

5) 세탁 후 제품의 틀어짐,이상(수축,늘어짐)이 없어야 한다.

6) 제품은 위 각 조건에 부합할 수 있는 제품으로서 품위 단정하여 착용상 지장이

없어야 한다.

4. 검     사

가. 중간 검사

1) 소정 원단의 사용여부를 확인한다.

2) 필요시에는 제조과정에서 가공에 대한 검사를 할 수 있다.

3) 샘플(견본품)과 규격서와의 적합 유․무 등을 확인하여야 한다.

나. 관능 검사

1) 관급 시 관급자재 사용 및 자재 부담에 대한 이상 여부를 확인하여야 한다.

2) 기술적인 면에 대한 규격서와의 일치 여부를 확인하여야 한다.

3) 포장 및 표시요령에 대한 규격서와의 일치 여부를 확인하여야 한다.

5. 포     장

1) 포장은 개인별 포장으로 폴리백 처리하여야 한다.

2) 수요기관의 요구시 기관별, 부서별로 배포할 수 있도록 한다.

6. 기     타

가. 규격 중 치수표에 명시된 허용공차는 제품 가공상 불가피하거나, 품질면에서            도움이 될 수 있는 방향의 공차를 의미한다.

나. 계약자는 생산 착수 전에 시제품을 제조하여 수요부서 및 구매부서에

제출하여 사전 교정을 받은 후 작업에 착수하여야 한다.

1-3. 점퍼

1. 적용 범위

이 규격은 우체국시설관리지원단  경비원(남) 동복 점퍼에 대한 필요조건을 규정한다.

2. 종     류

품목	도 식 화
점퍼

* 도식화 내용은 작업지시서를 따른다.

* 우체국시설관리지원단 CI 및 기타 표식

표식 4) 소매중심 상단 부위

5도 자수와팬

표식 1) 앞판 좌측 가슴 부위

4도 직수/POMA 국/영문조합

표식 2) 뒤판 중심 상단 부위

뒤판 4도 직수/POMA 영문

표식 3) 어깨 견장 부위

2도 직수 마라톤

3. 필요 조건

3.1 사용 재료

구 분	소 재	색 상
경비원(남) 동복 점퍼	[Polyester100%]	다크 네이비

품 명	용 도	규 격
배 색	어깨견장 고리, 사이드포켓 주머니 外	인조가죽 (Polyester100%)
패딩(솜)	앞뒤판, 소매용	핫스솜 몸판:안감2온스/㎡, 겉감2온스/㎡ 소매:3온스/㎡
퍼	칼라 탈부착용	시중 인조 털 (짧은 기모) (샘플제시)
니들펀치	카우스 깃, 바람막이, 주머니, 카우스	1온스/㎡
지퍼	앞 채움용	Nylon 5호
	사이드 주머니 채움용	Nylon 3호
P/C 심지	안섭, 주머니입술, 앞깃	시중고급품
단 추	속주머니 채움용	15mm 뿔단추
스 냅	플라켓, 카우스 채움용	10mm 흑진주 유광 캐스팅 링 타입
봉 사	봉제용,오버로크용 外	60수 3합사
표 시 장	왼쪽 소매 상단	5도 자수 와팬(8cmX9.5cm)
무궁화 표식	어깨 견장부위 상단	2도 직수처리(2cmX2cm)
자 수	앞판 가슴	4도(7.5cmX3.3cm) POMA 국/영문조합
	뒤판 중심 상단	4도(6cmX1.7cm) POMA 영문
직 조 라 벨		케어라벨, 품질라벨, 이름라벨

3.2 주요 봉제 방법

1) 제품은 호수·치수별에 의한다.

2) 동복 원단은 길이방향을 반드시 경사방향으로 재단 봉제하여야 한다.

3) 제품은 위 각 조건에 부합할 수 있는 제품으로서 품위단정하여 착용상 지장이            없어야 한다.

4) 사용된 복지는 규격조건에 부합되며 색상이 균일한 것이어야 한다.

5) 재단이 균등하여 이음부분이 꼬이거나 말려서는 안된다.

6) 모든 봉제는 치밀 단정하고 봉사는 단절, 풀어짐, 안실빠짐 등 잘못 봉제된

부분이 없어야 한다.

7) 송곳표시는 사용하지 않는다.

8) 봉합위치 재단표시는 잘 지워지는 것을 사용하고 재단표시에 의한 더러움이           없어야 한다.

9) 기타 근무복으로서 품질조건이 구비되고 품질불량으로 인정된 부분이 보여서는

안된다.

3.3 세부제조방법

1) 스탠드 카라의  Nylon5호로 앞 채움하는 형태로 제작한다.

2) 앞여밈은 Nylon 5호 지퍼로 채움하고 플라켓을 달아준다.

3) 플라켓 상단과 하단에 10mm 흑진주 유광 캐스팅 링 타입 스냅을 쳐서 몸판에

고정시킨다.

4) 앞판 하단에 Nylon 3호를 부착한 사이드 주머니를 달아준다.

사이드주머니- 인조가죽 쌍 입술처리(제시 견본 참고)

5) 양쪽 어깨에 제천 견장을 부착하여 무궁화 계급장을 자수 처리하고                    제천컬러의 실로 쿠사리 처리하여 몸판에 고정시킨다.

6) 앞판 좌측 가슴에 우체국시설관리 지원단 CI 기준에 따른 로고를 앞가슴 좌측 상단에             표식하여 부착한다.(영문+한글조합형 로고/4도 직수처리(7.5cmX3.3cm))

7) 뒤판 중심상단(뒷 목점)에 우체국시설관리 지원단 CI 기준에 따른 로고를 직수처리             한다. (영문/1도 직수처리(6cmX1.7cm))

8) 배색 부분에는 반드시 배색컬러와 동일한 봉사를 사용한다.

9) 제시된 견본사양대로 보온재와 니들펀치를 사용하여 제작한다.

10) 기타 명시되지 않은 내용은 도면 및 견본에 따른다.

3.3 완제품의 조건

1) 모든 봉제는 치밀․단정하고 봉제사의 단절, 늘어짐, 안실 빠짐 및 겹쳐지는

부분이 없고, 단추 구멍이 정교해야 한다.

2) 사용된 원․부자재는 해당 원․부자재의 규격 조건에 부합되며 균등하여야 한다.

3) 사이즈 라벨과 제품의 사이즈가 동일해야한다.

4) 세탁 후 제품의 틀어짐,이상(수축,늘어짐)이 없어야 한다.

5) 제품은 위 조건에 부합되는 것들로, 품위 단정하여 착용 상 지장이 없어야 한다.

4. 검     사

가. 중간 검사

1) 소정 원단의 사용여부를 확인한다.

2) 필요시에는 제조과정에서 가공에 대한 검사를 할 수 있다.

3) 샘플(견본품)과 규격서와의 적합 유․무 등을 확인하여야 한다.

나. 관능 검사

1) 관급 시 관급자재 사용 및 자재 부담에 대한 이상 여부를 확인하여야 한다.

2) 기술적인 면에 대한 규격서와의 일치 여부를 확인하여야 한다.

3) 포장 및 표시요령에 대한 규격서와의 일치 여부를 확인하여야 한다.

5. 포     장

1) 포장은 개인별 포장으로 폴리백 처리하여야 한다.

2) 수요기관의 요구시 기관별, 부서별로 배포할 수 있도록 한다.

6. 기     타

가. 규격 중 치수표에 명시된 허용공차는 제품 가공상 불가피하거나, 품질면에서            도움이 될 수 있는 방향의 공차를 의미한다.

나. 계약자는 생산 착수 전에 시제품을 제조하여 수요부서 및 구매부서에

제출하여 사전 교정을 받은 후 작업에 착수하여야 한다.

1-4. 방한복(점퍼)

1. 적용 범위

이 규격은 우체국시설관리지원단  경비원(남) 방한복 점퍼에 대한 필요조건을 규정한다.

2. 종     류

품목	도 식 화
방한복점퍼

* 도식화 내용은 작업지시서를 따른다.

* 우체국시설관리지원단 CI 및 기타 표식

표식 2) 뒤판 중심 상단 부위

뒤판 4도 직수/POMA 영문

표식 1) 앞판 좌측 가슴 부위

4도 직수/POMA 국/영문조합

표식 4) 소매중심 상단 부위

5도 자수와팬

표식 3) 어깨 견장 부위

2도 직수 마라톤

3. 필요 조건

3.1 사용 재료

구 분	소 재	색 상
경비원(남) 방한복 점퍼	75D 리버스 Twill 인터록 [Polyester100%]	다크 네이비

품 명	용 도	규 격
배 색	어깨견장 고리, 사이드포켓 주머니 外	인조가죽 (Polyester100%)
패딩(솜)	앞뒤판, 소매용	핫스솜 몸판:4온스/㎡ 소매:3온스/㎡ 탈부착 지퍼형 라이나:3온스/㎡
니들펀치	카우스 깃, 바람막이, 주머니, 카우스	1온스/㎡
지퍼	앞 채움용	Nylon 5호 흑진주 POMA(고딕체) 레이져 Square puller
	사이드 주머니 채움용	Nylon 3호 흑진주 POMA(고딕체) 레이져 Square puller
	라이나 채움용	Nylon 3호 (Semiauto 직결 고무 Puller)
P/C 심지	안섭, 주머니입술, 앞깃	시중고급품
스 냅	비죠 채움용	10mm 흑진주 유광 캐스팅 링타입
봉 사	봉제용,오버로크용 外	60수 3합사
표 시 장	왼쪽 소매 상단	5도 자수 와팬(8cmX9.5cm)
무궁화 표식	어깨 견장부위 상단	1도 직수처리(2cmX2cm) 마라톤 NO.4004
자 수	앞판 가슴	4도(7.5cmX3.3cm) POMA 국/영문조합
	뒤판 중심 상단	4도(6cmX1.7cm) POMA 영문
직 조 라 벨		케어라벨, 품질라벨, 이름라벨

3.2 주요 봉제 방법

1) 제품은 호수·치수별에 의한다.

2) 동복 원단은 길이방향을 반드시 경사방향으로 재단 봉제하여야 한다.

3) 제품은 위 각 조건에 부합할 수 있는 제품으로서 품위단정하여 착용상 지장이            없어야 한다.

4) 사용된 복지는 규격조건에 부합되며 색상이 균일한 것이어야 한다.

5) 재단이 균등하여 이음부분이 꼬이거나 말려서는 안된다.

6) 모든 봉제는 치밀 단정하고 봉사는 단절, 풀어짐, 안실빠짐 등 잘못 봉제된

부분이 없어야 한다.

7) 송곳표시는 사용하지 않는다.

8) 봉합위치 재단표시는 잘 지워지는 것을 사용하고 재단표시에 의한 더러움이           없어야 한다.

9) 기타 근무복으로서 품질조건이 구비되고 품질불량으로 인정된 부분이 보여서는

안된다.

3.3 세부제조방법

1) 스탠드 카라의 Nylon5호로 앞 채움하는 형태로 제작한다.

2) 시다마이 부위에 인조가죽 배색을 덧대어 장식한다.

3) 앞판 좌우 하단에 ⅜”인조가죽 배색을 처리한 사이드 주머니를 달아준다.

4) 앞판 좌측 가슴에 우체국시설관리 지원단 CI 기준에 따른 로고를 앞가슴 좌측 상단에             표식하여 부착한다.(영문+한글조합형 로고/4도 직수처리(7.5cmX3.3cm))

5) 양쪽 소매하단에 제천 장식비죠를 부착하고 10mm 흑진주 캐스팅 스냅으로 품을 조절                가능하게 제작한다.

6) 양쪽 어깨에 체천 견장을 부착하고 그 위에 무궁화 계급장 1ea를

직수 처리하여 제천컬러의 실로 쿠사리 처리하여 몸판에 고정시킨다.

7) 뒤판 중심상단(뒷 목점)에 우체국시설관리 지원단 CI 기준에 따른 로고를 직수처리             한다. (영문/1도 직수처리(6cmX1.7cm))

8) 뒤판 하단에 3”폭의 인조가죽 배색 비죠를 부착하고 10mm 흑진주 캐스팅

스냅으로 고정한다.

9) 사파리형 방한복의 상의장은 100size 기준 35¾”로 무릎 위 기장으로 제작한다.

10) 탈부착 지퍼형 라이너를 달아 계절감에 따라 착용할 수 있도록 제작한다.

(라이너 기장은 엉덩이를 뒤덮게 충분한 기장으로 한다.)

11) 배색 부분에는 반드시 배색컬러와 동일한 봉사를 사용한다.

12) 제시된 견본사양대로 보온재와 니들펀치를 사용하여 제작한다.

13) 기타 명시되지 않은 내용은 도면 및 견본에 따른다.

3.3 완제품의 조건

가. 모든 봉제는 치밀․단정하고 봉제사의 단절, 늘어짐, 안실 빠짐 및 겹쳐지는

부분이 없고, 단추 구멍이 정교해야 한다.

나. 사용된 원․부자재는 해당 원․부자재의 규격 조건에 부합되며 균등하여야 한다.

다. 제품은 위 조건에 부합되는 것들로, 품위 단정하여 착용 상 지장이 없어야 한다.

4. 검     사

가. 중간 검사

1) 소정 원단의 사용여부를 확인한다.

2) 필요시에는 제조과정에서 가공에 대한 검사를 할 수 있다.

3) 샘플(견본품)과 규격서와의 적합 유․무 등을 확인하여야 한다.

나. 관능 검사

1) 관급 시 관급자재 사용 및 자재 부담에 대한 이상 여부를 확인하여야 한다.

2) 기술적인 면에 대한 규격서와의 일치 여부를 확인하여야 한다.

3) 포장 및 표시요령에 대한 규격서와의 일치 여부를 확인하여야 한다.

5. 포     장

1) 포장은 개인별 포장으로 폴리백 처리하여야 한다.

2) 수요기관의 요구시 기관별, 부서별로 배포할 수 있도록 한다.

6. 기     타

가. 규격 중 치수표에 명시된 허용공차는 제품 가공상 불가피하거나, 품질면에서            도움이 될 수 있는 방향의 공차를 의미한다.

나. 계약자는 생산 착수 전에 시제품을 제조하여 수요부서 및 구매부서에

제출하여 사전 교정을 받은 후 작업에 착수하여야 한다.

경비원 여 동복

1-1. 상의(와이셔츠)

1. 적용 범위

이 규격은 우체국시설관리지원단 경비원(여) 동복 상의(와이셔츠)에 대한 필요조건을

규정한다.

2. 종     류

품목	도 식 화
상의

* 도식화 내용은 작업지시서를 따른다.

우체국 시설 관리지원단 CI 표식/(왼쪽 가슴 상단 4도 고무라벨)

표식 1) 앞판 좌측 가슴 부위

4도 고무라벨/POMA 국/영문조합

표식 3) 소매중심 상단 부위

5도 자수와팬

표식 2) 어깨 견장 부위

2도 직수 마라톤

3. 필요 조건

3.1 사용 재료

가. 주재료

구 분	소 재	색 상
경비원 동복 상의 (여성용 와이셔츠)	옥스퍼드	스카이 블루 스트라이프 지

나. 부재료

품 명	용 도	규 격
타이 감	고정 타이용	Polyester100% (블루계열 스트라이프)
배 색1	견장, 타이 고정 고리 外	T/R:65/35 (네이비)
배 색2	경장 고정 고리	T/C 180T (블루)
봉 사	봉제용,오버로크용 外	60수 3합사
고 무 라 벨	POMA 표식	POMA 영문+한글조합형/4도(4.5cmX2.5cm)
직 조 라 벨	애리 목 부분 아시용	케어라벨, 품질라벨, 호칭라벨
표 시 장	왼쪽 소매 상단	5도 자수 와팬(8cmX9.5cm)
무궁화 표식	어깨 견장부위 상단	1도 직수처리(2cmX2cm) 마라톤 NO.4004
심 지	카라 안쪽, 지퍼 안쪽	면 심지 (4013/36”)
단 추	앞 채움용	제시견본

3.2 주요 봉제 방법

1) 제품에는 파열, 절상, 오염이 없어야 하고 이색지는 사용하지 못한다.

2) 봉제 땀수는 2.5cm간 10땀 이상으로 균일하게 봉제한다.

3) 실의 인장강도는 KSK 0409에 따른 700g이상을 사용한다.

4) 봉제의 끝맺음 및 터지기 쉬운 곳은 3회 이상 되박음질 한다.

5) 장식스티치는 땀수를 고르게 하고 끝맺음이 중간선에 나타나지 않도록 주의

한다.

6) 단추는 실을 3회 이상 관통하여 견고히 부착한다.

7) 시접은 오버로크 미싱으로 정교하게 정리하되, 셔츠의 사이드 심(side seam;

옆 솔기)과 암홀(arm hole;진동)의 시접은 바이어스 테이프로 싸서 정리한다.

8) 봉제 시 퍼커링이 생기지 않도록 주의한다.

9) 배색 봉제 시 시접의 분량을 일정하게 하여 비침을 통한 이색이 나지 않도록

한다.

10) 배색이나 단추, 실에서 물이 빠지는 현상이 없도록 한다.

11) 안감은 은사가 겉으로 드러나는 폴리에스터 100% 소재를 사용하여 정전기

예방 및 전자파 차단, 항균효과 등의 기능성을 부여한다.

12) 원단라벨, 품질라벨, 이름라벨을 모든 아이템에 부착한다.

13) 기타사항은 도식화 및 유니폼 제작 일반 관례에 따른다.

3.3 세부제조방법

1) 셔츠는 앞 고시와 플래킷(placket;여밈 부분)부분에 장식타이를 끼워 물린

스탠카라 형태로 제작한다.

2) 칼라 목 밴드의 안쪽에 때 방지용 배색원단을 처리한다.

배색 원단의 시접 분량을 일정하게 제단 및 마무리하여 비침을 통한

이색 현상이 발생하지 않도록 한다.

3) 카라와 플라켓은 무지원단으로 처리한다.

4) 플래킷의 너비는 1¼인치로 한다.

여밈은 4개의 구멍이 있는 플라스틱 겉단추 11mm로 처리한다.

5) 양쪽 어깨에 배색 견장을 부착하고 그 위에 무궁화 계급장 1ea를

직수 처리하여 플라스틱 겉단추 11mm로 몸판에 고정할 수 있도록 한다.

6) 좌측 가슴에 사각형의 아웃포켓(out-pocket;겉주머니)을 만든다.

7) 우체국시설관리 지원단 CI 기준에 따른 로고(고무라벨)를 앞가슴 좌측 상단에 표식하여             부착한다.(POMA 영문+한글조합형/4도(4.5cmX2.5cm)) (도식 참조)

8) 좌측 소매 상단에 5도 자수 와팬(8cmX9.5cm) 표시장을 부착한다.

9) 카우스 끝단에 ¼”배색처리를 하고 카우스 안쪽을 전체 배색처리 한다.

10) 앞,뒤 프린세스라인을 잡아준다.

11) 오버셔츠(overshirt)로 입을 수 있도록 밑단에 1인치의 시접을 준다.

12) 사이드 심(side seam;옆 솔기)과 암홀(arm hole;진동)의 시접은 안감 바이어스

테이프로 깨끗이 싸서 정리한다.

13) 셔츠 안쪽의 원단라벨과 품질라벨을 봉제하고, 그 위에 여분 단추를

부착한다.

14) 이름라벨은 목 밴드의 뒷목중심 위치에 끼워 박는다.

(경비원 남자 하복 상의 표식4참조)

15) 배색 부분에는 반드시 배색컬러와 동일한 봉사를 사용한다.

16) 기타 명시되지 않은 내용은 도면 및 견본에 따른다.

3.4 완제품의 조건

1) 모든 봉제는 치밀․단정하고 봉제사의 단절, 늘어짐, 안실 빠짐 및 겹쳐지는

부분이 없고, 단추 구멍이 정교해야 한다.

2) 사용된 원․부자재는 해당 원․부자재의 규격 조건에 부합되며 균등하여야 한다.

3) 사이즈 라벨과 제품의 사이즈가 동일해야한다.

4) 세탁 후 제품의 틀어짐,이상(수축,늘어짐)이 없어야 한다.

5) 제품은 위 조건에 부합되는 것들로, 품위 단정하여 착용 상 지장이 없어야 한다.

4. 검     사

가. 중간 검사

1) 소정 원단의 사용여부를 확인한다.

2) 필요시에는 제조과정에서 가공에 대한 검사를 할 수 있다.

3) 샘플(견본품)과 규격서와의 적합 유․무 등을 확인하여야 한다.

나. 관능 검사

1) 관급 시 관급자재 사용 및 자재 부담에 대한 이상 여부를 확인하여야 한다.

2) 기술적인 면에 대한 규격서와의 일치 여부를 확인하여야 한다.

3) 포장 및 표시요령에 대한 규격서와의 일치 여부를 확인하여야 한다.

5. 포     장

1) 포장은 개인별 포장으로 폴리백 처리하여야 한다.

2) 수요기관의 요구시 기관별, 부서별로 배포할 수 있도록 한다.

6. 기     타

가. 규격 중 치수표에 명시된 허용공차는 제품 가공상 불가피하거나, 품질면에서            도움이 될 수 있는 방향의 공차를 의미한다.

나. 계약자는 생산 착수 전에 시제품을 제조하여 수요부서 및 구매부서에

제출하여 사전 교정을 받은 후 작업에 착수하여야 한다.

1-2. 하의(바지)

1. 적용 범위

이 규격은 우체국시설관리지원단  경비원(여) 동복 하의에 대한 필요조건을 규정한다.

품목	도 식 화
하의

1. 종     류

* 도식화 내용은 작업지시서를 따른다.

3. 필요 조건

3.1 사용 재료

가. 주재료

구 분	소 재	색 상
경비원 동복 하의 (여성용 팬츠)	Polyester 100%+ 기모	다크 네이비 (견본제시)

나. 부재료

품 명	용 도	규 격	비 고
주머니속감	바지 주머니 용	Poly twill/60"	겉감과 동일색
심 지	허리단, 앞 포켓끝, 뒤 포켓입술	접착 심지
지 퍼	하의 앞 채움용	Nylon 양면	겉감과 동일색
단 추	하의 앞 채움용	18 mm 뿔단추	제시견본
Elastic band	허리 조임용		제시견본
벤 놀	하의 허리단 심지용	3.5 cm
봉 제 사	하의 봉제용	40수 2합	겉감과 동일색
라 벨	품질 라벨, 원단라벨, 이름라벨

3.2. 주요봉제방법

1) 제품은 호수·치수별에 의한다.

2) 봉제땀수는 1cm간에 4땀(2.5cm만 10땀)이상으로 한다.

3) 모든 봉제는 푸서가 보이지 않도록 한다.

4) 하의 앞지퍼 부분 튼튼히 봉제한다.

5) 모든 시접은 원단과 동일색 봉사로 오버록처리 한다.

6) 벨트 고리와 주머니 양끝부분을 바텍처리한다.

3.3 세부제조방법

1) 허리는 1¼”폭의 하의원단으로 일자오비 처리하고 양쪽에 엘라스틱 밴드를           물린다.

2) 벨트고리는 하의원단으로 ⅜”X ¾”길이로 5개를 부착한다.

3) 앞 주름은 좌·우 각 1개씩 넣어 편하게 하고

뒤는 좌·우 각 1 개씩 Dart를 넣는다.

4) 앞여밈은 양면지퍼와, 18mm 뿔단추로 채움 한다.

5) 지퍼단은 접착심지를 1겹대고 지퍼를 단다.

(끝부분은 바텍처리한다.)

6) 앞주머니는 Side Pocket으로 하고, 안쪽에 접착심지를 붙여준다.

7) 뒷주머니는 죄우 양쪽을 ⅜”폭의 쌍입술 포켓으로 제작한다.

8) 다리 안·팎 옆솔기는 가름솔로 하며 시접 끝은 Over Rock 처리한다.

9) 바지부리는 시접 끝에 Over Rock처리한 후 Over free한다.

(밑단시접은 수선을 고려하여 충분한 여유를 준다.)

10) 품질 라벨, 이름라벨은 허리단의 안쪽 위치에 끼워박는다.

11) 기타 명시되지 않은 내용은 도면 및 견본에 따른다.

3.4 완제품 품질상 제조건

1) 하의의 길이방향은 반드시 원단의 결방향과 일치하여야 한다.

2) 사용된 원·부자재는 해당 원·부자재의 규격조건에 부합되며 균등하여야

한다.

3) 모든 봉제는 치밀·단정하고 봉사는 단절, 풀어짐, 안실빠짐, 겹침등의 현상이           없이 정교해야 한다.

4) 사이즈 라벨과 제품의 사이즈가 동일해야한다.

5) 세탁 후 제품의 틀어짐,이상(수축,늘어짐)이 없어야 한다.

6) 제품은 위 각 조건에 부합할 수 있는 제품으로서 품위 단정하여 착용상 지장이

없어야 한다.

4. 검     사

가. 중간 검사

1) 소정 원단의 사용여부를 확인한다.

2) 필요시에는 제조과정에서 가공에 대한 검사를 할 수 있다.

3) 샘플(견본품)과 규격서와의 적합 유․무 등을 확인하여야 한다.

5. 포     장

1) 포장은 개인별 포장으로 폴리백 처리하여야 한다.

2) 수요기관의 요구시 기관별, 부서별로 배포할 수 있도록 한다.

6. 기     타

가. 규격 중 치수표에 명시된 허용공차는 제품 가공상 불가피하거나, 품질면에서            도움이 될 수 있는 방향의 공차를 의미한다.

나. 계약자는 생산 착수 전에 시제품을 제조하여 수요부서 및 구매부서에

제출하여 사전 교정을 받은 후 작업에 착수하여야 한다.

1-3. 가디건

1. 적용 범위

이 규격은 우체국시설관리지원단  경비원(여) 동복 가디건에 대한 필요조건을 규정한다.

2. 종     류

품목	도 식 화
가디건

* 도식화 내용은 작업지시서를 따른다.

* 우체국시설관리지원단 CI 및 기타 표식

표식 1) 앞판 좌측 가슴 부위

4도 고무라벨/POMA 국/영문조합

표식 2) 소매중심 상단 부위

5도 자수와팬

3. 필요 조건

3.1 사용 재료

구 분	소 재	색 상
경비원(여) 동복 가디건	Acrylic 100% (안티필링가공)	블랙

3.2 주요 봉제 방법

1) 제품은 호수·치수별에 의한다.

2) 제품은 위 각 조건에 부합할 수 있는 제품으로서 품위단정하여 착용상 지장이             없어야 한다.

3) 사용된 원사는 규격조건에 부합되며 색상이 균일한 것이어야 한다.

4) 재단이 균등하여 이음부분이 꼬이거나 말려서는 안된다.

5) 모든 봉제는 치밀 단정하고 봉사는 단절, 풀어짐, 안실빠짐 등 잘못 봉제된

부분이 없어야 한다.

6) 봉합위치 재단표시는 잘 지워지는 것을 사용하고 재단표시에 의한 더러움이           없어야 한다.

7) 기타 근무복으로서 품질조건이 구비되고 품질불량으로 인정된 부분이 보여서는

안된다.

3.3 세부제조방법

제시견본 참조

3.4 완제품의 조건

1) 모든 봉제는 치밀․단정하고 봉제사의 단절, 늘어짐, 안실 빠짐 및 겹쳐지는

부분이 없고, 단추 구멍이 정교해야 한다.

2) 사용된 원․부자재는 해당 원․부자재의 규격 조건에 부합되며 균등하여야 한다.

3) 사이즈 라벨과 제품의 사이즈가 동일해야한다.

4) 세탁 후 제품의 틀어짐,이상(수축,늘어짐)이 없어야 한다.

5) 제품은 위 조건에 부합되는 것들로, 품위 단정하여 착용 상 지장이 없어야 한다.

4. 검     사

가. 중간 검사

1) 소정 원단의 사용여부를 확인한다.

2) 필요시에는 제조과정에서 가공에 대한 검사를 할 수 있다.

3) 샘플(견본품)과 규격서와의 적합 유․무 등을 확인하여야 한다.

나. 관능 검사

1) 관급 시 관급자재 사용 및 자재 부담에 대한 이상 여부를 확인하여야 한다.

2) 기술적인 면에 대한 규격서와의 일치 여부를 확인하여야 한다.

3) 포장 및 표시요령에 대한 규격서와의 일치 여부를 확인하여야 한다.

5. 포     장

1) 포장은 개인별 포장으로 폴리백 처리하여야 한다.

2) 수요기관의 요구시 기관별, 부서별로 배포할 수 있도록 한다.

6. 기     타

가. 규격 중 치수표에 명시된 허용공차는 제품 가공상 불가피하거나, 품질면에서            도움이 될 수 있는 방향의 공차를 의미한다.

나. 계약자는 생산 착수 전에 시제품을 제조하여 수요부서 및 구매부서에

제출하여 사전 교정을 받은 후 작업에 착수하여야 한다.