2010 근무복 시방서

-피복류 규격서(기술원)-

기술원 하복

-상의

-하의

-조끼

기술원 춘추복

-상의

-하의

기술원 동복

-상의

-하의

-점퍼

기술원 하복

1-1. 상의(티셔츠)

1. 적용 범위

이 규격은 우체국시설관리지원단  기술원 하복 상의(티셔츠)에 대한 필요조건을 규정한다.

2. 종     류

품목	도 식 화
상의

* 도식화 내용은 작업지시서를 따른다.

* 우체국시설관리지원단 CI 표식

표식 1) 앞판 좌측 가슴 부위

4도 고무라벨/POMA 국/영문조합

3. 필요 조건

3.1 사용 재료

가. 주재료

구 분	소 재	색 상
기술원 하복 상의 (남성용 티셔츠)	Coolon/쿨론/260G [Polyester100%]	POMA ORANGE (C0 M70 Y100 K0)

나. 부재료

품 명	용 도	규 격
배 색	소매, 몸판상단 外	Askin/아스킨 ( 블랙 )
앞지퍼	앞 채움용	Nylon 3호(Semiauto 직결 고무 Puller)
봉 사	봉제용,오버록용 外	60수 3합사
고 무 라 벨	POMA 표식	POMA 영문+한글조합형/4도(4.5cmX2.5cm)
직 조 라 벨	케어라벨, 품질라벨, 이름라벨
바이어스 테잎	카라 안쪽, 지퍼 안쪽	폴리에스테르 100% 원단매칭

3.2 주요 봉제 방법

1) 제품은 호수·치수별에 의한다.

2) 봉제땀수는 1cm간에 4땀(2.5cm만 10땀)이상으로 한다.

3) 모든 봉제는 푸서가 보이지 않도록 한다.

4) 모든 시접은 원단과 동일색 봉사로 오버록처리 한다.

3.3 세부제조방법

1) 우체국시설관리 지원단 CI 기준에 따른 로고(고무라벨)를 앞가슴 좌측 상단에 표식하여             부착한다.(POMA 영문+한글조합형/4도(4.5cmX2.5cm))

2) 앞여밈은 Nylon 3호 몸판 컬러를 사용한다.

3) 지퍼단 넓이는 3 cm로 하고, 접착심지를 1겹대고 지퍼를 단다.

4) 모든 시접은 오바록 처리한다.

5) 배색 부분에는 반드시 배색컬러와 동일한 봉사를 사용한다.

6) 기타 명시되지 않은 내용은 도면 및 견본에 따른다.

3.3 완제품의 조건

1) 모든 봉제는 치밀․단정하고 봉제사의 단절, 늘어짐, 안실 빠짐 및 겹쳐지는

부분이 없고, 단추 구멍이 정교해야 한다.

2) 사용된 원․부자재는 해당 원․부자재의 규격 조건에 부합되며 균등하여야 한다.

3) 사이즈 라벨과 제품의 사이즈가 동일해야한다.

4) 세탁 후 제품의 틀어짐,이상(수축,늘어짐)이 없어야 한다.

5) 제품은 위 조건에 부합되는 것들로, 품위 단정하여 착용 상 지장이 없어야 한다.

4. 검     사

가. 중간 검사

1) 소정 원단의 사용여부를 확인한다.

2) 필요시에는 제조과정에서 가공에 대한 검사를 할 수 있다.

3) 샘플(견본품)과 규격서와의 적합 유․무 등을 확인하여야 한다.

나. 관능 검사

1) 관급 시 관급자재 사용 및 자재 부담에 대한 이상 여부를 확인하여야 한다.

2) 기술적인 면에 대한 규격서와의 일치 여부를 확인하여야 한다.

3) 포장 및 표시요령에 대한 규격서와의 일치 여부를 확인하여야 한다.

5. 포     장

1) 포장은 개인별 포장으로 폴리백 처리하여야 한다.

2) 수요기관의 요구시 기관별, 부서별로 배포할 수 있도록 한다.

6. 기     타

가. 규격 중 치수표에 명시된 허용공차는 제품 가공상 불가피하거나, 품질면에서            도움이 될 수 있는 방향의 공차를 의미한다.

나. 계약자는 생산 착수 전에 시제품을 제조하여 수요부서 및 구매부서에

제출하여 사전 교정을 받은 후 작업에 착수하여야 한다.

1-2. 하의(바지)

1. 적용 범위

이 규격은 우체국시설관리지원단  기술원 하복 하의에 대한 필요조건을 규정한다.

2. 종     류

품목	도 식 화
하의

* 도식화 내용은 작업지시서를 따른다.

3. 필요 조건

3.1 사용 재료

가. 주재료

구 분	소 재	색 상
기술원 하복 하의 (남성용 팬츠)	Askin/아스킨 [Polyester 87%/Polyester] [Polyurethane 13%]	블 랙

나. 부재료

구 분	품 명	용 도	규 격	비 고
보조재료	주머니속감	바지 주머니 용	메쉬	겉감과 동일색
	심 지	허리단, 앞 포켓 끝, 뒤 포켓입술	접착심지
	지 퍼	하의 앞 채움용	Nylon양면	겉감과동일색
	단 추	하의 앞 채움용	18 mm	흑색
	썬 그 립	뒤 포켓 채움용	13 mm	겉감과 동일색
	벤 놀	하의 허리단 심지용	3.5 cm
	Elastic band	허리 조임용		제시견본
	봉 제 사	하의 봉제용	40수 2합	겉감과 동일색
	라 벨	품질라벨, 이름라벨

3.2. 주요봉제방법

1) 제품은 호수·치수별에 의한다.

2) 봉제땀수는 1cm간에 4땀(2.5cm만 10땀)이상으로 한다.

3) 모든 봉제는 푸서가 보이지 않도록 한다.

4) 하의 앞지퍼 부분 튼튼히 봉제한다.

5) 모든 시접은 원단과 동일색 봉사로 오버록처리 한다.

3.3 세부제조방법

1) 허리는 1¼”폭의 하의원단으로 일자오비 처리하고 양쪽 끝에 Elastc band를           삽입하여 폭을 조절할 수 있도록 제작한다.

2) 벨트고리는 하의원단으로 ½”X ¾”길이로 8 개를 부착한다.

3) 앞 주름은 좌·우 각 1개씩 넣어 편하게 하고

뒤는 좌·우 각 1 개씩 Dart를 넣는다.

4) 앞여밈은 양면지퍼와, 18mm 단추로 처리한다.

5) 지퍼단은 접착심지를 1겹 대고 지퍼를 단다.(끝부분은 고잉찌 처리한다.)

6) 앞주머니는 Side Pocket으로 하고, 안쪽에 접착심지를 붙여준다.

7) 뒷주머니는 ⅜”폭의 입술 포켓으로 후다로 덮어 장식한다.

8) 다리 안·팎 옆 솔기는 가름솔로 하며 시접 끝은 오버록처리 한다.

9) 바지부리는 시접 끝에 Over Rock처리한 후 접어서 박아 준다.

(밑단시접은 수선을 고려하여 충분한 여유를 준다.)

10) 브랜드 라벨과  호칭 라벨은 부착한다.

11) 뒷주머니 오른편 후다 상단에 아스킨 3도 고무라벨를 부착한다.

12) 기타 명시되지 않은 내용은 도면 및 견본에 따른다.

3.4 완제품 품질상 제조건

1) 하의의 길이방향은 반드시 원단의 결방향과 일치하여야 한다.

2) 사용된 원·부자재는 해당 원·부자재의 규격조건에 부합되며 균등하여야

한다.

3) 모든 봉제는 치밀·단정하고 봉사는 단절, 풀어짐, 안실빠짐, 겹침등의 현상이           없이 정교해야 한다.

4) 사이즈 라벨과 제품의 사이즈가 동일해야한다.

5) 세탁 후 제품의 틀어짐,이상(수축,늘어짐)이 없어야 한다.

6) 제품은 위 각 조건에 부합할 수 있는 제품으로서 품위 단정하여 착용상 지장이

없어야 한다.

4. 검     사

가. 중간 검사

1) 소정 원단의 사용여부를 확인한다.

2) 필요시에는 제조과정에서 가공에 대한 검사를 할 수 있다.

3) 샘플(견본품)과 규격서와의 적합 유․무 등을 확인하여야 한다.

나. 관능 검사

1) 관급 시 관급자재 사용 및 자재 부담에 대한 이상 여부를 확인하여야 한다.

2) 기술적인 면에 대한 규격서와의 일치 여부를 확인하여야 한다.

3) 포장 및 표시요령에 대한 규격서와의 일치 여부를 확인하여야 한다.

5. 포     장

1) 포장은 개인별 포장으로 폴리백 처리하여야 한다.

2) 수요기관의 요구시 기관별, 부서별로 배포할 수 있도록 한다.

6. 기     타

가. 규격 중 치수표에 명시된 허용공차는 제품 가공상 불가피하거나, 품질면에서            도움이 될 수 있는 방향의 공차를 의미한다.

나. 계약자는 생산 착수 전에 시제품을 제조하여 수요부서 및 구매부서에

제출하여 사전 교정을 받은 후 작업에 착수하여야 한다.

1-3. 조끼

1. 적용 범위

이 규격은 우체국시설관리지원단  기술원 하복 조끼에 대한 필요조건을 규정한다.

2. 종     류

품목	도 식 화
조끼

* 도식화 내용은 작업지시서를 따른다.

* 우체국시설관리지원단 CI 표식

표식 1) 앞판 좌측 가슴 부위

1도 직수/POMA 국/영문조합

표식 2) 뒤판 중심 상단 부위

뒤판 1도 직수/POMA 영문

3. 필요 조건

3.1 사용 재료

가. 주재료

구 분	소 재	색 상
기술원 하복 조끼 (남성용)	캐치온 [Polyester 100%]	POMA GRAY (C0 M70 Y0 K40)

나. 부재료

품 명	용 도	규 격	비 고
안 감	몸판 안감 용	Polyester 100%/60"	줄지 망사
주머니속감	바지 주머니 용	Polyester 100%/58"	겉감과 동일색
심 지	허리단, 앞 포켓끝, 뒤 포켓입술	접착심지
반사재	앞판 좌측 가슴 장식용	2.5 cm	시중 고급품
지 퍼	앞 채움용	은분 Nylon 3호 흑진주 POMA(고딕체) 레이져 Square puller	회색
	사이드 주머니 채움용	Nylon 3호	배색 동일색
도 트	앞판 후다 채움용	10 mm 흑진주 캐스팅 링 타입
파 이 핑	배색용	18합
봉 제 사	하의 봉제용	40수 2합	겉감과 동일색
자 수	앞판 가슴	1도(7.5cmX3.3cm)	POMA 국/영문조합
	뒤판 중심 상단	1도(6cmX1.7cm)	POMA 영문
직 조 라 벨	품질라벨, 이름라벨

3.2. 주요봉제방법

1) 제품은 호수·치수별에 의한다.

2) 봉제땀수는 1cm간에 4땀(2.5cm만 10땀)이상으로 한다.

3) 모든 봉제는 푸서가 보이지 않도록 한다.

4) 모든 시접은 원단과 동일색 봉사로 오버록처리 한다.

3.3 세부제조방법

1) V-neckline의 집업 형태로 제작한다.

2) 앞판 가슴절개 왼쪽 상단에 2.5cm 두께의 반사테이프 처리하고                       우체국시설관리 지원단 CI 기준에 따른 로고를 앞가슴 좌측 상단에 표식하여                      부착한다.(영문+한글조합형 로고/1도 직수처리(7.5cmX3.3cm))

4) 앞여밈은 나일론 은분 나일론지퍼 3호로 채움한다.

5) 앞주머니는 아웃포켓으로 총 4개를 달고 주머니덮개는 오렌지색상의 원단으로

배색을 덧댄다. 10mm 흑진주 캐스팅 스냅으로 채움 한다.

6) 뒤판 중심상단(뒷 목점)에 우체국시설관리 지원단 CI 기준에 따른 로고를 직수처리             한다. (영문/1도 직수처리(6cmX1.7cm))

7) 뒤판에 등판을 메쉬처리 한다.

8) 좌측 와끼 분에 제천 볼펜꽂이를 부착하고 바텍으로 견고하게 재박음 한다.

9) 이름라벨은 목 밴드의 뒷목중심 위치에 끼워 박는다.

10) 기타 명시되지 않은 내용은 도면 및 견본에 따른다.

3.4 완제품 품질상 제조건

1) 사용된 원·부자재는 해당 원·부자재의 규격조건에 부합되며 균등하여야

한다.

2) 모든 봉제는 치밀·단정하고 봉사는 단절, 풀어짐, 안실빠짐, 겹침등의 현상이           없이 정교해야 한다.

3) 사이즈 라벨과 제품의 사이즈가 동일해야한다.

4) 세탁 후 제품의 틀어짐,이상(수축,늘어짐)이 없어야 한다.

5) 제품은 위 각 조건에 부합할 수 있는 제품으로서 품위 단정하여 착용상 지장이

없어야 한다.

4. 검     사

가. 중간 검사

1) 소정 원단의 사용여부를 확인한다.

2) 필요시에는 제조과정에서 가공에 대한 검사를 할 수 있다.

3) 샘플(견본품)과 규격서와의 적합 유․무 등을 확인하여야 한다.

나. 관능 검사

1) 관급 시 관급자재 사용 및 자재 부담에 대한 이상 여부를 확인하여야 한다.

2) 기술적인 면에 대한 규격서와의 일치 여부를 확인하여야 한다.

3) 포장 및 표시요령에 대한 규격서와의 일치 여부를 확인하여야 한다.

5. 포     장

1) 포장은 개인별 포장으로 폴리백 처리하여야 한다.

2) 수요기관의 요구시 기관별, 부서별로 배포할 수 있도록 한다.

6. 기     타

가. 규격 중 치수표에 명시된 허용공차는 제품 가공상 불가피하거나, 품질면에서            도움이 될 수 있는 방향의 공차를 의미한다.

나. 계약자는 생산 착수 전에 시제품을 제조하여 수요부서 및 구매부서에

제출하여 사전 교정을 받은 후 작업에 착수하여야 한다.

기술원 춘추복

1-1. 상의(티셔츠)

1. 적용 범위

이 규격은 우체국시설관리지원단  기술원 춘추복 상의(티셔츠)에 대한 필요조건을 규정한다.

품목	도 식 화
상의

2. 종     류

* 도식화 내용은 작업지시서를 따른다.

* 우체국시설관리지원단 CI 표식

표식 1) 앞판 좌측 가슴 부위

4도 고무라벨/POMA 국/영문조합

3. 필요 조건

3.1 사용 재료

가. 주재료

구 분	소 재	색 상
기술원 하복 상의 (남성용 티셔츠)	Coolon/쿨론/260G [Polyester100]	POMA ORANGE (C0 M70 Y100 K0)

나. 부재료

품 명	용 도	규 격
배 색	소매, 몸판상단 外	네이비 ( T/R:65/35 )
시보리	네크라인 용	Polyspan 2 by 2
봉 사	봉제용,오버록용 外	60수 3합사
고 무 라 벨	POMA 표식	POMA 영문+한글조합형/4도(4.5cmX2.5cm)
직 조 라 벨	케어라벨, 품질라벨, 이름라벨
바이어스 테잎	카라 안쪽, 지퍼 안쪽	폴리에스테르 100% 원단매칭

3.2 주요 봉제 방법

1) 제품은 호수·치수별에 의한다.

2) 봉제땀수는 1cm간에 4땀(2.5cm만 10땀)이상으로 한다.

3) 모든 봉제는 푸서가 보이지 않도록 한다.

4) 모든 시접은 원단과 동일색 봉사로 오버록처리 한다.

3.3 세부제조방법

1) 어깨 상단과 소매 하단 등에 우븐 배색처리 한다.(제시 견본 참고)

2) 소매 끝부리 시보리 처리한다.

3) 우체국시설관리 지원단 CI 기준에 따른 로고(고무라벨)를 앞가슴 좌측 상단에 표식하여             부착한다.(POMA 영문+한글조합형/4도(4.5cmX2.5cm))

4) 왼쪽 상단 가슴에 사각 주머니를 부착한다.

5) 모든 시접은 오바록처리 한다.

6) 배색 부분에는 반드시 배색컬러와 동일한 봉사를 사용한다.

7) 기타 명시되지 않은 내용은 도면 및 견본에 따른다.

3.3 완제품의 조건

1) 모든 봉제는 치밀․단정하고 봉제사의 단절, 늘어짐, 안실 빠짐 및 겹쳐지는

부분이 없고, 단추 구멍이 정교해야 한다.

2) 사용된 원․부자재는 해당 원․부자재의 규격 조건에 부합되며 균등하여야 한다.

3) 사이즈 라벨과 제품의 사이즈가 동일해야한다.

4) 세탁 후 제품의 틀어짐,이상(수축,늘어짐)이 없어야 한다.

5) 제품은 위 조건에 부합되는 것들로, 품위 단정하여 착용 상 지장이 없어야 한다.

4. 검     사

가. 중간 검사

1) 소정 원단의 사용여부를 확인한다.

2) 필요시에는 제조과정에서 가공에 대한 검사를 할 수 있다.

3) 샘플(견본품)과 규격서와의 적합 유․무 등을 확인하여야 한다.

나. 관능 검사

1) 관급 시 관급자재 사용 및 자재 부담에 대한 이상 여부를 확인하여야 한다.

2) 기술적인 면에 대한 규격서와의 일치 여부를 확인하여야 한다.

3) 포장 및 표시요령에 대한 규격서와의 일치 여부를 확인하여야 한다.

5. 포     장

1) 포장은 개인별 포장으로 폴리백 처리하여야 한다.

2) 수요기관의 요구시 기관별, 부서별로 배포할 수 있도록 한다.

6. 기     타

가. 규격 중 치수표에 명시된 허용공차는 제품 가공상 불가피하거나, 품질면에서            도움이 될 수 있는 방향의 공차를 의미한다.

나. 계약자는 생산 착수 전에 시제품을 제조하여 수요부서 및 구매부서에

제출하여 사전 교정을 받은 후 작업에 착수하여야 한다.

1-2. 하의(바지)

1. 적용 범위

이 규격은 우체국시설관리지원단  기술원 춘추복 하의에 대한 필요조건을 규정한다.

2. 종     류

품목	도 식 화
하의

* 도식화 내용은 작업지시서를 따른다.

* 우체국시설관리지원단 CI 표식

표식 1) 수납포켓 후다 상단 부위

4도 고무라벨/POMA 국/영문조합

3. 필요 조건

3.1 사용 재료

가. 주재료

구 분	소 재	색 상
기술원 춘추복 하의 (남성용 팬츠)	Askin/아스킨 [Polyester 87%/polyester] [Polyurethane 13%]	블랙

나. 부재료

품 명	용 도	규 격	비 고
주머니속감	바지 주머니 용	메쉬	겉감과 동일색
심 지	허리단, 앞 포켓 끝, 뒤 포켓입술	접착심지
지 퍼	하의 앞 채움용	Nylon 양면	겉감과동일색
단 추	하의 앞 채움용	18 mm	흑색
썬 그 립	뒤 포켓 채움용	13 mm	겉감과 동일색
도 트	탈부착 수납 주머니 고리 고정용	10 mm 흑진주 캐스팅 링 타입
금속 비죠	탈부착 수납 주머니 몸판 고정비죠	흑진주 사각	제시견본
벨크로	탈부착 수납 주머니 후다 고정용	2.5 cm
벤 놀	하의 허리단 심지용	3.5 cm
Elastic band	허리 조임용		제시견본
봉 제 사	하의 봉제용	40수 2합	겉감과 동일색
고무라벨	POMA 표식	POMA 영문+한글조합형/4도 (4.5cmX2.5cm))
라 벨	브랜드라벨, 품질라벨, 호칭라벨

3.2. 주요봉제방법

1) 제품은 호수·치수별에 의한다.

2) 봉제땀수는 1cm간에 4땀(2.5cm만 10땀)이상으로 한다.

3) 모든 봉제는 푸서가 보이지 않도록 한다.

4) 하의 앞지퍼 부분 튼튼히 봉제한다.

5) 모든 시접은 원단과 동일색 봉사로 오버록처리 한다.

6) 벨트 고리와 주머니 양끝부분을 바텍처리한다.

3.3 세부제조방법

1) 허리는 1¼”폭의 하의원단으로 일자오비 처리하고 양쪽 끝에 Elastc band를           삽입하여 폭을 조절할 수 있도록 제작한다.

2) 벨트고리는 하의원단으로 ½”X ¾”길이로 8 개를 부착한다.

3) 앞 주름은 좌·우 각 1개씩 넣어 편하게 하고

뒤는 좌·우 각 1 개씩 Dart를 넣는다.

4) 앞여밈은 양면지퍼와, 18mm 단추로 처리한다.

5) 지퍼단은 접착심지를 1겹 대고 지퍼를 단다.(끝부분은 바텍처리한다.)

6) 앞주머니는 Side Pocket으로 하고, 안쪽에 접착심지를 붙여준다.

7) 뒷주머니는 ⅜”폭의 입술 포켓으로 후다로 덮어 장식한다.

8) 수납 가방을 제작하여 바지에 탈부착 할 수 있도록 한다.

8) 다리 안·팎 옆 솔기는 가름솔로 하며 시접 끝은 오버록처리 한다.

9) 바지부리는 시접 끝에 Over Rock처리한 후 접어서 박아 준다.

(밑단시접은 수선을 고려하여 충분한 여유를 준다.)

10) 품질 라벨, 이름라벨은 허리단의 안쪽 위치에 끼워박는다.

11) 뒷주머니 오른편 후다 상단에 아스킨 3도 고무라벨를 부착한다.

12) 기타 명시되지 않은 내용은 도면 및 견본에 따른다.

3.4 완제품 품질상 조건

1) 하의의 길이방향은 반드시 원단의 결방향과 일치하여야 한다.

2) 사용된 원·부자재는 해당 원·부자재의 규격조건에 부합되며 균등하여 한다.

3) 모든 봉제는 치밀·단정하고 봉사는 단절, 풀어짐, 안실빠짐, 겹침등의 현상이           없이 정교해야 한다.

4) 사이즈 라벨과 제품의 사이즈가 동일해야한다.

5) 세탁 후 제품의 틀어짐,이상(수축,늘어짐)이 없어야 한다.

6) 제품은 위 각 조건에 부합할 수 있는 제품으로서 품위 단정하여 착용상 지장이

없어야 한다.

4. 검     사

가. 중간 검사

1) 소정 원단의 사용여부를 확인한다.

2) 필요시에는 제조과정에서 가공에 대한 검사를 할 수 있다.

3) 샘플(견본품)과 규격서와의 적합 유․무 등을 확인하여야 한다.

나. 관능 검사

1) 관급 시 관급자재 사용 및 자재 부담에 대한 이상 여부를 확인하여야 한다.

2) 기술적인 면에 대한 규격서와의 일치 여부를 확인하여야 한다.

3) 포장 및 표시요령에 대한 규격서와의 일치 여부를 확인하여야 한다.

5. 포     장

1) 포장은 개인별 포장으로 폴리백 처리하여야 한다.

2) 수요기관의 요구시 기관별, 부서별로 배포할 수 있도록 한다.

6. 기     타

가. 규격 중 치수표에 명시된 허용공차는 제품 가공상 불가피하거나, 품질면에서            도움이 될 수 있는 방향의 공차를 의미한다.

나. 계약자는 생산 착수 전에 시제품을 제조하여 수요부서 및 구매부서에

제출하여 사전 교정을 받은 후 작업에 착수하여야 한다.

기술원 동복

1-1. 상의(티셔츠)

1. 적용 범위

이 규격은 우체국시설관리지원단  기술원 동복 상의(티셔츠)에 대한 필요조건을 규정한다.

품목	도 식 화
상의

2. 종     류

* 도식화 내용은 작업지시서를 따른다.

* 우체국시설관리지원단 CI 표식

표식 1) 앞판 좌측 가슴 부위

4도 고무라벨/POMA 국/영문조합

3. 필요 조건

3.1 사용 재료

가. 주재료

구 분	소 재	색 상
기술원 동복 상의 (남성용 티셔츠)	Coolon/쿨론/260G [Polyester100%]	네이비

나. 부재료

품 명	용 도	규 격
배 색	어깨, 카라 안쪽 外	POMA RED (C0 M100 Y100 K0)
단 추	앞 채움용	앞 채움 용: 11mm 4구멍 플라스틱 단추
봉 사	봉제용,오버록용 外	60수 3합사
고 무 라 벨	POMA 표식	POMA 영문+한글조합형/4도(4.5cmX2.5cm)
직 조 라 벨	케어라벨, 품질라벨, 이름라벨
바이어스 테잎	카라 안쪽, 지퍼 안쪽	폴리에스테르 100% 원단매칭

3.2 주요 봉제 방법

1) 제품은 호수·치수별에 의한다.

2) 봉제땀수는 1cm간에 4땀(2.5cm만 10땀)이상으로 한다.

3) 모든 봉제는 푸서가 보이지 않도록 한다.

4) 모든 시접은 원단과 동일색 봉사로 오버록처리 한다.

3.3 세부제조방법

1) 셔츠 카라의 단작 형태로 고시 안쪽을 배색처리하여 제작한다.

2) 어깨 상단과 소매 하단 등에 우븐 배색처리 한다.(제시 견본 참고)

3) 우체국시설관리 지원단 CI 기준에 따른 로고(고무라벨)를 앞가슴 좌측 상단에 표식하여             부착한다.(POMA 영문+한글조합형/4도(4.5cmX2.5cm))

4) 왼쪽 가슴부위에 포켓 처리한다.

5) 모든 시접은 오버록 처리한다.

6) 앞여밈은 11mm 플라스틱 몸판 컬러를 사용한다.

7) 배색 부분에는 반드시 배색컬러와 동일한 봉사를 사용한다.

8) 기타 명시되지 않은 내용은 도면 및 견본에 따른다.

3.3 완제품의 조건

1) 모든 봉제는 치밀․단정하고 봉제사의 단절, 늘어짐, 안실 빠짐 및 겹쳐지는

부분이 없고, 단추 구멍이 정교해야 한다.

2) 사용된 원․부자재는 해당 원․부자재의 규격 조건에 부합되며 균등하여야 한다.

3) 사이즈 라벨과 제품의 사이즈가 동일해야한다.

4) 세탁 후 제품의 틀어짐,이상(수축,늘어짐)이 없어야 한다.

5) 제품은 위 조건에 부합되는 것들로, 품위 단정하여 착용 상 지장이 없어야 한다.

4. 검     사

가. 중간 검사

1) 소정 원단의 사용여부를 확인한다.

2) 필요시에는 제조과정에서 가공에 대한 검사를 할 수 있다.

3) 샘플(견본품)과 규격서와의 적합 유․무 등을 확인하여야 한다.

나. 관능 검사

1) 관급 시 관급자재 사용 및 자재 부담에 대한 이상 여부를 확인하여야 한다.

2) 기술적인 면에 대한 규격서와의 일치 여부를 확인하여야 한다.

3) 포장 및 표시요령에 대한 규격서와의 일치 여부를 확인하여야 한다.

5. 포     장

1) 포장은 개인별 포장으로 폴리백 처리하여야 한다.

2) 수요기관의 요구시 기관별, 부서별로 배포할 수 있도록 한다.

6. 기     타

가. 규격 중 치수표에 명시된 허용공차는 제품 가공상 불가피하거나, 품질면에서            도움이 될 수 있는 방향의 공차를 의미한다.

나. 계약자는 생산 착수 전에 시제품을 제조하여 수요부서 및 구매부서에

제출하여 사전 교정을 받은 후 작업에 착수하여야 한다.

1-2. 하의(바지)

1. 적용 범위

이 규격은 우체국시설관리지원단  기술원 동복 하의에 대한 필요조건을 규정한다.

2. 종     류

품목	도 식 화
하의

* 도식화 내용은 작업지시서를 따른다.

3. 필요 조건

3.1 사용 재료

가. 주재료

구 분	소 재	색 상
기술원 동복 하의 (남성용 팬츠)	Polyester 100%+ 기모 (스판)	블랙 (견본 제시)

나. 부재료

품 명	용 도	규 격	비 고
주머니속감	바지 주머니 용	Poly twill/58"	겉감과 동일색
심 지	허리단, 앞 포켓끝, 뒤 포켓입술	접착 심지
지 퍼	하의 앞 채움용	Nylon 양면	원단과동일색
	사이드 주머니, 뒷주머니 채움용	Nylon 3#	원단과동일색
단 추	하의 앞 채움용	18 mm	겉감과 동일색
벤 놀	하의 허리단 심지용	3.5 cm
Elastic-band	허리 조임용	3.5 cm
봉 제 사	하의 봉제용	40수 2합	겉감과 동일색
라 벨	브랜드라벨, 품질 라벨, 이름라벨

3.2. 주요봉제방법

1) 제품은 호수·치수별에 의한다.

2) 봉제땀수는 1cm간에 4땀(2.5cm만 10땀)이상으로 한다.

3) 모든 봉제는 푸서가 보이지 않도록 한다.

4) 하의 앞지퍼 부분 튼튼히 봉제한다.

5) 모든 시접은 원단과 동일색 봉사로 오버록처리 한다.\

6) 벨트 고리와 주머니 양끝부분을 바텍처리한다.

3.3 세부제조방법

1) 허리는 1¼”폭의 하의원단으로 일자오비 처리한다.

2) 오비 좌·우에 Elastic band 처리를 한다.

3) 벨트고리는 하의원단으로 ½”X ¾”길이로 7개를 부착한다.

4) 뒤는 좌·우 각 1 개씩 Dart를 넣는다.

5) 앞여밈은 양면지퍼와, 18 mm 단추로 처리한다.

6) 지퍼단은 접착심지를 1겹대고 지퍼를 단다. (끝부분은 고잉찌 처리한다.)

7) 앞주머니는 Side Pocket으로 하고, 안쪽에 접착심지를 붙여주고, 지퍼를 단다.

8) 뒷주머니는 ⅜인치 폭의 입술 포켓으로 허리 이음선에서 6인치 내려온                곳에 부착 한다. ( 가로 형으로 나일론 3호 지퍼를 부착한다. )

9) 다리 안·팎 옆솔기는 가름솔로 하며 시접 끝은 Over Rock 처리한다.

10) 바지부리는 시접 끝에 Over Rock처리한 후 접어서 박아 준다.

(밑단시접은 수선을 고려하여 충분한 여유를 준다.)

11) 품질 라벨, 이름라벨은 허리단의 안쪽 위치에 끼워박는다.

12) 뒷주머니 오른편 후다 상단에 매직실버 3도 고무라벨를 부착한다.

13) 기타 명시되지 않은 내용은 도면 및 견본에 따른다.

3.4 완제품 품질상 조건

1) 하의의 길이방향은 반드시 원단의 결 방향과 일치하여야 한다.

2) 사용된 원·부자재는 해당 원·부자재의 규격조건에 부합되며 균등하여야

한다.

3) 모든 봉제는 치밀·단정하고 봉사는 단절, 풀어짐, 안실빠짐, 겹침등의 현상이           없이 정교해야 한다.

4) 사이즈 라벨과 제품의 사이즈가 동일해야한다.

5) 세탁 후 제품의 틀어짐,이상(수축,늘어짐)이 없어야 한다.

6) 제품은 위 각 조건에 부합할 수 있는 제품으로서 품위 단정하여 착용상 지장이

없어야 한다.

4. 검     사

가. 중간 검사

1) 소정 원단의 사용여부를 확인한다.

2) 필요시에는 제조과정에서 가공에 대한 검사를 할 수 있다.

3) 샘플(견본품)과 규격서와의 적합 유․무 등을 확인하여야 한다.

나. 관능 검사

1) 관급 시 관급자재 사용 및 자재 부담에 대한 이상 여부를 확인하여야 한다.

2) 기술적인 면에 대한 규격서와의 일치 여부를 확인하여야 한다.

3) 포장 및 표시요령에 대한 규격서와의 일치 여부를 확인하여야 한다.

5. 포     장

1) 포장은 개인별 포장으로 폴리백 처리하여야 한다.

2) 수요기관의 요구시 기관별, 부서별로 배포할 수 있도록 한다.

6. 기     타

가. 규격 중 치수표에 명시된 허용공차는 제품 가공상 불가피하거나, 품질면에서            도움이 될 수 있는 방향의 공차를 의미한다.

나. 계약자는 생산 착수 전에 시제품을 제조하여 수요부서 및 구매부서에

제출하여 사전 교정을 받은 후 작업에 착수하여야 한다.

1-3. 점퍼

1. 적용 범위

이 규격은 우체국시설관리지원단  기술원 동복 점퍼에 대한 필요조건을 규정한다.

2. 종     류

품목	도 식 화
상의

* 도식화 내용은 작업지시서를 따른다.

우체국시설관리지원단 CI 표식

표식 2)뒤판 중심 상단

앞판 4도 직수/POMA 국/영문조합

표식 1)앞판 좌측 가슴

4도 직수/POMA 국/영문조합

3. 필요 조건

3.1 사용 재료

구 분	소 재	색 상
기술원 동복 점퍼	돌출 RIB 본딩 [Polyester100%]	다크 네이비

품 명	용 도	규 격
배 색	어깨, 카라 안쪽 外	POMA RED (C0 M100 Y100 K0) (Polyester100%)
패딩(솜)	앞뒤판, 소매용	핫스솜 몸판:4온스/㎡ 소매:3온스/㎡
니들펀치	카우스 깃, 바람막이, 주머니, 카우스	1온스/㎡
지퍼	앞 채움용	Nylon 5호 흑진주 POMA(고딕체) 레이져 Square puller
	사이드 주머니 채움용	Nylon 3호흑진주 POMA(고딕체) 레이져 Square puller
P/C 심지	안섭, 주머니입술, 앞깃	시중고급품
단 추	속주머니 채움용	15 mm 뿔단추
도 트	손목 및 플라켓 채움용	10 mm 흑진주 캐스팅 링 타입
봉 제 사	봉제용,오버로크용 外	60수 3합사
자 수	앞판가슴	4도(7.5cmX3.3cm)/POMA 국/영문조합
	뒤판 중심 상단	4도(6cmX1.7cm)/POMA 영문
직 조 라 벨	케어라벨, 품질라벨, 호칭라벨

3.2 주요 봉제 방법

1) 제품은 호수·치수별에 의한다.

2) 동복 원단은 길이방향을 반드시 경사방향으로 재단 봉제하여야 한다.

3) 제품은 위 각 조건에 부합할 수 있는 제품으로서 품위단정하여 착용상 지장이            없어야 한다.

4) 사용된 복지는 규격조건에 부합되며 색상이 균일한 것이어야 한다.

5) 재단이 균등하여 이음부분이 꼬이거나 말려서는 안된다.

6) 모든 봉제는 치밀 단정하고 봉사는 단절, 풀어짐, 안실빠짐 등 잘못 봉제된

부분이 없어야 한다.

7) 송곳표시는 사용하지 않는다.

8) 봉합위치 재단표시는 잘 지워지는 것을 사용하고 재단표시에 의한 더러움이           없어야 한다.

9) 기타 근무복으로서 품질조건이 구비되고 품질불량으로 인정된 부분이 보여서는

안된다.

3.3 세부제조방법

1) 맨더린 카라의 집업 형태로 카라끝을 ¾"배색처리 하여 제작한다.

2) 앞여밈은 Nylon 5호 지퍼로 채움하고 플라켓을 달아준다.

3) 앞판 가슴에 ⅛인치 배색 파이핑 처리 한다.(제시 견본 참고)

4) 우체국시설관리 지원단 CI 기준에 따른 로고를 앞가슴 좌측 상단에 표식하여                      부착한다.(영문+한글조합형 로고/1도 직수처리(7.5cmX3.3cm))

5) 앞주머니는 쌍입술Side Pocket으로 하고, 안쪽에 접착심지를 붙여주며

나일론 3호 지퍼로 채움하고 주머니 분량을 최대한 넉넉하게 제작한다.

6) 좌측 와끼부분에 제천 볼펜꽂이를 부착하고 고잉찌로 견고하게 재박음 한다.

7) 뒤판 중심상단(뒷 목점)에 우체국시설관리 지원단 CI 기준에 따른 로고를 직수처리             한다. (영문/1도 직수처리(6cmX1.7cm))

8) 점퍼의 밑가시 부분에 외 입술형태의 속주머니를 제작하여 부착하고 15mm             뿔단추로 고정한다.

8) 배색 부분에는 반드시 배색컬러와 동일한 봉사를 사용한다.

10) 기타 명시되지 않은 내용은 도면 및 견본에 따른다.

3.3 완제품의 조건

1) 모든 봉제는 치밀․단정하고 봉제사의 단절, 늘어짐, 안실 빠짐 및 겹쳐지는

부분이 없고, 단추 구멍이 정교해야 한다.

2) 사용된 원․부자재는 해당 원․부자재의 규격 조건에 부합되며 균등하여야 한다.

3) 사이즈 라벨과 제품의 사이즈가 동일해야한다.

4) 세탁 후 제품의 틀어짐,이상(수축,늘어짐)이 없어야 한다.

5) 제품은 위 조건에 부합되는 것들로, 품위 단정하여 착용 상 지장이 없어야 한다.

4. 검     사

가. 중간 검사

1) 소정 원단의 사용여부를 확인한다.

2) 필요시에는 제조과정에서 가공에 대한 검사를 할 수 있다.

3) 샘플(견본품)과 규격서와의 적합 유․무 등을 확인하여야 한다.

나. 관능 검사

1) 관급 시 관급자재 사용 및 자재 부담에 대한 이상 여부를 확인하여야 한다.

2) 기술적인 면에 대한 규격서와의 일치 여부를 확인하여야 한다.

3) 포장 및 표시요령에 대한 규격서와의 일치 여부를 확인하여야 한다.

5. 포     장

1) 포장은 개인별 포장으로 폴리백 처리하여야 한다.

2) 수요기관의 요구시 기관별, 부서별로 배포할 수 있도록 한다.

6. 기     타

가. 규격 중 치수표에 명시된 허용공차는 제품 가공상 불가피하거나, 품질면에서            도움이 될 수 있는 방향의 공차를 의미한다.

나. 계약자는 생산 착수 전에 시제품을 제조하여 수요부서 및 구매부서에

제출하여 사전 교정을 받은 후 작업에 착수하여야 한다.