2010 근무복 시방서

-피복류 규격서(미화원)-

미화원 하복(남/여)

-상의

-하의

미화원 춘추복(남/여)

-상의

-하의

미화원 동복(남/여)

-점퍼(남)

-상의(남/여)

-하의(남/여)

-앞치마(여)

미화원 남 하복

1-1. 상의(티셔츠)

1. 적용 범위

이 규격은 우체국시설관리지원단 미화원(남) 하복 상의(티셔츠)에 대한 필요조건을

규정한다.

2. 종     류

품목	도 식 화
상의

(왼쪽 가슴 상단 4도 고무라벨)

3. 필요 조건

3.1 사용 재료

가. 주재료

구 분	소 재	색 상
미화원 하복 상의 (남성용 티셔츠)	쿨론 100%	NAVY/GRAY(PANTONE430C)

나. 부재료

품 명	용 도	규 격
봉 사	봉제용,오버로크용 外	60수 3합사
앞지퍼	앞 채움용	Nylon 3호
고 무 라 벨	우체국시설관리지원단 로고	4도(4.5cmX2.5cm)
직 조 라 벨	애리 목 부분 아시용	케어라벨, 품질라벨, 이름라벨

3.2 주요 봉제 방법

1) 제품에는 파열, 절상, 오염이 없어야 하고 이색지는 사용하지 못한다.

2) 봉제 땀수는 2.5cm간 10땀 이상으로 균일하게 봉제한다.

3) 실의 인장강도는 KSK 0409에 따른 700g이상을 사용한다.

4) 봉제의 끝맺음 및 터지기 쉬운 곳은 3회 이상 되박음질 한다.

5) 장식스티치는 땀수를 고르게 하고 끝맺음이 중간선에 나타나지 않도록 주의

한다.

6) 시접은 오버로크 미싱으로 정교하게 정리하되, 셔츠의 사이드 심(side seam;

옆 솔기)과 암홀(arm hole;진동)의 시접은 바이어스 테이프로 싸서 정리한다.

7) 봉제 시 퍼커링이 생기지 않도록 주의한다.

8) 배색 봉제 시 시접의 분량을 일정하게 하여 비침을 통한 이색이 나지 않도록

한다.

9) 배색이나 실에서 물이 빠지는 현상이 없도록 한다.

10) 원단라벨, 품질라벨, 이름라벨을 모든 아이템에 부착한다.

11) 기타사항은 도식화 및 유니폼 제작 일반 관례에 따른다.

3.3 세부제조방법

1) 우체국시설관리 지원단 CI 기준에 따른 로고를 앞가슴 외쪽상단에 표식하여                        부착한다.(영문+한글조합형 로고/4도 고무라벨처리)

2) 티셔츠 안쪽의 원단라벨과 품질라벨을 봉제한다.

3) 이름라벨은 목 밴드의 뒷목중심 위치에 끼워 박는다.

4) 배색 부분에는 반드시 배색컬러와 동일한 봉사를 사용한다.

5) 기타 명시되지 않은 내용은 도면 및 견본에 따른다.

3.4 완제품의 조건

1) 모든 봉제는 치밀․단정하고 봉제사의 단절, 늘어짐, 안실 빠짐 및 겹쳐지는

부분이 없고, 단추 구멍이 정교해야 한다.

2) 사용된 원․부자재는 해당 원․부자재의 규격 조건에 부합되며 균등하여야 한다.

3) 사이즈 라벨과 제품의 사이즈가 동일해야한다.

4) 세탁 후 제품의 틀어짐, 이상(수축, 늘어짐)이 없어야 한다.

5) 제품은 위 조건에 부합되는 것들로, 품위 단정하여 착용 상 지장이 없어야 한다.

4. 검     사

가. 중간 검사

1) 소정 원단의 사용여부를 확인한다.

2) 필요시에는 제조과정에서 가공에 대한 검사를 할 수 있다.

3) 샘플(견본품)과 규격서와의 적합 유․무 등을 확인하여야 한다.

나. 관능 검사

1) 관급 시 관급자재 사용 및 자재 부담에 대한 이상 여부를 확인하여야 한다.

2) 기술적인 면에 대한 규격서와의 일치 여부를 확인하여야 한다.

3) 포장 및 표시요령에 대한 규격서와의 일치 여부를 확인하여야 한다.

5. 포     장

1) 포장은 개인별 포장으로 폴리백 처리하여야 한다.

2) 수요 기관의 요구시 기관별, 부서별로 배포할 수 있도록 한다.

6. 기     타

가. 규격 중 치수표에 명시된 허용공차는 제품 가공상 불가피하거나, 품질면에서            도움이 될 수 있는 방향의 공차를 의미한다.

나. 계약자는 생산 착수 전에 시제품을 제조하여 수요부서 및 구매부서에

제출하여 사전 교정을 받은 후 작업에 착수하여야 한다.

1-2. 하의(바지)

1. 적용 범위

이 규격은 우체국시설관리지원단  미화원(남) 하복 하의에 대한 필요조건을 규정한다.

품목	도 식 화
하의

2. 종     류

* 도식화 내용은 작업지시서를 따른다.

3. 필요 조건

3.1 사용 재료

가. 주재료

구 분	소 재	색 상
미화원 하복 하의 (남성용 팬츠)	폴리 스판 (폴리에스테르 97%/우레탄 3%)	검정

나. 부재료

구 분	품 명	용 도	규 격	비 고
보조재료	주머니속감	바지 주머니 용	60“	폴리에스테르 65%/ 면 35%
	심 지	허리단, 앞 포켓끝, 뒤 포켓입술	접착 심지	트리코트 심지
	지 퍼	하의 앞 채움용	Nylon양면 3호	원단과 동일색
		뒤 포켓 채움용	Nylon 3호	원단과 동일색
	벤 놀	하의 허리단 심지용	3.5 cm
	단 추	앞여밈용	18mm	원단과 동일색
	봉 제 사	하의 봉제용	60수 3합	원단과 동일색
	라 벨	브랜드라벨, 품질라벨, 호칭라벨

3.2. 주요봉제방법

1) 제품은 호수·치수별에 의한다.

2) 봉제땀수는 1cm간에 4땀(2.5cm만 10땀)이상으로 한다.

3) 모든 봉제는 푸서가 보이지 않도록 한다.

4) 하의 앞지퍼 부분 튼튼히 봉제한다.

5) 모든 시접은 원단과 동일색 봉사로 오버록처리 한다.

6) 벨트 고리와 주머니 양끝부분을 바텍처리한다.

3.3 세부제조방법

1) 허리는 1½”폭의 하의원단으로 일자오비 처리한다.

2) 벨트고리는 하의원단으로 ½”X ¾”길이로 5개를 부착한다.

3) 앞 주름은 좌·우 각 1개씩 넣어 편하게 하고

뒤는 좌·우 각 1 개씩 Dart를 넣는다.

4) 앞여밈은 지퍼와, 단추로 처리한다.

5) 지퍼단은 접착심지를 1겹대고 지퍼를 단다.

(끝부분은 바텍 처리한다.)

6) 앞주머니는 Side Pocket으로 하고, 안쪽에 접착심지를 붙여준다.

7) 뒷주머니는 지퍼입술 포켓으로 제작한다.

8) 다리 안·팎 옆솔기는 가름솔로 하며 시접 끝은 Over Rock 처리한다.

9) 바지부리는 시접 끝에 Over Rock처리한 후 Over free한다.

(밑단시접은 수선을 고려하여 충분한 여유를 준다.)

10) 품질 라벨, 이름라벨은 허리단의 안쪽 위치에 끼워박는다.

11) 기타 명시되지 않은 내용은 도면 및 견본에 따른다.

3.4 완제품 품질상 조건

1) 하의의 길이방향은 반드시 원단의 결방향과 일치하여야 한다.

2) 사용된 원·부자재는 해당 원·부자재의 규격조건에 부합되며 균등하여야

한다.

3) 모든 봉제는 치밀·단정하고 봉사는 단절, 풀어짐, 안실빠짐, 겹침등의 현상이           없이 정교해야 한다.

4) 사이즈 라벨과 제품의 사이즈가 동일해야한다.

5) 세탁 후 제품의 틀어짐,이상(수축,늘어짐)이 없어야 한다.

6) 제품은 위 각 조건에 부합할 수 있는 제품으로서 품위 단정하여 착용상 지장이

없어야 한다.

4. 검     사

가. 중간 검사

1) 소정 원단의 사용여부를 확인한다.

2) 필요시에는 제조과정에서 가공에 대한 검사를 할 수 있다.

3) 샘플(견본품)과 규격서와의 적합 유․무 등을 확인하여야 한다.

나. 관능 검사

1) 관급 시 관급자재 사용 및 자재 부담에 대한 이상 여부를 확인하여야 한다.

2) 기술적인 면에 대한 규격서와의 일치 여부를 확인하여야 한다.

3) 포장 및 표시요령에 대한 규격서와의 일치 여부를 확인하여야 한다.

5. 포     장

1) 포장은 개인별 포장으로 폴리백 처리하여야 한다.

2) 수요기관의 요구시 기관별, 부서별로 배포할 수 있도록 한다.

6. 기     타

가. 규격 중 치수표에 명시된 허용공차는 제품 가공상 불가피하거나, 품질면에서            도움이 될 수 있는 방향의 공차를 의미한다.

나. 계약자는 생산 착수 전에 시제품을 제조하여 수요부서 및 구매부서에

제출하여 사전 교정을 받은 후 작업에 착수하여야 한다.

미화원 여 하복

1-1. 상의(티셔츠)

1. 적용 범위

이 규격은 우체국시설관리지원단 미화원(여) 하복 상의(티셔츠)에 대한 필요조건을

규정한다.

2. 종     류

품목	도 식 화
상의

* 도식화 내용은 작업지시서를 따른다.

우체국 시설 관리지원단 CI 표식/(왼쪽 가슴 상단 4도 고무라벨)

3. 필요 조건

3.1 사용 재료

가. 주재료

구 분	소 재	색 상
미화원 하복 상의 (여성용 티셔츠)	쿨론 100%	RED(PANTONE186C)/GRAY(PANTONE430C)

나. 부재료

품 명	용 도	규 격
봉 사	봉제용,오버로크용 外	60수 3합사
앞지퍼	앞 채움용	Nylon 3호
고 무 라 벨	우체국시설관리지원단 로고	4도(4.5cmX2.5cm)
직 조 라 벨	애리 목 부분 아시용	케어라벨, 품질라벨, 이름라벨

3.2 주요 봉제 방법

1) 제품에는 파열, 절상, 오염이 없어야 하고 이색지는 사용하지 못한다.

2) 봉제 땀수는 2.5cm간 10땀 이상으로 균일하게 봉제한다.

3) 실의 인장강도는 KSK 0409에 따른 700g이상을 사용한다.

4) 봉제의 끝맺음 및 터지기 쉬운 곳은 3회 이상 되박음질 한다.

5) 장식스티치는 땀수를 고르게 하고 끝맺음이 중간선에 나타나지 않도록 주의

한다.

6) 시접은 오버로크 미싱으로 정교하게 정리하되, 셔츠의 사이드 심(side seam;

옆 솔기)과 암홀(arm hole;진동)의 시접은 바이어스 테이프로 싸서 정리한다.

7) 봉제 시 퍼커링이 생기지 않도록 주의한다.

8) 배색 봉제 시 시접의 분량을 일정하게 하여 비침을 통한 이색이 나지 않도록

한다.

9) 배색이나 실에서 물이 빠지는 현상이 없도록 한다.

10) 원단라벨, 품질라벨, 브랜드라벨을 모든 아이템에 부착한다.

11) 기타사항은 도식화 및 유니폼 제작 일반 관례에 따른다.

3.3 세부제조방법

1) 우체국시설관리 지원단 CI 기준에 따른 로고를 앞가슴 외쪽상단에 표식하여                        부착한다.(영문+한글조합형 로고/4도 고무라벨처리)

2) 티셔츠 안쪽의 원단라벨과 품질라벨을 봉제한다.

3) 이름라벨은 목 밴드의 뒷목중심 위치에 끼워 박는다.

4) 앞 여밈은 Nylon 3호 몸판 컬러를 사용한다.

5) 배색 부분에는 반드시 배색컬러와 동일한 봉사를 사용한다.

6) 기타 명시되지 않은 내용은 도면 및 견본에 따른다.

3.4 완제품의 조건

1) 모든 봉제는 치밀․단정하고 봉제사의 단절, 늘어짐, 안실 빠짐 및 겹쳐지는

부분이 없고, 단추 구멍이 정교해야 한다.

2) 사용된 원․부자재는 해당 원․부자재의 규격 조건에 부합되며 균등하여야 한다.

3) 사이즈 라벨과 제품의 사이즈가 동일해야한다.

4) 세탁 후 제품의 틀어짐, 이상(수축, 늘어짐)이 없어야 한다.

5) 제품은 위 조건에 부합되는 것들로, 품위 단정하여 착용 상 지장이 없어야 한다.

4. 검     사

가. 중간 검사

1) 소정 원단의 사용여부를 확인한다.

2) 필요시에는 제조과정에서 가공에 대한 검사를 할 수 있다.

3) 샘플(견본품)과 규격서와의 적합 유․무 등을 확인하여야 한다.

나. 관능 검사

1) 관급 시 관급자재 사용 및 자재 부담에 대한 이상 여부를 확인하여야 한다.

2) 기술적인 면에 대한 규격서와의 일치 여부를 확인하여야 한다.

3) 포장 및 표시요령에 대한 규격서와의 일치 여부를 확인하여야 한다.

5. 포     장

1) 포장은 개인별 포장으로 폴리백 처리하여야 한다.

2) 수요 기관의 요구시 기관별, 부서별로 배포할 수 있도록 한다.

6. 기     타

가. 규격 중 치수표에 명시된 허용공차는 제품 가공상 불가피하거나, 품질면에서            도움이 될 수 있는 방향의 공차를 의미한다.

나. 계약자는 생산 착수 전에 시제품을 제조하여 수요부서 및 구매부서에

제출하여 사전 교정을 받은 후 작업에 착수하여야 한다.

1-2. 하의(바지)

1. 적용 범위

이 규격은 우체국시설관리지원단  미화원(여) 하복 하의에 대한 필요조건을 규정한다.

1. 종     류

품목	도 식 화
하의

* 도식화 내용은 작업지시서를 따른다.

3. 필요 조건

3.1 사용 재료

가. 주재료

구 분	소 재	색 상
미화원 하복 하의 (여성용 팬츠)	폴리 스판 (폴리에스테르 97%/우레탄 3%)	검정

나. 부재료

품 명	용 도	규 격	비 고
주머니속감	바지 주머니 용	60“	폴리에스테르 65%/ 면 35%
심 지	허리단, 앞 포켓끝, 뒤 포켓입술	접착 심지	트리코트 심지
지 퍼	하의 앞 채움용	Nylon양면 3호	원단과 동일색
	앞뒤 포켓 채움용	Nylon 3호	원단과 동일색
벤 놀	하의 허리단 심지용	3.5 cm
단 추	앞여밈용	18mm	원단과 동일색
봉 제 사	하의 봉제용	60수 3합	원단과 동일색
라 벨	브랜드라벨, 품질라벨, 호칭라벨

3.2. 주요봉제방법

1) 제품은 호수·치수별에 의한다.

2) 봉제땀수는 1cm간에 4땀(2.5cm만 10땀)이상으로 한다.

3) 모든 봉제는 푸서가 보이지 않도록 한다.

4) 하의 앞지퍼 부분 튼튼히 봉제한다.

5) 모든 시접은 원단과 동일색 봉사로 오버록처리 한다.

6) 벨트 고리와 주머니 양끝부분을 바텍처리한다.

3.3 세부제조방법

1) 허리는 1½”폭의 하의원단으로 일자오비 처리한다.

2) 벨트고리는 하의원단으로 ½”X ¾”길이로 5개를 부착한다.

3) 뒤쪽 좌·우 각 1 개씩 Dart를 넣는다.

4) 앞여밈은 지퍼와, 단추로 처리한다.

5) 지퍼단은 접착심지를 1겹대고 지퍼를 단다.

(끝부분은 바텍 처리한다.)

6) 앞주머니는 Side Pocket으로 하고, 안쪽에 접착심지를 붙여준다.

7) 뒷주머니는 지퍼입술 포켓으로 제작한다.

8) 다리 안·팎 옆솔기는 가름솔로 하며 시접 끝은 Over Rock 처리한다.

9) 바지부리는 시접 끝에 Over Rock처리한 후 Over free한다.

(밑단시접은 수선을 고려하여 충분한 여유를 준다.)

10) 품질 라벨, 이름라벨은 허리단의 안쪽 위치에 끼워박는다.

11) 기타 명시되지 않은 내용은 도면 및 견본에 따른다.

3.4 완제품 품질상 제조건

1) 하의의 길이방향은 반드시 원단의 결방향과 일치하여야 한다.

2) 사용된 원·부자재는 해당 원·부자재의 규격조건에 부합되며 균등하여야

한다.

3) 모든 봉제는 치밀·단정하고 봉사는 단절, 풀어짐, 안실 빠짐, 겹침 등의               현상이 없이 정교해야 한다.

4) 사이즈 라벨과 제품의 사이즈가 동일해야한다.

5) 세탁 후 제품의 틀어짐,이상(수축,늘어짐)이 없어야 한다.

6) 제품은 위 각 조건에 부합할 수 있는 제품으로서 품위 단정하여 착용상 지장이

없어야 한다.

4. 검     사

가. 중간 검사

1) 소정 원단의 사용여부를 확인한다.

2) 필요시에는 제조과정에서 가공에 대한 검사를 할 수 있다.

3) 샘플(견본품)과 규격서와의 적합 유․무 등을 확인하여야 한다.

나. 관능 검사

1) 관급 시 관급자재 사용 및 자재 부담에 대한 이상 여부를 확인하여야 한다.

2) 기술적인 면에 대한 규격서와의 일치 여부를 확인하여야 한다.

3) 포장 및 표시요령에 대한 규격서와의 일치 여부를 확인하여야 한다.

5. 포     장

1) 포장은 개인별 포장으로 폴리백 처리하여야 한다.

2) 수요기관의 요구시 기관별, 부서별로 배포할 수 있도록 한다.

6. 기     타

가. 규격 중 치수표에 명시된 허용공차는 제품 가공상 불가피하거나, 품질면에서            도움이 될 수 있는 방향의 공차를 의미한다.

나. 계약자는 생산 착수 전에 시제품을 제조하여 수요부서 및 구매부서에

제출하여 사전 교정을 받은 후 작업에 착수하여야 한다.

미화원 남 춘추복

1-1. 상의(티셔츠)

1. 적용 범위

이 규격은 우체국시설관리지원단 미화원(남) 춘추복 상의(티셔츠)에 대한 필요조건을

규정한다.

2. 종     류

품목	도 식 화
상의

(왼쪽 가슴 상단 4도 고무라벨)

3. 필요 조건

3.1 사용 재료

가. 주재료

구 분	소 재	색 상
미화원 춘추복 상의 (남성용 티셔츠)	쿨론 100%	BROWN(PANTONE817C)/GRAY(PANTONE430C)

나. 부재료

품 명	용 도	규 격
봉 사	봉제용,오버로크용 外	60수 3합사
고 무 라 벨	우체국시설관리지원단 로고	4도(4.5cmX2.5cm)
직 조 라 벨	애리 목 부분 아시용	케어라벨, 품질라벨, 이름라벨

3.2 주요 봉제 방법

1) 제품에는 파열, 절상, 오염이 없어야 하고 이색지는 사용하지 못한다.

2) 봉제 땀수는 2.5cm간 10땀 이상으로 균일하게 봉제한다.

3) 실의 인장강도는 KSK 0409에 따른 700g이상을 사용한다.

4) 봉제의 끝맺음 및 터지기 쉬운 곳은 3회 이상 되박음질 한다.

5) 장식스티치는 땀수를 고르게 하고 끝맺음이 중간선에 나타나지 않도록 주의

한다.

6) 시접은 오버로크 미싱으로 정교하게 정리하되, 셔츠의 사이드 심(side seam;

옆 솔기)과 암홀(arm hole;진동)의 시접은 바이어스 테이프로 싸서 정리한다.

7) 봉제 시 퍼커링이 생기지 않도록 주의한다.

8) 배색 봉제 시 시접의 분량을 일정하게 하여 비침을 통한 이색이 나지 않도록

한다.

9) 배색이나 실에서 물이 빠지는 현상이 없도록 한다.

10) 원단라벨, 품질라벨, 이름라벨을 모든 아이템에 부착한다.

11) 기타사항은 도식화 및 유니폼 제작 일반 관례에 따른다.

3.3 세부제조방법

1) 우체국시설관리 지원단 CI 기준에 따른 로고를 앞가슴 외쪽상단에 표식하여                        부착한다.(영문+한글조합형 로고/4도 고무라벨처리)

2) 손목 부분은 겉감과 동일한 원단을 사용한다.

3) 티셔츠 안쪽의 원단라벨과 품질라벨을 봉제한다.

4) 이름라벨은 목 밴드의 뒷목중심 위치에 끼워 박는다.

5) 배색 부분에는 반드시 배색컬러와 동일한 봉사를 사용한다.

6) 기타 명시되지 않은 내용은 도면 및 견본에 따른다.

3.4 완제품의 조건

1) 모든 봉제는 치밀․단정하고 봉제사의 단절, 늘어짐, 안실 빠짐 및 겹쳐지는

부분이 없고, 단추 구멍이 정교해야 한다.

2) 사용된 원․부자재는 해당 원․부자재의 규격 조건에 부합되며 균등하여야 한다.

3) 사이즈 라벨과 제품의 사이즈가 동일해야한다.

4) 세탁 후 제품의 틀어짐,이상(수축,늘어짐)이 없어야 한다.

5) 제품은 위 조건에 부합되는 것들로, 품위 단정하여 착용 상 지장이 없어야 한다.

4. 검     사

가. 중간 검사

1) 소정 원단의 사용여부를 확인한다.

2) 필요시에는 제조과정에서 가공에 대한 검사를 할 수 있다.

3) 샘플(견본품)과 규격서와의 적합 유․무 등을 확인하여야 한다.

나. 관능 검사

1) 관급 시 관급자재 사용 및 자재 부담에 대한 이상 여부를 확인하여야 한다.

2) 기술적인 면에 대한 규격서와의 일치 여부를 확인하여야 한다.

3) 포장 및 표시요령에 대한 규격서와의 일치 여부를 확인하여야 한다.

5. 포     장

1) 포장은 개인별 포장으로 폴리백 처리하여야 한다.

2) 수요 기관의 요구시 기관별, 부서별로 배포할 수 있도록 한다.

6. 기     타

가. 규격 중 치수표에 명시된 허용공차는 제품 가공상 불가피하거나, 품질면에서            도움이 될 수 있는 방향의 공차를 의미한다.

나. 계약자는 생산 착수 전에 시제품을 제조하여 수요부서 및 구매부서에

제출하여 사전 교정을 받은 후 작업에 착수하여야 한다.

1-2. 하의(바지)

1. 적용 범위

이 규격은 우체국시설관리지원단  미화원(남) 춘추복 하의에 대한 필요조건을 규정한다.

품목	도 식 화
하의

2. 종     류

* 도식화 내용은 작업지시서를 따른다.

3. 필요 조건

3.1 사용 재료

가. 주재료

구 분	소 재	색 상
미화원 춘추복 하의 (남성용 팬츠)	폴리 스판 (폴리에스테르 97%/우레탄 3%)	검정

나. 부재료

품 명	용 도	규 격	비 고
주머니속감	바지 주머니 용	60“	폴리에스테르 65%/ 면 35%
심 지	허리단, 앞 포켓끝, 뒤 포켓입술	접착 심지	트리코트 심지
지 퍼	하의 앞 채움용	Nylon양면 3호	원단과 동일색
	뒤 포켓 채움용	Nylon 3호	원단과 동일색
벤 놀	하의 허리단 심지용	3.5 cm
단 추	앞여밈용	18mm	원단과 동일색
봉 제 사	하의 봉제용	60수 3합	원단과 동일색
라 벨	브랜드라벨, 품질라벨, 이름라벨

3.2. 주요봉제방법

1) 제품은 호수·치수별에 의한다.

2) 봉제땀수는 1cm간에 4땀(2.5cm만 10땀)이상으로 한다.

3) 모든 봉제는 푸서가 보이지 않도록 한다.

4) 하의 앞지퍼 부분 튼튼히 봉제한다.

5) 모든 시접은 원단과 동일색 봉사로 오버록처리 한다.

3.3 세부제조방법

1) 허리는 1½”폭의 하의원단으로 일자오비 처리한다.

2) 벨트고리는 하의원단으로 ½”X ¾”길이로 5개를 부착한다.

3) 앞 주름은 좌·우 각 1개씩 넣어 편하게 하고

뒤는 좌·우 각 1 개씩 Dart를 넣는다.

4) 앞여밈은 지퍼와, 단추로 처리한다.

5) 지퍼단은 접착심지를 1겹대고 지퍼를 단다.

(끝부분은 바텍 처리한다.)

6) 앞주머니는 Side Pocket으로 하고, 안쪽에 접착심지를 붙여준다.

7) 뒷주머니는 지퍼입술 포켓으로 제작한다.

8) 다리 안·팎 옆솔기는 가름솔로 하며 시접 끝은 Over Rock 처리한다.

9) 바지부리는 시접 끝에 Over Rock처리한 후 Over free한다.

(밑단시접은 수선을 고려하여 충분한 여유를 준다.)

10) 품질 라벨, 이름라벨은 허리단의 안쪽 위치에 끼워박는다.

11) 기타 명시되지 않은 내용은 도면 및 견본에 따른다.

3.4 완제품 품질상 조건

1) 하의의 길이방향은 반드시 원단의 결방향과 일치하여야 한다.

2) 사용된 원·부자재는 해당 원·부자재의 규격조건에 부합되며 균등하여야

한다.

3) 모든 봉제는 치밀·단정하고 봉사는 단절, 풀어짐, 안실빠짐, 겹침등의 현상이           없이 정교해야 한다.

4) 사이즈 라벨과 제품의 사이즈가 동일해야한다.

5) 세탁 후 제품의 틀어짐,이상(수축,늘어짐)이 없어야 한다.

6) 제품은 위 각 조건에 부합할 수 있는 제품으로서 품위 단정하여 착용상 지장이

없어야 한다.

4. 검     사

가. 중간 검사

1) 소정 원단의 사용여부를 확인한다.

2) 필요시에는 제조과정에서 가공에 대한 검사를 할 수 있다.

3) 샘플(견본품)과 규격서와의 적합 유․무 등을 확인하여야 한다.

나. 관능 검사

1) 관급 시 관급자재 사용 및 자재 부담에 대한 이상 여부를 확인하여야 한다.

2) 기술적인 면에 대한 규격서와의 일치 여부를 확인하여야 한다.

3) 포장 및 표시요령에 대한 규격서와의 일치 여부를 확인하여야 한다.

5. 포     장

1) 포장은 개인별 포장으로 폴리백 처리하여야 한다.

2) 수요기관의 요구시 기관별, 부서별로 배포할 수 있도록 한다.

6. 기     타

가. 규격 중 치수표에 명시된 허용공차는 제품 가공상 불가피하거나, 품질면에서            도움이 될 수 있는 방향의 공차를 의미한다.

나. 계약자는 생산 착수 전에 시제품을 제조하여 수요부서 및 구매부서에

제출하여 사전 교정을 받은 후 작업에 착수하여야 한다.

미화원 여 춘추복

1-1. 상의(티셔츠)

1. 적용 범위

이 규격은 우체국시설관리지원단 미화원(여) 춘추복 상의(티셔츠)에 대한 필요조건을

규정한다.

2. 종     류

품목	도 식 화
상의

* 도식화 내용은 작업지시서를 따른다.

우체국 시설 관리지원단 CI 표식/(왼쪽 가슴 상단 4도 고무라벨)

3. 필요 조건

3.1 사용 재료

가. 주재료

구 분	소 재	색 상
미화원 춘추복 상의 (여성용 티셔츠)	쿨론 100%	BROWN(PANTONE817C)/GRAY(PANTONE430C)

나. 부재료

품 명	용 도	규 격
봉 사	봉제용,오버로크용 外	60수 3합사
고 무 라 벨	우체국시설관리지원단 로고	4도(4.5cmX2.5cm)
직 조 라 벨	애리 목 부분 아시용	케어라벨, 품질라벨, 이름라벨

3.2 주요 봉제 방법

1) 제품에는 파열, 절상, 오염이 없어야 하고 이색지는 사용하지 못한다.

2) 봉제 땀수는 2.5cm간 10땀 이상으로 균일하게 봉제한다.

3) 실의 인장강도는 KSK 0409에 따른 700g이상을 사용한다.

4) 봉제의 끝맺음 및 터지기 쉬운 곳은 3회 이상 되박음질 한다.

5) 장식스티치는 땀수를 고르게 하고 끝맺음이 중간선에 나타나지 않도록 주의

한다.

6) 시접은 오버로크 미싱으로 정교하게 정리하되, 셔츠의 사이드 심(side seam;

옆 솔기)과 암홀(arm hole;진동)의 시접은 바이어스 테이프로 싸서 정리한다.

7) 봉제 시 퍼커링이 생기지 않도록 주의한다.

8) 배색 봉제 시 시접의 분량을 일정하게 하여 비침을 통한 이색이 나지 않도록

한다.

9) 배색이나 실에서 물이 빠지는 현상이 없도록 한다.

10) 원단라벨, 품질라벨, 이름라벨을 모든 아이템에 부착한다.

11) 기타사항은 도식화 및 유니폼 제작 일반 관례에 따른다.

3.3 세부제조방법

1) 우체국시설관리 지원단 CI 기준에 따른 로고를 앞가슴 외쪽상단에 표식하여                        부착한다.(영문+한글조합형 로고/4도 고무라벨처리)

2) 티셔츠 안쪽의 원단라벨과 품질라벨을 봉제한다.

3) 이름라벨은 목 밴드의 뒷목중심 위치에 끼워 박는다.

4) 배색 부분에는 반드시 배색컬러와 동일한 봉사를 사용한다.

5) 기타 명시되지 않은 내용은 도면 및 견본에 따른다.

3.4 완제품의 조건

1) 모든 봉제는 치밀․단정하고 봉제사의 단절, 늘어짐, 안실 빠짐 및 겹쳐지는

부분이 없고, 단추 구멍이 정교해야 한다.

2) 사용된 원․부자재는 해당 원․부자재의 규격 조건에 부합되며 균등하여야 한다.

3) 사이즈 라벨과 제품의 사이즈가 동일해야한다.

4) 세탁 후 제품의 틀어짐,이상(수축,늘어짐)이 없어야 한다.

5) 제품은 위 조건에 부합되는 것들로, 품위 단정하여 착용 상 지장이 없어야 한다.

4. 검     사

가. 중간 검사

1) 소정 원단의 사용여부를 확인한다.

2) 필요시에는 제조과정에서 가공에 대한 검사를 할 수 있다.

3) 샘플(견본품)과 규격서와의 적합 유․무 등을 확인하여야 한다.

나. 관능 검사

1) 관급 시 관급자재 사용 및 자재 부담에 대한 이상 여부를 확인하여야 한다.

2) 기술적인 면에 대한 규격서와의 일치 여부를 확인하여야 한다.

3) 포장 및 표시요령에 대한 규격서와의 일치 여부를 확인하여야 한다.

5. 포     장

1) 포장은 개인별 포장으로 폴리백 처리하여야 한다.

2) 수요 기관의 요구시 기관별, 부서별로 배포할 수 있도록 한다.

6. 기     타

가. 규격 중 치수표에 명시된 허용공차는 제품 가공상 불가피하거나, 품질면에서            도움이 될 수 있는 방향의 공차를 의미한다.

나. 계약자는 생산 착수 전에 시제품을 제조하여 수요부서 및 구매부서에

제출하여 사전 교정을 받은 후 작업에 착수하여야 한다.

1-2. 하의(바지)

1. 적용 범위

이 규격은 우체국시설관리지원단  미화원(여) 춘추복 하의에 대한 필요조건을 규정한다.

품목	도 식 화
하의

2. 종     류

* 도식화 내용은 작업지시서를 따른다.

3. 필요 조건

3.1 사용 재료

가. 주재료

구 분	소 재	색 상
미화원 춘추복 하의 (여성용 팬츠)	폴리 스판 (폴리에스테르 97%/우레탄 3%)	검정

나. 부재료

품 명	용 도	규 격	비 고
주머니속감	바지 주머니 용	60“	폴리에스테르 65%/ 면 35%
심 지	허리단, 앞 포켓끝, 뒤 포켓입술	접착 심지	트리코트 심지
지 퍼	하의 앞 채움용	Nylon양면 3호	원단과 동일색
	앞뒤 포켓 채움용	Nylon 3호	원단과 동일색
벤 놀	하의 허리단 심지용	3.5 cm
단 추	앞여밈용	18mm	원단과 동일색
봉 제 사	하의 봉제용	60수 3합	원단과 동일색
라 벨	브랜드라벨, 품질라벨, 이름라벨

3.2. 주요봉제방법

1) 제품은 호수·치수별에 의한다.

2) 봉제땀수는 1cm간에 4땀(2.5cm만 10땀)이상으로 한다.

3) 모든 봉제는 푸서가 보이지 않도록 한다.

4) 하의 앞지퍼 부분 튼튼히 봉제한다.

5) 모든 시접은 원단과 동일색 봉사로 오버록처리 한다.

6) 벨트 고리와 주머니 양끝부분을 바텍처리한다.

3.3 세부제조방법

1) 허리는 1½”폭의 하의원단으로 일자오비 처리한다.

2) 벨트고리는 하의원단으로 ½”X ¾”길이로 5개를 부착한다.

3) 뒤쪽 좌·우 각 1 개씩 Dart를 넣는다.

4) 앞여밈은 지퍼와, 단추로 처리한다.

5) 지퍼단은 접착심지를 1겹대고 지퍼를 단다.

(끝부분은 바텍 처리한다.)

6) 앞주머니는 Side Pocket으로 하고, 안쪽에 접착심지를 붙여준다.

7) 뒷주머니는 지퍼입술 포켓으로 제작한다.

8) 다리 안·팎 옆솔기는 가름솔로 하며 시접 끝은 Over Rock 처리한다.

9) 바지부리는 시접 끝에 Over Rock처리한 후 Over free한다.

(밑단시접은 수선을 고려하여 충분한 여유를 준다.)

10) 품질 라벨, 이름라벨은 허리단의 안쪽 위치에 끼워박는다.

11) 기타 명시되지 않은 내용은 도면 및 견본에 따른다.

3.4 완제품 품질상 제조건

1) 하의의 길이방향은 반드시 원단의 결방향과 일치하여야 한다.

2) 사용된 원·부자재는 해당 원·부자재의 규격조건에 부합되며 균등하여야

한다.

3) 모든 봉제는 치밀·단정하고 봉사는 단절, 풀어짐, 안실빠짐, 겹침등의 현상이           없이 정교해야 한다.

4) 사이즈 라벨과 제품의 사이즈가 동일해야한다.

5) 세탁 후 제품의 틀어짐,이상(수축,늘어짐)이 없어야 한다.

6) 제품은 위 각 조건에 부합할 수 있는 제품으로서 품위 단정하여 착용상 지장이

없어야 한다.

4. 검     사

가. 중간 검사

1) 소정 원단의 사용여부를 확인한다.

2) 필요시에는 제조과정에서 가공에 대한 검사를 할 수 있다.

3) 샘플(견본품)과 규격서와의 적합 유․무 등을 확인하여야 한다.

나. 관능 검사

1) 관급 시 관급자재 사용 및 자재 부담에 대한 이상 여부를 확인하여야 한다.

2) 기술적인 면에 대한 규격서와의 일치 여부를 확인하여야 한다.

3) 포장 및 표시요령에 대한 규격서와의 일치 여부를 확인하여야 한다.

5. 포     장

1) 포장은 개인별 포장으로 폴리백 처리하여야 한다.

2) 수요기관의 요구시 기관별, 부서별로 배포할 수 있도록 한다.

6. 기     타

가. 규격 중 치수표에 명시된 허용공차는 제품 가공상 불가피하거나, 품질면에서            도움이 될 수 있는 방향의 공차를 의미한다.

나. 계약자는 생산 착수 전에 시제품을 제조하여 수요부서 및 구매부서에

제출하여 사전 교정을 받은 후 작업에 착수하여야 한다.

미화원 남 동복

1-1. 상의(점퍼)

1. 적용 범위

이 규격은 우체국시설관리지원단 미화원(남) 동복 상의(점퍼)에 대한 필요조건을

규정한다.

2. 종     류

품목	도 식 화
상의

* 도식화 내용은 작업지시서를 따른다.

3. 필요 조건

3.1 사용 재료

가. 주재료

구 분	소 재	색 상
미화원 동복 상의 (남성용 점퍼)	폴리에스테르 100%(돌출립)	DARK NAVY/GRAY(430C)

나. 부재료

품 명	용 도	규 격
누 비	보온재	몸판 5온스, 소매 3온스
속주머니 원단	주머니감	폴리에스테르 65% / 면 35%
지 퍼	여밈용	5호, 3호
봉 사	봉재용	60수 3합
돗 도	소매 여밈용	니켈 13mm
컴퓨터자수	우체국시설관리지원단 로고	컴퓨터자수 왼가슴(7.5cmX3.5cm) 컴퓨터자수 목뒤(6cmX3cm)
직 조 라 벨	애리 목 부분 아시용	케어라벨, 품질라벨, 이름라벨
심 지	카라 안쪽, 지퍼 안쪽	면 심지 (4013/36”)

3.2 주요 봉제 방법

1) 제품에는 파열, 절상, 오염이 없어야 하고 이색지는 사용하지 못한다.

2) 봉제 땀수는 2.5cm간 10땀 이상으로 균일하게 봉제한다.

3) 실의 인장강도는 KSK 0409에 따른 700g이상을 사용한다.

4) 봉제의 끝맺음 및 터지기 쉬운 곳은 3회 이상 되박음질 한다.

5) 시접은 오버로크 미싱으로 정교하게 정리하되, 셔츠의 사이드 심(side seam;

옆 솔기)과 암홀(arm hole;진동)의 시접은 바이어스 테이프로 싸서 정리한다.

6) 봉제 시 퍼커링이 생기지 않도록 주의한다.

7) 배색 봉제 시 시접의 분량을 일정하게 하여 비침을 통한 이색이 나지 않도록

한다.

8) 배색이나 실에서 물이 빠지는 현상이 없도록 한다.

9) 안감은 은사가 겉으로 드러나는 폴리에스터 100% 소재를 사용하여 정전기

예방 및 전자파 차단, 항균효과 등의 기능성을 부여한다.

10) 원단라벨, 품질라벨,이름라벨을 모든 아이템에 부착한다.

11) 기타사항은 도식화 및 유니폼 제작 일반 관례에 따른다.

3.3 세부제조방법

1) 집업 칼라 형태로 제작한다.

2) 우체국시설관리지원단 CI 기준에 따른 로고를 왼쪽가슴, 목뒤에 컴퓨터자수를 한다.             3) 사이드 심(side seam;옆 솔기)과 암홀(arm hole;진동)의 시접은 안감 바이어스

테이프로 깨끗이 싸서 정리한다.

4) 배색 부분에는 반드시 배색컬러와 동일한 봉사를 사용한다.

5) 기타 명시되지 않은 내용은 도면 및 견본에 따른다.

3.4 완제품의 조건

1) 모든 봉제는 치밀․단정하고 봉제사의 단절, 늘어짐, 안실 빠짐 및 겹쳐지는

부분이 없고, 단추 구멍이 정교해야 한다.

2) 사용된 원․부자재는 해당 원․부자재의 규격 조건에 부합되며 균등하여야 한다.

3) 사이즈 라벨과 제품의 사이즈가 동일해야한다.

4) 세탁 후 제품의 틀어짐, 이상(수축, 늘어짐)이 없어야 한다.

5) 제품은 위 조건에 부합되는 것들로, 품위 단정하여 착용 상 지장이 없어야 한다.

4. 검     사

가. 중간 검사

1) 소정 원단의 사용여부를 확인한다.

2) 필요시에는 제조과정에서 가공에 대한 검사를 할 수 있다.

3) 샘플(견본품)과 규격서와의 적합 유․무 등을 확인하여야 한다.

나. 관능 검사

1) 관급 시 관급자재 사용 및 자재 부담에 대한 이상 여부를 확인하여야 한다.

2) 기술적인 면에 대한 규격서와의 일치 여부를 확인하여야 한다.

3) 포장 및 표시요령에 대한 규격서와의 일치 여부를 확인하여야 한다.

5. 포     장

1) 포장은 개인별 포장으로 폴리백 처리하여야 한다.

2) 수요기관의 요구시 기관별, 부서별로 배포할 수 있도록 한다.

6. 기     타

가. 규격 중 치수표에 명시된 허용공차는 제품 가공상 불가피하거나, 품질면에서            도움이 될 수 있는 방향의 공차를 의미한다.

나. 계약자는 생산 착수 전에 시제품을 제조하여 수요부서 및 구매부서에

제출하여 사전 교정을 받은 후 작업에 착수하여야 한다.

1-2. 상의(티셔츠)

1. 적용 범위

이 규격은 우체국시설관리지원단 미화원(남) 동복 상의(티셔츠)에 대한 필요조건을

규정한다.

2. 종     류

품목	도 식 화
상의

(왼쪽 가슴 상단 4도 고무라벨)

3. 필요 조건

3.1 사용 재료

가. 주재료

구 분	소 재	색 상
미화원 동복 상의 (남성용 티셔츠)	면 100% (기모)	ORANGE(PANTONE158C)/NAVY

나. 부재료

품 명	용 도	규 격
봉 사	봉제용,오버로크용 外	60수 3합사
고 무 라 벨	우체국시설관리지원단 로고	4도(4.5cmX2.5cm)
직 조 라 벨	애리 목 부분 아시용	케어라벨, 품질라벨, 호칭라벨
단 추	앞여밈	12mm
심 지	보강재	트리코트 심지

3.2 주요 봉제 방법

1) 제품에는 파열, 절상, 오염이 없어야 하고 이색지는 사용하지 못한다.

2) 봉제 땀수는 2.5cm간 10땀 이상으로 균일하게 봉제한다.

3) 실의 인장강도는 KSK 0409에 따른 700g이상을 사용한다.

4) 봉제의 끝맺음 및 터지기 쉬운 곳은 3회 이상 되박음질 한다.

8) 배색 봉제 시 시접의 분량을 일정하게 하여 비침을 통한 이색이 나지 않도록

한다.

9) 배색이나 단추, 실에서 물이 빠지는 현상이 없도록 한다.

10) 원단라벨, 품질라벨, 이름라벨을 모든 아이템에 부착한다.

11) 기타사항은 도식화 및 유니폼 제작 일반 관례에 따른다.

3.3 세부제조방법

1) 우체국시설관리 지원단 CI 기준에 따른 로고를 앞가슴 외쪽상단에 표식하여                        부착한다.(영문+한글조합형 로고/4도 고무라벨처리)

2) 티셔츠 안쪽의 원단라벨과 품질라벨을 봉제한다.

3) 이름라벨은 목 밴드의 뒷목중심 위치에 끼워 박는다.

4) 배색 부분에는 반드시 배색컬러와 동일한 봉사를 사용한다.

5) 기타 명시되지 않은 내용은 도면 및 견본에 따른다.

3.4 완제품의 조건

1) 모든 봉제는 치밀․단정하고 봉제사의 단절, 늘어짐, 안실 빠짐 및 겹쳐지는

부분이 없고, 단추 구멍이 정교해야 한다.

2) 사용된 원․부자재는 해당 원․부자재의 규격 조건에 부합되며 균등하여야 한다.

3) 사이즈 라벨과 제품의 사이즈가 동일해야한다.

4) 세탁 후 제품의 틀어짐,이상(수축,늘어짐)이 없어야 한다.

5) 제품은 위 조건에 부합되는 것들로, 품위 단정하여 착용 상 지장이 없어야 한다.

4. 검     사

가. 중간 검사

1) 소정 원단의 사용여부를 확인한다.

2) 필요시에는 제조과정에서 가공에 대한 검사를 할 수 있다.

3) 샘플(견본품)과 규격서와의 적합 유․무 등을 확인하여야 한다.

나. 관능 검사

1) 관급 시 관급자재 사용 및 자재 부담에 대한 이상 여부를 확인하여야 한다.

2) 기술적인 면에 대한 규격서와의 일치 여부를 확인하여야 한다.

3) 포장 및 표시요령에 대한 규격서와의 일치 여부를 확인하여야 한다.

5. 포     장

1) 포장은 개인별 포장으로 폴리백 처리하여야 한다.

2) 수요 기관의 요구시 기관별, 부서별로 배포할 수 있도록 한다.

6. 기     타

가. 규격 중 치수표에 명시된 허용공차는 제품 가공상 불가피하거나, 품질면에서            도움이 될 수 있는 방향의 공차를 의미한다.

나. 계약자는 생산 착수 전에 시제품을 제조하여 수요부서 및 구매부서에

제출하여 사전 교정을 받은 후 작업에 착수하여야 한다.

1-3. 하의(바지)

1. 적용 범위

이 규격은 우체국시설관리지원단  미화원(남) 동복 하의에 대한 필요조건을 규정한다.

품목	도 식 화
하의

2. 종     류

* 도식화 내용은 작업지시서를 따른다.

3. 필요 조건

3.1 사용 재료

가. 주재료

구 분	소 재	색 상
미화원 동복 하의 (남성용 팬츠)	Polyester 100% + 기모 (스판)	검정 (견본제시)

나. 부재료

품 명	용 도	규 격	비 고
주머니속감	바지 주머니 용	60“	폴리에스테르 65%/ 면 35%
심 지	허리단, 앞 포켓끝, 뒤 포켓입술	접착 심지	트리코트 심지
지 퍼	하의 앞 채움용	Nylon양면 3호	원단과 동일색
	뒤 포켓 채움용	Nylon 3호	원단과 동일색
벤 놀	하의 허리단 심지용	3.5 cm
단 추	앞여밈용	18mm	원단과 동일색
봉 제 사	하의 봉제용	60수 3합	원단과 동일색
라 벨	브랜드라벨, 품질라벨, 이름라벨

3.2. 주요봉제방법

1) 제품은 호수·치수별에 의한다.

2) 봉제땀수는 1cm간에 4땀(2.5cm만 10땀)이상으로 한다.

3) 모든 봉제는 푸서가 보이지 않도록 한다.

4) 하의 앞지퍼 부분 튼튼히 봉제한다.

5) 모든 시접은 원단과 동일색 봉사로 오버록처리 한다.

6) 벨트 고리와 주머니 양끝부분을 바텍처리한다.

3.3 세부제조방법

1) 허리는 1½”폭의 하의원단으로 일자오비 처리한다.

2) 벨트고리는 하의원단으로 ½”X ¾”길이로 5개를 부착한다.

3) 앞 주름은 좌·우 각 1개씩 넣어 편하게 하고

뒤는 좌·우 각 1 개씩 Dart를 넣는다.

4) 앞여밈은 지퍼와, 단추로 처리한다.

5) 지퍼단은 접착심지를 1겹대고 지퍼를 단다.

(끝부분은 바텍 처리한다.)

6) 앞주머니는 Side Pocket으로 하고, 안쪽에 접착심지를 붙여준다.

7) 뒷주머니는 지퍼입술 포켓으로 제작한다.

8) 다리 안·팎 옆솔기는 가름솔로 하며 시접 끝은 Over Rock 처리한다.

9) 바지부리는 시접 끝에 Over Rock처리한 후 Over free한다.

(밑단시접은 수선을 고려하여 충분한 여유를 준다.)

10) 품질 라벨, 이름라벨은 허리단의 안쪽 위치에 끼워박는다.

11) 기타 명시되지 않은 내용은 도면 및 견본에 따른다.

3.4 완제품 품질상 제조건

1) 하의의 길이방향은 반드시 원단의 결방향과 일치하여야 한다.

2) 사용된 원·부자재는 해당 원·부자재의 규격조건에 부합되며 균등하여야

한다.

3) 모든 봉제는 치밀·단정하고 봉사는 단절, 풀어짐, 안실빠짐, 겹침등의 현상이           없이 정교해야 한다.

4) 사이즈 라벨과 제품의 사이즈가 동일해야한다.

5) 세탁 후 제품의 틀어짐,이상(수축,늘어짐)이 없어야 한다.

6) 제품은 위 각 조건에 부합할 수 있는 제품으로서 품위 단정하여 착용상 지장이

없어야 한다.

4. 검     사

가. 중간 검사

1) 소정 원단의 사용여부를 확인한다.

2) 필요시에는 제조과정에서 가공에 대한 검사를 할 수 있다.

3) 샘플(견본품)과 규격서와의 적합 유․무 등을 확인하여야 한다.

나. 관능 검사

1) 관급 시 관급자재 사용 및 자재 부담에 대한 이상 여부를 확인하여야 한다.

2) 기술적인 면에 대한 규격서와의 일치 여부를 확인하여야 한다.

3) 포장 및 표시요령에 대한 규격서와의 일치 여부를 확인하여야 한다.

5. 포     장

1) 포장은 개인별 포장으로 폴리백 처리하여야 한다.

2) 수요기관의 요구시 기관별, 부서별로 배포할 수 있도록 한다.

6. 기     타

가. 규격 중 치수표에 명시된 허용공차는 제품 가공상 불가피하거나, 품질면에서            도움이 될 수 있는 방향의 공차를 의미한다.

나. 계약자는 생산 착수 전에 시제품을 제조하여 수요부서 및 구매부서에

제출하여 사전 교정을 받은 후 작업에 착수하여야 한다.

미화원 여 동복

1-1. 상의(티셔츠)

1. 적용 범위

이 규격은 우체국시설관리지원단 미화원(여) 동복 상의(티셔츠)에 대한 필요조건을

규정한다.

2. 종     류

품목	도 식 화
상의

(왼쪽 가슴 상단 4도 고무라벨)

3. 필요 조건

3.1 사용 재료

가. 주재료

구 분	소 재	색 상
미화원 동복 상의 (남성용 티셔츠)	면 100% (기모)	ORANGE(PANTONE158C)/NAVY

나. 부재료

품 명	용 도	규 격
봉 사	봉제용,오버로크용 外	60수 3합사
고 무 라 벨	우체국시설관리지원단 로고	4도(4.5cmX2.5cm)
직 조 라 벨	애리 목 부분 아시용	케어라벨, 품질라벨, 호칭라벨
단 추	앞여밈	12mm
심 지	보강재	트리코트 심지

3.2 주요 봉제 방법

1) 제품에는 파열, 절상, 오염이 없어야 하고 이색지는 사용하지 못한다.

2) 봉제 땀수는 2.5cm간 10땀 이상으로 균일하게 봉제한다.

3) 실의 인장강도는 KSK 0409에 따른 700g이상을 사용한다.

4) 봉제의 끝맺음 및 터지기 쉬운 곳은 3회 이상 되박음질 한다.

8) 배색 봉제 시 시접의 분량을 일정하게 하여 비침을 통한 이색이 나지 않도록

한다.

9) 배색이나 단추, 실에서 물이 빠지는 현상이 없도록 한다.

10) 원단라벨, 품질라벨, 이름라벨을 모든 아이템에 부착한다.

11) 기타사항은 도식화 및 유니폼 제작 일반 관례에 따른다.

3.3 세부제조방법

1) 우체국시설관리 지원단 CI 기준에 따른 로고를 앞가슴 외쪽상단에 표식하여                        부착한다.(영문+한글조합형 로고/4도 고무라벨처리)

2) 티셔츠 안쪽의 원단라벨과 품질라벨을 봉제한다.

3) 브랜드라벨은 목 밴드의 뒷목중심 위치에 끼워 박는다.

4) 배색 부분에는 반드시 배색컬러와 동일한 봉사를 사용한다.

5) 기타 명시되지 않은 내용은 도면 및 견본에 따른다.

3.4 완제품의 조건

1) 모든 봉제는 치밀․단정하고 봉제사의 단절, 늘어짐, 안실 빠짐 및 겹쳐지는

부분이 없고, 단추 구멍이 정교해야 한다.

2) 사용된 원․부자재는 해당 원․부자재의 규격 조건에 부합되며 균등하여야 한다.

3) 사이즈 라벨과 제품의 사이즈가 동일해야한다.

4) 세탁 후 제품의 틀어짐,이상(수축,늘어짐)이 없어야 한다.

5) 제품은 위 조건에 부합되는 것들로, 품위 단정하여 착용 상 지장이 없어야 한다.

4. 검     사

가. 중간 검사

1) 소정 원단의 사용여부를 확인한다.

2) 필요시에는 제조과정에서 가공에 대한 검사를 할 수 있다.

3) 샘플(견본품)과 규격서와의 적합 유․무 등을 확인하여야 한다.

나. 관능 검사

1) 관급 시 관급자재 사용 및 자재 부담에 대한 이상 여부를 확인하여야 한다.

2) 기술적인 면에 대한 규격서와의 일치 여부를 확인하여야 한다.

3) 포장 및 표시요령에 대한 규격서와의 일치 여부를 확인하여야 한다.

5. 포     장

1) 포장은 개인별 포장으로 폴리백 처리하여야 한다.

2) 수요 기관의 요구시 기관별, 부서별로 배포할 수 있도록 한다.

6. 기     타

가. 규격 중 치수표에 명시된 허용공차는 제품 가공상 불가피하거나, 품질면에서            도움이 될 수 있는 방향의 공차를 의미한다.

나. 계약자는 생산 착수 전에 시제품을 제조하여 수요부서 및 구매부서에

제출하여 사전 교정을 받은 후 작업에 착수하여야 한다.

1-3. 하의(바지)

1. 적용 범위

이 규격은 우체국시설관리지원단  미화원(여) 동복 하의에 대한 필요조건을 규정한다.

품목	도 식 화
하의

2. 종     류

* 도식화 내용은 작업지시서를 따른다.

3. 필요 조건

3.1 사용 재료

가. 주재료

구 분	소 재	색 상
미화원 동복 하의 (여성용 팬츠)	Polyester 100%+ 기모 (스판)	검정 (견본제시)

나. 부재료

품 명	용 도	규 격	비 고
주머니속감	바지 주머니 용	60“	폴리에스테르 65%/ 면 35%
심 지	허리단, 앞 포켓끝, 뒤 포켓입술	접착 심지	트리코트 심지
지 퍼	하의 앞 채움용	Nylon양면 3호	원단과 동일색
	뒤 포켓 채움용	Nylon 3호	원단과 동일색
벤 놀	하의 허리단 심지용	3.5 cm
단 추	앞여밈용	18mm	원단과 동일색
봉 제 사	하의 봉제용	40수 2합	원단과 동일색
라 벨	브랜드라벨, 품질라벨, 이름라벨

3.2. 주요봉제방법

1) 제품은 호수·치수별에 의한다.

2) 봉제땀수는 1cm간에 4땀(2.5cm만 10땀)이상으로 한다.

3) 모든 봉제는 푸서가 보이지 않도록 한다.

4) 하의 앞지퍼 부분 튼튼히 봉제한다.

5) 모든 시접은 원단과 동일색 봉사로 오버록처리 한다.

6) 벨트 고리와 주머니 양끝부분을 바텍처리한다.

3.3 세부제조방법

1) 허리는 1½”폭의 하의원단으로 일자오비 처리한다.

2) 벨트고리는 하의원단으로 ½”X ¾”길이로 5개를 부착한다.

3) 앞 주름은 좌·우 각 1개씩 넣어 편하게 하고

뒤는 좌·우 각 1 개씩 Dart를 넣는다.

4) 앞여밈은 지퍼와, 단추로 처리한다.

5) 지퍼단은 접착심지를 1겹대고 지퍼를 단다.

(끝부분은 바텍 처리한다.)

6) 앞주머니는 Side Pocket으로 하고, 안쪽에 접착심지를 붙여준다.

7) 뒷주머니는 지퍼입술 포켓으로 제작한다.

8) 다리 안·팎 옆솔기는 가름솔로 하며 시접 끝은 Over Rock 처리한다.

9) 바지부리는 시접 끝에 Over Rock처리한 후 Over free한다.

(밑단시접은 수선을 고려하여 충분한 여유를 준다.)

10) 품질 라벨, 이름라벨은 허리단의 안쪽 위치에 끼워박는다.

11) 기타 명시되지 않은 내용은 도면 및 견본에 따른다.

3.4 완제품 품질상 조건

1) 하의의 길이방향은 반드시 원단의 결방향과 일치하여야 한다.

2) 사용된 원·부자재는 해당 원·부자재의 규격조건에 부합되며 균등하여야

한다.

3) 모든 봉제는 치밀·단정하고 봉사는 단절, 풀어짐, 안실빠짐, 겹침등의 현상이           없이 정교해야 한다.

4) 사이즈 라벨과 제품의 사이즈가 동일해야한다.

5) 세탁 후 제품의 틀어짐,이상(수축,늘어짐)이 없어야 한다.

6) 제품은 위 각 조건에 부합할 수 있는 제품으로서 품위 단정하여 착용상 지장이

없어야 한다.

4. 검     사

가. 중간 검사

1) 소정 원단의 사용여부를 확인한다.

2) 필요시에는 제조과정에서 가공에 대한 검사를 할 수 있다.

3) 샘플(견본품)과 규격서와의 적합 유․무 등을 확인하여야 한다.

나. 관능 검사

1) 관급 시 관급자재 사용 및 자재 부담에 대한 이상 여부를 확인하여야 한다.

2) 기술적인 면에 대한 규격서와의 일치 여부를 확인하여야 한다.

3) 포장 및 표시요령에 대한 규격서와의 일치 여부를 확인하여야 한다.

5. 포     장

1) 포장은 개인별 포장으로 폴리백 처리하여야 한다.

2) 수요기관의 요구시 기관별, 부서별로 배포할 수 있도록 한다.

6. 기     타

가. 규격 중 치수표에 명시된 허용공차는 제품 가공상 불가피하거나, 품질면에서            도움이 될 수 있는 방향의 공차를 의미한다.

나. 계약자는 생산 착수 전에 시제품을 제조하여 수요부서 및 구매부서에

제출하여 사전 교정을 받은 후 작업에 착수하여야 한다.

미화원 여 앞치마

1-1. 앞치마(여)

1. 적용 범위

이 규격은 우체국시설관리지원단 미화원(여) 앞치마에 대한 필요조건을 규정한다.

2. 종     류

품목	도 식 화
앞치마

* 도식화 내용은 작업지시서를 따른다.

우체국 시설 관리지원단 CI 표식/(왼쪽 가슴 상단 4도 고무라벨)

3. 필요 조건

3.1 사용 재료

가. 주재료

구 분	소 재	색 상
미화원 동복 앞치마	옥스퍼드(면 100%)	보라색/검정

나. 부재료

품 명	용 도	규 격
봉 사	봉제용,오버로크용 外	60수 3합사
고 무 라 벨	우체국시설관리지원단 로고	4도(4.5cmX2.5cm)
직 조 라 벨		품질라벨
심 지	끈 부분	면 심지 (4013/36”)
단 추	기장 줄임용	제시견본
벨크로	흘러내림 방지용	25mm

3.2 주요 봉제 방법

1) 제품에는 파열, 절상, 오염이 없어야 하고 이색지는 사용하지 못한다.

2) 봉제 땀수는 2.5cm간 10땀 이상으로 균일하게 봉제한다.

3) 실의 인장강도는 KSK 0409에 따른 700g이상을 사용한다.

4) 봉제의 끝맺음 및 터지기 쉬운 곳은 3회 이상 되박음질 한다.

5) 단추는 실을 3회 이상 관통하여 견고히 부착한다.

6) 봉제 시 퍼커링이 생기지 않도록 주의한다.

7) 배색 봉제 시 시접의 분량을 일정하게 하여 비침을 통한 이색이 나지 않도록

한다.

8) 배색이나 단추, 실에서 물이 빠지는 현상이 없도록 한다.

9) 원단라벨, 품질라벨, 이름라벨을 모든 아이템에 부착한다.

10) 기타사항은 도식화 및 유니폼 제작 일반 관례에 따른다.

3.3 세부제조방법

1) 배색 원단의 시접 분량을 일정하게 제단 및 마무리하여 비침을 통한

이색 현상이 발생하지 않도록 한다.

2) 어깨끈의 너비는 2.5cm로 한다.

3) 단추는 21mm를 사용한다.

4) 우체국시설관리지원단 CI 기준에 따른 로고를 앞치마 왼쪽상단에 표식하여 부착한다.

(영문+한글조합형 로고/4도 고무라벨처리)

5) 배색 부분에는 반드시 배색컬러와 동일한 봉사를 사용한다.

6) 기타 명시되지 않은 내용은 도면 및 견본에 따른다.

3.4 완제품의 조건

1) 모든 봉제는 치밀․단정하고 봉제사의 단절, 늘어짐, 안실 빠짐 및 겹쳐지는

부분이 없고, 단추 구멍이 정교해야 한다.

2) 사용된 원․부자재는 해당 원․부자재의 규격 조건에 부합되며 균등하여야 한다.

3) 사이즈 라벨과 제품의 사이즈가 동일해야한다.

4) 세탁 후 제품의 틀어짐,이상(수축,늘어짐)이 없어야 한다.

5) 제품은 위 조건에 부합되는 것들로, 품위 단정하여 착용 상 지장이 없어야 한다.

4. 검     사

가. 중간 검사

1) 소정 원단의 사용여부를 확인한다.

2) 필요시에는 제조과정에서 가공에 대한 검사를 할 수 있다.

3) 샘플(견본품)과 규격서와의 적합 유․무 등을 확인하여야 한다.

나. 관능 검사

1) 관급 시 관급자재 사용 및 자재 부담에 대한 이상 여부를 확인하여야 한다.

2) 기술적인 면에 대한 규격서와의 일치 여부를 확인하여야 한다.

3) 포장 및 표시요령에 대한 규격서와의 일치 여부를 확인하여야 한다.

5. 포     장

1) 포장은 개인별 포장으로 폴리백 처리하여야 한다.

2) 수요기관의 요구시 기관별, 부서별로 배포할 수 있도록 한다.

6. 기     타

가. 규격 중 치수표에 명시된 허용공차는 제품 가공상 불가피하거나, 품질면에서            도움이 될 수 있는 방향의 공차를 의미한다.

나. 계약자는 생산 착수 전에 시제품을 제조하여 수요부서 및 구매부서에

제출하여 사전 교정을 받은 후 작업에 착수하여야 한다.