미화장비 보수 품목 및 세부 내역

1. 장비별 사양

제품명	사 양	비 고
자동마루세정기 5700 (32")	- 운행방식 : 보행식 - 배터리 용량 : 36V - 브러시 회전 속도 원판형: 320 rpm - 장비 중량(배터리 포함) 365kg - 브러시 모터 원판형: 320 rpm, 0.45kw - 용액 탱크 용량 : 114L - 오수 탱크 용량 : 151L - 청소폭 800mm
자동마루세정기 T5e (32")	- 운행방식 : 보행식 - 청소폭 800mm - 브러시 회전 속도 원판형: 220 rpm - 용액 탱크 용량 85L - 오수 탱크 용량 102L - 배터리 용량 24V - 브러시/패드 압력 18/36/54kg (3단조절) - 정격전압 : 220V / 60HZ

제품명	규 격		비 고
리스킹카 (Mopper)	- 전 장 1,200mm(걸레 제외) - 중 량 92Kg(밧데리 포함) - 타이어 260*85mm(전,후) - 회전반경 950mm - 등판각도 15도 - 최대속도 8km/h - 최대주행거리 48Km - 밧데리 65AH - 충전기내장형 5A
바닥마루세척기 (Floor Machine)	16"	- 전 원 220V - 마 력 2HP - 속 도 180RPM - 청소폭 400mm (16inch) - 제품중량 39.6Kg - 전선길이 15m
습식진공청소기 (Wet Vacuum)	- 모델명 BASE 423M - 원산지 : 이태리 - 정격전압 220V / 60HZ - 모터용량 2600W 2모터 - 진공도 2400㎜[H2O] - 풍 량 430 ㎥/h - 탱크용량 90ℓ - 중 량 22.1㎏ - 흡입용도 건,습식겸용 - 크기 550 × 630 × 1100 - 전선코드길이 9m - 호스길이 2.5m × 40φ㎜

2. 장비별 사진 및 용도

제품명	제품 사진	사용용도
자동마루세정기 (5700)		- 주차장 및 복도 세정 : 주차장, 공용부 복도
자동마루세정기 (T5e)		- 대리석 바닥 세정 : 1F, 2F, 10F 대리석
리스킹 카		- 대리석 및 주차장 먼지 제거 : 1F 로비, 주차장
습식진공청소기 (Wet Vacuum)		- 습식청소시 폐수 제거 : 작업장, 사무실, 복도, 주차장
바닥마루세척기 (Floor Machine)		- 바닥 왁스작업 및 습식작업 : 작업장, 사무실, 복도, 주차장

3. 보수 장비 및 세부 내역

품명	제조사	규격	보수 항목 및 세부 내역		단위	수량
자동 마루 세정기	TENNANT	5700 (32")	배터리	6V, 140AH, T-125배터리(보수형)	EA	6
			스퀴지	앞면	EA	1
			스퀴지	뒤면	EA	1
			스퀴지바퀴		EA	4
			스퀴지고정브라켓		EA	2
			스퀴지고정노브		EA	4
			스퀴지플레이트		EA	1
			볼트고정슬리브		EA	2
			패드센터락		EA	2
			본체캐스터		EA	2
			흡입호스		EA	1
			폐수호스		EA	1
			정수호스		EA	1
			솔레노이드밸브		EA	2
			솔레노이드호스		EA	1
			흡입모터		EA	1
자동 마루 세정기	TENNANT	T5e (32")	배터리	6V, 260AH, T-145배터리(보수형)	EA	4
			본체캐스터		EA	2
			스퀴지캐스터		EA	2
			스퀴지	앞면	EA	1
			스퀴지	뒤면	EA	1
			흡입모터		EA	1
			폐수호스		EA	2
			흡입호스		EA	1
리스킹카	㈜케어라인		밧데리	6V,65AH(무보수형)	EA	2
바닥마루 세척기	㈜보흥 클레온	16"	부품일체	손잡이, 전원코드 일체	식	1
습식진공 청소기	㈜크린텍	99ℓ	부품일체	폐수호스뚜껑, 폐수호스	EA	2
				드레인호스개조용커플링	EA	2

4. 청소장비보유현장 : 포스트타워 중앙우체국

5. 청소장비 교체 및 수리 기한 : 낙찰일로부터 7일이내

6. 기타문의사항은 02-3706-1133으로 연락바랍니다.