규   격   서

1. 품    명 : 자바라 컨베이어(롤러식)

2. 납품장소 : 광주광산우체국, 해남우체국, 곡성우체국

3. 구매수량 : 3대(각 국당 1개씩)

4. 납품기한 : 계약체결후 10일이내

5. 이미지

6. 규격 및 세부사항

가. 규     격(단위 : mm)

o W(폭)   : 400mm

o H(높이) : 최소650mm ~ 최대 900mm 까지 조절 가능

o L(길이) : 최대한 펼쳤을 때 7500mm까지 조절가능

o 롤러 : PVC 50mm(복열식)

o 바퀴 : 5″브레이크

o 베어링 : 6001

나. 세부사항

o 최소 길이는 최대 길이의 1/4이상

o 0~360도까지 어떠한 동선형으로도 연결이 가능하며, 접으면 1/4로 길이가 줄어듬

o 연결고리 장착

o 스토퍼장치 장착

o 무동력 시스템이며, 전원이 필요없음

o 롤러는 소음이 적고 물품의 충격을 최소화 하여야 함

다. 특이사항

o X자 링거 프레임의 테두리가 말려있어 사고안전성과 견고함을 갖춘 제품

7. 기타사항

가. 모든 부품은 KS인증품 및 동등 제품 이상의 최상품을 사용하여야 함

(A/S 1년 이상 가능할 것)

나. 본 시방서에 명시되지 않은 사항에 대하여는 상호 협의 후 처리 함