승강기 CCTV 케이블교체및보수 시방서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 공 사 명

포스트타워 내 승강기 CCTV케이블 교체 및 보수 시방서

2. 공사 기간

공사 계약일로부터 15일 이내

3. 공사 내용

(1) 승객용 1대(B3~21층) 화물용1대(B1 ~4층) 2대 케이블(RG58)교체공사

(2) 직원용 1대(B2~5 층) 비상용2대(B7~21층)

화물용 3대(B4~4 층) 승객용3대(B3~21층)

셔틀용 2대(B6~1 층)  총 11대 보수 및 점검

4. 공사 시방 사항

(1) 작업은 휴일에 작업함을 원칙으로 한다.

(2) 작업 전 방재실 담당자와 사전 공사 협의를 하고 공사를 재개한다.

(3) 작업시 작업업체에서 승강기 운전도 병행한다.

(4) 보수 방법은 케이블(RG58)을 엘리베이터 동력케이블에 1M 간격으로

케이블 타이(대형)로 고정한다

(5) 점검방법은 케이블(RG58) 단선 여부를 확인 하여 단선시 보수한다

5. 기타사항

(1) 승강로 동력 및 주행케이블 단락발생하지 말것.

(2) 케이블 단선으로 부품및 수입기판소손시 장기간 운행정지 되므로 케이블 굵기와설치에 주위 할것. (최대3개월 정지될수 있음)

(3) CCTV케이블 단선으로 동축케이블 단락 및 부품소손발생 방지하여 작업자  안전사고, 승객안전사고에 주위할것.

(4) 보수호기 (11대)점검하여  단락위험발생시 케이블 재포설 할것.

6. 공사결과 보고서 제출

결과 보고서는 공사 완료 후 다음과 같이 제출한다.

◦ 공사 전․중․후 사진   호기별 각 1부

◦ 준공계                    1부

◦하자이행증권              1부

7. 안전관리

7-1 (안전 및 이용고객 편의도모) 도급자는 본 공사 수행과 관련하여 건물유지관리에 지장을 주어서는 안 되며 이용고객의 동선에 지장 및 불편을 최소화 하도록 하고 특히 안전사고가 일어나지 않도록 사전에 철저한 준비를 한 후 시행하여야 한다.

7-2 (안전사고) 케이블단락 및 기판소손으로 작업자 인명사고 및 승객 안전사고  발생시 본 공사 수행과 관련된 제반 사고에 대해서 당 타워는 책임을 지지 않으며 민․형사상의 책임은 도급자에게 있다

7-3 (시설물 손상) 도급자는 본 공사와 관련하여 공사기간 중 안전사고 및 시설물 유지관리에 지장을 초래하지 않도록 하여야 하며 시설물 손상시 도급자의 부담으로 지체 없이 원상 복구하여야 한다.

8. 공사대금청구

교체 및 보수 완료 후 공사 결과보고서를 첨부하여 청구