콘솔데스크 제작 및 설치 규격서

2010. 09

1. 건     명 : 중앙통제실 콘솔데스크 제작 및 설치

2. 적용 범위

우체국시설관리지원단이 시설운영 관리하는 임대청사 중앙통제실 콘솔

데스크 제작 및 설치에 관하여 적용한다.

3. 설치규격 및 장소

[단위 : mm]

구 분	규 격	단 위	수 량	설 치 주 소	비 고
북인천(우)	2,750×2,180×1,000	식	1	인천광역시 부평동546-62 중앙통제실(B3F)
부평(우)	1,800×1,200×770	식	1	인천광역시 부평동546-62 중앙통제실(B1F)

4. 적용법규 및 규격

가. 산업표준화법

나. 전기용품 안전관리법

다. 콘솔데스크 제작구매 및 설치 규격서

5. 제작 및 규격

가. 일반 사항

(1) 청사 중앙통제실의 설치장소를 실측한 후의 경미한 사항은 조정이 가능하다.

(2) 제품제작에 사용되는 자재는 KS제품 또는 동등이상의 자재를 사용하여야 하며, 철재와 목재를 사용하여 제작하여야 한다.

(3) 계약자는 붙임 콘솔데스크 도면을 참조하여 설계도 또는 관련 자료를 제시하여 승인을 득한 후 제작하여야 한다.

(4) 제작은 제품자료 및 시공 상세도와 일치하여야 한다.

(5) 메인프레임은 녹이 슬지 않는 Steel 파이프 형강을 사용하여, 각 이음부분은 견고하게 용접처리 된 후, 미려하게 다듬질  처리가 되어야 한다.

(6) MDF에 부착 사용하는 색상은 납품현장 관리자와 협의하여 결정한다.

(7) 도장은 철판에 유분 제거 후 특수도장으로 처리하며, 색상은 납품현       장 관리자와 협의하여 결정한다.

(9) 기타 명시되지 않은 사항은 일반 철제가구 제작 사양에 준하며, 현장      관리자와 협의한다.

나. 세부 사항

(1) 데스크 내부 바닥 또는 선반은 컴퓨터 및 장비 장착을 위한 하중을 고   려하여 견고하게 제작되어야 한다.

(2) 데스크내부에는 LCD모니터 받침대까지 수용할 수 있는 선반이 있어야 하며 모니터 화면이 서버시스템의 전면을 가리지 않도록 최대한 낮게 설치할 수 있는 구조이어야 한다.

(3) 데스크는 모니터 설치․제거를 용이하게 할 수 있어야 하며, 모니터   화면 뒤쪽에는 장비와 관련된 케이블을 수납할 공간이 있어야 한다.

(4) 각 데스크의 앞쪽은 내부의 컴퓨터 및 관련 장비의 설치․제거가    용이하게 도어가 설치되어야 하며, 도어에는 잠금장치와 손잡이가    부착되어야 한다

(5) 데스크 뒤쪽과 옆쪽은 Air Hole을 천공하여 내부의 열을 방출할 수 있어야 하며, 부득이 냉각 Fan이 필요할 경우에는 협의하여 설치하여야 한다.

(6) 각 데스크 내부에는 기기에 전원을 공급할 수 있는 5구 이상의 접   지 형 멀티콘센트가 설치되어 있어야 한다.

(7) 콘솔데스크 상판에는 강화유리(5t)를 덮고, 마우스와 키보드 연결을   위한 케이블용 Hole이 있어야 한다.

(8) 데스크 바닥면과 옆면에는 전원 및 통신케이블 연결을 위한 Hole이 있어야 하며, 필요시 장비실의 바닥에도 케이블 Hole을 천공하여야 한다.

(9) 데스크 조립에 사용되는 Bolt는 녹을 방지하는 도금처리된 것을 사용해야하며, 나무재질의 손상이 예상되는 경우에는 특수 재질(플라스틱 등)을 사용하여 마모, 흠집 등의 손상을 방지하여야 한다.

(10) 데스크 본체는 STEEL를 사용하며 각 부분의 재질 두께는 1.2T로

하고 절곡 가공 후 지정색(감독관과 협의)의 분체도장 마감합니다.

(11) 데스크 상판은 MDF 30T 가공 후 우레탄 도장 마감 및 지정 무늬목        으로 마감한다.

(12) 슬라이딩 선반을 설치하되 하부 내부 시스템 본체 수납 할 수 있는       선반 3개소와 상부 키보드를 수납 할 수 있는 선반 3개소를 제작         설치한다.

(슬라이딩 선반은 감독관과 협의하여 개수를 수정할 수 있도록 한다)

(13) 하부 내부는 19“ RACK장비가 장착될 수 있는 알루미늄 바를 설치

한다.

7. 기타 사항

가. 본 시방서에 언급되지 않은 경미한 작업․변경사항 발생 시는 상호 협      의한 후 제작하여야 하며, 검수를 마친 후 지정장소에 설치되어야

한다.

나. 하자보증기간은 제품 검수일로부터 2년으로 한다.

붙임 1. 콘솔데스크 제작 규격 내역서       ------  1부

2. 콘솔데스크 제작도면 및 실장도     ------- 1부

붙임 #1

콘솔데스크 제작 규격 내역서

◯ 부평(우)청사

구 분	규격	수량(EA)	설치 장소	비 고
콘솔 데스크	1800W*1200D*770H	2	B1F 중앙통제실
모니터 거치대 (암 브라켓)	2단 2Bay	8
슬라이딩 선반(본체)	600W*525D	7
측면목재		4
CASTER	롤러	8
상판 강화유리	5T*1800W*600D	2
RGB 선택기	본체2 : 모니터1	1
마우스 연장선	USB 암·숫2.0 지원용(5M)	15
	USB 암·숫2.0 지원용(10M)	5
키보드 연장선	PS/2 암·숫컷용(5M)	15
	PS/2 암·숫컷용(10M)	5
모니터 연장선	RGB 15핀(암·숫)케이블 (노이즈차단용 5M)	15
	RGB 15핀(숫·숫)케이블 (노이즈차단용 10M)	5
파워 연장선	PC 220V 캡코드	20
PCI 시리얼 카드	9핀 숫 2포트형	1
BNC 연장 젠더	암-암	50
BNC 제작 젠더	RG58용	50
BNC 연장 케이블	숫-숫(10M)	20
RF 툴	3C, 5C, 7C 케이블 제작툴	1

◯ 북인천(우)청사

구 분	규격	수량(EA)	설치 장소	비 고
콘솔 데스크	2750W*2180D*1000H	1	B3F 중앙통제실
슬라이딩 선반(본체)	600W*525D	3
상판 강화유리	5T*2750W*700D	1
마우스 연장선	USB 암·숫2.0 지원용(5M)	3
키보드 연장선	PS/2 암·숫컷용(5M)	3
모니터 연장선	RGB 15핀(암·숫)케이블 (노이즈차단용 5M)	3
전원 연결선	내부 콘센트 박스 5구형	4
RF 툴	3C, 5C, 7C 케이블 제작툴	1

붙임 #2

부평 콘솔데스크 제작 도면

북인천 콘솔데스크 제작 도면