현 장 설 명 서

(공사명 : 부평우체국 옥상 어닝설치 공사)

2010. 10

부평우체국사업소

현장 위치도(사진)

12F 휴게 시설(정면)
공사 전	공사 후
12F 휴게 시설(측면)
공사 전	공사 후

1. 공  사  명 : 부평우체국 청사 옥상 휴게공간 어닝 설치 공사

2. 목     적 : 본 공사는 부평우체국청사내 옥상에 위치한 휴게공간을 조성하여 입주사의 편의를 제공하고자 함

3. 현장 위치 : 인천시 부평구 부평동 422-15번지 부평우체국

4. 공사 개요 : 전동 어닝 설치공사 1식

5. 공사시방

1) 벽-브라켓 부착작업

반드시 시공 전에는 미리 물받이 작업을 항상 염두하고 계산하여 시공하여야 한다.

가) 차양막 후레임을 거치할 벽-브라켓의 개수와 부착할 지점을 표시한다.

나) 알루미늄 복합판넬과 콘크리트벽 사이의 실리콘 코킹부위에 가는 철-막대를 삽입하여 복합판넬과 옹벽의 깊이를 정확하게 측정한다.

다) 복합판넬의 표면에 벽-브라켓의 부착부위와 앙카 삽입부위의 천공할 위치를 표시하고, 가는 해머드릴 촉을 이용하여 조심스럽게 복합판넬과 옹벽을 천공한다.

라) 가늘게 천공된 복합판넬과 옹벽 부위에 앙카-볼트를 사이즈에 맞는 해머드릴 촉을 이용하여 천공한 후 같은 사이즈의 긴 촉을 이용하여 옹벽이 닿는 부분을 앙카-볼트가 삽입될 만큼 홈을 적당히 뚫는다.

마) 뚫린 홈에 앙카-볼트를 삽입하고 앙카-촉을 대고 해머로 쳐서 단단히 고정한다(이때 앙카-볼트의 나사산이 손상되지 않도록 주의하여야 하고 앙카-볼트와 대리석 사이의 공간을 환봉으로 매꿰서 앙카-볼트가 좌우로 흔들리지 않도록 단단히 고정한다).

바) 알루미늄 복합판넬에 뚫린 홈에 비가 스며들지 못하도록 투명 실리콘으로 마감한다.

사) 복합판넬 표면과 벽-브라켓의 벽면 부착부분에 실리콘을 바른다.

아) 벽-브라켓을 복합판레 표면에 이미 부착되어 있는 앙카-볼트에 삽입하고 너트를 단단히 조인다.

2)  전동기 및 차양막 설치작업

가) 이미 건축물의 알루미늄 복합판넬 및 옹벽에 거치된 벽-브라켓의 “ㄷ”자 홈 사이에 전동기를 설치한다.

나) 전동기의 전원은 E.P.S실의 예비 차단기에서 공급하며, 전동기의 ON/OFF 스위치는 휴게 테라스 실내 출입구 측의 조작이 용이한 위치에 설치한다.

나) 차양막의 사각-바를 삽입하고, 양쪽 끝부분을 정확히 맞추고 확인한 뒤 벽-브래킷에 삽입된 사각-바를 벽-브래킷 볼트를 단단히 고정시킨다.

다) 차양막이 고정되면 차양막에 부착된 핸들을 이용 및 전동기의 전원을 투입하여 차양막을 모두 편다.

라) 펴진 차양막의 수평과 높이 그리고 구배는 차양막의 암-브라켓의 볼트를 조정하여 적당히 맞춘다.

마) 설치된 차양막을 핸들을 이용 및 전동기의 전원을 투입하여 원위치로 감아둔다.

바) 물받이가 설치되는 경우에는 물받이를 부착하고 투명 실리콘으로 마감한다.

6. 특기사항

가. 본 공사 입찰방법은 입찰공고서 내용에 따른다.

나. 도급자는 착수전 현장조사를 통해 자기 부담으로 현황측량 및 경계측량을 실시하여 적정한 시공이 이루어지도록 한다.

1) 실측

① 차양막의 길이 및 치수를 확인한다.

② 앙카를 삽입할 수 있는 단단한 콘크리트 옹벽인지 반드시 확인한다.

③ 기타 문제점을 체크한다.

2) 시공

상기 1)항과 같이 확인한 후 실제 시공할 부분의 상황을 판단하고 문제점을 면밀히 검토한다.

3) 도급자는 본 공사 발주 당시의 현장여건을 정밀 파악하고 본 공사로 인하여 주변 시설물에 피해가 없도록 하여야 하며, 주변 시설물에 훼손이 있을 경우에는 도급자 부담으로 즉시 원상복구하거나 변상 조치하여야 한다.

4) 도급자는 공사 착수 전  공사에 지장을 초래할 수 있는 시설물에 대한 사항을 체크하여 우체국시설관리지원단 감독관의 협조를 받아 공사에 장애가 되지 않도록 사전에 확인, 조치한다.

5) 도급자는 공사착수전에 설계도서를 검토하여 시공에 불합리하거나 현장상황과 상이한 부분이 있을 경우에는 즉시 우체국시설관리지원단 감독관에게 서면으로 보고하여 도면이 보완될 수 있도록 조치한다.

또한, 물량의 과다산출, 누락, 오기 등 내용이 불분명한 부분이 있을 시 우체국시설관리지원단 감독관에게 보고하고, 지시에 따라 시공하여야 하며, 시공 및 구조상 필요한 부분은 시공 상세도면을 작성하여 우체국시설관리지원단 감독관의 승인을 받아 시행한다.

6) 본 공사에 투입되는 모든 자재는 사전에 견본품을 제출하여 우체국시설관리지원단감독관의 승인을 받은 후 사용한다..

7) 공사범위의 구분은 공종별 도면 및 내역에 따르고 도면에 표기되지 않은 사항 및 현장 여건상 설계변경이 불가피한 부분은 우체국시설관리지원단 감독관의 승인을 받아 변경할 수 있다.

8) 공사현장에서 발생되는 부산물 및 일체의 폐기물은 관계법을 준수하여 재활용이 가능한 품목은 재활용하고 재활용이 어려운 일반폐기물은 관계법에 따라 처리되도록 조치하여야 한다. 다만, 즉시 장외처리가 어려운 경우에는 공정진행에 방해되지 않는 장소에 모아서 보관하여야 하며 미관에 지장이 없도록 비닐 등으로 덮고 폐기물이 주위로 확산되지 않도록 조치하여야 한다.