빛의 광장 조성 공사 특기시방서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 특기시방

1-1 (적용) 본 시방서는 Post Tower의 빛의 광장 조성에(봉화대, 열주등) 적용하며 용역 수행업체는 반드시 이를 준수하여야 한다.

1-2 (설치위치) : 서울특별시 중구 충무로 1가 21-1 포스트타워

- 1층 광장 봉화대, 열주등

1-3 (설치방법)

1)봉화대 장식(기존) - 3EA

- 봉화대 상부는 기존 제품(타원형)을 보강설치하고 할로겐(적색)점        등시 휀을 이용하여 성화효과를 발휘할 수 있게 설치한다.

- 하부는 LED를 수직으로 배열하고 각종 전식으로 연출한다.

(봉화대는  Controller를 이용하여 각각에 점멸될 수 있게 연출한다.)

- LED 기존수량 : 약170EA(7M용)를 재사용하며 추가로 보강할수 있다.

- 전선의 접속부위 및 간선등에서 절연 이상으로  누전이 발생하지 않아야    한다.

- 외부영향을 많이 받지 않게 안전을 고려하여 견고하게 설치한다.

- 전원은 열주등 라인에 연결한다.

[규 격]

1. 봉화대

가로 : 150cm

세로: 345cm

둘레(상부) : 337cm

둘레(하부) : 670cm

2.조형물

가로 : 117cm

세로 : 130cm

2) 1층 광장 열주등(기존 및 신설) -9EA

- 열주등은  상부 지팡이 모양을 재사용하고 하부는 포멕스로 제작하여

설치하고  논네온을 지팡이 테누리에“ㄷ”자 형태로 설치하며 지팡이

부분을 LED를 이용하여 사선 형태로 설치한다.

- 삼각대는 재 사용하며 LED를 보강하여 점멸 타입으로 설치한다.

- 지팡이 상부 부분에는 각종 장식 또는 불빛으로 연출한다.

- 스노우 폴을 통한 별똥 별 효과를 연출한다.

- 지팡이 부분 및 삼각대부분,스노우 폴은 고가 장비를 이용하여 안전하     고 견고하게 설치한다.

- 전선의 접속부위 및 간선등에서 절연이상으로 누전이 발생하지 않아야      한다.

- 전원은 열주등 라인에 연결한다.

- 모든 공사시 사전에 감독관과 협의후 실시한다.

[규 격]

1. 조형물

밑변: 65cm

높이: 293cm

빗변 : 291cm

3) 재사용 자재의 품질유지

- 당사에서 지급하는 재사용 자재의 품질유지를 위한 사전조치(보수, 청소 등)    후 설치하여야 한다.

1-4 (착공) 용역 수행업체는 계약후 5일 이내에 설치일정 및 투입인원등 본 용역 수행상 필요한 내용을 포함한 공정표를 제출하여야 한다.

1-5 (책임자 지정) 용역 수행업체는 본 용역수행을 위한 총책임자를 지정하여 공정관리 및 안전관리(직원 안전교육) 등 전반적인 사항에 대하여 차질이 없도록 관리를 하여야 한다.

1-6 (규정준수) 용역 수행업체는 Post Tower에서 제정 시행하는 규정 중 본 용역수행과 관련한 제규정을 준수하여야 하고 전기설비 기술기준령 및 본 시방서에서 규정하는 준수사항을 성실히 이행하여야 한다.

1-7 (설치일정 변경 등) 설치환경 악화(이상기후 등)에 따른 설치일정 및 본 용역수행에 필요한 사항을 Post Tower에서 변경 요구시 용역 수행업체는 이에 응해야 하며 본 용역 수행 중 시방서에 명시되지 아니한 사항이라도 용역목적, 용역범위내의 용역내용을 추가 또는 조정필요시 상호 협의에 의한다.

1-8 (설치물량) 빛의 광장 조성 물량은 예상량으로서 필요시 10% 범위내에서 증․감될 수 있으며, 이 범위를 초과하는 경우에는 당사자 간 합의에 따른다.

1-9 (설치완료 통보 및 확인) 용역 수행업체는 설치 전․후 해당부서의 감독자에게  설치 및 수량 등을 반드시 통보하여야 하며 해당 감독자의 확인하에  설치 또는 철거하여야 한다.

1-10 (중간보고) 용역 수행업체는 설치완료일 전이라도 감독자 요구시 수시 또는 중간보고를 하여야 한다.

1-11 (전기공사)

1) 빛의 광장 조성에 관련하여 시행하는 전기공사는 KS규격품의 전선을 사용하여야 하며 접속 부위 및 간선 등에서 절연 이상으로  누전이 발생하지 않아야 한다.

2) 안전사고 발생시 발주처는 책임을 지지 않으며 민·형사 상의 책임은 용역 수행업체에게 있다.

(보행자가 많은 장소 이므로 특히유의)

3) 메인 및 간선은 지정된 곳에서 인출하여야 하고 전선이 움직이지 않토록

단단히 고정하여야 한다.

4) 바닥면 노출되는 장소는 고무판등 으로 덮어 통행에 지장을 주지 않아야

하며 안전사고 등에 철저히 대비한다.

5) 용역완료는 용역 수행업체가 감독자의 승인을 받은후 용역 완료로 간주한다.

6) 용역 수행업체는 공사후 절연저항 측정표 및 부하전류 측정표를 양식에의거 제출하여야 한다.

7) 절연저항 및 부하전류 이상시 용역 수행업체는 즉시 보수 조치를 해야한다.

8) 용역과 관련하여 문제가 발생시 용역 수행업체는 즉시 처리해야 한다.

9) 사용되는 전기는 발주처에서 무상으로 공급한다.

10) 간선 라인은 ELB를 사용하며 현장 PNL에서 제공한다.

1-12 (설치비 정산) 본 설치용역의 최종 완료후 용역결과물 제출 완료와 함께

설치비 청구에 의한 지급을 원칙으로 한다.

1-13 (보안사항) 용역 수행업체는 본 시방서 내용 이외의 설치는 절대 불허하며 용역 수행으로 인하여 습득한 제반자료, 설치결과 등을 발주처 관계자의  사전 승인 없이 타인 또는 타 기관에 제공하거나 용역 본래 외 목적으로 사용할 수 없다.

1-14 (계약의 해지) 발주처는 감독자의 동의가 없거나 용역 수행업체가 동시방서의 내용에 위배하여 10일 이상 설치가 지연되었을 경우 계약을 해지할 수 있으며, 계약 해지시 발생되는 민․형사상의 책임은 용역 수행업체에게 있다.

2. 안전관리

2-1 (안전작업 및 이용승객 편의도모) 용역 수행업체는 본 용역수행과 관련하여 건물유지관리에 지장을 주어서는 안되며 설치장비 주위에는 안전띠(설치 안내문 부착)를 설치하여 이용승객의 동선에 지장 및 불편을 최소화 하도록 하고 특히 고가 장비등 사용시 안전사고가 일어나지 않도록 사전에 철저한 준비를 한 후 시행하여야 한다.(용역 수행업체는 작업시 현장 책임자를 상주시켜 안전관리에 만전을 기한다)

2-2 (안전사고) 화재 등 안전사고 발생 가능한 인화성물질 등의 반입은 금지하며 본 용역수행과 관련된 제반 안전사고에 대해서 발주처는 책임을 지지 않으며 민․형사상의 책임은 용역 수행업체에게 있다

2-3 (설치장비 관리책임) 용역 수행업체는 본 용역 수행중 각종 설치장비의 파손이나 분실방지를 위한 제반조치를 취하여야 하고, 설치장비에 대한 관리책임은 용역 수행업체에게 있다.

2-4 (시설물 손상) 용역 수행업체는 본 용역과 관련하여 설치 기간중 안전 작업 및 시설물 유지관리에 지장을 초래하지 않도록 하여야 하며 시설물 손상시 용역 수행업체의 부담으로 지체없이 원상 복구하여야 한다.

3. 철거 및 원상 복구

3-1 (철거) 용역 수행업체는 철거시 담당자를 지정하여 관리 감독하고 지정된 날자에 설치된 시설물을 철거해야 하며 철거시는 안전을 고려 하여야 한다.

(철거 일정은 사전 통보 예정)

3-2(시설물별 철거반납)

- 시설물 : 봉화대,열주등

* 용역수행업체는 시설물을  철거해 정해진 장소에 깨끗이 비닐 포장후 반납해야 한다.

3-3(원상 복구)

용역 수행업체는 설치된 모든 시설물을 철거시  공사전과 같은 형태를

유지하며 주변을 깨끗이 청소를 하고 감독관의 점검을 받아야 한다.