부평(우)청사

지상층 수동스위치 설치 공사 규격서

2010. 12

( 부평우체국사업소)

[일 반 시 방 서]

제 1 장  일반 사항

1. 공 사 명

부평(우)청사 지상층(12F~1F) 전등회로 자동 및 수동 겸용 스위치 설치공사

(우체국 현업실 스위치 포함)

2. 적용범위

1) 본 시방서는 (재) 우체국 시설관리 지원단이 관리 운영하는 부평(우)청사 지상층 전등 자동 및 수동 회로 스위치 설치 공사에 적용한다.

2) 시방서에서 제시되지 않은 사항은 우체국 시설관리 지원단 협의하여 의견에 따른다.

3. 공사위치

인천광역시 부평구 부평동 442-15 지상층(12F~1F)

4. 공사기간

계약일로부터 10일 이내

5. 기타사항

1) 계약자는 착공전에 공사전반에 대한 설명을 듣고 공사에 착수 하여야 한다.

2) 계약자는 공사시방서 및 내역서 등에 명시되지 않은 사항에 대한 시공은 우체국 시설관리지원단 감독관과 협의 후 처리하여야 한다.

3) 시공 후 매몰 또는 은폐되어 검사가 불가능 하거나 곤란한 공사 부분은 우체  국 시설관리지원단 감독관의 입회하에 시공하여야 한다. 또한, 감독관의 검사가 사정상 어려울 경우에는 사진을 촬영하여 제출 하여야 한다.

4) 계약자는 시공 중 모든 안전사고 예방에 철저를 기하고 취급 부주의로 인한 인명 및 재산상의 피해가 발생하였을 때 계약자는 물적․인적책임과 민․형사상의 모든 책임을 계약자 부담으로 처리하여야 한다.

5) 계약자는 공사시공 과정을 전․중․후로 구분할 수 있도록 반드시 동일 장소에서 사진촬영 하여 준공계와 함께 제출하여야 한다.

6. 관련 법규

1) 본 공사에 적용되는 주요 법령 규칙 및 기타 기준 등은 아래와 같으며, 본 공  사에 적용 가능한 범위 내에서는 본 공사의 시방서 일부를 구성하고 있는 것으로 본다. 또한 이들 법령 규칙 및 그밖의 기준 등은 본 공사 계약일 현재 최근간에 유효한 것으로서 본 시 방서의 내용을 적용한다.

㈎ 전기사업법, 전력기술관리법, 전기공사업법 및 관계 령 규칙, 전기설비기술

㈏ 산업자원부 추천 내선규정, 배전규정

㈐ 전기통신기본법, 전기통신설비 기술기준에 관한 규칙

㈑ 소방법, 소방기술기준에 관한 규칙

㈒ 산업안전보건법 및 관계 령 규칙

㈓ 항공법 및 관계 령 규칙

㈔ 한국전력공사의 전기공급규정

㈕ 전기용품안전관리법 및 관계 령 규칙

㈖ 건축법, 건설기술관리법, 건설업법 및 관계 령 규칙

㈗ 기타 본 공사와 관련된 관계 법규 령 규칙 고시 명령 조례 등과 위에서 언급한 관계법 과 유관되는 제반 법령 등

7. 설치 범위

1) 계약 도서 상의 제반 기자재에 대한 공급 및 설치

2) 계약 도서 상의 제반 기자재에 대한 시험 및 조정

3) 설치 완료 후 24개월간 품질 보증 및 책임 유지 보수

8. 하자의 보증

1) 설치 시공자는 준공 후 24개월간 기술사양서에 규정하는 품질을 보증하여야 하며 책임유지 보수를 시행하여 최상의 운용 환경을 제공하여야 한다.

2) 설치 시공자는 다음 사항에 대한 하자가 발생하였을 경우 원인 분석과 함께 책임을 지고 신속하게 무상 수리 또는 교체하여야 한다.

① 원자재의 불량으로 인한 하자 발생

② 제작 기술의 불량으로 인한 하자 발생

③ 설치 시공의 불량으로 인한 하자 발생

④ 기타 유지 보수, 시험 등 부주의로 인한 장비의 파손 및 하자 발생

9. 공사 입찰 조건: 각 항목 근거자료 제출

1) 전기공사업 등록 업체

2) 업체 주소지: 수도권 및 서울

3) 현장 설명회 참석업체 한함

[특 별 시 방 서]

□  설치 사항

1. 재료

1) 본 시방서는 전기설비 기술기준에 관한 규칙 및 내선규정의 규제를 받는    모든 전기공작물과 소방법에 적용되는 설비공사에 적용한다.

2) 본 시방에 명시되지 않은 사항은 전기설비 기술기준에 관한 규칙, 전기용품안  전 관리법, 내선규정, 공업표준화법, 소방법, 건축법, 주택건설촉진법 등 본 공사에 관게되는 각종 법령에 준한다.

3) 모든 자재는 KS표시품을 사용해야 하며, KS표시품이 없을 때에는 형식 승인품 또는 동등이상의 제품을 사용하여야 한다.

4) 모든 자재는 우체국시설관리지원단 감독관이 요구하는 제반서류를 제출하여 우체국 시설관리지원단 감독원의 사전승인을 한후  현장 반입한다.

5) 검사는 원칙적으로 품목마다 선정하여 실시하며, 검사에 불합격품은 현장으로  부터 즉시 반출하여야 하며, 만일 부득이한 경우에는 우체국시설관리지원단 감독관에게 그 사유를 반출 예정일과 함께 제출하여 승인을 받아야 한다.

2. 기기 및 재료 시공

제반 공사는 공사 설계도면과 표준 공법에 의거 시공할 것이며, 도면 기타 상황에 대하여 의견이 있을 시는 우체국시설관리지원단 감독관에게 보고하고 지시에 따른다.

3. 적용 범위

(1) 본 내용과 표준 규격서의 내용이 서로 상이할 때에는 본 시방서가 우선한다.

(2) 본 시방서와 도면의 내용이 상이하거나 누락, 오기되었을 경우, 또는 의문이 있을 경우에는 우체국시설관리지원단 감독관의 지시에 따른다.

(3) 설계 도서에 의한 공법, 자재의 재질 및 제품 등의 내용이 현실적으로 이행 불가능하거나 어려울 경우에는 반드시 우체국시설관리지원단 감독관에게 서면으로 보고하고 대안에 대한 승인을 얻은 후 시공하여야  한다.

(4) 계약자는 반드시 시공하기 전에 현장과 설계도서 검토 및 건축, 전기, 설비와 시공상 문제점을 해결한 후 시공도를 작성 제출하여 우체국시설관리지원단 감독관의 승인을 득한 후 공사에 임하여야 한다.

(5) 계약자는 설계도서에 나타난 기능을 발휘할 수 있도록 시공하여야 하며, 기능에 관계되는 경미한 누락에 대하여서도 무상 또는 유상으로 시공하여야 한다.

(6) 본 공사 중 토목, 건축, 전기, 설비 공사와 관련 있는 공사는 해당 우체국시설관리지원단 감독관과 사전협의 후 시공하여 본 공사로 타 공사의 공정에 차질 및 하자가 발생하지 않도록 책임을 다하여야 한다.

(7) 바닥, 벽, 기둥 등 건축 구조물에 구멍을 뚫거나 중량물을 설치할 때도 관계 우체국시설관리지원단 감독관과 협의하여 구조물에 영향이 없도록 공사를 해야 한다.

(8) 배선공사

1) 전선의 노출을 최대한 피하도록 하고, 교류회로에서는 1회로 전선전부를   동일관내에 넣는 것을 원칙으로 한다.

2) 배관의 전선관의 굵기는 22MM를 기준으로 사용한다.

3) 배면의 케이블 등의 연결되는 단자 부분에서는 기기와 접착되어 이상이 발생되지 않도록 절연체 등을 사용하여 분리시키도록 한다.

4) 설치전 우체국시설관리지원단 감독관에 도면을 제출하여 승인을 얻은 후 제  작 하여야 한다.

5) 전원선은 450/750V HIV 전선 또는 동등 이상의 내열효과를 갖는 전선을 사용하되 각 현장별 전기공사기준에 준한 자재를 “우체국 시설관리 지원단“에 지시를 받아 사용하고, 그 부속품도 동일제품으로 한다. 전선관의 길이가 10M를 초과하는 경우에는 풀박스를 설치하여야 한다. 선로의 절연저항 및 절연내력은 전기설비 기술기준에 의한다.

4. 현장관리

1) 작업현장은 언제나 기기 및 재료 등을 깨끗하게 정리하고 화재, 기타 사고

방지에 최선을 다한다.

2) 작업 시 화재를 예방하기 위하여 소화기를 비치 후 작업 에 임한다.

3) 화기를 사용하는 공정이거나 위험물질을 사용하는 공정은 반드시 우체국시설관리지원단감독원에게 보고한 후 감독원 허가 입회하에 작업을 실행해야 한다.

4) 일과 후에는 작업일보를 작성하여 우체국 시설관리지원단 감독원에 제출한다.

5) 작업에 필요한 용전․용수는 당 청사에서 제공한다.

6) 반입된 자재 및 장비는 우체국 시설관리지원단 감독자에 확인 후 반출한다.

7) 작업으로 인해 발생된 폐기물은 공정 후 바로 처리한다.

5. 대리인 상주 및 안전사고 방지

수급자는 현장 대리인을 선정하여 작업 마감 시까지 현장에 상주하여 작업관리 및 제반 안전사고 예방에 대비해야 하고 만약 작업 중에 발생하는 모든 안전사고는 수급자(계약자)가 책임을 진다.

6. 조명제어 시스템 결선도

조명제어 판넬결선도	상세도

자동제어판넬 상세도

7. 배관공사 및 도면

천정 평면도 (천정 벽면 타공 부위와 배선 길이)
지상층(12F~1F, 우체국 내부 현업실 스위치 포함))
공사 전	공사 후

[전층 전등회로 수동 스위치 공사 자재 내역]

명 칭	규 격	단위	수량
경질비닐전선관	HI 22 mm	M	627
스위치박스	1 개용 54 mm	개	12
스위치박스	2 개용 54 mm	개	36
아우트렛박스 커버	커버, 4각,2개용S/W (오목)	개	36
풀박스	200×200×150	개	12
450/750V 내열비닐절연전선	HIV 2.5sq (1.78mm)-단선	M	3281
와이드 스위치	15A, 250V 1로2구	개	12
와이드 스위치	15A, 250V 1로6구	개	36
와이어 콘넥터	5.5 ㎟ x 2가닥	개	422
벽관통 25㎝		개소	24
배관용 구멍뚫기(손파기 기준)		개소	53
[ 배관 부속재 ]	전선관의 15 %	식
[ 소모 잡자재 ]	전선, 전선관의 2 %	식