포스트타워

장애인 유도 블록 교체 공사 시방서

2010. 12.

[일 반 시 방 서]

제 1 장  일반 사항

1. 공 사 명

장애인 유도 블록 교체 공사

2. 적용범위

1) 본 시방서는 (재)우체국시설관리지원단(이하“갑”이라 칭함)에서 운용하고 있는 포스트타워 광장 장애인 유도 블록 교체 공사에 적용한다.

2) 시방서에서 제시되지 않은 사항은 국토해양부 제정 표준시방서에 따른다.

3. 공사위치

서울시 중구 충무로 1가 21-1번지 포스트타워 광장

4. 공사기간

계약일로부터 30일 이내

5. 주요 설치 사양

☞(한국산업규격)KSF 4561:2002                                                   (단위mm)

구 분	호 칭 치 수				제작치수에 대한 허용차
	가 로	세 로	두 께	돌출부의 높이
점 형	300	300	60	6	가로, 세로 : ±2.0 돌출부의 높이 : ±1.0
선 형	300	300	60	5

6. 기타사항

1) 용역수행업체(이하“을”이라 칭함)는 착공전에 공사전반에 대한 설명을 듣고 공사에 착수 하여야 한다.

2) “을”은 공사시방서 및 내역서 등에 명시되지 않은 사항에 대한 시공은 “갑”과 협의 후 처리하여야 한다.

3) 시공 후 매몰 또는 은폐되어 검사가 불가능 하거나 곤란한 공사 부분은 “갑”의 입회하에 시공하여야 한다. 또한, “갑”의 검사가 사정상 어려울 경우에는

사진을 촬영하여 제출하여야 한다.

4) “을”은 시공 중 모든 안전사고 예방에 철저를 기하고 취급 부주의로 인한 인명 및 재산상의 피해가 발생하였을 때 “을”은 물적․인적책임과 민․형사상의 모든 책임을 “을”의 부담으로 처리하여야 한다.

5) “을”은 공사 시공 과정을 전․중․후로 구분할 수 있도록 반드시 동일 장소에서 사진촬영 하여 준공계와 함께 제출하여야 한다.

7. 설치 범위

1) 계약 도서 상의 제반 기자재에 대한 공급 및 설치

2) 계약 도서 상의 제반 기자재에 대한 시험 및 조정

3) 설치 완료 후 24개월간 품질 보증 및 책임 유지 보수

8. 하자의 보증

1) “을”은 준공 후 24개월간 기술사양서에 규정하는 품질을 보증하여야 하며 책임유지 보수를 시행하여 최상의 운용 환경을 제공하여야 한다.

2) “을”은 다음 사항에 대한 하자가 발생하였을 경우 원인 분석과 함께 책임을 지고 신속하게 무상 수리 또는 교체하여야 한다.

① 원자재의 불량으로 인한 하자 발생

② 제작 기술의 불량으로 인한 하자 발생

③ 설치 시공의 불량으로 인한 하자 발생

[특 별 시 방 서]

제 1 장  설치 사항

1. 참조규격

「장애인ㆍ노인ㆍ임산부등의 편의증진 보장에 관한 법률시행규칙」

(별표1) 편의시설의 구조ㆍ재질 등에 관한 세부기준(제2조1항 관련)

16. 점자블록

가. 규격 및 색상

(1) 시각장애인의 보행편의를 위하여 점자블록은 아래의 그림과 같은 감지용점형블록과 유도용 선형블록을 사용하여야 한다.

(2) 점자블록의 크기는 0.3미터×0.3미터인 것을 표준형으로 하며, 그 높이는 바닥재의 높이와 동일하게 하여야 한다.

(3) 점형블록은 블록당 36개의 돌출점을 가진 것을 표준형으로 한다.

(4) 점형블록의 돌출점은 반구형·원뿔절단형 또는 이 두가지의 혼합배열형으로 하며, 돌출점의 높이는 0.6±0.1센티미터로 하여야 한다.

(5) 선형블록은 블록당 4개의 돌출선을 가진 것을 표준형으로 한다.

(6) 선형블록의 돌출선은 상단부평면형으로 하며, 돌출선의 높이는 0.5±0.1센티미터로 하여야 한다.

(7) 점자블록의 색상은 원칙적으로 황색으로 사용하되, 바닥재의 색상과 비슷하여 구별하기 어려운 경우에는 다른 색상으로 할 수 있다.

점형블록           선형블록

(8) 실외에 설치하는 점자블록의 경우 햇빛이나 불빛 등에 반사되거나 눈, 비 등에 미끄러지기 쉬운 재질을 사용하여서는 아니 된다.

나. 설치방법

(1) 점형블록은 계단·장애인용 승강기·화장실·승강장 등 시각장애인을 유도할 필요가 있거나 시각장애인에게 위험한 장소의 0.3미터 전면, 선형블록이 시작·교차·굴절되는 지점에 이를 설치하여야 한다. 다만, 시각장애인의 통행상 안전을 위하여 필요한 경우에는 0.3미터 내지 0.9미터의 범위안에서 설치할 수 있다.

(2) 선형블록은 유도방향에 따라 평행하게 연속해서 설치하여야 한다.

2. 재료 재질

1) 돌기부 : 세라믹

2) 매립부 : 세라믹

3. 품  질

1) 본 제품은 한국산업규격 KSF 4561:2002의 규격에 맞도록 제작하여야 한다.

2) 점토제품으로 고온으로 구워낸 제품이어야 한다

3) 돌기부와 매립부가 같은 재질이어야 한다.

4) 휨이나 뒤틀림 현상이 없어야 한다.

5) 색상은 일정하여야 하며 색의 얼룩이나 백화현상이 없어야 한다.

4. 시공방법

1) 현장 바닥에 스텐인레스 부착형 유도블록 전체을 철거한다.

2) 커팅 작업 시 생기는 먼지가 많이 발생하므로 보양 작업을 실시한다.

특히 습식공법으로 커팅하여야 한다.

3) 화강석 바닥을 350 * 350 * 15의 범위에 맞게 커팅을 한다.

4) 커팅 작업이 완료되면 화강석을 파취하고 바닥을 잘 다져 놓는다.

5) 자기질(세라믹) 점자블록은 다음의 공법 중 선택하여 시공한다.

㉠ 바닥면에 시멘몰탈을 고르게 도포하고 점자블록을 압착시키는 방법.

㉡ 바닥면에 몰탈로 바탕을 만들고 그 위에 붙임용 몰탈을 발라 점자블록을

붙이는 공법. ※시공방법은 “갑”과 협의하여 진행한다.

6) 줄눈 그라우트

㉠ 일반타일 및 석공사의 방식을 점자블록 시공 시에도 똑같이 통용한다.

㉡ 치장줄눈은 충분히 눌러 빈틈이 생기지 않도록 한다.

㉢ 줄눈의 폭은 별도 지시가 없는 한 3-10mm정도로 제품에 따라 결정한다.

7) 발생된 폐기물은 공정 후 바로 처리한다.

5. 현장관리

1) 작업현장은 언제나 기기 및 재료 등을 깨끗하게 정리하고 화재, 기타 사고

방지에 최선을 다한다.

2) 작업 시 화재를 예방하기 위하여 소화기를 비치 후 작업 에 임한다.

3) 일과 후에는 작업일보를 작성하여 “갑”에 제출한다.

4) 작업에 필요한 용전․용수는 포스트타워에서 제공한다.

5) 반입된 자재 및 장비는 “갑”의 확인 후 반출한다.

6. 대리인 상주 및 안전사고 방지

“을”은 현장 대리인을 선정하여 작업 마감 시까지 현장에 상주하여 작업관리 및 제반 안전사고 예방에 대비해야 하고 만약 작업 중에 발생하는 모든 안전사고는 “을”이 책임을 진다.