자재창고 앵글제작·설치 시방서

2010. 12

1. 건   명 :  자재창고 앵글제작·설치

가. 적용 범위

북인천우체국 창고(B2F), 전기실(B3F), 중앙통제실(B3F)의 앵글제작 및 설치에        관하여 적용 한다.

나. 설치 규격

설치 장소	설치 규격(mm)	단위	수량	비 고
창고(B2F)	4400 × 2200 × 1000	EA	1
	3850 × 2200 × 1000	EA	1
	2000 × 2200 × 1000	EA	1
	3400 × 2200 × 1000	EA	2
전기실(B3F)	3000 × 2000 × 700	EA	1
	1100 × 2000 × 500	EA	1
	1600 × 2000 × 500	EA	1
중앙통제실(B3F)	1200 × 1000 × 300	EA	1

다. 설치 위치 :  인천광역시 부평구 부평동 546-62번지 북인천우체국

라. 설치 기간 :  계약일로부터 20일 이내

2. 적용법규 및 규격

가. 산업표준화법

나. 앵글선반 제작구매 및 설치 시방서

3.  일반 사항

가. 본 시방서는 북인천우체국 자재수납용 앵글선반 제작, 설치에 한하여 적용하    며, 본 시방서에 명기되지 않은 사항은 표준시방서 및 제반 법령에 의한다.

나. 도면과 시방서와의 내용이 상이하거나 세부적으로 명기가 되어있지 않을 때     또는 의문이 생길 때는 현장 관리인과 상의하여 처리 한다.

다. 아연앵글선반을 설치함에 있어 다음 사항은 현장 관리인과 협의 후 시행

한다.

라. 전 공정 중 시공 상 필요한 사항 및 기타 특이시방 및 감독원이 요구하는

사항은 공작도, 시공도 등을 제출하여 감독자의 승인을 득한 후 설치한다.

마. 자재는 KS규격 또는 동등이상의 신품을 사용하며, 본 시방에 특기가 없을 경     우 기타 자재의 품질확인은 제조자 또는 계약자가 시행한 공인 시험 성적서     를 제출함으로써 대체할 수 있다

바. 아연앵글 조립용 재료를 반입에 앞서 앵글조립에 사용되는 모든 소요자재 및     부품의 견본품을 감독자에게 제출하여 승인을 득한 후 견본품과 동일한 제     품 을 반입하여야 한다

사. 시공 후 검사가 곤란한 부분은 감독원의 입회하에 시공할 것이며, 계약자 임     의로 시공하여 발생되는 제반 문제점은 계약자 부담으로 재시공할 것 을 현     장 관리인이 통보할 수 있다.

아. 작업장 환경관리

1) 폐기물처리

모든 설치용 자재의 수송 및 보관을 위한 포장재는 발주자의 별도지시가       없는 한 계약자가 현장 밖으로 반출 처리하여야 한다. 설치 시공시 불가피      하게 발생하는 폐기물은 계약자의 비용으로 처리 한다.

2) 계약자의 자재정리 및 제거

계약자는 항상 작업현장을 청결하고 안전하게 유지하여야 하며, 설치가

완료되면 설치에 소요되었던 모든 장비, 잔여자재 및 기타 폐기물을 처리하      여야 한다.

3) 계약자는 앵글선반 설치에 있어 기존 건물의 기본설비의 파손을 초래하였을      경우 이에 대한 복구 및 면상책임을 져야한다.

4) 설치도면 및 시방서에 명기되지 않은 부분일 경우에도 구조상, 기능상 필요      하며 당연히 본 앵글선반 설치에 포함되어야 한다고 인정되는 경미한 사항      은 감독자와 계약자가 협의하여 시공하여야한다

5) 아연앵글선반 설치 중 건물내부 및 기타에 변형이 예상될 때 공사 착수전에      상황을 파악할 수 있는 도면, 사진 등의 자료를 현장관리인에게 제출하여       보호 대책을 세워 시공하여야 한다.

6) 설치기간 중 작업 장소 주변을 깨끗이 청소하고 보양 조치한다.

4. 특기 사항

가. 본 설치에 사용되는 재료는 ㉿제품을 사용함을 원칙으로 하며 모든 제품은     사전 견본을 제출하여 관리인의 승인을 득하며, 이를 현장 관리인이 보관하여    완성 제품의 검사기준으로 삼는다.

나. 아연앵글선반 제작 설치 전 기존 구조체를 실측하여 배치도 및 구획도를 작    성하여 승인 후 제작 및 설치하여야 한다.(단, 북인천우체국에서 제공하는 앵    글선반 배치도면에 준하여 배치한다)

다. 아연앵글선반 설치 전 작업 일정에 따른 설치계획서를 제출하여 승인을 득한     후 설치한다.

라. 아연앵글선반 부재의 접합은 견고하고 정확하게 한다.

마. 아연앵글선반 설치 시 수평, 수직을 정확하게 하여 위치의 이동이나 변형이    생기지 않도록 조치한 후 설치한다.

바. 단식 및 복식서가 연결 시 서로 고정하여 제작한다.

사. 승인된 제작 및 설치 도면에 의해서 제작 설치하되 감독원 및 제작 설치업제    가 합동으로 충분한 협의를 거친 후 제작설치 되어야한다

5. 검사 및 보양

가. 아연앵글선반 자재의 현장 반입 시 현장관리인의 확인을 받은 후 불량개소가     발견된 경우는 속히 현장 관리인에게 보고하고 그 처리에 관하여 협의 한다

나. 설치 완료 후 현장 관리인의 입회검사를 받는다.

(불합격된 것은 수정 후 감독원의 검사를 다시 받는다)

6. 기 타

가. 작업 중 발생하는 폐기물은 당일처리를 원칙으로 하되 불가피할 때에는 감독     자의 승인을 얻어 감독자가 지정하는 장소에 일시 보관 한다

나. 전기를 사용하는 작업공기구를 사용할 때는 현장 관리인가 정해준 곳을 사용     하며 사용하지 않을 경우에는 반드시 플러그를 콘센트와 분리해 놓아야한다

다. 본 시방서에 언급되지 않은 경미한 작업․변경사항 발생 시는 상호 협          의한 후 제작하여야 하며, 검수를 마친 후 지정장소에 설치되어야 한다.

라. 하자보증기간은 제품 검수일로부터 2년으로 한다

붙임 #1. 앵글선반 제작 규격 내역서       -------  1부

#2. 앵글선반 제작도면 및 실장도     -------  1부

붙임 #1

앵글선반 제작 규격 내역서

구 분	규격	수량(EA)	설치 장소	비 고
앵글(32*25*2.0T)	아연앵글	710	미화창고 (B2F) 전기실 중앙통제실 (B3F)
합판선반	1200 * 2400 * 12	54
앵글 제작 내용	4400 × 2200 × 1000 (4단)	1
	3850 × 2200 × 1000 (4단)	1
	2000 × 2200 × 1000 (5단)	1
	3400 × 2200 × 1000 (5단)	2
	3000 × 2000 × 700 (5단)	1
	1100 × 2000 × 500 (5단)	1
	1600 × 2000 × 500 (5단)	1
	1200 × 1000 × 300 (5단)	1

붙임 #2

앵글선반 제작도면 및 실장도