방향제 및 세정제 외주관리 시방서

1. 적    용

본 시방서는 화장실의 청결한 위생관리를 위하여 북인천우체국 청사

화장실용 방향제 및 소변기용 세정제 설치 외주관리에 대한 사항에 대   하여 적용한다.

2. 설치 장소

인천광역시 부평구 부평동 546-62 북인천우체국청사[1~ 8F 화장실]

3. 품질 조건

가. 품질 기준 공인기관에서 품질을 인증한 제품(Q마크인증) 이어야          한다.

나. 구성 성분 중 인체에 유해한 물질은 관련 법령에서 허용하는 범위를            초과하지 않도록 하여야 한다.

다. 방향제는 화장실 내부에 항상 향취가 지속되어야하며, 세정제는 기           기를 부식 시키지 않고 악취가 제거되어야 하며, 항상 쾌적한 환경이          유지 될 수 있도록 조치하여야 한다.

4. 납품 사항

가. 설치약제는 최상급을 사용하고 사전 승인을 득한 후 방향제              및 세정제를 1회/월 이상 교체하여 소기의 목적을 달성토록 하           여야 하며, 교체 후 15일을 전후하여 약제를 점검하여 부족분에           서 대해서는 이를 보충하여야 한다.

나. 방향제 및 세정제는 월1회 교환하며, 자동 소진되는 기능을 갖추    도록 하여야한다.

다. 설치자는 월 1회 이상 화장실에 순회점검을 실시하여 기기 작동상태    를 점검하여야 하며, 이상 발견 시 즉시 보수하여 항상 정상 기       능을 유지시켜야 한다.

라. 케이스 설치 시에는 부득이한 경우를 제외하고 청사 시설물이 훼   손 되지 않는 방법을 택하여야 하며 설치작업 중 타일파손 등의   손상이 있을 시 설치자의 부담으로 원상복구 하여야 한다.

마. 화장실 세정제 분배기 재질은 스텐레스 또는 금속으로 파손 및     충격에 견고하여야 한다.

바. 화장실 방향제 및 소변기 세정제 설치 수급자는 용기 케이스는     무상으로 제공 설치하여야 한다.

5. 제품 규격

구 분	품질규격	설치수량(EA)	용량규격(㎖)	비 고
방향제	Q마크인증	18	300	방향제 케이스 무상임대 조건

가. 방향제

◉ 향 선택: 향은 계절별로 협의

1~3월 : 아카시아,장미,안나수이,버버리 / 4~6월 : 솔, 안나수이,버버리

7~9월 : 피치,안나수이,버버리 / 10~12월 : 유자,체리, 블루베리,

나. 소변기 세정제

구 분	품질규격	설치수량(EA)	용량규격(㎖)	비 고
세정제	Q마크인증	24	300 친환경제품	ㆍ소독, 살균 및 세정액 (액체형으로 용기에 내장함) ㆍ세정제 케이스 무상임대 조건

6. 점검결과 조치 및 긴급 보수

가. 설치자는 설치기기의 분실과 파손 시에 신속히 원상태로 재설치 하       여야 한다.

나. 방향제 내부 소모품인 밧데리는 무상으로 교체 하고 기기 고장시         도 무상 설치하여야 한다.

7. 납품 검수

방향제, 세정제 공급기 납품 설치자는 매월 점검 시에는 사전 · 사후     에 납품현장의 담당자에게 반드시 통보하고 이상 유무를 확인하며 방     향제 및 세정제 약제 교체 후 정기점검표와 샘플사진을 첨부하여 검수     를 받는다.

8. 기타 사항

가. 납품자는 종업원의 신원보증과 보안상 및 민·형사상 야기되는 제반 문제에 대한 일체의 책임을 진다.

나. 작업자에 대한 출입조치로 작업 하루 전에 일일 공사명세서를 작성하여 제출하여야 한다.

다. 기타 소독살균 및 세정제로 인하여 문제가 발생시는 발생 즉시 원

인을 규정한 자료를 제출하여야 하며, 납품자 측이 원인을 제공한

경우 납품자의 부담으로 원상복구 하여야 한다.

[별첨] 북인천(우)청사 방향제 및 소변기 세정제 설치 현황   1부

【 별첨1 】

북인천(우)청사 방향제 및 소변기 세정제 설치 현황
층	장소	남자화장실			여자화장실
		소변기	좌변기	방향제	좌변기	방향제
8		3		1		1
7		3		1		1
6		3		1		1
5		3		1		1
4		3		1		1
3		3		1		1
2		3		1		1
1	장애인			1		1
1		3		1		1
계			0	9	0	9
합계		24		18