일반 시방서

(부천우편집중국 CI간판류 교체 설치)

2011. 03.

제 1 장.    일반 시방서

제 2 장.    특별 시방서

부천우편집중국

제1장 일반 시방서

공사개요

공 사 명 : 부천우편집중국 CI간판류 교체 설치공사

공사장소 : 부천시 오정구 오정동 384번지 부천우편집중국

공사목적 : 우리 국사에 부착되는 간판류로써 본사의 디자인 경영에 걸 맞는 취지와 원활한 영업 활동을 위한 인지도를 높임과 미래 비전을 홍보하는 데 목적을 둔다.

공사기간 : 착공일로부터 10일

공사범위 : 현장실측, 간판류 제작 및 각각 자재에 대한 제작 설치, 기존간판 철거 등

공사방법 : 본 공사는 설계도면과 시방서에 의거 제작 시공 하여야 하며 변경 특이사항에 관해서는 감독자와 협의 후 시공 하도록 한다.

적용범위

본 공사는 그 시행 일체를 설계서, 일반 시방서, 특별시방서 및 관련법규(옥외광고물 등관리법, 건축법 등)에 준한다.

본 시방서 규정에 없거나 표준시방 해석상 이견이 있을 때는 감독자의 해석 및 지시에 따른다.

시방서와 도면이 서로 일치하지 않을 때는 시방서가 우선하되, 기술적인 문제점이 없도록 감독자 및 도급자와 협의조정 사용하도록 한다.

본 공사에 필요한 인·허가는 감독자와 도급자가 상의하여 처리 하여야 한다.

3. 설계도서

도급자는 본 설계도의 제반 내용을 숙지하여야 하며, 설계도의 내용을 파악하지 못하여 발생하는 불이익은 도급자가 책임을 져야 한다.

본 설계도에는 누락되어 있을지라도 시공 상 당연히 필요하다고 인정되는 경미한 사항은 제 절차에 의한 보고 후 감독자와 합의하여 시행한다.

4. 특별 시방서

가. 본 시방서에 명기하지 않은 사항으로서 공사 관련 사항 및 공사 시공 전 이행하여야 할 특약사항 등의 특별사항을 기재한 것을 특별시방서라 한다.

나. 특별시방서, 특수시방서는 일반시방서에 우선하여 적용한다.

5. 현장 대리인 및 현장종사원

현장대리인은 본 건과 관련한 자격증 소지자이어야만 하고, 공사기간 동안 현장에 상주하여 공사에 관한 제반 사항에 대하여 감독자와 합의하여 진행 한다

모든 현장종사원은 신원이 확실한 자로써 공사감독자의 지시에 순응하여야 하며, 도급자는 이를 책임지고 보장하여야 한다.

공사감독자는 현장대리인을 포함한 도급자의 현장종사원에 대하여 공사현장에 부적합하다고 인정하거나 감독 업무 수행에 방해가 된다고 인정 될 때 당해 종사원의 교체를 지시할 수 있고, 도급자는 이를 즉시 시행하여야 한다.

도급자는 현장종사원이 공사물에 피해를 주었을 경우 이에 대한 보상 책임을 진다.

6. 제조 공정 계획

도급자는 착공 전 설계도서 및 시방서에 의하여 제조전반에 대한 상세한 계획을 세워서 소정양식의 공정표를 제출하여야 한다.

현행의 실시공정에 중요한 변경이 있을 경우에는 그 때 마다 변경실시 공정표를 제출하여 승인을 얻어야 한다.

7. 제 보고

계약자는 항상 예정공정표에 의하여 공정과 진도를 관리하되 다음 각호 사항이 발생한 경우에는 지체없이 감독자에게 보고 하여야 합니다.

예정대로 공사를 착수하지 못하는 경우 또는 그 일부를 시공치 못하는 경우준공 기한 내 공사의 일시 중지가 필요하다고 인정될 경우

설계변경으로 인한 계약변경은 시설공사 계약 일반조건에 준합니다.

8. 재료

재료는 K.S규격품을 사용함을 원칙으로 하되 K.S규격품이 없을 경우는 공산품 품질관리기준 등 기타 규격에 합격한 제품으로 사용한다.

도급자는 시공 전 자재 견본품에 대해 감독원에 승인을 득하여야 한다.(본사의 CI규정에 적합한 색상,규격 등)

검사 또는 시험은 한국공업규격을 표준으로 하고 그 규격에 제정되지 아니한 것은 감독자의 지시에 따른다.

9. 공사 검사

검사를 위하여 필요한 자료의 제출, 측량이나 기타의 조치에 대하여는 검사원의 지시에 따라야 한다.

프레임 제작 시(특히 용접부위), 전기부품 부착 시, 건물에 프레임 부착 시 감독자의 검사를 받고 다음 공정을 진행토록 한다.

시공 후 검사가 불가능한 부분은 시공 전 감독자의 검사(사진촬영, 도면, 서면 등)을 받고 다음 작업을 진행하여야 한다.

10. 공사 현장 관리

공사현장이 서로 인접하였거나 동일장소에서 시공하는 별도공사가 있을 경우는 상호 협조하여 분쟁을 일으키지 않도록 하여야 한다.

공사 시공도중 도급자는 감독자의 허가없이 유수 및 수륙교통의 방해가 되는 공사행위 또는 공중에 해를 끼칠만한 시공방법을 써서는 안 된다.

공사현장에 일반인 및 노무자 출입의 감시, 풍기단속, 위해, 화재, 도난 기타의 사고방지에 대하여 특히 유의하여야 한다.

도급자는 현장 및 그 부근에 있는 지상 및 지하의 기존시설에 대하여 지장을 주지 않도록 유의하여 시공하여야 한다.

시공자는 공사 착공 및 진행시 업무에 지장을 초래하거나 우편물 소통에 지장을 주어서는 안된다.

11. 안전장치

호우, 홍수, 태풍 ,폭설  등에 대한 기상예보 등에 충분히 유의하여 유사시에 대한 사전대책을 강구 하여야 하며 유사시에는 피해를 최소한으로 할 수 있는 응급조치를 하여야 한다.

공사시공 중에 인접해 있는 기 설치된 구조물 또는 교통소통에 피해를 주지 않도록 필요에 따라 보호시설을 설치하여야 한다.

12. 사고의 보고

낙반 가설물이나 구조물의 파손, 기타 공사계획에 영향을 미치는 사고나 인명의 손상 또는 제삼자의 피해를 미치는 사고를 일으켰을 때 혹은 그러한 사고발생의 징조를 발견 하였을 때에는 응급조치를 취하고 감독원에게 보호하여야 한다.

13. 제법규 준수

공사시행에 있어서는 근로기준법, 노동조합법, 작업안정법, 재해구호법 기타 관계법규 등을 반드시 준수하여야 한다.

노무자에 대한 제법규의 운영과 적용은 수급인의 책임하에 이루어지고 사용하는 전 노무자의 모든 행위에 대한 책임은 도급인에 있다.

14. 치수

설계도서 및 시방서에 표시되어 있는 치수는 모두 마무리된 치수이다.

15. 설계 및 준공도서 관리

제조시행에 사용되는 모든 설계도서는 도급자의 관리규정에 준하여 관리하며, 준공과 동시 준공계를 작성 감독원에 제출하여야 한다.

도급자는 준공상황을 실측, 정확한 도면을 작성하여 준공계에 첨부 감독원에 제출한다.

계약자는 시공시험을 완료한 후 시험 성적서를 준공검사원에게 제출하여야 하며, 최종 시험성적은 품질관리 목표치 이내이어야 한다.

준공검사에 따른 각종 기능검사시험은 검사원이 제시하는 검사지침에 의거 실시하며 검사기준치 이내이어야 한다.

16. 공사후의 관리

공사가 완성 되었을 때는 감독자의 지시에 따라 공사장 내 주변을 청소, 정리하여 감독원의 검사를 받아야 한다.

17. 도급자의 의무

가. 도급자는 고소작업으로 인한 위험이 있는 바 사전 안전 조치를 철저히 하고 안전조치 미비 및 부주의에 의한 안전사고 발생의 전적인 책임이 있다.

나. 본 공사시공 지구 외에 있는 시설물을 보존하여야 하며 손상을 입혔을 때는 도급자 부담으로 복구하여야 한다.

18. 감독조치

도급자는 공사의 빠르고 정확한 시공을 위하여 적절하고 합리적인 방법을 감독원과 상호 협의하여야 한다.

시방서 설계도서 및 설계서에 기재되어 있지 않은 사항이라도 시공 상 당연히 필요 하다고 인정되는 것은 감독원과 협의하여 시행하여야 한다.

제2장 특 별 시 방 서

1.  현장실측

공사는 감독자 또는 관계자의 설치 요구 시 설치 위치를 정확하게 실측한 다음 정확하게 배치하고 수평 또는 수직 수평틀을 각 요소의 위치에 정확히 표시 설치한 후 감독원의 승인을 득한 후 다음 공정을 시행한다.

2.  프레임 제작 공사

모든 재료는 부식방지를 위해 STAINLESS STEEL 및 도금 앵글을 사용한다.

사용하는 재료는 KS 규격품을 사용한다.

심볼 및 글자 꼴등 디자인 안은 사전에 실사 프린트 하여 감독자의 승인을 득한 후 사용한다.

프레임 재단은 도면에 명시된 치수대로 정확히 절단 가공한다.

앵글 조립은 비스 조립 및 용접하되 용접 시 줄 용접을 원칙으로 한다.

프레임 조립 시 앵글 구조틀과 탈착 되지 않게 견고히 부착한다.

3.  현장공사

가. 현장공사 시 감독관의 모든 지시를 따라 작업에 임하여야 한다. 현장여건상 작업이 용이하지 못 할 경우 감독관에게 보고하여 진행한다.

나. 조립된 간판의 운반방법은 사전에 감독원과 상의하여 운반도중 이거나 하역 작업시 충격으로 제품이 손상되지 않도록 주의한다.

다. 조립된 사인물을 현장까지 운반이 불가능할 경우 감독관과 상의 하여 허가를 득 한 후 현장에서 조립 시공하도록 한다 .

라. 간판의 벽면 부착시 상하좌우 움직임이 없이 단단히 고정하여 간판의 하중 및 풍압 등 자연조건에 충분히 견딜 수 있도록 견고하게 하여야 한다.

마. 사인물을 부착할 벽면이 별도의 조치가 필요한 경우 감독관과 상의하여 안전성 여부를 확인하여 설치 하여야 한다

바. 공사 후에는 주변을 정리 정돈 한다.

4.   특약사항

가. 부천우편집중국 사인물  설치공사에 따른 일반 특별 시방을 준수 하여야 하며 이를 광고물등 관리법 등에 의거 제작 설치한다. 단 부득이 한 경우 감독관과 협의 하여 실행한다.

나. 모든 공사는 안전도 검사 및 구조 계산서에 명기된 자재를 사용한다.

다. 고소작업 이므로 작업자는 안전장구를 착용하여야 하며 용접 등으로 인한 화재예방을 위해 방염된 낙하틀 방지함을 설치한다.

라. 작업시 1층 낙하물 추락예상 공간에는 울타리를 설치하고 통행하지 못하도록 안전요원을 배치한다.

마. 도급자는 작업자에 대한 안전수칙 교육을 철저히 하고 산재보험을 가입 도록 한다.

바. 공사 시공으로 인하여 발생되는 모든 민.형사상의 문제는 도급자가 전적으로 책임을 진다.

사. 관계법령상 하자 기간은 설치 완료 후 2년으로 한다.

◆ 주요 자재

간 판 명	규 격	수량	비고
정문 캐노피 점두간판	14000*1000㎜	1	단면판류형
경비실 타원형 간판	16800*1000㎜	1	〃
정문 진입로 지주간판	700*6500㎜	1	양면판류형
유도간판	1000*1600㎜	1	〃
유도간판(신규제작)	1000*1600㎜	1	〃
상징간판(심볼마크)	높이 1800㎜	4	입체비조명
화단 지주간판	1935*1300	1	〃
간판(심볼마크)	310*310	7	화면교체
정문입구 현판	400*400	1	〃