이동용 음향장비 구매 시방서

1. 구매 내용

포스트타워 내 소규모 행사용으로 사용하는 이동용 음향장비

2. 사용 범위

(1) 1층 열린마당 : 발대식, 간단한 행사등

(2) 층별 복도 및 사무실등 : 연찬회,브리핑,각종 설명회,교육,훈련,기타행사

3. 범   위

본 시방서에 의한 제품의 설계, 제작, 각종 시험의 수행, 기기 운반,

기기 설치후 시운전, 최종 시험을 수행하며 기술자료 제출 등 납품 기          기의 성능 보장에 필요한 제반 행위를 포함 한다.

4. 납품 기간

발주일로부터 30일 이내

5. 구매 품목

장비명	모델	제조사	단위	수량	비고
파워드 스피커	EON315	JBL	EA	2	스피커,앰프일체형
믹싱콘솔	PRO FX12	MACKIE	EA	1	12채널 믹서

6. 제 원

1) 파워드 스피커

EON315는 15” 양방향 고출력 포터블 스피커시스템입니다.

완벽한 자가증폭 사운드 보강시스템으로, 다이나믹 마이크와 직접 연결할 수 있는 마이크           프리앰프의 이점을 더하여 높은 레벨에서 전 대역의 재생을 가능하게 합니다.

EON315는 380mm(15”) JBL우퍼와, 25.4mm(1”) 네오디움, 높은 주파수의 압축 드라이버로        이루어져 있습니다 - 100° H 에서 60° V 웨이브가이드까지 연결가능

이 2가지 컴포넌트들은 280와트 Class-D 통합 파워앰프의 분리된 채널에 의해 작동됩니다.        입력섹션은 모두 크로스-오버 기능, 보호, 그리고 믹서 기능을 포함하고 있습니다.

제품스팩

System Power Rating : 280 W continuous 560 W peak

Frequency Range (-10 dB) : 38 Hz - 20 kHz (EQ in ‘Flat’ position)

Dimensions (H x W x D) : 685 mm x 438 mm x 366 mm (27 in x 17.3 in x 14.4 in)

Frequency Response (±3 dB) : 50 Hz - 18 kHz (EQ in ‘Flat’ position)

Coverage Pattern : 100° H x 60° V nominal

Maximum SPL : 127 dB

Net Weight : 15.9 kg (35 lb)

2) 믹싱콘솔

ProFX12는 4 개의 Mackie 하이 헤드룸, 저잡음 마이크, 3 - 밴드 EQ, 기타나베이스를 직접       연결 DI 기능 "라이브에 사용할"효과, 정확한 7 - 밴드 GEQ 등의 기능을 갖추고 있습니다.

그리고 Mackie의 "전차 급의 튼튼한"를 자랑하는 견고한 인클로저에 모든 기능이 포함되어        있습니다. ProFX8는 뛰어난 사운드를 만들기 위해 필요한 도구를 적절하게 제공하며,              라이브를 더 좋은 소리가 원활하게 진행시키고 있습니다.

7. 기타사항

(1) 본 제품의 내부 회로는 반도체 회로로 구성되며 교류 잡음이 없도록 한다.

(2) 본 제품에 사용되는 모든 부품은 KS 규격품 또는 감독원이 인정하는 국

내 최상급 MAKER의 제품으로 하고 고도의 성능 보장상 불가피한 경우에는

외제(UL, CAS, JIS)를 사용하고 이를 제작 시방서에 명시토록 한다.

(3) 본 제품은 설치 및 조작이 용이하고 내충격성, 내식성, 방진, 방습, 방역

에 강한 구조로 하며 장기간 사용에 제반 특성의 변화가 없도록 한다.

(4) 기기 내,외의 모든 접속 부분은 접속저항이 적은 우수한 CONNECTOR

를 사용하도록 한다.

(5) 스피커는 개별로 주파수, 볼륨등의 조절이 가능하여야 한다.

(6) 전원에 소요되는 선로 및 단자는 허용전류의 3배 이상 용량의 것으로

사용하도록 한다.

(7) 장비간에 연결되는 코드(케이블, 전선)류의 종단은 규격에 적합한 터미널

또는 콘넥터를 사용하도록 한다.

8. 품질 보증

1) 제품 품질인증서를 첨부하여야 한다.

◦ 조립된 제품이 아닌 정품을 납품하여야 한다.

2) 장비 사용 매뉴얼 1부를 제공하여야 한다.

9.  납품 결과 보고서 제출

결과 보고서는 납품 완료 후 다음과 같이 제출한다.

◦ 사진   각 1부

◦ 정품 확인서 및 품질인증서 각 1부

10. 보증기간

1) 납품일로부터 무상으로 2년간 보증하여야 한다.

2) A/S 요청시 요청일로부터 2일 이내에 처리하여야 한다.

11. 납  품

1) 제품을 납품할 경우 포스트타워 관리 담당자의 검수절차를 거쳐야 한다.

2) 배송에 소요되는 모든 제반 경비는 공급업체의 부담으로 해결하여야 한다.

3) 납품시 품질보증서 및 장비별 사용매뉴얼(한글판) 각 1부 제공

4) 납품 완료일로부터 1개월 이내에 포스트타워에 장비 책임자 및 실사용자가 사

용 교육 요청시 1주일 이내로 방문 교육 실시