음용수기 외주관리 시방서

1. 적    용

본 시방서는 부평대로 우체국청사 내 설치된 음용수기에 대한 정기 적인 필터교체 및 유지관리로 우체국시설관리지원단(이하 “갑”)과 계약자(이하 “을”)간에 필요한 과업 수행 범위 및 내용을 규정함에 있다.

2. 관리대상물 위치

인천광역시 부평구 부평동 442-15 부평대로 우체국 청사

3. 계약 기간 : 계약일로부터 1년

4. 관리 대상

제품명(회사)	모 델	관리대수	정수능력(1일)	정수 방식	중량(Kg)
음용수기 (좋은 물 만들기)	JMU4011	14대	1,200L	역삼투압	48

5. 필터교체 주기 및 규격

품 명	규격 (inch)	기 능	필터 교체 주기		필터 외형
			월	수량
침전필터 (1단계)	12	미세 부유물 제게 (녹, 흙, 모레)	3개월	42
카본필터(선) (2단계)	12	유기물제거 (냄새, 염소)	6개월	28
멤브레인필터 (3단계)	U/F 12	용존 이온 제거 (중금속, 세균, 대장균)	12개월	14
카본필터(후) (4단계)	12	가스성분 / 냄새 (물맛 향상)	12개월	14

6. 음용수기 관리 대수 및 위치

층	장 소	수량(대)	층	장 소	수량(대)
B3F	미화대기실(추가설치)	1	6F	공용 복도	1
B1F	중앙통제실(추가설치)	1	7F	공용 복도	1
1F	우체국현업실	1	8F	공용 복도	1
2F	우체국보험설계사실	1	9F	공용 복도	1
3F	공용 복도	1	10F	공용 복도	1
4F	공용 복도	1	11F	공용 복도	1
5F	공용 복도	1	12F	공용 복도	1
소 계		7	소 계		7
합 계		14대

※ B3, 1F(2대)에 추가 설치하는 음용수기는 기존 설치되어진 음용수기 또는 이와 유사한 제품으로 “을”이 무상 대여하여, 동일한 조건으로 유지관리 및 필터 교체 등을 수행한다.

7. 납품 검수

“을”은 “물품”을 납품할 때에는 “갑”의 검수․검사를 받고 “갑”이 지정한 일자, 시간, 장소에 납품하여야하며, “물품(정수기에 설치된 필터 등)”의 납품 및 교체(설치) 시 정수기 본체에 대한 위생관리(세관 및 내외부 청소 등)를 병행하여야 한다.

“을”은 “물품 (정수기에 설치된 필터 등)”을 납품할 때에는 “갑”의 검수․검사가 완료되었을 때에 납품을 완료 한 것으로 한다.

8. 점검 일지

“을”은 매월 자체 점검⋅검사 후 점검 및 검사기록표를 2부 작성하여 “갑”의 확인을 받고 1부는 “갑”에게 1부는 “을”이 보관한다.

9. 위생․안전관리 및 책임

“을”은 “물품”의 납품에 의한 위생․안전관리의 책임을 지며, “을”의 귀책사유로 발생한 손해에 대하여 모든 민․형사상의 책임을 진다.

10. 고장 처리

“을”은 사용 중인 정수기의 고장 등 A/S가 불가능할 경우 “을”의 대체품으로 설치하여 “갑”이 사용하는데 지장이 없도록 조치하여야 한다.

11. 사후 관리

가. 매월 정수기점검 및 A/S 요청 시 24시간 내 방문 해결 한다.

나. “을”의 부주의로 인한 파손 등에 대하여 발생하는 비용은 “을”이 부담으로 처리한다.

다. “갑”의 요청에 의해 정수기의 위치를 이전할 경우에는 접수 후 2일 이내에 무상으로 처리한다.

12. 납품 검수

“을”은 매월 정기점검을 실시하고 실시 후 관련 사항을 점검표와 함께 “갑”에게 제출하고 승인을 받는다.

13. 착수계 제출

가. 계약자는 최초 보수점검 수행 전 착수계를 제출한다.

나. 착수계 내역

(1) 현장 책임자(담당자) 비상연락망(주간, 야간, 이용통신 등)

(2) 현장 점검 기술자 현황 및 자격증 사본 등

(3) 매월 점검 및 물품교체 계획서

(4) 기타 “갑”이 요구하는 사항

14. 특기사항

가. 추가 음용수기 설치 2대(B1F, B3F)는 기존설치 된 제품 또는 유사한 제품으로 무상 임대하여 설치한다.

나. 추가 설치공사에 소요되는 비용은 “을”에서 부담 한다.

15. 기타사항

시방서에 명시가 되지 않은 계약에 필요한 사항은 “갑”과 “을”이 체결한 음용수기 유지관리 계약서에 따른다.