포스트타워

승객용 승강기 내부 홍보용 PC

이동 설치 시방서

2011. 07.

Ⅰ. 일 반 사 항

1. 목 적

본 시방서는 (재)우체국시설관리지원단(이하“갑”이라 칭함)에서 운용

하고 있는 포스트타워 승객용 승강기 홍보용 PC의 점검 및 보수를 원활히

하기 위하여 PC 이동 설치에 대하여 (재)우체국시설관리지원단이 계약자

인 설치업체(이하 “을”이라 한다)에게 요구하는 설치 및 기술지원 등 제반

사항에 대하여 규정함을 목적으로 한다.

2. 건 명 : 승객용 승강기 내부 홍보용 PC 이동 설치

3. 설치 장소

포스트타워(서울시 중구 충무로 1가 21-1) 승객용 승강기 8대

4. 설치 기한 : 계약일로부터 30일 이내.

5. 설치 범위

1) 승객용 승강기 내부 홍보용 PC 이동 설치.

품 명	규 격	단 위	수 량	비 고
PC 고정브라켓	200X250X80	EA	8	철제 주문제작
모뎀 고정브라켓	100X100X80	EA	8	철제 주문제작
콘센트	2구	EA	8
UTP Cable	CAT.5	M	40
VCT Cable	2.5㎟X3	M	40	LS산전
에폭시 접착제	석재용	EA	1

가. 품명 및 수량

나. PC 브라켓 고정은 피스로 설치할 수 없으며, 에폭시 접착제를

통하여 단단히 고정하여야 한다.

6. 무상유지보수

무상유지보수기간은 설치완료일로부터 1년으로 한다.

7. 입찰 참가자격

주된 영업소의 소재지가 수도권(서울,경기,인천)에 소재한 업체

8. 설치 조건

(1) 설치와 관련하여 사고(관련시설, 인명)가 발생하지 않도록 주의하

여야 한다. 만일 사고가 발생할 경우 모든 책임은 “을” 에게 있으며 피해

에 대한 변상을 하여야 한다.

(2) “을”은 “갑”이 제공한 설치 관련서류를 작성하여 “갑”에게 제출

하고 승인 후 설치 업무를 수행한다.

(3) “을”은 시스템 및 부대장비에 대하여 H/W 및 통신망 구성

연결 등이 “갑”의 목적 수행에 지장이 없도록 하여야 하며, 품질의 신뢰

성, 안정성, 시스템 간 호환성 및 연계성에 이상이 없도록 한다.

(4) “을”은 계약대상 설치보수 업무 수행기간 중 관리의 미비, 과오,

부주의 등의 이유로 발생한 인명피해, 재산피해, 기타 제3자에 대한 피해

등의 모든 책임을 부담한다.

단, 다음의 사유로 인하여 발생한 피해에 대하여는 제외한다.

가. 천재지변, 전쟁 또는 소요사태

나. “갑”의 고의 또는 과실

(5) “을”은 “갑”으로부터 제공받은 제반 자료를 본 계약의 목적 외에

는 사용 하여서는 아니한다.

(6) “을”은 설치보수 수행과정에서 취득한 자료 중 보안을 요구하는

자료를 “갑”의 허락 없이 누설할 수 없다.

(7) “을”은 본 설치보수의 진행 중 또는 완료시 “갑”으로부터 제공받

은 제반 자료의 반환요구를 받았을 경우에는 이를 즉시 반환하여야 한다.

9. 보안 책임

(1) “을”은 본 계약과 관련하여 “갑”으로부터 취득한 비밀사항을 계

약기간 중 또는 종료 후에도 제3자에게 누설하여서는 안 된다.

(2) “을”은 보안구역 출입시 “갑”이 요구하는 보안 관련규정을 충실히

이행하여야 하고 “갑”은 이에 필요한 조치를 취할 수 있으며 “을” 는 이

를 철저히 준수하여야 한다.

(3) “을”은 본 설치작업과 관련된 모든 정보에 대하여 보안을 유지하

여야하고 해당 자료를 외부로 유출 또는 누설해서는 아니 되며 이에 따른

문제발생 시 모든 민·형사상 책임을 져야 한다.

Ⅱ. 특 수 조 건

본 특수조건에 명시된 사항은 시스템의 이동 설치하는데 있어서 “갑”과

“을”간에 성립되어야 할 설치조건, 방법 및 시험운영, 기술지원 등 계약 이행에 관한 사항에 대하여 적용한다.

1. 특기사항

(1) 이동 설치하는 모든 구성품은 반드시 설치하기 전에 현장 감독관과

검토 및 건축, 전기, 설비와 보수상 문제점을 해결한 후 감독관의 승인을 득한

후 설치에 임하여야  한다.

(2) 빌딩안내 시스템 구성에 위배됨이 없도록 설치하여야 한다.

2. 검 수

(1) 검수의 대상범위는 본 시방서에 의한 시스템의 설치와 시스템의

정상 가동여부에 대한 확인과정을 포함한다.

(2) “을”은 검수 요청 전 “갑”의 담당자 입회하에 시스템의 정상작동

여부를 입증하고, 그 결과 문제가 없을 경우 검수 요청을 하여야 하며, 시

험 가동 시 발견되는 에러나 불합리한 문제점, 시스템 보완요구 등에 대해

서는 즉시 조치하여야 한다.

(3) “을”은 검수에 필요한 시스템 개요와 운영관련 기술을 “갑”에게

충분히 제공하여야 하며 시험가동과 검수에 필요한 물품은 검수기간 동안

“갑”에게 무상으로 설치․제공하여야 한다.

(4) 본 설치의 계약기간은 착수일로부터 작업 종료시까지로 한다.

단, 계약해지 및 연장에 대하여는 계약일반조건에 따른다.

3. 교육 및 운영지원

(1) “을”은 시스템 운영 및 장애조치 등에 필요한 기술이전을 “갑”에

게 충실히 이행하여야 하며 “갑”이 자체 유지관리 능력을 갖출 수 있도록

시스템에 대한 운영교육을 실시하여야 하고 교육에 소요되는 모든 비용은

“을”이 무상으로 제공한다.

(2) 교육 대상인원은 “갑”의 시스템 관리인원을 기준으로, 본 시스템

운영․관리에 필요한 “갑”의 교육 수요에 따르며 그 범위와 시기는 상호

협의하여 정한다

4. 유지보수 및 기술지원

(1) 신속한 시스템 유지보수 지원을 위해 “을”은 기술지원 인력을 보

유하고 있어야 하며, 유지보수 담당인력은 해당 기술자격과 경력을 보유한

자여야 한다.

(2) 무상유지보수기간은 설치완료일로부터 12개월로 한다.

(3) 장애발생시 수리정비는 통보 후 2시간 이내에 착수, 착수 후 4시

간이내 복구 완료 및 장애원인 규명과 예방조치를 하며 주요부품에 대해

서는 예비 장비를 확보하여 치명적인 장애에 대비하여야 한다.

(4) 장애로 인하여 부품을 교체할 경우 순정품으로 교체하여야 하며,

“갑”의 감독하에 이루어져야 하며, 장애처리에 대한 조치결과를 제출하여

야 한다.

(5) 무상 유지보수기간 중에 시스템에 동일 장애가 3회 이상 발생하

는 경우와 장애로 인하여 장시간 “갑”의 시스템 가동 운영서비스가

어렵다고 판단될 경우에는 “을”은 해당 시스템(또는 장비)을 동급 이상의

시스템 기종으로 대체 설치하여 “갑”의 운영서비스에 지장이 없도록 하여

야 한다.

(6) “을”은 본 시스템의 주요 구성요소에 대한 실시간 성능 모니터링

을 지원하고 구성요소의 최적구성과 운영을 위한 기술적 자문 등 지원을

하여야 한다.

5. 보안유지

(1) “을”은 본 시스템 설치와 관련하여 취득한 보안사항과 장비의 내부자료 구성, 구현기법, 네트워크 구성 등에 관한 정보를 외부에 누설하여서는 아니 된다.

(2) “을”은 시스템 구축과 관련된 정보가 외부로 유출되지 않도록 보안대책을 강구하여야 하며, 이에 따른 문제 발생시 “을”은 모든 민⋅형사

상 책임을 지고 보상하여야 한다.

(3) “을”은 방재센터 출입 등 필요한 제반 보안사항을 충실히 이행하여야 한다.

(4) 본 시스템의 보안상 문제점이 발견될 경우 “을”은 즉시 그 대책을 수립하여 해결하여야 한다.

(5) 설치 중 취득한 모든 정보와 업무과정에서 생산된 산출물은 일체 외부로 유출 하여서는 아니 되며, 시스템 환경(장비의 내부자료 구성, 구현기법, 정보통신망 구성 등) 등 설치과정에서 작성하거나 취득한 자료는 사업 종료시 전량 반납(임의 폐기 불인정)하여야 한다.

6. 기타사항

(1) 시스템 이동 설치에 필요한 전기, 통신 연결에 필요한 케이블 등

은 “을”이 제공, 설치하여야 한다.

(2) 본 시방서에 명시된 모든 조항은 최소한의 사양, 시방만을 규정하

였으므로 상세히 기술되지 않았거나 누락된 사항에 대하여 관리․운영상

문제가 발생하지 않도록 사전 조치하여야 한다.

(3) 본 시방서에 대하여 “갑”과 “을“간의 해석에 차이가 있을 때에는

관계법령과 일반관례에 따르며 문제가 해결되지 않을시 소송 관할법원은

”갑“의 주소지를 관할하는 법원으로 한다.