전문화된 자산관리서비스로 고객의 풍요와 행복을 추구하는

포스트타워 빛의 광장 조성 공사시방서

2011. 10.

Ⅰ. 일반 사항

1. 공사의 명칭

본 공사의 명칭은 “포스트타워 빛의 광장 조성공사”로 정하며, (재)우체국시설관리지원단을 “발주처”라 하고, 공사수행자를 “수급자”라 칭한다.

2. 공사의 목적

연말연시를 맞이하여 입주사 및 시민들과 함께 빛으로 소통할 수 있는 환경을 조성하고, 포스트타워 방문 고객들에게 아름다운 경관 조명을 제공하여 고객만족을 실현하기 위함.

3. 공사의 개요

1) 대 상 : 포스트타워(서울중앙우체국 청사)

2) 위 치 : 서울시 중구 충무로 1가 21-1

3) 공사 범위 : 1층 광장 봉화대 3개소 및 가로수 13그루

4) 공사수행기간

가. 수행기간 : 계약일로부터 2011.11.28까지

나. 다음에 한하여 공사 수행기간을 조정할 수 있다.

① 천재지변 및 기타 불가항력적인 사유로 인하여 공사수행이 불가능하게 되었을 경우

② 발주처의 요청 및 사정으로 공사 수행기간 연장이 불가피할 경우

③ 계약자의 사유가 아닌 기타 사정으로 공사의 계속 진행이 불가할 경우

5) 공사수행

가. 수급자는 계약 후 5일 이내에 설치일정 및 투입인원 등 공사수행에 필요한 내용을 포함한 공정표를 제출하고 발주처의 승인을 득한 후 공사를 시행한다.

나. 수급자는 시공 중 발주처가 시공의 부실 또는 부정이라 인정할시

발주처의 지시에 따라 즉시 재시공 또는 보수하여야 한다.

다. 수급자는 공사시방서에 명시되지 않은 사항일지라도 시공상, 구조상 및 외관상 당연히 필요한 사항 또는 법령에 규제되는 사항은 발주처의 지시에 따라 보완을 하여야 한다.

라. 공사시방서에 누락된 사항일지라도 보수의 성질상 당연히 시공해야 될 사항은 수급자의 부담으로 발주처의 지시에 따라 시공하여야 한다.

마. 수급자는 현장에 필요한 현장대리인를 상주시켜 발주처의 지시에 따라

공정관리 및 안전관리 등 전반적인 사항에 대하여 책임을 담당하게 한다.

바. 공사시방서에 표기된 것은 본 공사수행에 대한 일반적인 범위 정도를 표현한 것이므로 수급자는 시공 전에 전기설비 및 기타 관계도면 등을 숙지하여 기타 시설물에 대한 간섭을 최대한 줄이면서 그 성능을 발휘할 수 있도록 시공하여야 한다.

6) 안전관리

가. 수급자는 공사기간 동안 안전대책을 수립하여야 하고 이의 미흡 또는 잘못으로 인한 민․형사상의 책임은 수급자에게 있다.

나. 수급자는 포스트타워 입주사 직원, 이용 고객 및 공사장 주변 통행인  의 안전을 위하여 공사장 주변에 안전띠 및 안내문 부착 등, 안전사고 예방대책을 수립하여 시행하여야 한다. 이의 미흡 또는 잘못으로 인한 민원발생, 인적 및 물적인 피해에 대한 처리와 보상등 일체의 책임은 수급자가 부담한다.

다. 시공중 수급자의 과실로 인하여 주변 시설물 등에 손상 및 피해를

주었을 때에는 수급자의 부담으로 복구 및 보상하여야 한다.

7) 환경관리

가. 시공 중 발생되는 폐기물은 관련 규정에 적합하게 처리하여야 한다.

나. 수급자는 시공 중 또는 준공 후 공사 현장 및 인근의 환경에 파괴,

훼손이 없도록 보호에 만전을 기해야 한다.

8) 공사의 일시중지

발주처는 다음의 경우 공사의 일시 중지를 요구할 수 있으며 공사의

일시 중지로 인한 손해는 수급자의 부담으로 한다.

가. 수급자가 감독원의 지시대로 시행하지 않을 때

나. 안전을 위하여 필요하다고 인정될 때

다. 기타 발주처가 시공의 중지가 필요하다고 판단되어 일시 중지를 요구할 때

9) 준공검사

가. 수급자는 과업이 완료되었을 때 현장을 정리하고 준공검사를 받아야 한다.

나. 발주처가 검사 대상의 제반시험을 행할 필요가 있다고 판단될 경우   수급자는 시험에 필요한 인력, 기구, 장비 등을 제공하여야 하며,

검사 후 그 결과에 대하여는 발주처의 지시에 따라 재시공 또는

원상복구 등을 하여야 한다.

다. 수급자는 준공검사 중 발주처가 부실 또는 부적합하다고 판단할 시   발주처의 지시에 따라 즉시 재시공 또는 보수하여야 한다.

라. 준공 청소 및 원상복구

공사 완료시는 정돈 및 청소를 깨끗이 하여야 하며, 주변 및 기존

시설물의 변형, 손상부분은 원상 복구하여야 한다.

10) 하자 및 보수

공사수행기간 동안 발생하는 하자는 수급자가 책임지고 보수하여야 하며, 하자 보증기간은 공사 완료일로부터 3개월로 한다.

11) 참가업체 자격조건

가. 주된 영업소의 소재지가 수도권(서울,경기,인천)에 소재한 업체

나. 전기공사업법에 의한 전기공사업 면허 등록을 필한 업체

다. 현장설명에 참가한 업체(현장 참가시 전기공사업 면허 사본 제출)

Ⅱ. 특기 사항

1. 시공 전 단계

수급자는 재사용 자재의 품질 유지를 위하여 사전 점검을 실시하고, 불량

자재는 보수 후 설치하여야 한다.

2. 시공

1) 재료검사

가. 시공에 사용되는 모든 전선은 K.S 규격품을 사용한다.

나. 현장에 반입되는 모든 자재는 발주처의 검사를 받아야 한다.

2) 전기공사

가. 전원은 발주처가 지정한 곳에서 인출하여야 하며, 전선은 움직임이  없도록 단단히 고정한다.

나. 바닥 노출전선은 고무판 등으로 덮어 통행에 지장이 없도록 한다.

다. 간선용 차단기는 고감도 ELB를 사용하여야 한다.

라. 가로수와 가로수 사이의 간선은 처지지 않도록 와이어 등을

사용하여 고정한다.

마. 전선의 접속부는 눈이나 빗물 등이 침투하지 않도록 마감한다.

바. 수급자는 공사 완료 후 절연저항 및 부하전류를 측정하여 발주처에  제출하여야 하며, 측정치가 기준에 적합하지 않을 경우 즉시 보완하  여야 한다.

3) 조형물 장식

가. 봉화대(3개소)

① 봉화대 상부는 발주처에서 보관중인 기존 장식물을 보강 설치하고   할로겐 점등시 휀을 이용하여 성화 효과를 발휘할 수 있게 설치한다.

② 봉화대 하부는 LED 램프를 수직으로 배열하고, Controller를 이용하여 조화로운 점멸이 가능하도록 연출한다.

③ LED 램프는 발주처에서 지급하는 제품(158개/9.5M용)을

설치하고 추가분이 발생시 수급자의 비용으로 설치한다.

④ LED 램프는 바람 등 외부적인 요인에 의해 훼손되지 않도록 견고히      지지한다.

⑤ 접속부 등에서 누전이 발생하지 않도록 견고히 마감한다.

⑥ 전원은 기존에 설치된 라인에 연결하여 사용한다.

⑦ 모든 공사의 진행은 사전에 발주처와 협의 후 실시한다.

[봉화대 장식]

나. 가로수(13그루)

① 각 가로수에 LED(무뚝이) 전구를 사용하여 다양한 빛으로 연출한다.

② LED(무뚝이) 전구는 바람 등 외부적인 요인에 의해 훼손되지 않도록

견고히 지지한다.

➂ 접속부 등에서 누전이 발생하지 않도록 견고히 마감한다.

➃ 전원은 열주등 라인에 연결한다.

➄ 모든 공사의 진행은 사전에 발주처와 협의 후 실시한다.

[가로수 장식]

[규격]

o 봉화대 장식  3개소

[규 격]

1. 봉화대

가로 : 150cm

세로 : 345cm

둘레(상부) : 337cm

둘레(하부) : 670cm

2. 조형물

가로 : 117cm

세로 : 130cm

상부는 성화 효과를 나타내는 불꽃 모양을 연출

(하단의 할로겐 불빛(적색)과 휀을 통하여 불꽃 연출)

하부는 LED를 수직으로 배열하여 전식하고 각종 장식을 설치하여 연출

(봉화대는 Controller를 이용하여 각각 점멸되게 설치)

o 1층 광장 가로수  13그루

[규 격]

1. 가로수

LED(무뚝이) 전구 사용