공  사  시  방  서

공사명 : 4층, 5층 사무실 재배치공사

2011.  11

우체국시설관리지원단

공 사 개 요 설 명 서

1. 공사명 : 4층, 5층 사무실 재배치공사

2. 위  치 : 동서울우편물류센터 내 우체국시설관리지원단 4층, 5층

3. 목  적 : 사무공간의 효율적인 활용 및 분위기 개선을 위하여 고정식 칸막이 이설 및 신설을 아래와 같이 시행하고자 합니다.

4. 공사개요

가. 공사내용

1) SGP칸막이 철거 : 75.77㎡

2) SGP칸막이 재설치 : 27.19㎡

3) SGP칸막이 설치(A TYPE) : 22.0㎡

4) 출입문 설치(900×2100) : 1개소

5) 5층 대회의실 도장공사(일부구간) : 40.62㎡

6) 전기스위치 분리공사 : 1식

7) 기타공사 1식

5. 공사기간 : 착공 후 15 일간

6. 공사방법 : 도급공사

공 사 시 방 서

1. 경량칸막이 재배치공사

가. 4층 창고․문서고(15030×2600) 직원휴게실(5500×2600) 5층사무실(8100×2655) SGP 칸막이 철거, 4층 직원휴게실 SGP 칸막이. 목대. 도배지 철거를 하되 자재의 재활용을 고려하여 손상되지 않도록 철거하여야 한다.

나. SGP 칸막이 철거 물량 중 상태가 양호한 것은 재사용 하며, 4층 직원휴게실(2200×2600), 5층 다용도실(8100×2655.2곳) 칸막이 설치에 사용한다.

다. 5층 SGP 칸막이 일부를 철거하고 출입문을(편개문 900×2100) 설치 한다.

2. 5층 대회의실 SGP칸막이 신설

가. SGP 칸막이(8270×2655)를 설치하되 기존 설치 제품과 동일한 재료를 사용하여야 하며 기둥과 창 사이는 정교하게 절단하여 시공한다.

3. 도배공사

가. 사무실(9200×2600) 직원휴게실(6000×2600) 벽지 마감 후에 철거한 목대를 사용하여 천정몰딩 처리한다.

나. 모든 재료는 KS규격 제품을 사용하여야 하며 KS규격품이 없을 경우 공인인정기관의 인정제품을 사용한다.

4. 도장공사

가. 5층 다용도실 칸막이 철거부분 천정 도색, 벽체 도색

나. 5층 대회의실 도장할 부분을 깨끗하게 청소 후 기존벽체 색상과 유사한 컬러도장으로 한다.

다. 4층, 5층 칸막이 철거 부분 천정 부분도색을 실시한다.

5. 전기스위치 분리공사

가. 4층, 5층 각 사무실과 회의실 칸막이 설치공사가 완성되면 사무실마다 개별 형광등이 켜지도록 기존 배선을 연결하여 스위치를 설치한다.

나. 모든 재료는 KS규격 제품을 사용하여야 하며 KS규격품이 없을 경우 공인인정기관의 인정제품을 사용한다.

6. 기타사항

가. 작업 후에 발생하는 폐자재는 1층 하치장 까지 운반하여 차량에 탑재하여 외부로 반출 후 폐기한다.

나. 공사업체는 본 작업과 관련하여 발생한 안전사고 및 파손사고에 대한 일체의 책임은 고의 과실을 막론하고 공사업체가 진다.

다. 공사업체는 각 공정별로 작업 전.중.후 사진을 촬영하여 제출한다.

라. 기타 명시되지 않는 사항은 현장관리 감독관과 협의하여 처리한다.