포스트타워 시설소모자재 납품 규격서

1. 적용 범위

본 규격서는 (재)우체국시설관리단에서 운용하고 있는 포스트타워 사업소 내 시설소모자재 납품(구매)에 관하여 적용하며, (재)우체국시설관리단을 “발주처”라 하고, 납품업체를 “수급자”라 칭한다.

2. 납품 품명 : 시설소모자재 29종

(재)우체국시설관리단에서 요구하는 규격 이상이어야 한다.

3. 납품 수량 및 규격

품 명	규 격	단위	수량	사용처	용 도
낙서방지페인트외 3종	OW-016외	식	1	건축과	유지보수용
전자변(방수형)외 5종	HPW2160BS외	식	1	기계과	10층 조경수 급수용외
전선외 9종	HKIV 6㎟(연선)외	식	1	전기과	전광판 PNL 교체용외
소화전사용설명서외 8종	21*16.5외	식	1	방재과	유지보수용

※ 품목별 세부 내역은 붙임 1. 시설소모자재 내역 참조.

4. 납품 장소 : 서울시 중구 소공로 70(구. 충무로 1가 211) 포스트타워

5. 납품 일자 : 계약일로부터 40일 내로 한다.(공휴일 등 휴일수 포함)

6. 납품 방법 : 수급자는 납품 장소에 시설자재를 직접 납품하여야 하며,

제3자 납품 방식(택배, 퀵서비스등)은 불허한다.

만약 제3자 납품시 본 계약은 취소할 수 있다.

7. 물품의 반입(납품)

(1) 반입 장소, 시간 및 절차는 운송 전에 발주처과 협의한다.

(2) 하역시 제품에 충격을 주지 않도록 하고, 이로 인한 제품의 손상에 대해서는 수급자의 책임으로 한다.

(3) 수급자는 품목별 상기 제조사 자재를 납품하여야 한다.

8. 포장의 해체

반입한 제품은 기타 작업에 방해가 되지 않는 장소에서 해체하여야 하며, 포장 해체시 발생하는 포장재 등은 납품 완료 후 현장 밖으로 운반처리하여 현장 주변을 청결히 유지하여야 한다.

9. 제품의 검수, 검사

(1) 반입한 제품의 검수, 검사는 납품 완료 후 발주처의 참석하에 아래의 항목을 기준으로 실시한다.

(2) 제품의 하자 혹은 아래의 항목에 위반될 경우 수급자는 동일 제품

으로 교체하여 즉시 재납품하여야 한다. 발생 비용은 수급자의 부담

으로 처리한다.

(3) 검수, 검사 항목

① 수량

② 제품의 모델명, 규격, 제조사 등

③ 구조 및 외관

④ 변형, 파손 여부

⑤ 기타 발주처가 필요하다고 인정되는 사항

【붙임 1】시설소모자재 내역

구분	품 명	규 격	단위	수량	제조사	용 도
건축	낙서방지페인트	OW-016	말	4	YTC-300	유지보수용
	우레탄상도		통	3	KCC	12F B코어 바닥 후면 (10층 리셉션 누수 방지)
	스포탄프라이머	스포탄 하도 14K	통	1	KCC
	우레탄 방수 코트 신너	18L	말	1	KCI
기계	전자변(방수형)	HPW2160BS / AC220V / PT 1	EA	2	오토시그마	10F 조경수 급수
	전량식안전밸브 (후렌지용)	GSSF-1/ 25*40A / 8Kg/㎠/온수용	EA	1	금성산업	저층부 급탕 저수조
	배수용 수중펌프	PDV 750M	EA	1	월로펌프	B7F세륜장 원수펌프
	비데노즐 ass'y	DB-7000	EA	10	대림도비도스	비데 보수
	비데노즐 ass'y	DB-3000	EA	2	대림도비도스	비데 보수
	비데프런트 PCB	DB-7000	EA	2	대림도비도스	비데 보수
전기	전선	HKIV 6㎟(연선)	M	100	LS전선	1층 전광판 PNL 전선 교체용
	전선	HKIV 10㎟(연선)	M	100	LS전선
	방음 보호구 (귀덮개)	H6A	EA	4	3M	발전기 가동중 소음차단용
	CAM SWITCH	C3102R (10A 250VAC)	EA	4	용성	수변전 PNL 교체 예비용
	삼파장 램프	EL 55W(E39)/전구색	EA	30	두영
	삼파장램프	FPL13W / 21	EA	50	오스람
	삼파장램프	FDL18W /840	EA	50	오스람
	칼블럭	6mm	봉	2
	건전지	AA 1.5V	EA	20	에너자이저
	잔디등용 아크릴 커버	140Ф(지름)*200mm(높이)*3t	EA	5
방재	소화전 사용설명서	영문포함 21*16.5	EA	120	e소화기 뱅크	유지보수용
	완강기 사용설명서	11*28	EA	5	e소화기 뱅크	유지보수용
	유도등 (벽부형)	대형	EA	4	한국소방공사	유지보수용
	하향식 헤드 차페판	130Ø	EA	30	한국소방공사	유지보수용
	피난구 유도등	CCC-2	EA	20	지멘스
	피난구 기판	CCC-2	EA	20	지멘스
	피난구 예비전원	CCC-2 (ni-cd DC 6V/700mA)	EA	20	지멘스
	포터블 스크린 (휴대용)	TV100PP 2030*1520mm	EA	1	트리엠
	후레쉬 랜턴 손전등 LED용	T1-T12 Q5	EA	2	타이탄