포스트타워 DLP LAMP 구매예정 견적요청 규격서

□ 적용 범위

본 규격서는 (재)우체국시설관리단에서 운용하고 있는 포스트타워 DLP LAMP 구매에 관하여 적용하며, (재)우체국시설관리단을 “발주처”라 하고, 납품업체를 “수급자”라 칭한다.

□ 구매 품명 : DLP Cube Lamp

(재)우체국시설관리단에서 요구하는 규격 이상이어야 한다.

※ 세부내용은 붙임 #1 참조

□ 구매 수량 및 규격

품 명	모델명	램프규격	수량	제조사
DLP 램프	OverView mDR+50	UHP 120 W	12EA	BARCO(벨기에)

※ 램프 교체 설치 : 방재과 자체적으로 교체 및 DLP 내부 청소 병행 실시

□ 납품 장소 : 포스트타워(서울시 중구 소공로 70 서울중앙우체국)

□ 납품 일자 : 계약일로부터 60일 내로 한다.(공휴일 등 휴일수 포함)

□ 납품 방법 : 수급자는 납품 장소에 DLP 램프를 직접 납품하여야 하며,

제3자 납품 방식(택배 등)은 불허한다.

만약 제3자 납품 시 본 계약을 취소할 수 있다.

□ 물품의 반입(납품)

(1) 반입 장소, 시간 및 절차는 운송 전에 발주처와 협의한다.

(2) 모든 물품은 개별 박스포장을 하되 우천 및 외부환경에 따라 포장상태 및 제품에 영향을 주지 않도록  포장하며, 운송 중 발생하는  제품의 손상에 대해서는 수급자의 책임으로 한다.

(3) 물품 납품 시에는 납품 자재가 재활용 제품이 아닌 정품임을 증명

할 수 있는『제조사 정품 인증서』, 제조사 및 공식유통업체『기술

지원 확약서』,『국내 공식 유통업체 증명서』를 반드시 제출하여야

하며, 제출하지 아니한 경우 계약 해지 사유가 된다.

□ 제품의 검수, 검사

(1) 반입한 제품의 검수, 검사는 납품 완료 후 발주처의 참석하에 아래의 항목을 기준으로 실시한다.

(2) 제품의 하자 혹은 아래의 항목에 위반될 경우 수급자는 동일 제품

으로 교체하여 즉시 재 납품 하여야 한다. 발생 비용은 수급자의 부담으로 처리한다.

(3) 검수, 검사 항목

① 수량

② 제품의 모델명, 규격, 제조일자 등

③ 구조 및 외관

④ 변형, 파손 여부

⑤ 기타 발주처가 필요하다고 인정되는 사항

□ 기타

Lamp 납품 후 발주처의 요청이 있을 경우 납품업체는 지체 없이 기술자를 당사에 파견하여 램프의 밝기 및 화면 조정 작업에 관한 기술지원을 수행하여야 한다.

□ 하자 보증

본 장치에 램프 설치 후 3,000시간 미만 사용 중 이상 발생 시 납품업체는 신품으로 교체하여야 한다.

붙임 1. 제품 최소 규격 사항 1부.  끝.

【붙임 #1】제품 최소 규격 사항