서울강남(우) 청사 매트 납품 규격서

1. 적용 범위

본 규격서는 (재)우체국시설관리단에서 운용하고 있는 서울강남(우) 바닥 매트 납품(구매)에 관하여 적용하며, (재)우체국시설관리단을 “발주처”라 하고, 납품업체를 “수급자”라 칭한다.

2. 납품 품명 : 매트

(재)우체국시설관리단에서 요구하는 규격 이상이어야 한다.

※ 세부내용은 붙임 #1 참조

3. 납품 규격 및 수량

- 매트 규격 : 한국 3M 노매드 6500 카펫매트(회색)

- 납품 수량

NO	설치위치	규 격(mm)	단위	수량	색상	비 고
①	영업과 출입구 방풍실 및 앞	1,500 × 2,000	장	4	회색	내부설치
②	1층 로비 영업과 출입구	1,800 × 6,700	장	2
③	1층 로비 출입구 방풍실	2,400 × 3,800	장	1
④	1층 로비 경비실 앞	1,200 × 5,000	장	1
⑤	1층 로비 E/L 방향	1,800 × 7,200	장	1
⑥	비상용 E/L(4호기) 앞	1,800 × 3,700	장	1
⑦	승객용 E/L(1,2,3호기) 앞	1,200 × 7,800	장	2
⑧	승객용 E/L(1,2,3,5호기) 내부	1,500 × 1,800	장	4
⑨	승객용 E/L(4호기) 내부	1,350 × 1,950	장	1
⑩	4층 정원 앞	1200 × 2,000	장	1

4. 납품 장소 : 서울시 강남구 개포로 619 서울강남우체국

5. 납품 일자 : 계약일로부터 40일 내로 한다.(공휴일 등 휴일수 포함)

6. 납품 방법 : 수급자는 납품 장소에 매트를 직접 납품하여야 하며,

부득이 제3자 납품 방식(택배, 퀵서비스 등)을 이용할 시에

는 발주처와 협의하여야 한다.

7. 물품의 납품

(1) 반입 장소, 시간 및 절차는 운송 전에 발주처와 협의한다.

(2) 납품시 물품에 하자가 발생하지 않도록 하고, 이로 인한 물품의 손상에 대해서는 수급자의 책임으로 한다.

(3) 반입한 물품은 기타 작업에 방해가 되지 않는 장소에서 해체하여야 하며, 해체시 발생하는 포장재 등은 납품 완료 후 현장 밖으로 운반 처리하여 현장 주변을 청결히 유지하여야 한다.

(4) 매트 납품시 테두리 마감(고무판 Edge)을 깔끔하게 하여야 한다.

8. 제품의 검수, 검사

(1) 반입한 제품의 검수, 검사는 납품 완료 후 발주처 담당자의 참석하에 실시하여야 한다.

(2) 제품의 하자 혹은 아래의 항목에 위반될 경우 수급자는 규격 제품

으로 교체하여 즉시 재 납품하여야 하며 발생 비용은 수급자의 부담

으로 처리한다.

(3) 검수, 검사 항목

① 수량

② 제품명, 규격 등

③ 변형, 파손 여부

④ 기타 발주처가 필요하다고 인정되는 사항

붙임 1. 제품 최소 규격 사항 1부

2. 제품 구매 내역 1부.

3. 매트 샘플 사진 1부               끝.

【붙임 #1】제품 최소 규격 사항

구 분	최소 규격	비 고
실내 설치용	① 두께가 다른 2가지의 폴리프로필렌 화이버로 만든 카페트형 매트이어야 하며, 강한 내구성을 가져야 한다. ② 수축, 변형, 변색 되지 않는 제품 이어야한다. ③ 두께는 최소 8.0 mm의 복원력을 가져야 한다. ④ 중량이 1㎡에 3.4kg 이상이어야 한다. ⑤ 향균 인증 시험을 통과한 제품이어야 한다. ⑥ 설치 제품은 3M Nomad 6500 Carpetr ⑦ 색상 : 회색

【붙임 #2】제품 구매 내역

NO	설치장소	품 명	규 격(mm)	단위	수량	색상	비 고
①	영업과 출입구 방풍실	한국3M 노매드 6500	1,500×2,000	장	4	회색
②	1층 로비 영업과 출입구	한국3M 노매드 6500	1,800×6,700	장	2
③	1층 로비 출입구 방풍실	한국3M 노매드 6500	2,400×3,800	장	1
④	1층 로비 경비실 앞	한국3M 노매드 6500	1,200×5,000	장	1
⑤	1층 로비 E/L 방향	한국3M 노매드 6500	1,800×7,200	장	1
⑥	비상용 E/L(4호기) 앞	한국3M 노매드 6500	1,800×3,700	장	1
⑦	승강기 1,2,3호기 앞	한국3M 노매드 6500	1,200×7,800	장	2
⑧	승강기 1,2,3,5호기 내부	파이텍스	1,500×1,800	장	4
⑨	승강기 4호기 내부	파이텍스	1,350×1,950	장	1
⑩	4층 정원 앞	한국3M 노매드 6500	1200×2,000	장	1