포스트타워 시설소모자재 납품 규격서

1. 적용 범위

본 규격서는 (재)우체국시설관리단에서 운용하고 있는 포스트타워 사업소 내 시설소모자재 납품(구매)에 관하여 적용하며, (재)우체국시설관리단을 “발주처”라 하고, 납품업체를 “수급자”라 칭한다.

2. 납품명 : 시설소모자재

(재)우체국시설관리단에서 요구하는 규격 이상이어야 한다.

3. 납품 수량 및 규격

구분	품명	규격	단위	수량	제조사
전기	램프	MHN-TD150W/842	EA	2	PHILIPS
	형광등 소켓	형광램프 소켓 - 간판용	EA	20
	항공장애등기구	전구(SUPER LED) 포함	EA	2	APL
	LED 램프	PDL9A-12W	EA	10	이노셈코리아
	릴레이	AHN111YO(AC200/220V)	EA	10	삼원ACT㈜
	릴레이 소켓	AHN111YO(AC200/220V)	EA	10	삼원ACT㈜
	콘덴서	SMS	EA	2	삼화콘덴서
기계	호스밴드	20Ø	EA	10
	호드밴드	25Ø	EA	10
	V-벨트	B-63	EA	6
	녹 분해제	퍼마텍스/354ml	EA	2	조이라이프
	압력계	80Ø /1000mmAq	EA	6
	장화	290mm/대	족	2
	티그(알곤)용접기	KNS 300T / 토치선 8M (토치헤드포함)+어스선4M+가스선3M+알곤조정기	SET	1	계양
	휴대용 알곤통 (가스 충전 포함)	10.2L /15KG	EA	1
	실외기 바람막이(중)	580W*530L*90T / AL재질	EA	2
	경도측정장치 시약	DHR-300 /200ml	병	2	대열BNS
	이온교환수지	TRILITE SCR-B *25L	포	5	이온하이텍
건축	유성페인트	DA094	말	1	KCC
	면체마스크	3M / 3200	EA	4	3M
	면체마스크필터	3M / 3011k-100	EA	4	3M
	마이텍스	12*300*600	㎡	16.2	KCC
	일액형주입기 (호스포함)	SWM-1000	EA	1
	우레탄발포지수제	20kg	말	1
	패카(250개/봉)	10mm￠*60mm	봉	1
	세척유	(4리터)	통	1
	드릴비트	10mm￠*210mm	EA	1
	T렌치	10mm	EA	1
	방범셔터 제어용기판	3상 컨트롤 방범셔터기판	EA	5	화성인스트 루먼트
방재	소화기 받침대	108*180 12mm파이	EA	50	일반
	세라믹 인두기	ARC-225-25W	EA	1	아림전기
	RGB 케이블 (숫)	10M	EA	2	라이트컴㈜
	RGB 케이블 (숫)	5M	EA	2	라이트컴㈜
	중계기	1회로 (구형)	EA	2	지멘스
	중계기	2회로 (구형)	EA	2	지멘스
	파워서플라이	ESF300-15	EA	1	FineSuntronix 오토피아

4. 납품 장소 : 서울시 중구 소공로 70(구. 충무로 1가 211) 포스트타워

5. 납품 일자 : 계약일로부터 30일 내로 한다.(공휴일 등 휴일수 포함)

6. 납품 방법 : 수급자는 납품 장소에 시설자재를 직접 납품하여야 하며,

제3자 납품 방식(택배, 퀵서비스등)은 불허한다.

만약 제3자 납품시 본 계약은 취소할 수 있다.

7. 물품의 반입(납품)

(1) 반입 장소, 시간 및 절차는 운송 전에 발주처과 협의한다.

(2) 하역시 제품에 충격을 주지 않도록 하고, 이로 인한 제품의 손상에 대해서는 수급자의 책임으로 한다.

(3) 수급자는 품목별 상기 제조사 자재를 납품하여야 한다.

8. 포장의 해체

반입한 제품은 기타 작업에 방해가 되지 않는 장소에서 해체하여야 하며, 포장 해체시 발생하는 포장재 등은 납품 완료 후 현장 밖으로 운반처리하여 현장 주변을 청결히 유지하여야 한다.

9. 제품의 검수, 검사

(1) 반입한 제품의 검수, 검사는 납품 완료 후 발주처의 참석하에 아래의 항목을 기준으로 실시한다.

(2) 제품의 하자 혹은 아래의 항목에 위반될 경우 수급자는 동일 제품

으로 교체하여 즉시 재납품하여야 한다. 발생 비용은 수급자의 부담

으로 처리한다.

(3) 검수, 검사 항목

① 수량

② 제품의 모델명, 규격, 제조사 등

③ 구조 및 외관

④ 변형, 파손 여부

⑤ 기타 발주처가 필요하다고 인정되는 사항