이중바닥재 납품 규격서

□ 적용 범위

본 규격서는 (재)우체국시설관리단에서 운용하고 있는 포스트타워 이중바닥재 납품(구매)에 관하여 적용하며, (재)우체국시설관리단을 “발주처”라 하고, 납품업체를 “수급자”라 칭한다.

□ 납품 품명 : 이중바닥재(ACCESS FLOOR)

(재)우체국시설관리단에서 요구하는 규격 이상이어야 한다.

※ 세부내용은 붙임 #1 참조

□ 납품 수량 및 규격

모델명	PANEL 테두리(EDGE)	PANEL 재질	PANEL SIZE(mm)			수량 (㎡)
			길이(L)	폭(W)	높이(H)
무기질 (황산칼슘)	금형 사출 일체식 성형	황산칼슘 콘크리트 보드 30㎜ ALUMINUM SHEET상,하 마감	593	593	30	421.95

□ 납품 장소 : 서울시 중구 소공로 70(구. 충무로 1가 211) 포스트타워

□ 납품 일자 : 계약일로부터 30일 내로 한다.(공휴일 등 휴일수 포함)

□ 납품 방법 : 수급자는 납품 장소에 이중바닥재를 직접 납품하여야 하                  며, 제3자의 납품은 불허한다.

□ 물품의 반입(납품)

(1) 반입 장소, 시간 및 절차는 운송 전에 발주처와 협의한다.

(2) 납품시 제품에 충격을 주지 않도록 하고, 이로 인한 제품의 손상에 대해서는 수급자의 책임으로 한다.

(3) 운반 차량과 적재 높이 합이 2.0m를 초과하지 않도록 한다

□ 포장의 해체

반입한 제품은 기타 작업에 방해가 되지 않는 장소에서 해체하여야 하며, 포장 해체시 발생하는 포장재 등은 납품 완료 후 현장 밖으로 운반처리하여 현장 주변을 청결히 유지하여야 한다.

□ 제품의 검수, 검사

(1) 반입한 제품의 검수, 검사는 납품 완료 후 발주처의 참석하에 아래의 항목을 기준으로 실시한다.

(2) 제품의 하자 혹은 아래의 항목에 위반될 경우 수급자는 동일 제품

으로 재 납품하여야 한다. 발생 비용은 수급자의 부담으로 처리한다.

(3) 검수, 검사 항목

① 수량

② 패널의 치수(593 * 593 * 30T)

③ 외관 (패널의 흠, 패인 곳, 얼룩, 뒤틀림, 평활, 기타 등)

④ PANEL 하중 시험성적서

□ 하자 기간

제품의 하자기간은 납품 완료 익일로부터 2년으로 하며 성실한 이행을 위하여 계약금액의 100분지 10에 상당하는 하자이행보증보험 증권을 제출하여야 한다.

붙임 1. 이중바닥재 규격 사항 1부.  끝.

【붙임 #1】이중바닥재 규격 사항

항 목	물 성	비 고
이중바닥재 무기질 (황산칼슘)	Monolithic Trim Calcium Sulphate O.A Panel	무수석고, 식물성 유기 섬유를 가진 균질의 황산칼슘 콘크리트 판넬
PANEL재질	황산칼슘 콘크리트 보드 30㎜ ALUMINUM SHEET 상,하 마감	무기질보드코어
PANEL두께	30㎜±0.1㎜	ALUMINUM SHEET 상,하 포함
PANEL SIZE	593×593±0.25㎜	테두리(EDGE) 포함
PANEL 테두리(EDGE)	Monolithic Trim	금형 사출 일체식 성형

품 명	이 미 지
이중바닥재 무기질 (황산칼슘)