비데 청소소독 및 일반정비

과 업 지 시 서

2014. 5.

우정사업조달사무소

Ⅰ. 일반 사항

1. 용역의 명칭

본 시방의 명칭은 “우정사업조달사무소 화장실 비데 청소소독 및 일반정비 ”로 정하며, 우리 소를 “발주자”라 하고, 용역수행자를 “수수자”라 칭한다.

2. 용역수행 목적

우정사업조달사무소 전 층에 설치된 화장실 비데를 정비ㆍ청소소독 하고 필터를 교체함으로써, 방문고객 및 직원들에게 위생적인 환경을 제공하기 위함이다.

3. 용역 개요

1) 대 상 : 조달사무소 각 층 남녀 화장실 비데

명 칭	제조사명	수 량	총수량	설치위치
화장실 비데	노비타	15개	25개	1F~4F 남녀 화장실
	로얄토토	10개

2) 위 치 : 경북 김천시 혁신로 274(율곡동 269)

3) 용역 범위 : 정밀 분해청소, 필터교체, 일반정비

4. 용역수행 기간 : 계약 후 20일 이내

5. 용역 수행업체 자격기준

당해 사업에 관한 사업자등록증을 교부받은 자

6. 보안책임

1) “수주자”는 본 계약과 관련하여 “발주자”로부터 취득한 비밀사항을 계약기간 중 또는 종료 후에도 제3자에게 누설하여서는 안 된다.

2) “수주자”는 본 용역과 관련된 모든 정보에 대하여 보안을 유지하여야 하고 해당 자료를 외부로 유출 또는 누설해서는 아니 되며 이에 따른 문제 발생 시 모든 민·형사상 책임을 져야 한다.

Ⅱ. 특기 사항

1. 청소소독 및 정비 방법

1) 정밀 분해청소(살균소독)

가. 분해 청소 전 사전 준비

전원 및 급수장치 차단 등 안전조치를 한다.

나. 변기와 비데를 분리하고 상호 접촉부는 소독 및 세정제를 사용하여

세척 한다

다. 분리한 비데는 시트를 개방하여 내ㆍ외부를 점검 한다.

노즐을 분리하고 청소 및 살균소독 한다.

비데 각 내ㆍ외부를 청소 및 살균소독 한다.

라. 비데 점검 또는 청소 및 소독이 완료되면 조립하여 부착 한다.

마. 분해 청소 후 이상 유무 확인

전원ㆍ급수 및 작동상태 정상 상태 유지

2) 필터교체

가. 필터 교체 전 사전 준비

전원 및 급수장치 차단 등 안전조치를 한다.

나. 필터 교체

노비타 이온정수필터(BF-100 이상)로 교체한다.(전 제품)

필터 체결 시 연결부위에 이상 및 누수가 발생하지 않도록 조립한다.

다. 필터 교체 후 이상 유무 확인

- 전원, 급수 및 작동상태 정상 상태 유지

3) 비데 정비

가. “수주자”는 비데 고장의 예방을 위하여 점검을 실시하여 작동에

지장이 없도록 한다.

나. 장비의 불량 및 결함이 발견되었을 때는 즉시 통보하여 조치를

취하여야 한다.

2. 부품 교체 비용

“수주자”는 비데 수리에 발생되는 단순 소모품의 경우 무상으로 제공하나, 중요부품(시트, PCB, 전자변, 온수탱크, 노즐 등)에 대하여는  반드시 “발주자”가 별도 수리 가능토록 결과보고 하여야 한다.

3. 용역수행 결과 제출

“수주자”는 용역수행 후 결과보고서를 서면으로 제출하여야 한다.(붙임1)

[붙임1]

용역수행 결과보고서(비데)
작 성 자			업 체 명				작 성 일		20 년 월 일
작 업 명							작업대상		화장실 비데
작업일시			작업장소		각 층		감 독 자
< 작업내용 > < 특이사항 >
작 업 자 확 인
순서	업 체 명			작 업 자		서 명		비 고
1
2
3
우정사업조달사무소 귀하