서일대학교 교지 멀티코트용 비구방지 철구조물 설치공사

과업지시서

2023년 04월

서일대학교 환경안전혁신본부

공 사 명

서일대학교 교지 멀티코트용 비구방지 철구조물 설치공사

발 주 자

서일대학교

위    치

서울시 중랑구 용마산로 90길 28 교지

공사목적

. 서일대 학교 내 유휴지로서 학교 유휴공간을 통한 학생들의 활동공간으

로 멀티코트를 검토하여 학교시설인 실내 체육관과 연계성의 확충 방안임

. 학교 내 공간을 지역사회에 개방하고 공유하면서 삶의 중심공간으로서의     역할을 부여하고 자 한다.

. 지역내의 부족한 시설을 학교 내에서 활용하여 학교부지의 유휴공간을       활용하기 위함이다.

공사기간

착공일로부터 20일

공사비

지급방법

. 선급금 : 없음

. 기성금 : 없음

. 잔  금 :  공사완공검사계 제출, 공사 완료 확인 후 100% 지급

추정가격

28,000,000원 (부가가체세 포함)

하자이행

. 공사완료 후 1년  계약금액의 10% 하자이행보증서 제출

공사내용

1) 구장크기 14m×20m, 높이 6m비구방지 휀스 / 그물망 설치 :

주대, 보조주대, 횡대

그물망 100×100, 보조 구조와이어 (코팅처리)

공사 내용

2) 나중 매립 앵커 고정 방식 : 본 현장은 Φ200이상의 코어드릴로 구멍을        낸 후 앵커볼트 나중 매립, 몰탈고정 방식으로

콘크리트 구체 타설 시 앵커볼트 설정용 힘빼기 구멍을 설치 해 놓고

그후 앵커볼트 설정후 고강도 무수축모르타르로 고정매립방식

2중 너트 조임	주각부 세팅방법

3) 천장 철구조물과 천장 그물망은 없음

4) 보호대 설치 : 기둥 보호대 / 문틀 보호대 / 문짝보호대 / 골대보호대

5) 골대 1조  3000×2000×1300 1조

6) 시선 차단막 3000×H2000  3면 막이 (타포린)