입찰 공고 사양서

품 명	규격 = 가로*세로 (단위 mm)	수량	단위	설치 장소
바이오 암막,방염 롤스크린	1,230*2,750	12	set	배양관 202,203,204호
	1,500*2,750	3	set	배양관 214호
	1,000*2,750	30	set	배양관 301,302,303,304,309호
	1,250*2,750	16	set	배양관 312,313,410,411호
	1,350*2,100	3	set	배양관 412호
	1,350*2,750	5	set	배양관 413호
	1,100*2,750	3	set	기 타
배양관 (지정)강의실 별로 직접 설치 포함 방염 = 방염 필증 필수 암막 = 바이오 난연 원단 뒷면에 암막 가공 처리 필수(빛 차단율 90% 이상의 암막효과 검증한 시험성적서 제출) 색상 = 화이트 또는 그레이 등 (제작 전, 협의 통한 최종 색상 선택)