서일대학교 세종관 환경개선 공사

2024년 01월 10일

서일대학교 환경안전혁신본부

공 사 명	세종관 환경개선 공사
발 주 자	서일대학교
위 치	세종관 802호, 401~405호, 지하1층 (남,여)실습준비실 / 엘리베이터 0
공사목적	4주기 간호교육인증평가 대비 환경개선
공사기간	착공일로부터 30일
공사비 지급방법	. 선급금 : 없음 . 기성금 : 없음 . 잔 금 : 공사완공검사계 제출, 공사 완료 확인 후 100% 지급
추정가격	45,000,000원 (부가가치세 포함) 이내
하자이행	공사완료 후 2년(보증기간 2년), 계약금액의 10% 하자이행보증서 제출
현장 사진	첨부 도면, 현장설명회 참조

공사범위	세종관 802호 1) 내장공사 가. 기존 가벽(젠다이 포함) 철거, 보수보강 후, 수성 도장(2회) 마감, 철문 유성 마감 나. 형광등(LED) 교체, 파손 텍스 교체 다. 집기 이동 후(원복 포함), 바닥면(철거 후) 데코타일 시공 2) 설비공사 가. 씽크대(하부장 0) 1EA 교체 - 2홀 개수대 타입(하이그로시 재질+sus 개수대) - 씽크 수전 2개 적용 2. 세종관 401,402,403호(3개의 실습실을 2개의 실습실로 변경) 1) 내장공사 가. 가벽(401,402호) 철거, 신규 가벽(목문 포함) 1개소 신설 - 가벽 기준: 65형 STUD, 9T 석고 양면 2PLY, 흡음재 포함 나. 신규 SUS 창틀 견시창 설치(신규 401,402호) - 필름지 시공(밖→안 투과 0, 안→밖 투과 X) - 견시창 사이즈: 약 (가)2,000mm*(세)1800mm 2) 전기공사 가. 전등 배열 재배치, 회로 분리, 콘센트 이설 나. 형광등(LED) 교체 3) EHP공사 가. 공조디프샤 6개 추가 설치 4) 설비공사 가. 씽크대(하부장 0) 1EA 설치 - 원홀 개수대 타입(하이그로시 재질+sus 개수대) - 씽크 수전, 전기순간온수기 설치 3. 세종관 404호 1) 집기 이동, 형광등 교체 4. 세종관 405호 1) 내장공사 가. 신규 가벽(목문 포함) 1개소 신설 - 가벽 기준: 65형 STUD, 9T 석고 양면 2PLY, 흡음재 포함 나. 신규 견시창 설치 - 필름지 시공(밖→안 투과 0, 안→밖 투과 X) - 견시창 사이즈: 약 (가)2,000mm*(세)1800mm 2) 전기공사 가. 전등 배열 재배치, 회로 분리, 콘센트 이설 나. 형광등(LED) 교체

공사범위	4. 세종관 지하1층 101~103호 1) 내장공사 가. 고정창 방향 가벽 설치, 수성 도장(2회) 마감 나. 천정텍스 부분교체 다. 벽면, 천정 수성 도장(2회) 마감, 철문 유성 도장 마감 라. 복도면 유성 도장 마감 2) 전기공사 가. 가벽에 환풍기 2개*3조 설치 나. 형광등(LED) 교체 5. 공통 공사 가. (현장)안전 관리자 상주 나. 공사안내문 부착, E/L 보양 다. 공사에 따른 집기 이동(원복 포함), 폐기물 교외 반출 라. 학습분위기 해치는 행위 일체 금지(교내 금연 X, 흡연구역 이용)