우편자동화설비 물품 사양서

1. 일반사양

1.1 본 사양서는 성남집중국에서 발주하여 성남집중국으로 납품되는 우편자동화설비 물품의 기술사양서이다.

1.2 납품되는 모든 물품은 성남집중국에서 지정한 장소 및 기한까지 납품 완료되어야 한다.

1.3 납품된 제품 중 불량 또는 이상이 있을 시 즉각 교체공급 하여야 한다.

1.4 납품되는 모든 물품은 별도의 사양서에 기입되어진 물성치 또는 기술된 요구조건을 만족하여야 한다.

1.5 물품의 부착 및 사용으로 인하여 기존 우편자동화설비의 작동 이상 또는 성능저하를 보여서는 안된다.

첨부 : 물품별 기술사양 명세서 1부.

물품 기술 사양서

Ⅰ 청구번호 07006

1. 물품명 : GEARED MOTOR

1.1 용도 : 소포 화물리프트 도어 구용동 모터

1.1.1 마력 : 1/4HP(0.2KW) 4P

1.1.2 전압 : 220/380V

1.1.3 전류 : 1.1/0.64A

1.1.4 주파수 : 60HZ

1.1.5 회전수 : 1720RPM

1.1.6 감속비 : 30

1.1.7 효율 : 65%

1.1.8 기동계급 : G

1.1.9 절연계급 : B

1.1.10 프레임 : 63

1.1.11 모터모델번호 : SY200F63

1.1.12 감속기모델번호 : H002-30-F88

1.2 참고 : 삼양모터社