청주수곡동우체국 전기 승압공사

1. 공사 개요

가. 공 사 명 : 수곡동 우체국 승압전기 공사

나. 적용규칙 : 전기공사 시설에 따른 기본법, 시행령, 시행규칙

2. 시공업체 자격

가.  전기공사업 면허가 있는 업체

나.  공사 시공 후 하자발생시 즉각적인 하자처리가 가능한 업체

다.  편의상 우체국을 “갑” 시공업체를 “을” 이라 칭 한다

3. 소요자재 및 부품

가. 국가기관에 승인한 형식 승인 품 또는 KS 표시 품

나. 기타 표준규격품 또는 이와 동등 이상의 것으로 사전에 감독관에게 제시하여        승인을 습득한 후 시공하여야 한다.

4. 공사 세부시방

가. 일반시방

나. 특별시방

1. 총    칙

제 1장 일반시방서

가. 본 공사를 시공함에 있어 시설공사 계약 일반조건을 준수하고 일반시방서,          특별시방서, 전기설비 기술 기준령 및  설계서에 의하여 시공하여야 하며           명시 되지 않은 사항에 대해서는 감독원의 지시에 따라야 한다.

2. 특별 시방서

일반 시방서에 명기되지 않은 사항으로써 당해 공사만의 특별사항을 기재한 것을    특별시방서라 한다.

3. 감  독  원

감독원이라 함은 시설공사의 계약이행을 감독하기 위하여 시행부서장 또는          계약담당사원 으로부터 감독업무를 위임받는 사원을 말한다.

가. “갑” 은 감독원의 직, 성명을 “을” 에게 통보하여야 한다.

나. “을” 은 공사에 관한 통지, 연락, 보고 등을 할 경우에는 반드시 감독원을         경유 하여야 한다.

다. “을” 은 감독원의 의사를 존중하고 항상 긴밀히 상호 협의하여 조기시공에         만전을 기하여야 한다.

4. 공사공정계획

가. “을” 은 “갑” 의 시방서에 의하여 공사전반에 대한 세부 공정계획을             세워서 공사를 시공 한다.

나. “을” 은 “갑” 의 요구가 있을시 공사 시행순서, 방법, 주요자재의 반입계획, 노무계획

등을 상세히 작성하여 감독원에게 제출하여야 한다.

5. 공사현장 관리

가. 공사 중 “을” 은 “갑” 의 및 발주자의 허가 없이 전기소통에 방해가 되는             공사행위, 또는 시공방법을 써서 안 된다.

나. “을” 은 공사현장에  화재, 도난 기타의 사고 발생에 대하여 특히 유의하여야         한다.

다. 공사 중 발생한 기존시설에 피해가 있을시는 “을” 이 원상조치토록 한다.

6. 장비 및 공기구

장비 및 공기구는 소요량 및 규격에 알맞은 것을 사용한다.

7. 안전조치

“을” 은 공사에 필요한 안전수칙을 이행하고 필요한 제반시설을 갖추어야 한다.

8. “을” 은 공사로 인하여 업무장애가 발생시는 즉시 출동하여

즉시 처리 복구한다.

9. “갑” 은 공사 중 안전사고가 발생치 않도록 철저하게 시공 관리하여야

하며 본 공사로 인한 일체의 사고 및 피해에 대해서는 “을” 이 책임을 진다.

제 2장 특별시방서(전기작업)

1. 공사범위 : 한전 인입부터 메인 배전반까지

2. 승압작업 공사시 정격전압에 맞는 전선을 사용하도록 한다.

(인입전압에 맞지 않는 전선은  교체 하여야한다)

3. 승압공사에 맞는 분전반을 새로 설치하거나 기존에 분전반 속 판넬만을 현실정에

맞게 다시 제작하여 설치 하도록한다.

4. 한전 불입금은 시공자가 납부하여야 한다.

5. 전선 사이즈에 맞는 터미널을 사용한다.