우편물 운반용 바구니 규격서
- 규 격 : 825*575*420mm - 제작방법 ① 바닥은 철판으로 보강 ② 우레탄 바퀴 4개 부착 ③ 바구니를 끌 수 있도록 손잡이 끈 부착 ④ 밑면 바퀴부분 고정강판 부착