o. 품명 및 수량

품 명	수량	비고
전동견인차	1대

o. 물품의 규격(성능 및 제원)

구분	항목		단위	기준사양	비고
성능	견인력		㎏	150이상
	견인량		㎏	6000이상
	주행속도	무부하	㎞/h	11이상
		존부하	㎞/h	6.5이상
	연결기높이		㎜	330/390
제원	최소회전반경			1500이상
	전장			1980이상
	전폭			1000이상
	전고			1500이상
	최저지상고			200이상
	측간거리			1200이상
	윤간거리	후륜		900이상
	자중(밧데리포함)		㎏	1000이상
타이어	종류	전륜		SOLID TIRE
		후륜		PNEUMTIC TIRE
	규격	전륜		15*41/2-8-1개
		후륜		5.00-8PR-2개
전기관련	제어방식			FET CHOPPER
	주행모터		kw	4.0
	밧데리(표준/선택)			48V 165모5HR, 48V 201모/5HR
	충전기			3상 220V 3.1KA /SMBC 48V 20A