집배순로구분대 도장공사 설명서

1. 공사 개요

1.1. 개  요

집배순로구분대가 낡고 노후 되어 도색으로 쾌적한 근무환경을 조성하고 시설안전에 만전을 기하고자 함.

1.2. 공 사 명 : 집배순로구분대 도장공사

1.3. 공사장소 : 대전시 서구 둔산동 1408번지 우편물류과 집배실

1.4. 공사기간 : 계약일로부터 7일간

1.5. 공사내역

○ 순로구분대도장 : (1800mm × 950mm ×  1950mm) ×  99개

(붙임 사진 참조)

2. 일반설명서

2.1. 적용범위

2.1.1. 본 샤워실 조성공사를 시행함에 있어 공사 일반 표준설명서와 특별설명서에 기술된 내용을 토대로 시공하여야 한다.

본 설명서에 명시되지 않은 사항은 건설교통부제정 표준시방서에 의한다.

2.2. 공사기준

2.2.1. 계약자가 공사에 관한 통지, 연락, 보고 등을 할 경우에는 감독공무원을 경유한다.

2.2.2. 계약자는 감독공무원의 지시에 따라야 하며 설계 및 공법에 이견이 발생하였을 때에는 특별한 사유가 없는 한 우체   국의 결정에 따라야 한다.

2.3. 감독공무원

2.3.1. 본 설명서에서 감독공무원이라 함은 이 공사의 계약 내용이 적정하게 이행되는가를 지휘․감독하는 공무원을 말한다.

2.4. 현장대리인

2.4.1. 현장대리인은 공사시공에 적합한 기술면허를 소지한 자로서 성명, 경력 등에 대하여 우체국의 적부 승인을 사전에   받아야 한다.

2.4.2. 계약자는 현장대리인에 대하여 우체국으로부터 부적당하다는 통지를 받았을 때에는 즉시 현장대리인을 교체하여야   하며, 공사시공 중 계약자 의사에 교체 시에도 우체국의 사전 승인을 받아야 한다.

2.4.3. 현장대리인은 공사현장에 상주하여 대전둔산우체국 또는 감독공무원의 지시에 따라야 하고, 계약자를 대신하여 공   사 시공, 재해방지, 사용인, 작업원에 대한 사항 등 계약자가 이행하여야 할 모든 사항에 대하여 책임을 지고 처리   하여야 하며, 현장 이탈 시에는 감독공무원의 사전 승인을 받아야 한다.

2.4.4. 작업원의 기능, 지식, 숙련도에 대하여 감독공무원이 부적격자로 판정 통보 시에는 현장 대리인은 그 작업원을

즉시 교체하여야 한다.

2.5. 이의

2.5.1. 설명서 등의 내용에 상이점이 있거나 명기가 없을 때 또는 의문이 생겼을 경우에는 감독공무원과 협의하여 우체국의 결정에 따른다. 단, 경미한 사항에 대하여는 감독공무원의 지시에 따른다.

2.6. 공정 및 시공계획서

2.6.1. 계약자는 공사 시행에 있어 공사 전반에 대한 공정별, 세부공사 시행계획을 작성하여 착공일로부터 2일 이내에 제   출하여야 한다.

- 공사 시행순서 및 방법, 예정공정표

- 현장대리인계(현장대리인 기술면허증 사본 첨부)

2.6.2. 계약자는 기타 요구사항에 대하여 감독공무원의 요구가 있을 경우에는 관계 서류를 제출하여야 한다.

2.7. 공사의 진도관리

2.7.1. 감독공무원은 계약자가 제출한 공사 예정표를 필요한 때에는 구간, 공정별 시공순서와 일정을 조정할 수 있다.

이때 계약자는 특별한 사유가 없는 한 이에 따라야 하며, 따르지 못한 때에는 그 사유를 서면으로 제출하여야 한다.

2.7.2. 감독공무원은 계약자로부터 작업일보를 받아 그 내용을 검토 확인하여야 한다.

2.8. 시공 후 검사가 불가능한 부분의 검사

2.8.1. 공사 시공 후 검사가 불가능한 부분은 공정별로 감독공무원의 검사를 서면으로 또는 도면 사진 등으로 받아 두어야 한다.

2.9. 공사현장 및 안전관리

2.9.1. 현장대리인은 항상 출입자의 감시, 사고, 화재, 도난의 예방 및 풍기위생의 단속에 충분한 조치를 취하여야 한다.

2.9.2. 인부의 재해 등 모든 사고 발생시 계약자가 책임을 진다.

2.9.3. 공사장에 인접한 모든 시설에 피해를 끼치지 않도록 필요한 제반 조치를 하여야 하며, 기존 시설물의 훼손 및 피해   발생시에는 계약자 부담으로 즉시 원상복구 하여야 한다.

2.10. 설계변경

2.10.1. 공사 시공도중 설계도면 대로 시공이 불가능할 경우 감독공무원은 계약공무원에게 지체없이 보고하여 설계변경

승인을 득한 후 시공한다.

2.10.2. 시공도중 감독공무원으로부터 설계변경 지시가 있을 때에는 계약자는 이의 없이 응하여야 한다.

2.10.3. 계약자는 공사 시공 전 설계서와 상이점이 발견될 시에는 감독공무원에게 보고하여 지시를 받아야 하며 공사시공    후 발견된 사항에 대하여는 계약자 부담으로 시공하여야 한다.

2.10.4. 계약자는 본 공사의 계약을 위해 작성한 설계서 중 발주처가 적용하는 표준품셈, 물량, 단가, 노임단가, 및 할증    적용이 기준보다 과다 책정되었음을 계약체결 후 또는 준공 후에 발견되더라도 우체국으로부터 감액 또는 환불요    구가 있을 시에는 이를 수락하여야 한다.

2.10.5. 재료의 수치 및 설치공법의 사소한 변경 또는 이에 수반하는 약간의 수량증감 등의 경미한 변경은 감독공무원의     지시에 따라 계약자 부담으로 한다.

2.10.6. 공사 중이라도 미려하고 개선된 방법으로 시공이 가능하여 감독공무원이 변경 시공 지시를 할 경우 계약자는 이를    수용한다. (단, 계약금액의 변동은 없는 것으로 한다.)

2.11. 자재관리

2.11.1. 본 공사에 사용되는 모든 자재는 감독공무원의 검사 확인을 받은 후 공사장에 반입하여야 한다.

2.11.2. 계약자가 도급하는 도급자재는 KS표시품 및 설명서 규격품으로서 신품이어야 하고, 자재 검사결과 불합격품은 즉    시 공사장 외부로 반출하여야 하며, 신품으로 대체하여야 한다.

2.11.3. 감독공무원은 필요에 따라 공사 재료의 품질시험을 계약자에게 요구할 수 있으며, 모든 수수료는 계약자가 부담한다.

2.12. 공사관리

2.12.1. 본 공사의 시공은 계약자가 시행하여야 하며 하도급을 금한다.

2.13. 관공서 기타의 수속

2.13.1. 시공에 필요한 관공서 기타 관련기관의 수속은 감독공무원의 확인을 받아 지체 없이 실시해야 하며 시공과 준공에    지장이 없도록 하여야 한다. 이때 소요되는 비용은 계약자 부담으로 한다.

2.13.2. 관공서 등 수속에 소요되는 기간이 계약 시 공사기간에 산입되지 않는 경우에는 그 기간만큼의 계약기간 연장에     대하여 계약담당공무원과 협의 후 조정한다.

2.14. 준공검사

2.14.1. 준공검사는 본 설명서에 준하여 불량한 사항은 지체없이 계약자 부담으로 개수하고 재검사를 받는다.

2.14.2. 준공검사 시 제출서류

1) 준공검사원 1부.

2) 시공 전.후 사진첩 2부.

2.15. 본 공사의 하자보증기간은 준공일로부터 1년으로 하며, 기간 내 하자발생시 계약자는 무상으로 수리 또는 교체하여야 한다.

2.16. 청소 및 원상복구

2.16.1. 공사가 완료되었을 때에는 공사장 주변의 정리 및 청소를 하여 공사시공 시 지면, 기존물의 변경 손상된 부분을     원상복구 한다.

3. 특별설명서

3.1. 하도는 1회이상 도장 후 미려하게 Sanding한 후 상도 락카(우체국지정색:하늘색, 기존색준수) 1회이상 도장

한다.

3.2. 실내 콘센트 누전방지 및 통신케이블 보완조치를 실시한다.

3.3. 시공 시 모든 재료는 KS제품 이상의 재질을 사용하고, 기존 제품보다 같은 가격의 좋은 성능의 제품이 있을        경우 감독공무원과 협의하여 교체할 수 있다.

3.4. 작업 시 각종 기기의 먼지 및 이물질의 침입 방지를 위하여 비닐 또는 기타 재료를 이용하여 제반 조치를

강구하는 등 안전에 유의하여 시공하며, 또한 감독공무원과 작업일정을 협의하여 업무에 지장이 가지 않도록         하여야 한다.

3.5. 작업종료 수 발생된 각종 폐기물른 환경법 및 기타 관계법령에 의거 처리하도록 한다.