대청소(바닥왁스) 도급계약 시방서

본 시방서는 체신청 관할 총괄국 우체국사의 대청소작업 도급계약을 이행함에 따른 대청소작업 수행의 기준 및 절차를 정하는데 목적을 두고 있다.

1. 대청소 작업방법은 다음과 같다.

가. 바닥의 먼지 및 각종 오염 물질을 제거한다.

나. 박리용 세제를 정해진 비율(오염이 심할 때1:1-2(물) 일상시 1:4-6)로

계량할 수 있는 용기를 사용하여 정확하게 물과 희석한다.

(박리제를 도포한 바닥은 미끄럽기 때문에 주의)

다. 박리 작업에 들어가기 전에 기계가 작업하기 곤란한 구석 등은 수작  업을 한다. (수작업은 박리용 핸드 패드나 수세미 사용)

라. 벽 테두리나 가구의 주변은 5～10cm 떨어지게 도포한다.

마. 박리제 희석액이 벽 테두리나 가구의 다리에 묻으면 즉시 젖은 걸레  등으로 닦아서 제거한다.

바. 수지 피막이 충분히 용해되는 것을 (세제 도포 후 10-15분 후) 기다  렸다가 거치패드(청색 혹은 흑색)나 기계솔(야자나 PVC)을 장착한 박리용 기계로 박리를 시작한다.

사. 도포한 박리제 희석액이 마르지 않도록 주위하고, 마른 경우에는   박리제 희석액이나 물을 뿌려주며 작업한다.

아. 박리용 기계로 연마하는 작업은 연마한 장소를 밟으면서 천천히 전  진하며 작업하는 것이 좋다.

자. 연마한 장소는 바닥용 스퀴지로 신속하게 긁어모아 맙이나 진공   청소기로 오수를 제거한다.

차. 오수는 끈적끈적하여 건조되기 쉽기 때문에 작업은 신속하게 한다.

파. 피막의 제거된 상태를 점검하여 불충분한 곳은 재차 박리 작업을 한다.

하. 바닥면에 물을 뿌리면서 박리용 기계로 연마하고 오수를 스퀴지로  제거한다.

갸. 깨끗한 물과 맙으로 2회 이상 린스 작업(중화제 사용)을 하고 환기  를 잘되게 하여 바닥을 충분히 건조시킨다.

2. 대청소 작업시에는 다음 사항에 주의하여야 한다.

가. 용도에 맞는 세제를 사용하여야 한다.(왁스 박리용 세제와 다목적 세제 구분)

나. 지정된 희석 비율로 사용한다.(원액 사용 금지)

다. 바닥재에 탈색, 변색이 일어나는 경우가 있으므로 미리 적응상태를 확인한다.

라. 세정 후에는 세제 성분이 바닥에 남는 일이 없도록 린스 작업을 충분히 한다.(중화제 사용)

마. 박리제는 알카리성이기 때문에 취급시에는 필히 장화 및 보호장갑(고무장갑)을 착용하여야 한다.

바. 쓰다 남은 세제의 희석액은 원래의 용기에 넣지 않는다. 오염되어 변형될 수 있다.

사. 동절기에는 세제의 동결에 주의하여야 한다.

(동결되면 박리력이 감소되기 때문)

아. 청소시에 발생한 모든 폐기물은 재활용품을 분리한 후 관급봉투(일반쓰레기) 및 검정비닐봉투(재활용품)에 담아 폐기물 수거차가 익일 수거해 갈 수 있도록 버린다.

3. 대청소 작업시 청소장비 및 재료는 다음과 같다.

가. 모든 청소용 장비 및 재료는 청소용역업체에서 공급한다.

나. 대청소를 수행하는데 필요한 모든 장비와 재료는 목적물에 맞는 최적의 장비와 재료를 사용하여야 한다.

다. 모든 장비 및 재료는 환경 친화적이고 최고의 효능을 가진 제품을 사용하여야 한다.

라. 사용하는 모든 세제 및 화학제품에 대한 물질 안전보건 자료(MSDS)를 제출하여야 한다.

마. 현장에 반입된 모든 장비와 재료는 우정복지협력회 또는 대청소 대상 우체국의 검사를 받아야 한다.

바. 도급계약에서 제시하는 청소장비 투입은 본 용역업무를 수행하기 위한 기본장비이며, 청소목적상 추가적인 장비투입 요구시 도급자는 대안이 없을 경우 이를 즉시 수용하여야 한다.

4. 대청소 대상관서(우체국)는 다음 사항에 대하여 협조한다.

가. 대청소 대상 우체국은 도급자가 대청소 업무를 수행하는데 필요한 종업원대기실, 전기, 수도사용과 청소도구 보관장소의 편의를 제공한다. 다만, 도급자는 대청소 작업시 또는 시설물 사용시에 에너지 절약에 최선을 다하여야 한다.

나. 대청소 시기는 우정복지협력회에서 작성한 작업 일정계획을 대청소 작업개시일의 2주(14일)일 이전에 통보하여 상호 협의하여 실시함을 원칙으로 한다. 다만, 대청소 대상관서에서 특별한 사정에 의하여 일정을 조정하고자 할 때에는 대청소 작업 희망일의 7일 이전에 우리회에 요청하여야 한다.

다. 대청소 대상 관서장은 작업 및 안전사고에 지장이 없도록 사전에  비품 및 전선정리 등에 대한 조치를 하여야 한다.

5. 도급업체는 다음 사항을 준수하여야 한다.

가. 도급자는 우정복지협력회 및 우체국사의 실무 담당자의 지시감독을 준수하며, 청소업무에 선량한 관리자로서의 의무를 다하여야 한다.

나. 청소인원은 3명 이상으로 작업함을 원칙으로 한다.

다. 도급자는 대청소 작업시에 우정복지협력회에서 지정하는 복장을 착용하여야 하며, 동 복장은 우체국사 청소작업 외의 다른 목적으로 착용할 수 없다.

라. 청소일자 및 시간은 작업실시일 2주(14일)전까지 우정복지협력회와의 협의로 결정하며 정기휴일(토,일) 및 야간청소를 위주로 시행함을 원칙으로 한다. 다만, 긴급을 요하는 대청소의 경우에는 작업실시일 1일전까지 통보하면 작업을 시행하여야 한다.

마. 업무감독 및 공지사항

도급자 및 종업원은 업무집행에 관하여 우리회 및 대청소 대상  우체국사의 실무 담당자의 지시․감독에 따라야 하며 다음 행위는 금지한다.

1) 업무집행에 지장이나 불편을 초래하는 행위

2) 사전허가 없이 출입금지 구역에 출입하는 행위

3) 근무를 태만히 하는 행위

4) 소란한 행동을 하는 행위

5) 우체국사 내에서 음주, 도박행위

6) 방문자에 대한 불친절 및 불협화음으로 민원을 야기 시키는 행위

7) 관내에서 습득한 문서 또는 물품에 대하여 신고하지 않는 행위

8) 업무상 습득한 비밀을 누설하는 행위

9) 대외적으로 우리회 또는 우체국사 근무자의 명예를 실추시키는 행위

6. 도급업체는 다음 사항에 대한 책임을 져야한다.

가. 도급자는 종업원의 건강, 신원, 위생, 풍기 및 작업규율 유지와 근로기준법상의 일체의 책임을 진다.

나. 도급자는 청소작업에 따른 제반 안전관리를 소홀히 하여 발생하는 모든 사고에 대하여 민․형사상의 책임을 진다.

7. 도급자는 청소용역을 일괄 또는 분할하여 하도급 할 수 없다.

8. 대가는 다음의 절차에 의거 지급한다.

가. 도급자는 대청소작업을 완료하고 우정복지협력회 또는 우체국 담당자의 검수확인을 별지양식에 의하여 받아야 한다.

나. 도급자는 매월 1일부터 말일까지 시행한 대청소작업의 검수확인서(현장사진첨부 및 청소면적 등 기재)를 첨부하여 대가를 청구하면 우리회는 익월 10일이내에 지급한다.

9. 다음의 경우에는 도급계약을 해지할 수 있다.

도급업체가 다음의 조건을 위반하였을 때에는 계약을 해지할 수 있다

가. 하도급 금지조건을 위반하였을 때

나. 계약조건을 위배하여 “갑”이 피해를 입었거나 피해가 예상될 때

다. 정상적인 업무수행이 불가능하다고 판단될 때

라. 계약조건을 위반하여 3회이상의 시정통보를 하였을 때

마. 우리회의 또는 청소대상관서 임직원에게 금품을 제공하였을 경우

별첨 1. 일반사항

2. 대청소(바닥왁스)작업 검수확인서(양식)

3. 대청소(바닥왁스)산출 내역서.  끝.

별첨1]

일반사항

○ 청소범위

- 사무구역, 복도, 회의실, 현업실 등 바닥의 왁스작업이 가능한 마감제(아스타일, 데코타일, 디럭스타일, 고무 등)가 설치된 곳으로서

관서별 청소 연면적 1,000㎡이내

- 석재(데라조)로 이루어진 바닥은 위 관서별 대청소 연면적을 초과하지 아니한 범위내에서 PVC재질과 합산하여 연면적 1,000㎡까지 가능

○ 바닥재질

- PVC재질 : 데코, 디럭스, 아스타일, 고무 등

- 석재 재질 : 테라조(도끼다시)

○ 청소내용

- 기존의 바닥면에 오염된 왁스 등을 제거 후 왁스 도포

○ 대청소 관할지역

- 체신청별 관할지역내의 우체국사

○ 청소장비 및 재료 등

- 외주업체 부담

○ 작업복(청소시 복장)

- 우리회에서 지급(1개 업체당 3벌 이하)

○ 대청소 시기

- 작업 실시 2주일(14일)전에 통보하여 토요일 및 일요일에 중점적으로 시행(야간작업 포함)함을 원칙으로 함

○ 대가의 청구․지급

- 청소작업 완료후 우리회 또는 우체국 담당자의 확인을 받은 매월 1일부터 말일까지의 검수확인서(현장사진 및 청소면적 등 기재)를 첨부하여 청구하면 익월 10일 이내에 지급

별첨2]

대청소(바닥왁스)작업 검수확인서

체신청명		총 괄 국 명
작업일자	시작 : 년 월 일 시	건물규모 (연면적)	지상 ㎡	층
	종료 : 년 월 일 시		지하 ㎡	층

층별			작업구역		작업면적								비 고
					PVC 부문				석재 부문			면적 계(㎡)
					가로(m)	세로(m)		면적(㎡)	가로(m)	세로(m)	면적(㎡)
1
2
3
4
5
기타
계
청소 면적		PVC		㎡			청소 단가		단가(㎡당) : 원
		석 재		㎡			청구 내역		단가(㎡당) : 원 × 면적 : ㎡
		계		㎡			청구 금액		일금 : ￦ 원(VAT 별도)

검수	검수 소견	합격( ) 불합격( )	청소결과 만족도	만족( ) 보통( ) 불만족( )
	검 수 자	소속 : 직책 : 성명 : (서명)
	기타의견
비고	1. 청소 면적은 관서별 최대 1,000㎡를 초과할 수 없습니다. 2. 청소 대상은 왁스작업이 가능한 PVC 및 석재로된 바닥면에 한합니다.

위와 같이 대청소 작업을 완료하고 우체국에서 확인한 검수확인서를 제출합니다.

200  년      월        일

청소용역 업체명 :                           대표자 :                   (인)

재단법인 우정복지협력회 이사장 귀하

별첨3]

경북청 관할 우체국사 대청소(바닥왁스)산출 내역서

NO	우체국	청소면적(㎡)			단가 (원/㎡)	합 계 (원)	비 고
		PVC 재질	석재 재질	계
1	대구	1,631	753	1,000
2	동대구		692	692
3	서대구	1,366		1,000
4	대구달서	1,837	1,771	1,000
5	대구수성	818		818
6	달성	478		478
7	경산	630		630
8	경주	90	162	252
9	고령	306	470	776
10	구미	2,019	477	1,000
11	군위	431	99	530
12	김천	1,840		1,000
13	문경	971		971
14	봉화	853		853
15	상주	993	981	1,000
16	성주	83		83
17	안동	2,064		1,000
18	영덕	582	330	912
19	영양	703		703
20	영주	1379		1,000
21	영천	696		696
22	예천	1,078	216	1,000
23	왜관	1,160		1,000
24	울진	504		504
25	의성	972	505	1,000
26	청도	591	685	1,000
27	청송	534		534
28	포항	731		731
계		25,340	7,140	22,163

※ 청소면적은 “계”는 최대1,000㎡를 초과 할 수 없음