▣구입내역서

품 명	규 격	단위	수량	적 (산 출 기 초) 요
마스킹테이프	5cm	EA	25	칠 보양 및 각종 마감용
먹물(먹통)		EA	1	각종 작업 선 표시용
핸드그라인더날	석재절단용 4″	EA	3	각종 석재 절단용
숫돌M-32D(입도#800)	210*65*32	EA	1	각종 연마용
순간접착제	#401-50g	EA	10	시설물 유지보수용
오공본드	목재용 205	봉	5	각종 시설 목재 접착용
니스(바니쉬)	목재용 4L	통	4	1층 광장 무대 바닥 니스칠용
톱날	외톱 도스끼 300mm	EA	2	각종 목재 절단용
카바링테이프	900	EA	20	칠 보양 및 시설보수용
슈퍼신나	18L	말	1	각종 페인트 희석제용
도어스톱바	말발굽형 4″	EA	30	출입문 보수용
LOCKSET/ENT	L-880	EA	10	출입문 도어록 보수용
LOCKSET/침	L-886	EA	5	출입문 도어록 보수용
LOCKSET/STO	L-885	EA	5	출입문 도어록 보수용
LOCKSET/STO/EI	KS-1410	EA	10	출입문 도어록 보수용
FLUSH BOLT/UL	HI-282	EA	20	출입문 잠금장치 보수용
DOOR CLOSER 방화형	K905FL	EA	5	출입문 자동 잠금 보수용
MDF	4*8*6T	장	10	각종 시설보수 및 마감용
합판	3*6*9T	장	10	각종 시설보수 및 마감용
합판	3*6*12T	장	20	각종 시설보수 및 미감용
오일스테인	올림픽/밤색/4&	통	10	각층 완강기 칠 마감용
오일물감	짙은밤색/200m&	통	3	각층 완강기 조색 마감용
페인트	유광흑색 4L	통	2	각종 칠 마감용
페인트	무광흑색 4L	통	2	각종 칠 마감용
페인트	무광백색 4L	통	2	각종 칠 마감용
마스킹테이프	25mm	EA	50	외곽 원형계단 코킹 보양용
절단석(3M)	핸드그라인더날 4″	EA	20	각종 철재 절단용
월센스	WT3340-D10205	L	18	전실,비상출입구,사무실 도장용
각재	2″*4″*3.6m	재	74	지하 4층 미화 휴게실 보수용
비닐쉬트	황토펫트 2.0T*1520	M	50	지하 4층 미화 휴게실 보수용
도어록	R-2000	EA	3	출입문 잠금장치 보수용
도어록	목재용	EA	3	출입문 잠금장치 보수용
기리 SET	스텐	SET	1	각종 타공 및 시설보수용
쇠톱대	BT-313	EA	1	철재 절단 보수용
드라이버	투명 양용 818S 4*100	EA	4	각종 피스조임 마감용

※납품장소 : 포스트타워(중앙우체국사업소)