기 기 용 도 설 명 서
1. 품명	영문법	Nehalem Cluster Server System
	국문법	네할렘 클러스터 서버 시스템
2. 규격 (성능 및 특성) VMware는 포괄적인 가상화 솔루션을 제공하기 위해 PowerEdgeTM서버 및 MD1000 스토리지 제품에 대해 공동으로 실험을 실시하여 VMware 인프라 3 가상화 소프트웨어를 인증하였습니다. PowerEdge R740은 가상화된 여러 작업을 효율적으로 호스팅하는 데 필요한 성능을 제공하도록 설계되었습니다. 핫 플러그 전원 공급장치와 하드 드라이브, RAID, 메모리 미러링 및 중복 NIC 등의 기능은 여러 응용 프로그램을 단일 시스템에서 실행할 때 사용자가 신뢰할 수 있는 고가용성을 제공합니다. 다용도의 Intel®기반 PowerEdge R710 2way 2U 랙 서버는 내부 확장성과 랙 밀도가 가장 잘 일치하도록 해줍니다. 공간 및 전력은 최소화하고 서버 성능은 극대화할 수 있는 능력을 제공합니다. PowerEdge R710은 데이터베이스, 전자 메일, 네트워크 인프라를 포함하여 대부분의 엔터프라이즈 응용프로그램을 지원합니다.
3. 용도 · 북태평양 모형, 해빙 모형 수립 및 적분 · 현재 기후모델분야에서 사용되고 있는 성분모델, 접합모델 ( MOM4, CCSM3, 등 ) · 역학적 규모 축소에 사용되는 지역 기후 모델 ( ROMS, MOM4, WRF 등 )
4. 기타 요구조건 ·납품 후 스펙에 명시한 모형을 설치 후 사용자가 구동시키는 시점까지 개발환경(컴파일러, 병령화 등)을 지원하여야 함 ·납기: 계약후 15일 이내 지정 장소에 납품 및 설치 완료 조건.