공 사 시 방 서

공사명 : 고달우체국 소포 창고 공사

2009. 11. 30

곡성우체국

제 1 장   총       칙

1-1. 공 사 명 : 고달우체국 소포창고 증축 공사

1-2. 위    치 : 전남 곡성군 고달면 목동리 677-1

1-3. 공사시간 : 착공일로부터 14일

1-4. 공사 내용 : 소포창고 증축 공사

제 2 장   일반시방서

2-1. 이 시방에 기재되지 않은 일반부분은 건축공사 표준시방서에 준하여 시공하여야 함.

2-2. 계약자는 착공과 동시에 주요자재 규격서(사양, 재질, 색상 등), 시공계획서, 공정표,

인력 동원계획서 등을 제출하여 감독관의 승인을 득한 후 시공하여야 한다.

2-3. 재료는 KS규격품 또는 이와 동등 이상의 품질과 재료를 선택하여 하자가 없어야

한다.

2-4. 자재검사는 현장 도착 시 실시하며 불합격품은 즉시 장외로 반출하여야 한다.

2-5. 작업 중 기존 시설물의 훼손 시는 시공자 책임 하에 즉시 복원조치를 하여야 한다.

2-6. 작업자는 반드시 안전용구를 착용하고 작업에 임해야 하며, 제반 안전사고에 대한

책임을 진다.

2-7. 작업 중 경미한 변경사항은 감독관과 협의하여 지시에 따라야 한다.

2-8. 작업 완료 후 주변청소를 실시하며 감독관의 검사를 필히 득하여야 한다.

제 3 장   특별시방서

3-1. 소포창고 증축 공사

가. 기존 화단 자리에 소포창고를 증축한다.

나. 출입문은 강화도어 2개, 방화문 1개를 설치하며 이중 강화도어 1개는 원하는 위치       에 벽면을 뚫고 작업한다.

다. 판넬은 난연3급이상을 사용하며 청사와 어울릴 수 있는 색상으로 설치한다.

라. 천정은 경량틀 설치후 석고보드로 마감하고 바닥은 데코타일로 설치한다.

마. 전기공사는 전등과 콘센트를 3개소 설치하고 연감지기를 설치하며 자동화재탐지기

에 연결한다.

3-2. 기타

가. 공사과정(전,진행,후)을 사진촬영후 공정별 순서대로 정리하여 제출한다.