시   방   서

1. 품    명 : 이동식상하차컨베이어(전동식)

2. 설치장소 : 승주우체국(순천시 승주읍 평중리, 061-754-6132)

3. 사 양 도

4. 규격 및 세부사항

가. 규     격 : A : 5,000mm, B : 600mm, C : 800 ↔ 2,200mm

나. 벨     트 : PVC ruff-top (파이프방식 불가)

다. 벨트 속도 : 25m/min

라. 벨트 모터 : 0.75kw, 220V, 50Hz/60Hz

마. 벨트 규격 : 500mm

사. 하     중 : 200kg 이상

아. 높 낮이 조정 및 회전․ 역회전 조정 : 전동식

자. 기타사항  : 구조체는 알루미늄을 사용하여 가볍게 하고,

모든 부품은 KS인증품 및 동등 제품 이상의 최상품을                    사용하여야 함(A/S 1년 이상 가능할 것)

※ 본 시방서에 명시되지 않은 사항에 대하여는 상호 협의 후 처리함