순찰관리시스템 구매 시방서

2010. 09

1. 구매 품명 : 순찰관리시스템

2. 적용 범위

우체국시설관리지원단이 시설운영 관리하는 임대청사의 순찰관리시스템

구매에 대하여 적용 한다.

3. 품명 및 수량

NO	품 명	규 격	단 위	수량	비 고
1	체크머신	TCR-200	EA	1
2	자료 수신기	TCB-200	EA	1
3	체크포인트 칩	TCP-200	EA	40
4	pc	삼성 DM-C210-PA75S	EA	1
5	운영프로그램		식	1

4. 제품 규격

가 일반사항

1) 운영PC의 운영체제 : Windows XP, Windows Vista, Windows 7

2)  PC사양 : 인텔 코어2듀오 (E7500)

3) 운영전력 : RF-ID 3.2V, 100mA

4) 자료 수신 속도 : 38,400bps

5) 배터리 재충전 소요시간 : 방전 후 최대 3시간

나 시스템 구성

1) 제품 사양

구 분	순찰 체크기	구 분	자료 수신기	구분	운영PC
품 명	TCR-200	품 명	TCB-200	제품명	삼성메직스테이션 DM-C210-PA75
재 질	PC	재 질	PC	CPU	인텔 코어2듀오 E7500 / 2.93GHZ
규 격	50x128x25mm	규 격	64x142x55mm
무 게	254g	무 게	120g
Memory 용량	64Kbyte EEPROM	송수신구	도킹시스템
ID 저장능력	10,922(ID+Time & Date Stamp)	충전방식	급속 충전, 데이터 송수신시 항시
LED 표시기능	ID 체크 확인, 저전압 및 오작동 경고	파워어댑터	AC 110V/220V	운영체제	Windows 7
전 원	Li-Ion Battery (3.7V/1,100mA)	통신 방식	․ RS232, Baudrate 38,400bps /․ USB	RAM	3GB
작동 온도	-20℃~60 ℃			Hard Disk	450G

2) TCP-200(체크포인트 칩) : RF-ID Tag 방식

3) 운영프로그램

가)  체크포인트칩(RF-ID Tag)를 각 칩의 용도별로 따로 등록한다.

나)  각 설정 할당된 체크포인트 칩을 체크머신(TCR-200)으로 읽은 후 자료수신기를 통해 등록한다.

다)   정해진 순찰자가 할당된 순찰 코스의 순찰이 완료되면 체크머신(TCR-200)에 있는 자료를 자료수신기(TCB-200)을 통해 PC 프로그램으로 전송한다.

라) 보고서 유형

①  순찰 코스별 : 점검 코스별로 분류해 출력하는 종합보고서

② 순찰 지점별 : 지점별 점검결과 출력, 집중 관리 지점만 추출

③  순찰자별 : 점검자별로 분류하여 순찰 결과 출력

④  순찰누락 : 점검 중 누락된 지점과 인원만 보여줌

⑤  이상상황별 : 이상 상이 발생 결과만 출력, 문제점만 추출

5. 시험 및 검수

가. 검수요청

계약 상대자는 자재 설치완료 4일전까지 우체국시설관리지원단이 관리하는

현장 관리자에게 최종 검수요청을 하여야 하고 자재 발주부서에 다음사항을

제출하여야 한다.

1) 제작자 자체 시험성적서

2) 각종자재의 시험방법 및 항목

나. 시험 및 검사

1)  외관 및 수량 검사

2) 시험 검사

각 기기 및 운영 프로그램이 기준에 적합하게 작동하는지 확인한다.

다. 검사 장소 : 인천광역시 부평구 부평동 546-62번지

(재)우체국시설관리지원단  북인천(우)청사 사업소

6. 납 품

가. 납품장소 : 상기 “다”항 검사장소

나. 납품시 제출서류

1) 제품설명서(관련도면 포함) 각 1부

2) 최종시험성적서 각 1부

3) 해당 S/W 정품 사용권 1부

4) 제작사의 품질보증서 1부

다. 납품일 : 계약 후 20일 (납품, 설치 및 시험 포함)

7. 계약특수조건

가. 본 구매건의 하자보증기간은 2년으로 한다.

계약 상대자는 납품된 S/W에 대하여 하자 보증기간 중 무상 Upgrade를 보장

하여야한다.

나. 납품자는 계약 후 담당자와 협의하여 납품자재(운영 프로그램 포함)의 운영 및 유지보수에 관한 교육을 실시하여야 한다.

1) 교육기간 : 1일(1일 4시간 이상)

2) 교육장소 : 우체국시설관리지원단이 지정하는 장소

3)  교육대상 및 인원 : 현장 관리원 3인 이내

8. 설치관련 유의사항

가. 설치기준

본 시방서, 공정표, 기타 현장 관리원이 제시하는 자료 및 지시사항에 따라

설치하고 설정하여야 한다.

나. 설치관련 서류 반환

설치를 위해 우리지원단에서 제공한 설계서, 도면 및 기타 자료는 필히 반납       하거나 현장 관리자의 확인 하에 소각하여야 한다.

다. 보안관리

1) 계약 상대자는 제반 보안규정 및 절차를 준수하여야 한다.

2) 특히 계약 상대자는 상기 보안관리 사항을 지키지 아니하여 발생한 모든

보안안책임 및 피해배상을 책임진다.