부평(우)청사

화장실 위생설비 세면대 카운터(마블) 공사 시방서

2010. 11

( 부평우체국사업소)

[일 반 시 방 서]

제 1 장  일반 사항

1. 공 사 명

1F 화장실 위생설비 세면대 카운터(마블) 철거 및 교체 공사

2. 적용범위

1) 본 시방서는 (재) 우체국 시설관리 지원단이 관리 운영하는 부평(우)청사 1F 화장실(남, 여) 위생설비 세면대 카운터(마블) 철거 및 교체 공사에 적용한다.

2) 시방서에서 제시되지 않은 사항은 우체국시설관리지원단 감독관과 협의하여 해당 사항의 의견에 따른다.

3) 설계도서, 관계법령 또는 별도로 정한 규정에서 의미 하는 사항을 제외 하고는 모두 이 표준 시방서를 따르고 공사에 관한 특기 시방서에 준하여 시행한다.

4) 특기 시방서에 기재가 되지 않은 사항은 대한민국 관계법규 아래에 준하여

시행한다.

◦ 건축 : 건설부제정, 건축설비표준시방서, 건축법규, 소방설비, KS규정집

◦ 설비 : 공기조화, 냉동공학회 발행, 건축설비 표준 시방서, 건설부제정

건축설비 표준 시방서

3. 공사위치

인천광역시 부평구 부평동 442-15 [화장실(1F)]

4. 공사기간

착수일로부터 20일 이내

5. 세면대 카운터(마블) 규격

용 도	세면기 홀	카운터 세면대 규격	설치 위치	총 수 량
화장실 위생설비 세면대(마블)	2구	1740mm × 600mm	1F 남자	2 SET
	3구	2740mm × 600mm	1F 여자

6. 적용순서

가) 본 시방서에 명기가 없는 사항은 당해표준 / 특기 시방서에 준하며 내용이 서로 상이 할 때는 본 시방이 우선한다.

나) 본 시방, 도면 또는 표준시방이 정한 공법, 자재 및 제품 등의 내용이 현실적으로 이해하기 불가능 할 때는 반드시 우체국시설관리지원단 감독관으로 부터 서면으로 대안에 관한 승인을 얻은 후 시행한다.

7. 이   의

설계도서 및 시방의 내용이 상이하거나 누락, 오기되었을 경우에는 반드시 우체국시설관리지원단 감독관과 협의를 하여야 하며 견해의 차이가 발생되었을 경우 우체국시설관리지원단 감독관의 지시에 따른다.

8. 시공 계획서

가) 도급자는 자재운반, 장비사용 또는 기타 필요한 시행 계획서(공정표 포함)를 상세히 작성하여 공사 착수전에 우체국시설관리지원단 감독관의 승인을 받아야 한다.

나) 시행 계획서중 특히 중량물의 반입, 설치 등 위험을 수반하는 과정에 대해서는 그 시행방법과 사용 장비를 명시하여야 한다.

다) 도급자는 현장 사항에 따른 정확한 공사를 위하여 공사 진행서 계획서를 제출하여 우체국시설관리지원단 감독관의 승인을 받는다.

9. 재료

가) 위생도기는 KS L 1551 규격에 적합한 제품이어야 하며, 화염에 의해 금

이 갔거나, 흠집, 기포, 바늘구멍 및 반점이 없는 고급품이어야 하며 표면

은 광택이 나고 KS규격에 따라 결점 허용범위 이내이어야 한다. 특기하

지 않는 한 모두 한국공업규격의 신품을 사용하여야 하며 KS가 없는 품

목은 이에 준하는 국산 최상품을 사용하여야 한다.

나) 본 공사에 사용되는 모든 기자재는 시방서, 취급설명서, 견본 등 기술 자료를 제출하고 우체국시설관리지원단 감독관의 승인을 받아 사용하여야 한다.

10. 입회 검사

가) 공사 실시 전 모든 공사 재료와 자재에 대한 재반입, 반출은 우체국시설관리지원단 감독관의 입회하에 승인을 받아야 한다.

나) 위생설비 검사(분야별, 종합적)는 우체국시설관리지원단 감독관의 입회하에 실시한다.

다) 본 위생설비 세면대 카운터(마블) 공사에 대한 검사는 각 공정별로 중간검사를 받아야 하며 검사에 필요한 사항은 우체국시설관리지원단 감독관과 협의하여 도급자의 부담으로 행하여야 한다.

마) 검사방법 및 검사기준은 각 관련규정 해당 사항에 따른다.

11. 책임자 선정

위생설비 세면대 카운터(마블) 업체의 현장 상주인력은 착공과 동시에 투입하여 완료시까지 이동됨이 없이 하고, 우수한 자격을 갖춘 자를 현장책임자로 선정되도록 한다.

12. 공사 현장 관리

가) 공사 현장의 관리는 노동법, 안전관리법, 환경보전법 등 관계법규에 따라 수행한다.

나) 작업현장은 항상 기기 및 재료 등을 깨끗하게 정리하고 청소하며 화재, 도난 기타 사고 방지에 최선을 다하여야 한다.

다) 위생설비 세면대 카운터(마블)공사 관계자 및 제3자에게 피해가 미치지 않도록 안전관리 및 공해방지에 노력하여야한다.

라) 위생설비 세면대 카운터(마블) 공사가 끝났을 때에는 가설물 등을 조속하게 철거하고 청소 및 뒤처리를 깨끗이 하여야 한다.

13. 자재 관리

자재 및 철거물은 우체국시설관리지원단 감독관이 지정하는 장소에 적재 정리하며 주위를 청결히 유지하기 위하여 공사 완료 후 청소를 실시하여야 한다.

(우체국시설관리지원단 감독관의 필요에 의한 자재 정리 청소를 요구할 경우 즉시 지시에 따라야 한다.)

14. 화재 예방

공사시 절단 작업이나 용접작업 등을 행할 때에는 주위의 인명과 시설물 및 장비가 손상되지 않도록 화염 비산 방지의 조치를 하는 동시에 화재 예방 대책 등 안전 조치를 강구한 후 작업에 임한다.

15. 위임 금지

착수자는 당사의 승인 없이 본 착수 업무를 타인에게 위임 할 수 없다.

16. 공사 진행 보고

공사 중 현장 작업일지를 당사  양식에 의거 작업당일 우체국시설관리지원단 감독관이 요구하는 시간에 제출하며 공사의 진행 과정 및 현장 작업을 이해 할 수 있도록 칼라사진 (전공정 2부)을 촬영 제출한다.

[특 별 시 방 서]

제 2 장  시공 사항

1. 공사 범위

가) 화장실 위생설비 세면대 카운터(마블) 교체 공사.

2. 공사 내용

가) 화장실 위생설비 세면대 카운터(마블) 교체 작업.

1) 세면대 카운터(마블) 사이즈 실측.

2) 세면대 카운터(마블) 철거 및 받침대 부착.

3) 세면대 카운터(마블) 설치

4) 위생설비 설치 완료 검사 및 검수.

※ 모든 작업 완료 후 우체국시설관리지원단 감독관 확인 필수 사항임.

3. 특별사항

가) 화장실 위생설비 세면대 카운터(마블) 철거 시 기존 급수 및 온수 배관에

는 손상을 주지 아니하여야 한다.

나) 위생설비 세면대 카운터(마블)을 실측을 하여 제단하고, 세면대 홀 구경

을 알맞게 타공하여 세면대를 알맞게 맞춰 고정 시킨다,

다) 화장실 타일 벽면에 브라켓 설치시 타일 파손에 주의한다.

라) 위생설비 세면대 카운터(마블)을 설치하고 주위에 실리콘 처리를 견고하

게 처리한다.

마) 폐기물은 공사업체가 수거 한다.

바) 기타 화장실 위생설비 세면대 카운터(마블)공사 작업시 발생되는 신규작업 사항은 우체국시설관리지원단 감독관와 상의 후 결정 한다.

4. 일반 사항

가) 수급자는 본 공사를 실시함에  있어 시방서에 준하여 우체국시설관리지원단 감독관의 지시에 순응하고 감독관의 승인 없이 임의로 작업을 할 수 없다.

나) 작업장 주변은 항상 깨끗하게 정리하고 청소하며 화재, 기타의 사고 방지에 최선을 다한다.

다) 수급자의 현장 대리인은 현장에 상주하며 제반 공정관리 및 안전관리에 대한 책임을 진다.

라) 수급자는 착공에 앞서 착공계, 공정표, 출입자 명단 등을 제출하여 우체국시설관리지원단의 감독관에게 승인을 받는다.

마) 공사시에 발생되는 안전 및 재해 사고에 대하여 모든 책임을 지며 당사에 손해를 입혔을 경우에는 즉시 변상해야 한다.

바) 작업 중 화기를 취급할 경우에는 초기 진화용 소화기 등을 비치하여 작업에 임하여야 하며 화재 예방에 철저를 기하여야 한다.

사) 공사 중에 발생하는 모든 폐기물은 공사 수급자가 처리 한다.

5. 검수 및 공사완료

가) 공사 수급자는 모든 작업을 완료하면 위생설비 설치 공사 검사를 실시하

여 검사를 득한다.

나) 시설관리지원단 감독관의 최종 검수에 합격하면 공사는 종료되며 공사의 하자 보증기간은 2 년으로 한다.

다) 작업의 중요 사항은 사진 촬영하여 준공서류와 기타 서류는 다음과 같다.

① 착수계

② 하자이행 증권

③ 청구서(세금계산서, 거래명세표)

④ 작업 보고서

⑤ 사업자 등록 사본

⑥ 통장 사본

[화장실 위생설비 세면대 카운터(마블) 공사 내역서]

공 종	규 격	수 량	단 위
마블 세면대 3구	2740*600	1	SET
마블 세면대 2구	1740*600	1	SET
브라켓	T"	7	EA
기타부속품	1	1	식
폐기물 처리		1	식
인건비		2	식
공과잡비		1	식