포스트타워

봄ㆍ여름철 초화류 식재 시방서

2011. 04.

Ⅰ. 식재 수행 개요

1. 식재 명칭 : 포스트타워 봄ㆍ여름철 초화류 식재

2. 식재 목적

(재)우체국시설관리지원단(이하“갑”이라 칭함)에서 운용하고 있는 포스트   타워 환경개선 사업의 일환으로 고객 및 입주사에 쾌적한 환경조성과 고   객만족도 증대를 위한 봄ㆍ여름철 초화류 식재를 하고자 함.

3. 식재 대상

포스트타워 1층 광장 및 지하 2층 화분, 우정원 화분.

4. 식재 수행 기간 : 계약일로부터 (봄철 : 10일이내, 여름철 : 120일이내)

5. 식재 범위

1) 봄철 초화류 식재 현황

가. 식재 품종 및 화분 수량

품 종	규 격	단위	수량	비고
팬 지	원형(1200 * 400mm)	본	840	1층 광장(7개)
비올라	사각형(1050 * 500mm)	본	680	1층 회전문 앞(10개)
	사각형(700 * 400mm)			우정원 화분(9개)
데이지	원형(1200 * 400mm)	본	240	지하 2층 금융창고앞(2개)

나. 팬지 및 비올라,데이지 규격은 4“ 포트를 1본이라 함.

2) 여름철 초화류 식재 현황

가. 식재품종 및 화분 수량

품 종	규 격	단위	수량	비고
란타나	원형(1200 * 400mm)	본	550	1층 광장(3개) 지하 2층 금융창고앞(2개)
뱅갈타이거		본	9	1층 광장(1개)
물칸나		본	10	1층 광장(1개)
타알리아		본	9	1층 광장(1개)
물토란		본	10	1층 광장(1개)
메리골드	사각형(1050 * 500mm)	본	450	1층 회전문앞(10개)
베고니아	사각형(700 * 400mm)	본	230	우정원 화분(9개)

나. 란타나 및 메리골드,베고니아  규격은 4“ 포트, 수생식물은

50cm이상을 1본이라 함.

Ⅱ. 식재 수행 내용

1. 관리 및 일반부문

(1) 용역수행자(이하“을”이라 칭함)는 포스트타워 봄·여름 초화류 식재작업

에 즈음하여 안전사고에 세심한 주의를 기하고 식재작업 수행에 있어

최선의 방법과 최고의 기술을 제공하여 성실하고 책임있는 자세로 체계적

인 식재작업 관리에 임한다.

(2) 식재작업과 관련하여 사고(관련시설, 인명)가 발생하지 않도록 주의하

여야 한다. 만일 사고가 발생할 경우 모든 책임은 “을” 에게 있으며 피해

에 대한 변상을 하여야 한다.

(3) “을”은 “갑”이 제공한 식재작업 관련서류를 작성하여 “갑”에게 제출하

고 승인후 식재업무를 수행한다.

2. 식재업체 수행 자격기준

(1) 주된 영업소의 소재지가 수도권(서울,경기,인천)에 소재한 업체

(2) 건설산업기본법에 의한 전문건설업중 조경식재공사업 면허 소지업체

3. 식재 관리에 따른 책임한계

“을”은 계약대상 식재관리 업무 수행기간 중 식재 관리의 미비, 과오,

부주의 등의 이유로 발생한 인명피해, 재산피해, 기타 제3자에 대한 피

해 등의 모든 책임을 부담한다.

단, 다음의 사유로 인하여 발생한 피해에 대하여는 제외한다.

(1) 천재지변, 전쟁 또는 소요사태

(2) “갑”의 고의 또는 과실

4. 자료관리

(1) “을”은 “갑”으로부터 제공받은 제반 자료를 본 계약의 목적 외에는        사용 하여서는 아니한다.

(2) “을”은 식재관리 수행과정에서 취득한 자료 중 보안을 요구하는 자료      를 “갑”의 허락 없이 누설할 수 없다.

(3) “을”은 본 식재관리의 진행 중 또는 완료시 “갑”으로부터 제공받은 제      반 자료의 반환요구를 받았을 경우에는 이를 즉시 반환하여야 한다.

5. 보안책임

(1) “을”은 본 계약과 관련하여 “갑”으로부터 취득한 비밀사항을 계약기간      중 또는 종료 후에도 제3자에게 누설하여서는 안 된다.

(2) “을”은 보안구역출입 시 “갑”이 요구하는 보안 관련규정을 충실히 이행      하여야 하고 “갑”은 이에 필요한 조치를 취할 수 있으며 “을” 는 이      를 철저히 준수하여야 한다.

(3) “을”은 본 식재관리와 관련된 모든 정보에 대하여 보안을 유지하여야       하고 해당 자료를 외부로 유출 또는 누설해서는 아니 되며 이에 따       른 문제발생 시 모든 민·형사상 책임을 져야 한다.

Ⅲ. 계약특수조건

1. 계약기간

(1) 본 계약의 계약기간은 착수일로부터 식재작업 종료시까지로 한다.

단, 계약해지 및 연장에 대하여는 계약일반조건에 따른다.

(2) 계약기간을 연장할 경우 “을”은 계약보증금 납부 등 필요한 조치를 취     하여야 한다.

2. 식재작업 수행계획서(공정표) 제출

“을”은 계약 체결 후 3일 이내에 식재작업 수행 계획서(공정표)를 제출하여야 하며 이때 “갑”은 내용의 보완을 지시할 수 있다.

3. 식재 작업의 대가

(1) “을”은 식재작업 종료시에 식재 관리 실적(작업일지)와 세금계산서을   첨부하여 대금지불을 청구한다.

(2) “갑”은 “을”의 식재작업 대가를 검수완료 후 “을” 에게 지급한다.

4. 지체상금

(1) “을”은 식재관리 업무를 정당한 사유 없이 실시하지 아니한 경우에는 공     사 대금을 지급하지 아니할 수 있다.

(2) “을”은 하자 식재를 요청받은 시각으로부터 3일 이내에 현장에 도착

하여 하자 식재 업무를 수행하여야 한다.

5. 계약의 해약․변경

“을”은 기술능력이 부족하여 식재관리 업무가 곤란하거나 태만으로 “갑”     의 업무에 지장을 초래하는 등 계약의 해약․변경이 필요한 경우 “갑”    은 본 계약 또는 계약의 일부를 해약 또는 변경할 수 있다.

6. 계약의 해석 및 분쟁의 해결

본 계약서의 해석에 이견이 있는 경우에는 “갑”과 “을” 쌍방의 합의에 의   하여 해결하되, 해결이 되지 않을 경우에는 “갑”의 해석에 따른다.

7. 하도급 금지

(1) “을”은 본 계약과 관련하여 제3의 업체에게 하도급을 할 수 없으며, 특      수한 식재관리 업무의 하도급이 필요한 경우 “갑” 의 사전승인을 받아야         한다.

(2) “갑”의 사전승인을 받은 하도급업체는 제3의 업체에 재 하도급을 금지한다.

8. 계약내용 해석의 우선순위

계약내용에 대한 해석의 우선순위는 다음과 같다.

(1) 계약서

(2) 입찰유의서

9. 하자 및 보수

하자 보증기간은 식재 완료일로부터 3개월로 하며 천재지변, 고의적 사    고을 제외하고 발생되는 하자에 대해서는 용역수행업자가 책임을 지고    재식재 하여야 한다.

10. 기타 특기사항

본 계약에 정하지 아니한 사항이나 본 계약의 각 조항과 다른 사항을 특   약할 경우에는 “갑”과 “을”이 따로 서면으로 합의함으로써 그 효력을 발생한다.