[배관 증설 및 밸브 설치 공사 내역서]

공 종	규 격	수 량	단 위	재료단가	노무비	금 액
1. 정화조실(B4F) 공사 내역서
STS 용접식 강관배관	80A	2	M
STS 용접식 T	80A	1	EA
STS 용접식 90L	80A	1	EA
후렌지	10K, 80A	5	EA
후렌지(맹)	10K, 80A	1	EA
버터플 기어식 밸브	10K, 80A	2	EA
STS 캠록 카프링	후렌지타입 3", 80A	1	EA
STS 캠록 카프링	캡 3", 80A	1	EA
STS 볼트	16*110mm	26	EA
STS 너트	16mm	26	EA
용접봉	STS용	1	kg
용접개소		10	개소
잡자재비	3%	1	식
노무비		3	인
2. 저수조실(B5F) 공사 내역서
용접식 강관배관(백관)	100A	6	M
용접식 T	100A	2	EA
용접식 90L	100A	2	EA
후렌지	10K, 100A	10	EA
스트레너	10K, 100A	1	EA
물용 계량기	후렌지 타입 100A	1	EA
버터플 기어식 밸브	10K, 100A	3	EA
STS 볼트	16*110mm	44	EA
STS 너트	16mm	44	EA
STS 전산볼트	M6 * 1000mm	5	EA
스트롱 앵커	SST	5	EA
절연 행거	100A	5	EA
용접봉	피복아크 용접봉	2	KG
용접개소		19	개소
잡자재비	3%	1	식
노무비		4	인