전기설비 점검결과 보고서

SERVICE REPORT 201 년 월 일	고 객 명	우체국	결 재	담당	과장
	수전용량	KVA
	발전기용량	KW
	점 검 자	(인) 연락처:

특고(고압)설비		저압설비		정류기반
점검설비	판정	점검설비	판정	점검설비	판정
케이블헤드		인입배선		축전지
인입개폐기		배선용차단기		배선용차단기
배선(모선)		누전차단기		점검기록
LA(피뢰기)		전동기		축전지전압	V
SA(서지업서버)		배선		AC 전압	V
계기용변성기		전열설비		DC 전압	V
전력퓨즈		전력용콘덴서		DC 전류	A
보호계전기		조명설비		AC 전류	A
진공차단기		접지시설		충전상태	FLOA	EQUA
변압기(T.R)		기타설비
점검결과:

1. 수전설비 점검

MAIN				일 반			동 력
전압(V)	전류(A)	전력(KW)	역률(PF)	전압(V)	전류(A)	전력(KW)	전압(V)	전류(A)	전력(KW)

2. 수․배전 운전상황

3.발전기 운전․점검

점검사항	판정	운전상황
각부오일,냉각수, 연료누설		전 압	(V)
배기상태		전 류	(A)
벨트장력 및 손상점검		전 력	(KW)
냉각수점검		주파수	(HZ)
각볼트너트 조임상태		축전지전압	(V)
시동모터 점검		지 침
발전기 청결상태		연료재고량	(ℓ)

※ 점검결과의 판정은 ○(적합),×(부적합),△(요주의),/ (해당없슴)으로 표시하고, 운전상황은 점검자가 판단하여       필요시 측정합니다.