전기설비 점검결과 보고서(저압용)

SERVICE REPORT 201 년 월 일	고 객 명	우체국	결 재	담당	과장
	수전용량	KVA
	발전기용량	KW
	점 검 자	(인) 연락처:

1차분전함				UPS 분전함
선로명	측정치(㏁)	전류(A)	판정	선로명	측정치(㏁)	전류(A)	판정
L-1 ( )				L-1 ( )
L-2 ( )				L-2 ( )
L-3 ( )				L-3 ( )
L-4 ( )				L-4 ( )
L-5 ( )				L-5 ( )
L-6 ( )				L-6 ( )
L-7 ( )				L-7 ( )
L-8 ( )				L-8 ( )
L-9 ( )				L-9 ( )
L-10 ( )				L-10 ( )
L-11 ( )				L-11 ( )
L-12 ( )				L-12 ( )
L-13 ( )				L-13 ( )
L-14 ( )				L-14 ( )
L-15 ( )				L-15 ( )
L-16 ( )				L-16 ( )
점검결과:

1. 분전함 절연측정

※ 점검결과의 판정은 ○(적합),×(부적합),△(요주의),/ (해당없슴)으로 표시

※ 판정기준: 150V 이하 0.1, 150~300V 0.2, 300~400 0.3, 400V를 넘는회로는 0.4 이상일 것

점검기술원 확인	고객확인
성 명 : (서명) 전화번호 :	우체국명: 성 명: (서명) 전화번호: