서울강남우체국 시설소모자재 납품 규격서

1. 적용 범위

본 규격서는 (재)우체국시설관리단에서 운용하고 있는 서울강남(우) 사

업소 내 시설소모자재 납품(구매)에 관하여 적용하며, (재)우체국시설관리

단을“발주처”라 하고, 납품업체를“수급자”라 칭한다.

2. 납품명 : 시설소모자재

(재)우체국시설관리단에서 요구하는 규격 이상이어야 한다.

3. 납품 수량 및 규격

번호	구분	품명	규격	단위	수량	제조사
1	전기	안전용품 관리함	니오플러스3단오픈장 (W800XD400XH1170)	EA	1	에이스OA가구
2		PC 글로브	원형 10" 반투명 (하부 나사산)	EA	3
3		포충등	10W F10T8.TL	EA	2	산쿄
4		모듈 압착기	HT-568	EA	1	KTF
1	기계	직결피스(접시머리)	5mm * 25mm	봉	1
2		직결피스(접시머리)	6mm * 25mm	봉	1
3		나사못(접시머리)	5mm * 25mm	봉	1
4		나사못(접시머리)	6mm * 25mm	봉	1
5		씽크대 배수구세트	80ø	EA	2
6		자타 체크밸브	매립신형	EA	20
7		장닛쁠	50A(기장500mm)	EA	6
8		콘크리트드릴비트	6.5*110	EA	10	독일
9		관붙이 앵글밸브	15A	EA	10	한국
10		호스밴드	15A	EA	10	한국
11		호스밴드	20A	EA	10	한국
12		교체용 코브라 수전	일자형	EA	3	한국
13		충전임팩드릴	GSB18VE-2LI 18V/2.6Ah	EA	1	보쉬
14		리튬-이온 충전임팩드릴	GSB10.8-2LI 10.8V/1.3Ah	EA	1	보쉬
1	건축	코너보호대	M-3000 /90*90*1000(mm)	EA	2	미문산업
2		카트(인라인바퀴)	450mm * 750mm * 880mm	EA	2	국산

4. 납품 장소 : 서울시 강남구 개포로 619(구. 개포동 14-4) 강남우체국 B1층

5. 납품 일자 : 계약일로부터 30일 내로 한다.(공휴일 등 휴일수 포함)

6. 납품 방법 : 수급자는 납품 장소에 시설자재를 직접 납품하여야 하며,

제3자 납품방식(택배, 퀵서비스등)은 불허한다.

만약 제3자 납품시 본 계약은 취소할 수 있다.

7. 물품의 반입(납품)

(1) 반입 장소, 시간 및 절차는 운송 전에 발주처과 협의한다.

(2) 하역시 제품에 충격을 주지 않도록 하고, 이로 인한 제품의 손상에 대해서는 수급자의 책임으로 한다.

(3) 수급자는 품목별 상기 제조사 자재를 납품하여야 한다.

8. 포장의 해체

반입한 제품은 기타 작업에 방해가 되지 않는 장소에서 해체하여야 하며, 포장 해체시 발생하는 포장재 등은 납품 완료 후 현장 밖으로 운반처리하여 현장 주변을 청결히 유지하여야 한다.

9. 제품의 검수, 검사

(1) 반입한 제품의 검수, 검사는 납품 완료 후 발주처의 참석하에 아래의 항목을 기준으로 실시한다.

(2) 제품의 하자 혹은 아래의 항목에 위반될 경우 수급자는 동일 제품

으로 교체하여 즉시 재납품하여야 한다. 발생 비용은 수급자의 부담

으로 처리한다.

(3) 검수, 검사 항목

① 수량

② 제품의 모델명, 규격, 제조사 등

③ 구조 및 외관

④ 변형, 파손 여부

⑤ 기타 발주처가 필요하다고 인정되는 사항