규    격    서

□ 품명 : 경량랙

□ 수량 : 4대

□ 규격

o 가로(1200mm)×세로(600mm)×높이(2100mm) / 6단 5칸

o 기둥 : 50×50×1.6T / 선반 : 40×0.6T

o 단당 하중 : 100kg

o 재질 : 고강판

o 색상 : 아이보리

o 설치장소 : 중앙감시실(지하1층)

□ 사양도

경량랙 이미지(예시)